双河镇寺台村元圪崂黄土滑坡治理工程项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：双河镇寺台村元圪崂黄土滑坡治理工程

2.建设地点：志丹县双河镇寺台村元圪崂

3.资金来源：财政专项资金；预算金额2458985.21元；最高限价2150148.74元。
4.计划工期：总工期60日历天。

5.工程内容：本项目滑坡治理全部工程内容，含勘察、施工图对应的土方工程、排水工程、支挡防护、生态绿化、配套土建工程；包含材料采购、运输、土方开挖转运、施工、现场安全防护、竣工清理、竣工验收移交等全部工作。

二、工程要求

（一）工程建设内容：

1.土方工程：开挖土方约65000m³；对坡下12孔废弃窑洞实施黄土回填、24红砖封堵。

2.排水工程：全域布设C30排水沟、急流槽、多级沉淀池，排水体系通畅，有效疏导坡面雨水，减少雨水入渗诱发滑坡。

3.支挡防护工程：修建石护脚挡墙168m；配套防滑台、台阶、混凝土平台、钢筋模板、预制盖板等土建工程，砌体砂浆饱满，结构稳固，消除滑坡滑移风险。

4.生态修复工程：栽植紫穗槐、撒播混合草籽，完成治理坡面全域绿化，固土护坡。

（二）施工技术标准

1.技术标准：所有建筑材料须符合国家现行地质灾害治理、土建施工规范，严格按照勘查报告、施工图纸实施。

2.严格按照勘查报告、施工图设计文件、现行国家及陕西省地质灾害治理相关规范标准组织施工。

3.落实安全生产责任制，施工期间做好边坡动态监测、现场围挡安全防护，严防次生滑坡、坍塌事故，保障周边群众人身安全。

4.全部报价包含人工、材料、机械、运输装卸、安全文明施工、扬尘治理、现场清理等全部费用。

（三）验收与质量标准

1.验收依据：严格按照国家现行地质灾害治理、土建施工质量验收规范、施工图纸、采购文件、施工合同开展竣工验收。

2.实体质量要求

①挡墙、排水沟、沉淀池等构筑物砌筑浇筑质量合格，无开裂渗漏；边坡支护稳固，无松动滑移。

②坡面绿化苗木栽植到位，紫穗槐、草籽出苗成活满足设计固土要求。

③土方回填、窑洞封堵密实，达到设计抗滑要求。

3.资料交付要求：全部完工后，供应商提交完整竣工资料2套，包含竣工图纸、材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录、材料进场资料等。

4.试运行要求：工程完工后开展边坡稳定性观测，排水系统通水顺畅，各项指标达到设计要求，观测稳定后方可组织竣工验收。

5.履约要求：工程完工后提供后期管护技术支持，具备维修服务保障能力。

6.项目完工后，供应商须完整提交全套竣工资料（竣工图纸、材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录等）。

7.验收结果要求：全部建设内容达到合格标准方可通过验收；存在缺陷的，成交供应商限期完成整改，整改完成后重新组织验收。

（四）质保约定

 1.工程质量标准：合格，满足地质灾害治理竣工验收条件。

2.质保期：自竣工验收合格之日起整体质保2年。质保期内出现滑坡滑移、开裂、渗漏等质量缺陷，由成交供应商免费维修、处置。

三、付款方式

项目全部完工，竣工验收合格、竣工资料齐全，按照地质灾害治理专项资金拨付流程支付工程款。

四、供应商特定资格要求

具有安全生产许可证书、地质灾害治理工程施工乙级及以上资质证书；拟派项目经理具有建筑/市政/水利水电专业二级及以上注册建造师证书和安全B证，为本单位在职人员，提供连续3个月社保缴纳证明，持有水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程等相关专业中级及以上职称且无在建工程证明。



