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	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	（一）检察院认罪认罚听取意见室装备建设

	1
	认罪认罚同录主机装备
	1. 视频接口≥1个HDMI输入、1个VGA输入。
2. 音频接口≥2路端子输入、1路对讲输入；≥1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。
3. ≥4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；≥4个USB2.0、≥1个USB3.0；≥8个报警输入接口、4个报警输出接口。
4. ▲≥5个前置硬盘槽位支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。
5. 触摸屏≥7英寸，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警等感应式按键。
6. 支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放。
7. 支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息等。
8. 支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）。
9. 支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。
10. ▲支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。
11. 视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz。
12. ▲支持视频画面质量检测，包含场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等视频诊断算法。
13. ▲当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报警信号。
14. 支持在WEB和UI界面对用户进行无声权限配置，无声权限的用户在实时视频预览时无法获取音频信息。
15. 支持开启无声权限功能不影响本地录像中音频信息的保留。
16. 支持视频预览权限控制。
17. UI界面、WEB界面支持叠加用户名数字水印，支持水印启用和关闭。
18. ▲支持适配国产化客户端电脑，支持连接国产化客户端进行录像、回放、刻录。
19. 支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于8路。
20. 支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。
21. 支持配合手拉手主机及麦克单元，实现语音激励功能。
22. 对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。
23. 支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。
24. 支持一张光盘刻录≥4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。
25. 支持光盘自动封盘功能。
26. 支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式。
27. 支持选择合成画面刻录。
28. 单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置。
29. ▲支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝。
30. 支持讯问结束后，≤5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。
31. 支持光盘刻录断电保护功能，支持断电续刻、补刻，且刻满自动提示插入新光盘，封盘需手动停止。
32. 支持哈希值校验功能设置。
33. 支持校时功能。
34. 支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间等。
35. 支持片头叠加功能。
36. 支持存储、刻录过程中进行重点标记。
37. 支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。
38. 支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。
39. 支持笔录录入，支持笔录联动视频。
40. 支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议。
41. 支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁。 
42. 支持图片、视频证据上传归档。
	1
	台

	2
	6T监控级硬盘
	1. ≥6T监控级硬盘。
2. 接口：不低于SATA 6Gb/s。
3. 转速≥5400rpm。
4. ≥256MB缓存。
5. 最大持续传输速率180MB/s。
6. 开机小时数≥8760。
7. 平均故障间隔时间≥1,000,000小时。
	1
	块

	3
	＃（核心产品）


全景摄像机
	1. ≥500万像素CMOS传感器。
2. ▲图像分辨率≥2592×1944。
3. 接口要求：≥1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风。
4. 支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准。
5. 彩色分辨力≥1900TVL，
6. ▲支持畸变矫正和远端放大矫正和远端放大。
7. 水平视场角≥140°，垂直视场角≥100°。
8. 支持三码流输出。
9. 支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能。
10. 红外距离≥15米。
11. 支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能。
12. 支持声音和白光报警提示。
13. 支持DC12V和POE供电。
14. 防护等级不低于IP66，防暴性能不低于IK10。
15. 配置12V2A摄像机电源1只。
	1
	台

	4
	嫌疑人/被告人特写摄像机
	1. ≥500万像素1/2.8英寸CMOS传感器半球型摄像机。
2. 照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx。
3. 配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm；配置≥14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥10米。
4. 支持≥1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；≥2路报警输入、1路报警输出。
5. 在浏览器或客户端软件下，支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准。
6. 网络摄像机基本接口：支持10/100M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45等连接。
7. 支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项。
8. 音频采样率支持设置：8kbps、32kbps、48kbps等。
9. 信噪比≥60dB，宽动态≥120dB。
10. 具有电子快门，快门速度1/100000s～1s可调。 
11. 在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置≥8个感兴趣区域。
12. 字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置5种字体颜色等。
13. 能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔。
14. 支持播放预录音频，支持语音对讲功能。 
15. 支持三码流同时并发输出，主码流分辨率≥2592×1944（25帧/s），码率≥2Mbps。
16. 能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。
17. 温度范围：-30℃～60℃ 。
18. 防护等级≥IP67。
19. 配置12V2A摄像机电源1只。
	1
	台

	5
	席位摄像机
	1. ≥500万像素1/2.8英寸CMOS传感器半球型摄像机。
2. 照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx。
3. 配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm；配置≥14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥10米。
4. 支持≥1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；≥2路报警输入、1路报警输出。
5. 在浏览器或客户端软件下，支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准。
6. 网络摄像机基本接口：10/100M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45等连接。
7. 支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项。
8. 音频采样率支持设置：8kbps、32kbps、48kbps等。
9. 信噪比≥60dB，宽动态≥120dB。
10. 具有电子快门，快门速度1/100000s～1s可调。
11. 在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项；能设置≥8个感兴趣区域。
12. 字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加10行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置5种字体颜色等。
13. 能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔。
14. 支持播放预录音频，支持语音对讲功能。 
15. 支持三码流同时并发输出，主码流分辨率≥2592×1944（25帧/s），码率≥2Mbps。
16. 能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。
17. 温度范围：-30℃～60℃。
18. 防护等级≥IP67。
19. 配置12V2A摄像机电源1只/台。
	2
	台

	6
	回声抑制拾音器
	1. 具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声。
2. 具有自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度。
3. 支持远距离音频采集。
4. 支持桌面放置或者壁挂。
	1
	台

	■7
	音箱
	1.高保真音箱，信噪比:>85dBA，失真度(%)：≤0.5
	1
	套

	8

	操作电脑
（信创）
	1.搭载国产化处理器，≥8核心，处理器频率≥2.3GHz。
2.内存：≥2*8GBDDR4, ≥2个DIMM插槽，支持DDR4内存，最大可支持64GB内存。
3.硬盘：1*SSD256GBM.2NVMe,最大支持1个2.5”SATA盘、1个3.5”SATA盘、1个M.2SSD硬盘。
4.集成≥1个千兆网口。
5.集成声卡。
6.USB接口：≥4个USB3.0，≥4个USB2.0。
7.电源：≤200W电源。
8.包含≥20英寸显示器。
提供产品满足财政部关于计算机采购标准要求以及CPU、操作系统满足安全可靠测评的相关承诺。
	1
	台

	
	
	9、USB接口通用键盘鼠标。
	1
	套

	
	
	10、国产化桌面操作系统。
	1
	套

	9
	示证系统
	1、变倍：≥12倍光学变倍、20倍数字变倍。
2、解析度：≥1400线。
3、像素：≥1300万。
4、支持VGA、HDMI输出。
	1
	套

	10
	HDMI视频切换器
	1、两进一出，支持音频，分辨率:不低于4K*2K,且向下兼容，刷新率:不低于4K@60Hz/2K@120HZ/1080P@144HZ
	1
	个

	11
	指纹签章一体机（网络版）
	1. 支持签字过程中的同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯。
2. 终端支持提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照等。
3. 高度集成，集成视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块。
4. 终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。
5. 当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。
6. 设备支持纯网络数据传输。
	1
	台

	■12
	手动报警按钮
	支持报警信号传至警务值班室提示。
	1
	个

	13
	声光报警器
	1. 工作电压范围(V) 9-15V。
2. 工作电流范围(mA) ≤300。
3. 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃。
4. 声压(dB) ≥105dB/m。
5. 连续工作时间 ≥45min DC12V。
6. 闪灯次数(分钟) 约200±30。
	1
	个

	14
	接入交换机
	1.二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，≥24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	1
	台

	■15
	认罪认罚桌
	根据现场环境及需求定制
	1
	套

	16
	椅子
	1.常规。                  
2.面料：牛皮，厚度≥1.3-1.5mm；板材承受压力≥300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合环保要求。
2、泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，泡棉密度≥30kg/㎡，回弹力≥40%，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、椅架：实木框架、扶手、腿，榫结构，四脚落地，木材含水量：8%-10%，受力部位木材斜纹程度≤20％。
4、油漆：底漆、面漆均采用环保PU油漆涂饰，非显孔亚光，正反两面均衡油饰。
5、所有金属件应有防腐防锈技术处理要求、表面静电喷涂。
	3
	把

	（二）便携式系统装备

	17
	认罪认罚便携办案系统装备
	1、系统组成：
1.1至少包含：主机（含电源）1台，一体化摄像机及三脚架2套，鼠标1个，拉杆箱1个，配套网线。
2、便携式主机：
2.1集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体；
2.2全金属机身，防震、防腐；
2.3静音风扇，保证听取意见现场的安静；
2.4内置双1080P高清摄像头，拍摄嫌疑人/被告人摄像头角度可调，拍摄检察官、辩护人/值班律师摄像头，超大广角；
2.5▲对办案人员摄像头视场角≥90°，至少可看全两个人；
2.6▲内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取检察官、辩护人/值班律师及嫌疑人/被告人声音；
2.7双硬盘，录像存储硬盘可快捷更换，案件具结即可归档；
2.8内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份；
2.9内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准；
2.10内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示；
2.11内置双扬声器，外放声音洪亮；
2.12内置≥14英寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板；
2.13集成POE网口，支持外部摄像机接入；
2.14支持≥1路外部拾音器接入；
2.15视频采用H.265编码，支持H.264编码；
2.16支持画中画合成，支持1/2/3/4/多种画面合成方式；
2.17支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加；
2.18音频支持AAC编码，48KHz音频采样；
2.19多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节；
2.20具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制；
2.21支持光盘加密功能；
2.22刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；
2.23支持哈希校验，防篡改；
2.24▲支持光盘刻录时生成光盘序列号，序列号唯一，光盘回放时显示序列号；
2.25支持U盘、移动硬盘、光盘备份导出功能；
2.26内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、具结书生成、笔录联动视频、重点标记等功能；
2.27支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘；
2.28支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量办案删除功能；
2.29支持从所设置地址的认罪认罚平台拉取案件信息,支持回传办案信息、音视频数据等；
2.30 ▲支持实时显示音频状态、音频波形、温湿度叠加显示、刻录和硬盘信息；
2.31▲支持显示主机电池充电状态、剩余电量；支持低电量报警。
3、一体化摄像机：
3.1摄像机支持≥1个10M/100M/1000M自适应以太网口；支持≥1个3.5mm音频输入接口；支持TF卡，TF卡最大支持128G；
3.2摄像机支持传输模式三码流；主码流分辨率及帧率1080p（1920×1080）；副码流分辨率及帧率D1（704×576）；第三码流分辨率及帧率1080p（1920×1080）；
3.3摄像机支持图像亮度、对比度、饱和度可调；支持宽动态功能，动态范围≥100dB；
3.4支持主副码流分别设置4个感兴趣区域；
3.5摄像机支持强光抑制，数字降噪，彩转黑、透雾、电子防抖、场景模式、走廊模式；
3.6摄像机支持视频压缩标准H.265、H.264 、M-JPEG；视频压缩码率32K～16Mbps可设；
3.7摄像机支持AAC/G.711/ADPCM3种音频编码格式，且音频压缩码率最高48Kbps；
3.8摄像机支持网络协议TCP/UDP/RTSP/ONVIF；
3.9摄像机支持内置时钟，外同步NTP校时、时区设置、夏令时；
3.10支持音频丢失、音频异常、移动侦测、遮挡报警、IP冲突、Mac冲突、拌线、周界智能分析等功能；
3.11摄像机3.3mm～12mm电动变焦镜头；
3.12摄像机支持POE供电。
	2
	套

	（三）检察院平台管理装备
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	听取意见数据分析管理平台装备
	1. 支持添加中间件、主机、添加刻录服务器、添加强电设备，门头屏设备等。
2. 支持笔录模板、片头叠加模板、告知书管理、定时提醒模板，刻录模板。
3. 系统操作日志查询。
4. 基础配置，支持平台基础配置。
5. 房间设置，支持房间IP，编码设备，通道录像刻录配置。
6. 合成画面设置，支持自定义合成画面模板配置。
7. 短信模板，支持预约发送短信通知。
8. 支持不同检察院自定义案件编号模板。
9. 支持案件类型自定义。
10. 支持预约审讯后一键开启审讯，进入办案现场。
11. 支持办案暂停，停止录像，支持暂停后恢复。
12. 支持笔录编辑，重点标记，设为重点功能。
13. 支持电子示证功能，将本地示证通道切换至合成画面最大画面，恢复示证恢复成原画面。
14. 支持视频画面切换。
15. 支持办案信息，涉案人员详细信息展示。
16. 支持告知书查看，朗读，签章，重新签章，预览。
17. 支持查看案件的历史办案信息，历史笔录信息。
18. 支持笔录内容段落标记重点，标记内容为红色。
19. 支持笔录一行内容设为重点，标记内容为红色。
20. 支持笔录本地打印，支持网路和USB两种模式，支持打印份数控制，支持国产化打印。
21. 支持字符叠加到合成画面。
22. 支持笔录文件多重加密。
23. 支持笔录签章功能。
24. 支持笔录自定义导入，支持笔录导出，支持展示前端知己刻录进度和状态。
25. 增加语音识别功能，不考虑远程的语音识别，只支持本地审讯。
26. 实时转写：应能够通过专业拾音设备对讯询问过程全程采音，并提供普通话连续语音的实时转写，和对已转写文字的后处理及字音同步对齐能力。
27. 实时编辑：应支持在实时审讯转写过程中用户可以实时对转写出的结果进行编辑，并进行文字的排版布局。
28. 笔录模板：应支持完善的笔录模板管理，可以从系统中选择预置笔录模块，也可以从历史记录或硬盘中选择底稿模板。
29. 常用短语：应支持笔录录入过程中，可直接选择审讯中经常问到的问题插入到笔录中，关联常用的回答。
30. 自动追加：应支持通过自动追加功能实现转写结果实时显示在笔录文档编辑区域。
31. 热词优化：应支持将审讯相关的关键词进行添加，并且可以实时生效，从而有效提升该关键词的识别准确率。
32. 拼写检查：应支持自动检查整篇笔录的拼写错误以及基本语法错误。
33. 按句回听：应支持根据审讯对话内容可直接播放当时现场审讯录音，还原真实审讯情况。
34. 角色分离：应支持角色分离，如采用对话方式显示问答双方通话内容。
35. 自动分段：应至少提供两种自动分段方式，将每个人的语音进行分段。
36. 文本顺滑：应支持自动将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。
37. 笔录朗读：应支持机器朗读笔录功能。
38. 增加告知书歌词显示效果。
软件著作权属明确，无纠纷。
	1
	套
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	听取意见文件管理系统
	1. 认罪认罚模式增加开始办案前画面确认功能。
2. 支持一键结束办案，结束录像，结束刻录。
3. 支持电子具结书功能，检察官可通过操作终端直接进行具结书制作，提高办案效率，节约听取意见时间。
4. 支持《认罪认罚具结书》、《认罪认罚裁判采纳情况审查对照表》、《量刑规范表》模板自定义。
5. 支持手动上传认罪认罚具结书，审查对照表，量刑规范表。
6. 支持办案结束后预览下载认罪认罚相关文书。
7. 支持自愿认罪认罚占比情况、律师身份、召开场所等维度进行数据统计分析。
8. 支持指挥现场笔录同步，画面预览，录像及时回放，音频波形展示，支持展示案件信息，即时通讯。
9. 支持不进入指挥现场，可以预览房间通道视频画面。
10. 支持展示当前登录人有权限的审讯数据，支持点播回放审讯数据和视频，支持事后刻录审讯信息，支持查看签章笔录，告知书，认罪认罚相关文书。
11. 支持案件编号、案件名称、案发地点、案件类型、所属单位、办案部门、案由（支持手动填写或选择）、权限分配、光盘密码、案件说明添加。
12. 支持证据上传，下载，预览。
13. 支持涉案人员信息详细录入，修改，删除等。
14. 支持根据案件名称、开始日期、结束日期、办案人员、人员类型、办案地点、立案状态进行查询。支持查看详情、权限分配、下载、点播、再问等。
15. 支持对权限内的案件、审讯进行下载，可选择中心刻录、本地刻录、本地另存。
16. 支持对认罪认罚听取意见活动中所有的案件数据、证据材料数据、文书数据、同录音视频数据进行归档保存。
17. 支持多级即时通讯功能。
18. 支持发送文件、发送文字、语音通话（1对1）、查看历史记录、短音发送。
19. 支持群聊。
20. 支持快捷定位到对话框。
软件著作权属明确，无纠纷。
	1
	套
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	数据接入管理装备平台
	1. 支持远程提讯看守所主机，主机通道互拉。
2. 支持远程笔录，告知书签章，远程笔录打印。
3. 支持远程电子示证。
4. 检测当前审讯主机，服务器，插件状态是否正常，检测通道画面，音频波形是否正常是否具备远程提讯的条件
5. 结束远程提讯，断开当前进行的主机对讲功能。
6. 支持预约本地房间，远程房间，远程提讯上下级技术人员审核，展示自己有权限的预约数据。
7. 支持国产化客户端。
8. 支持同步区域管理树和用户。
9. 即时通讯支持语音转文字功能。
10. 支持技术人员可进行案件信息的录入与刻录方式的选择，在选定合适的配置后，能够开启办案录音录像，一键停止录像。支持一键检测，一键恢复，推门录，设备状态展示。
11. 办案次数统计、案件类型占比统计、案讯比例统计、案件类型趋势、办案室数量统计。
12. 预约统计、案件类型统计、审讯类型统计、审讯次数统计。
13. 支持强电控制功能。可以在办案开始前进行手动开启，也可在办案开始时间前一定时间自动开启，给相关办案设备进行按序供电。
14. 支持下级第三方平台对接数据至平台，支持对观看案件直播、点播。
软件著作权属明确，无纠纷。
	1
	套
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	认罪认罚同录管理服务器
	1. 高性能平台服务器，2U/8盘位，前置硬盘。
2. ≥2颗性能不低于Hygon 3350 8核16线程处理器，主频≥3.0GHz。
3. ≥64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，≥8个内存插槽，整机容量最高可扩容至512GB。
4. 满足支持国产化系统。
5. ≥4个千兆以太网口（RJ45）。
6. ≥1个独立BMC控制接口（RJ45）。
7. ≥1个VGA视频接口。
8. ≥2块6T企业级硬盘，1块作为系统盘，1块备用。
9. 支持SATA硬盘，支持热插拔。
10. ≥4个PCIE 3.0插槽。
11. ≥2个前置USB2.0接口，≥4个后置USB3.0接口。
12. 满足1+1冗余电源。
	1
	台

	
	
	国产化服务器操作系统。
	1
	套

	■22
	服务器导轨
	1、碳钢（镀锌）材质，适用于19 英寸机柜，机柜深度 800mm～1100mm。
	2
	对
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	流媒体主机
	1.支持国产化操作系统，全WEB方式配置管理界面。
2.流媒体功能：
2.1支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。
2.2支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。
2.3支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。
2.4可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。
2.5采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。
2.6支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。
2.7基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。
2.8通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。
2.9支持报警联动和报警转发。
3.网关功能：
3.1支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。
3.2支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力≥5万路。
3.3可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。
3.4支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。
3.5支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。
3.6支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。
3.7可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。
3.8可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。
3.9支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出。
	1
	台
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	24盘位网络存储主机
	1、具有不少于24个SATA硬盘接口
2、配置不低于64位多核处理器；不低于8G内存；具有不少于2个RJ-45网络接口、2个前置USB2.0；2个后置USB3.0接口；2个HDMI接口
3、支持≥8路报警输入、≥2路报警输出
4、应有显示主机工作状态的灯光指示
5、支持嵌入式Linux操作系统
6、视频接入带宽不小于512M，转发带宽不小于200M，应支持接入视频编码格式： H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率4096×2160
7、应支持接入符合Onvif，GB/T 28181的摄像机
8、应支持视频、图片直存模式的配置和管理
9、应支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式，并支持RAID即建即用模式
10、支持RAID断点续建功能，设备重启后，RAID可以按照之前的进度继续重建
11、支持磁盘在同一设备内或两台同样配置设备间实现磁盘槽位置变更后 ，磁盘中数据不丢失
12、支持硬盘热插拔；支持HDD或SSD硬盘；硬盘容量支持2T、4T、6T、8T、10T
13、▲支持磁盘热备功能 ，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘 ，进行RAID重构，存储的数据不丢失；支持全局重构、局部重构；支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘， 自动设置成热备盘
14、当RAID中无热备盘且发生磁盘损坏时 ，RAID会保留逻辑损坏的硬盘 ，保证数据的正常读写
15、支持硬盘免螺丝安装
16、支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作 ，定位磁盘位置
17、支持设备启动时磁盘按顺序上电 ，实现交错启动
18、可通过IE浏览器查看磁盘状态等信息
	2
	台
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	8T企业级硬盘
	1、≥8T企业级硬盘；
2、支持温度传感器；
3、≥256MB缓存；
4、平均故障间隔时间MTBF：≥2,000,000小时；
5、转速：≥7200rpm；
6、可持续传输率：≥250MB/秒。
	19
	块
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	核心交换机
	[image: ]1、二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化≥4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	1
	台
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	光模块
	1、千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。
	1
	对

	■28
	服务器机柜
	42U标准机柜
	1
	台
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	UPS 20KVA
	1. 额定容量：≥18KW
2. 输入额定电压：380VAC（3相+N）
3. 输出额定电压：220V ±1% 
4. 系统效率：≥95%
5. 电池电压：192/240
	1
	套

	■30
	电池
	12V120AH蓄电池
	16
	节

	■31
	电池柜
	支持16节电池柜
	1
	套
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	其他
	UPS配线
	安装配线
	1
	项

	
	
	网线
	六类
	6
	箱

	
	
	电源线
	RVV2*1.0，每卷200米
	6
	卷

	
	
	辅材
	按照行业标准进行安装、施工（不仅限安装施工所必须的辅件、材料、线管、插排、线类及施工等，所有用料须符合国标强制性要求，佐证有效、合格且标识完整。）
	1
	批


二、使用场景：检察院认罪认罚听取意见室使用
三、建设依据
1、《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕 28 号）；
2、《关于全面加强新时代检察机关法律监督工作为谱写陕西高质量发展新篇章提供法治保障的若干措施》（陕发〔2022〕6 号）；
3、《陕西省检察机关认罪认罚案件办理质效监管平台改革创新项目建设实施方案》；
4、《人民检察院办理认罪认罚案件听取意见同步录音录像规定》；
5、《认罪认罚案件听取意见同步录音录像技术规范（暂行）》；
6、《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》及相关要求等。
四、履约要求
1.保证所有投标产品（包含配件）符合国家、行业相关现行采购及质量标准和行业规范，满足国家强制标准要求，严把质量关；
2.制造商技术力量先进、雄厚，信誉良好，可提供满意的售后技术支持；
3.所供全部产品（含配件）均须为全新的、未使用过的原装合格正品，质量优良，佐证全面，严禁翻新、贴牌、假冒伪劣、以次充好等，来源渠道合法正规，满足国家强制采购、绿色采购、安全测评、等保级别、进网许可、备案、兼容和使用国产CPU和操作系统等相关要求，保证中标后能提供有效佐证资料；
4.拟投产品须是成熟的、市场供应充足的、能保证正常履约的。中标后中标人不能以任何理由对其投标做实质性的修改（如更换品牌、减少配置、改变性能功能、变更价格、减少数量以及服务标准等），导致采购人与中标人之间权利义务发生重大变化，否则甲方有权单方面取消合同，造成的一切损失和法律后果均由中标人承担；
5.供应商应确保属于国家节能、3C强制采购的投标产品满足其相关要求，投标时提供有效认证证书（不仅限于采购文件已明确的产品），否则承担一切不利后果；
6.保证所供产品产权清晰无纠纷；
7.制定科学详细的质量、进度保证措施，按期履约；
8.对网络、数据安全有科学有效的控制措施，产品成熟，数据稳定，防护严密有效；产品配置、网络架构符合项目对适配性、兼容性、安全性、扩展性及可升级性的要求；
9.对获悉的国家、采购人相关机密做好保密工作，不泄密不外传。积极配合中标后采购人对投标文件相关原件、设备技术参数、功能等的复核检验，拒不配合或延误项目进程，无条件接受采购人取消中标资格或相关处罚的后果；
10.配备专业的技术团队现场指导，团队人员同类项目经验丰富，专业技术水平高。
11.安装调试
11.1合理配备安装调试人员，制定科学的施工及安装调试方案，准备充足的工具，检查设备主体、相关辅材、辅料是否全部到位，确认设计安装位置；
11.2做好现场安全防范和环境保护，操作人员须佩戴安全帽、防尘口罩、手套，使用专用工具，高空作业者加装安全带；杜绝带电作业；现场做好安全警戒标识，注意防尘，保护环境，不影响采购人的正常工作；
11.3做好系统集成及功能调试工作，达到相关标准及检察系统要求。
12.培训
中标人对采购方相关人员进行培训，受训人员不限于管理人员、使用人员、操作人员、维修人员等。具体要求如下：
12.1提供详细可行的培训方案，至少包括培训计划、培训内容、培训人员以及培训方式、时间、地点等，具体安排由双方根据具体情况商定；
12.2所讲授的课程应采用专门的中文培训教材和培训手册，中标人应提供培训教师、培训用设备；
12.3培训主要目的：使相关人员掌握设备使用方法，保证能独立、熟练操作和日常维护设备等。
13.售后服务
13.1中标人应向采购人提供最优质的售后服务，派专业技术水平强的人员提供技术服务和技术指导，设备进行日常维护、维修，及时、快速地解决问题和故障等，排除用户的后顾之忧。
13.2中标人应提供详细的售后服务计划，内容包含售后服务内容、方式、人员配置、故障响应及处置时间、维护计划、技术指导及技术升级服务、备品备件储备与供应以及长期技术支持等。采购人可通过中标人提供的售后电话热线、网上咨询等远程在线服务和快速的现场响应服务等，解决在使用过程中遇到的问题，中标人应给予售后技术支持。
13.3中标人服务时间应为7x24小时，在接到采购人通过电话、电子邮件等方式提出相关请求后，安排人员在1小时内予以响应，一般问题到达现场服务的响应时间不超过6小时，重大问题到达现场服务的响应时间不超过3小时。
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