采购需求
一、采购清单
	设备名称
	数量
	备注

	动态张力仪主机
	1套
	核心产品

	温度夹套
	1套
	

	软件
	1套
	


二、参数要求
（一）动态张力仪主机
1、表面张力测量范围至少覆盖：15～100 mN/m，分辨率≤0.01 mN/m，精度≤1%
2、压力范围≥3000pa，精度≤0.05%，压力测量频率≥20000Hz
▲3、表面年龄测量范围至少覆盖：5～200000ms
4、内置空压机，可以直接鼓泡，也可外接气体气源。
5、整机须采用不锈钢和钢化玻璃制成，耐酸碱样品泼溅。
▲6、外接控制面板，可用于控制样品台上升下降，清洗玻璃毛细管等
▲7、自动液面监测，自动压力校准
8、测量样品的外置PT100温度探针1只，测温范围至少覆盖：-60～450℃
[bookmark: _GoBack]▲9、自动样品台位移系统，软件控制样品台的升降。样品台位移空间≥110mm，移动速度至少覆盖0.09-500 mm/min，精度≤20μm。
（二）温度夹套
1.温度夹套内置温度探头，温度范围至少覆盖：0～100℃，水浴控温，精度≤0.1℃。
（三）软件
可测量表面年龄、起泡频率和表面张力曲线的关系，并可对多个曲线进行比较。可采用Ward & Tordai方法测量表面活性剂的吸附速率；采用Joos& Rillaerts 方法测量表面活性剂的扩散速率。
二、其他要求
提供设备现场安装、系统调试及人员操作培训。供应商需对实验人员进行不少于2次现场操作培训。

