磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府王家坬村新建活动室项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	工程名称：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	1
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:采用 MU15非黏土实心砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑
	m3
	50.4

	2
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:采用MU10KP1承重多孔砖
2.墙体厚度:240
3.砂浆强度等级:M7.5 混合砂浆
	m3
	74.78

	
	
	钢筋混凝土工程
	
	
	

	3
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100厚C15混凝土垫层
2.材料品种、强度要求、配比:商砼
	m3
	10.96

	4
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:基础垫层
	m2
	24.64

	5
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:独立基础
	m3
	3.07

	6
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	7.68

	7
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.71

	8
	010505004002
	柱面模板
	1.模板形式:柱模板
	m2
	22.36

	9
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙及挑檐
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.02

	10
	010505005001
	墙面模板
	1.模板形式:女儿墙模板
	m2
	80.16

	11
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.03

	12
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式:梁模板
	m2
	16.36

	13
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	24.72

	14
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:楼板、屋面板模板
	m2
	205.99

	15
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	12.06

	16
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:圈梁模板
	m2
	67.98

	17
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.4

	18
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式:构造柱模板
	m2
	51.13

	19
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.62

	20
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:过梁模板
	m2
	31.14

	21
	010502019001
	其他板
	1.板名称:挑檐板
2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
3.混凝土强度等级:C30
	m3
	15.55

	22
	010505008001
	其他板模板
	1.构件名称:挑檐板模板
2.模板形式:复合模板
	m2
	76.52

	23
	010502032001
	零星现浇构件
	1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
3.混凝土强度等级:C20细石混凝土
	m3
	0.68

	24
	010505020001
	零星现浇构件模板
	1.构件名称:压顶
2.模板形式:复合模板
	m2
	5.64

	25
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6
2.砌体加筋
	t
	0.126

	26
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300〈10
	t
	0.067

	27
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	5.031

	28
	010506001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤12-14
	t
	2.336

	29
	010506001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤16-18
	t
	0.315

	30
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.431

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	31
	011102003001
	块料楼地面
	1. 10厚800*800地砖，美缝处理
2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 素土夯实
	m2
	197.74

	32
	011102003002
	锅炉房
	1.400*400防滑地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料
4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平
5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 素土夯实
	m2
	11.63

	33
	011105003001
	块料踢脚线
	1.100MM高瓷砖地脚线，素水泥浆擦缝（地砖规格，材质，颜色同地面）
2.5厚1:1水泥砂浆粘贴层
3.基层处理  砌体墙面 6厚1:2.5水泥砂浆找平、9厚1:3水泥砂浆打底
	m
	153.26

	
	
	墙柱面工程
	
	
	

	34
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	涂料墙面（内2）
1、饰面涂料
2、刮腻子两遍找平
3.  6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。
4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	481.74

	35
	011203003001
	块料墙、柱面
	面砖墙面（内1  锅炉房）
1、800*400面砖墙面
2、15厚1:2.5水泥砂浆毛面
3、1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300,
防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm
4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
5、砖墙
	m2
	43.53

	36
	011404001002
	真石漆
	1、两遍外墙水包沙面漆,罩面漆一道。
2、透明封闭底漆一道,水包沙中涂两遍。
3、刮外墙柔性耐水腻子。
4、一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布【另计】
5、粘贴80mm厚水平纤维岩棉保混板(燃烧性能等级为:A级),用专用胶粘贴【另计】
6、填补缝隙，局部刮腻子，磨平
7、基层清理或1：2.5水泥砂浆找平
	m2
	208.95

	37
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	外1 真石漆
1、喷或滚别面层涂料
2、喷或涂刷底涂料
3、刮外墙柔性耐水腻子
4、挑檐造型外延处
	m2
	54.4

	38
	011404002002
	天棚喷刷涂料
	外挑檐底板
1.天棚做法同外墙真石漆
	m2
	72.47

	
	
	天棚工程
	
	
	

	39
	011404002001
	办公室、休息室
	1.饰面涂料
2.满刮腻子两道
3.局部刮水泥砂浆找平
4.现浇钢筋砼屋面板，表面清理;
	m2
	222.35

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	40
	010902003001
	细石混凝土屋面
(有保温)
	1、40厚C20细石混凝土，捣实内配∅6@150X150钢筋网片，应偏上放置，使得保护层厚度≥10，
按纵坡3～6米设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严；
2、10厚低强度等级砂浆隔离层
3、60mm厚XPS保温板(厚度及材料要求见节能说明,设计厚度比节能计算厚度增加25%,燃烧性能
等级为:B2 级
4、两道3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ）,上都高度为屋面建筑完成面250mm
5、20厚1:3水泥砂浆找平层
6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
7、钢筋混凝土屋面板
	m2
	224.63

	41
	010902001001
	屋面卷材防水
	天沟防水 参见09j02  P42-4
1、同屋面柔性防水材料
2、2厚涂膜附加层
3、防水上返顶部空铺1厚合成高分子卷材一层300宽
4、基层处理
5、20厚1：3水泥砂浆找平层
6、1：8水泥陶粒找坡层，最薄处30
7、钢筋混凝土檐沟
	m2
	176

	42
	010903001001
	墙面卷材防水
	墙面卷材防水
1、材质：3mm厚SBS改性沥青防水卷材（ Ⅱ）
2、高度：±0至-1.2m
	m2
	97.15

	43
	010902004001
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格:UPVC 110
	m
	19

	
	
	保温、隔热
	
	
	

	44
	011001003001
	保温隔热墙面
	外墙保温
1、一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布
2、粘贴80mm厚水平纤维岩棉(燃烧性能等级为:A级),用专用胶粘贴
	m2
	196

	
	
	门窗工程
	
	
	

	45
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	50.58

	46
	010805004001
	全玻自由门
	1.肯德基门（选样），双开，中空玻璃
	m2
	10.8

	47
	010802003001
	防盗门
	1.门洞口尺寸:M1827
2.防盗门（选样），双开
	m2
	4.86

	48
	010802003002
	防盗门
	1.门洞口尺寸:M1030
2.高级防盗门（选样）
	m2
	21

	
	
	其他工程
	
	
	

	49
	010502025001
	散水
	1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光,
2、150厚7%水泥稳定土
3、素土旁实,向外坡5%
	m2
	48.92

	50
	010502027001
	坡道
	1、25MM厚荔枝面花岗岩面层
2、30厚1:4干硬性水泥砂浆座砌
3、素水泥浆结合层一道
4、100厚C15混凝土
5、300厚7%水泥稳定土,宽出面层100
6、素土夯实
	m2
	8.68

	51
	010502028001
	台阶
	1、25MM厚荔枝面花岗岩面层
2、30厚1:4干硬性水泥砂浆座砌
3、素水泥浆结合层一道
4、100厚C15混凝土
5、80厚7%水泥稳定土
6、素土夯实
	m2
	59.83

	52
	
	成品滴水线
	
	m
	86.96

	工程名称：室外工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	土方工程
	
	
	

	1
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:基础换填土方
2.材料品种:1：6水泥土
	m3
	567

	
	
	给排水工程
	
	
	

	2
	040501001001
	混凝土管
	1.混凝土强度等级:C15
2.管道规格、等级:DN1000混凝土管
3.连接形式:胶圈接口
	m
	53

	3
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:PVC-110排水管
	m
	9.3

	4
	040501005002
	PE-63给水管
	
	m
	27

	5
	040502005001
	阀门
	1.种类:检修闸阀
2.材质及规格:DN50
	个
	2

	6
	040502005002
	阀门
	1.种类:检修闸阀
2.材质及规格:DN40
	个
	2

	7
	04B001
	伸缩器 DN63
	
	个
	2

	
	
	检查井及管道基础
	
	
	

	8
	010502031001
	检查井
	1.构件名称:检查井
2.井、池净空尺寸:2*2*2m
3.M7.5MU10红砖砌筑
4.做法详见图纸
	座
	1

	9
	010502031002
	检查井
	1.构件名称:砖砌污水井
2.井、池净空尺寸:Φ1250
3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:C20混凝土、厚度200mm
4.井深1.8m
5.井内外壁20mm1：2水泥砂浆抹面
6.井盖：采用Φ700重型铸铁井盖及井座
7.做法详见图纸
	座
	1

	10
	010502031003
	检查井
	1.构件名称:给水井
2.井、池净空尺寸:Φ1400
3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土、厚度100mm
4.井深1.75m
5.预制混凝土块砌筑,M10水泥砂浆,井内壁砂浆勾缝
6.做法详见图纸
	座
	2

	11
	040503002001
	现浇混凝土支墩
	1.混凝土强度等级:C15混凝土支墩
	m3
	18.82

	12
	050307010001
	浆砌片石挡墙
	
	m3
	221.38

	13
	040101002001
	挖管沟土方
	
	m3
	420.75

	14
	040103001001
	回填管沟土方
	
	m3
	278.78

	15
	040305001001
	管沟中粗砂垫层
	
	m3
	49.92

	16
	04B002
	原有砖砼房屋拆除
	
	m2
	237.6

	17
	04B003
	拆除红砖地面铺装
	
	m3
	26.75

	18
	04B004
	红砖地面垫层拆除
	
	m3
	35.67

	19
	04B005
	原240MM厚红砖围墙拆除
	
	m3
	26.4

	20
	040103002001
	回填土方
	
	m3
	5673.5

	21
	040103002002
	平整场地
	
	m3
	448.3

	工程名称：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 APM
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m
	台
	1

	2
	030412001005
	配管
	1.名称:JDG管
2.规格:JDG25
	m
	30.42

	3
	030412001006
	配管
	1.名称:JDG管
2.规格:JDG20
	m
	280.05

	4
	030412001007
	配管
	1.名称:JDG管
2.规格:JDG16
	m
	144.33

	5
	030412001004
	配管
	1.材质:SC40
	m
	120

	6
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:YJV22-5X25
	m
	120

	7
	030412003001
	配线
	1.型号:BV-2.5
	m
	312.23

	8
	030412003002
	配线
	1.型号:BV-4
	m
	746.57

	9
	030412003003
	配线
	1.型号:BV-6
	m
	91.26

	10
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:三防灯36W
	套
	1

	11
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:600*600LED吸顶灯  48W
	套
	13

	12
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:600*600LED平板灯  48W
	套
	6

	13
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:φ350吸顶灯 24W
	套
	5

	14
	030413013003
	插座
	1.名称:10A单相五孔安全型插座
2.安装形式:底边距地0.5m安装
	套
	21

	15
	030413013005
	插座
	1.名称:空调插座
2.安装形式:底边距地0.5m
	套
	8

	16
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关
2.规格:10A
3.安装形式:距地1.4m暗装
	套
	2

	17
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
2.规格:10A
3.安装形式:距地1.4m暗装
	套
	6

	18
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联单控开关
2.规格:10A
3.安装形式:距地1.4m暗装
	套
	2

	
	
	弱电
	
	
	

	19
	030606001001
	机柜、台设备
	1.名称:弱电机柜
	台
	1

	20
	030412001008
	配管
	1.名称:JDG管
2.规格:JDG25
	m
	244.42

	21
	030502003001
	双绞线缆
	1.规格:CAT6
2.敷设方式:穿管敷设
	m
	244.42

	22
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座
2.安装方式:底边距地0.3m
	个
	10

	
	
	接地
	
	
	

	23
	030415027001
	接地装置
	1.接地母线：40X4镀锌扁钢 112.2m
2.引下线：利用柱内主筋(不少于两根)作为引下线 14.4m
3.等电位端子盒：LEB 2个
	组
	1

	24
	030415027002
	接地装置
	
	系统
	1

	工程名称：采暖燃气工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001002001
	钢管
	1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	111.68

	2
	031004013002
	热媒分集水器
	1.类型:三路成品集分水器
2.支管环路数、规格:三路
	组
	2

	3
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:集分水器
2.支管环路数、规格:8路
	组
	1

	4
	03B001
	地暖
	
	m2
	198.6


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

