谈判内容及采购需求
1、 项目采购内容及技术要求
[bookmark: _GoBack]（科级以下使用、会议室面积50-100㎡）
	序号
	标的
	技术参数
	数量
	单位

	1
	办公桌
	1.基础参数
产品名称：胡桃色办公桌
★外形尺寸：1400mm(长)×700mm(深)×750mm(桌高)，误差范围为±5mm。
使用定位：单人行政办公工位桌，用于日常文案处理、电脑办公、台账登记、窗口内勤作业。
2.材质技术标准
板材：整体采用E1级环保实木颗粒板/多层生态实木板，甲醛释放量满足GB18580-2017国家标准，无刺鼻异味；板材厚度≥25mm，桌面基材厚度保证抗弯强度。
台面饰面：优质三聚氰胺防火耐磨饰面，具备耐刮擦、防水、防烫、耐油污特性，茶水泼洒、签字笔书写痕迹均可轻松擦拭清理。
支撑结构：可选加厚方形冷轧钢管钢架或者板式落地支撑；钢管壁厚≥1.2mm，表面静电喷涂防锈处理。
五金配件：三合一偏心连接件、定位螺杆、防滑脚垫均选用加厚冷轧五金件，拆装稳固。桌面四角做R10圆弧防撞倒角处理，避免磕碰受伤。
3.性能与验收要求
整体摆放水平无倾斜，晃动幅度不得超过2mm，满载均匀承重≥100kg，长期使用桌面无翘曲、下陷变形问题。
所有拼接缝隙均匀紧密，缝隙宽度≤0.5mm；漆面、封边完整无起皮、崩边、脱胶现象。
桌底标配防滑可调脚垫，可微调找平，适配地面轻微高低落差。
	30
	张

	2
	办公椅
	1.基础参数
产品名称：常规办公
★外形尺寸：550mm（宽）*910mm（高）*630mm（进深），误差范围为±5mm，胡桃色实木黑椅。
2.材质技术标准
底座：加厚尼龙五星脚底座，可选铝合金压铸底座；五支点受力均匀，单支点承重能力达标。
3.坐垫、靠背：内部填充高密度定型海绵，密度≥35kg/m³，长期久坐不塌陷、不变形；表层选用加厚透气网布或者耐磨PU皮面料，缝线工整无跳线。
4.靠背框架：加厚PP工程塑料靠背骨架，靠背支持小幅后仰调节，并带有角度锁定功能；可选配加厚固定扶手。
5.性能与验收要求
面料无破损、色差、褶皱，所有连接处螺丝紧固牢靠，使用过程中不会出现松动异响。
防爆结构完整，气压杆无漏气、下坠问题。
	30
	把

	3
	会议桌
	1.基础参数
★外形尺寸：4800mm(长)×2000mm(深)×750mm(桌高)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
使用定位：大中型会议室集中开会、集体座谈、工作研讨使用。
2.材质技术标准
桌面基材：E1级环保多层实木板/加厚颗粒板，桌面厚度≥30mm，大跨度桌面加装内置加强龙骨，防止中部弯曲变形。
饰面：三聚氰胺耐磨防火饰面，防水防污，桌面四周采用PVC全自动热熔封边，封边牢固不开裂。
支撑：加厚钢制桌腿，壁厚≥1.5mm，静电喷塑防腐防锈；底部配备可调水平脚垫。
3.验收要求
整桌拼接平整，全长范围内高低误差≤2mm；满载均匀施压桌面中心，挠度变形量不得大于3mm，整体稳固无晃动。
	3
	张

	4
	条形会议桌
	1.基础参数
★外形尺寸：1200mm(长)×350mm(深)×760mm(桌高)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
使用定位：会议列席条桌、签到桌、资料摆放桌，支持多桌拼接组合使用。
2.材质技术标准
E1级环保板材，桌面厚度≥20mm，耐磨三聚氰胺饰面，全自动热熔封边；可折叠支架或者固定板式支架，支架做防锈喷涂处理。
3.验收要求
单桌承重≥60kg，拼接后接缝紧密，摆放平整，折叠开合顺畅，锁扣牢固。
	130
	张

	5
	文件柜
	1.基础参数
★外形尺寸：2000mm(长)×900mm(宽)×400mm(深)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
使用定位：存放档案、合同、纸质台账、办公耗材，用于政务资料归档保管。
2.材质技术标准
柜体板材为E1级环保板材，层板厚度≥22mm，柜门选用玻璃推拉门或者板式对开门，配备铜质静音磁吸、防盗机械锁具。
3.验收要求
采用中密度板，密度均符环保要求，实木封边，甲醛释放量符合国家标准要求。柜门开关顺滑、闭合严实；锁具启闭灵敏，柜体方正无歪斜，封边完整。
	50
	组

	6
	书柜
	1.基础参数
★外形尺寸：2000mm(长)×800mm(宽)×400mm(深)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
使用定位：摆放政策书刊、宣传手册、业务台账、书籍资料、展示摆件。
2.材质技术标准
E1级环保基材，多层可调隔板，可做开放式格子、玻璃防尘柜门两种样式；五金铰链开合耐久，柜门具备缓冲防撞效果。
3.验收要求
柜体垂直方正，隔板承重达标，柜门缝隙均匀，长时间使用不会出现门板下垂问题。
	30
	组

	7
	桌前椅
	1.基础参数
★外形尺寸：620mm(长)×640mm(宽)×860mm(总高)，误差范围为±5mm，胡桃色实木。
使用定位：办公桌配套访客座椅，放置桌前供来访群众面谈落座使用。
2.材质技术标准
实木框架或者加厚工程塑料框架，内部高密度海绵填充，表层耐磨布艺/皮质软包；无滚轮固定脚设计。
3.验收要求
整椅结构稳固，久坐无异响，软包饱满无塌陷，边角圆润无尖锐棱角。
	10
	把

	8
	三人沙发
	1.基础参数
★外形尺寸：1800mm(总长)×664mm(进深)×840mm(总高)，误差范围为±5mm，黑色厚西皮覆面。
使用定位：服务中心接待区域，用于群众来访接待、工作人员临时休憩。
2.材质技术标准
实木框架结构，框架含水率符合国标要求；坐垫、靠背采用高回弹整块海绵，表层耐磨防污布艺/加厚西皮面料；底部配备防锈弹簧结构。
3.验收要求
单座承重≥120kg，靠背支撑有力，面料缝合工整，无鼓包、开裂、色差。
	10
	组

	9
	床
	1.基础参数
★规格：1200mm宽标准单人床，误差范围为±5mm，胡桃木色，配套同尺寸成品床垫；用于工作人员夜间值班留宿休息。
2.材质技术标准
床架选用加厚钢管框架或者实木床架，表面防锈喷涂；床板采用多层实木排骨架结构；配套弹簧棕垫，软硬适中，环保无异味。
3.验收要求
床体拼接牢固，翻身、坐卧无晃动异响；床垫软硬均匀，无塌陷、弹簧异响问题。
	28
	套

	10
	衣柜
	1.基础参数
★外形尺寸：2000mm(长)×800mm(宽)×560mm(深)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
使用定位：存放值班人员工作服、私人物品、储物收纳。
2.材质技术标准
E1级环保板式基材，内部划分长挂衣区、叠放隔板、储物抽屉
3.验收要求
柜体不变形，推拉、开合顺畅，内部五金配件全部完好，分区布局合理，满足日常储物使用。
	15
	组

	11
	茶几
	1.基础参数
★规格尺寸：1400mm(长)×700mm(深)×480mm(高)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
单位：个
用途：搭配会客沙发摆放水杯、宣传资料、接待用品。
2.材质技术标准
E1级环保板材，桌面耐磨防火饰面，全自动热熔封边；板式稳固支撑结构，底部可调防滑脚垫。
3.验收要求
整体摆放平稳，台面均匀承重≥50kg，接缝严密，外观平整无崩边、起皮。
	10
	个

	12
	导办台
	1.基础参数
★规格尺寸：3600mm(长)×800mm(深）×1100mm（高），误差范围为±5mm，浅胡桃木色。
单位：个
用途：便民服务大厅入口引导登记、咨询答疑、取号指引、来访登记。
2.材质技术标准
整体采用E1级环保板材，台面加厚处理，耐磨耐刮饰面；台面设置登记摆放区域、置物隔板，边角全部圆弧防撞处理；钢架支撑结构稳固牢靠。
3.验收要求
整体造型规整大气，适配大厅形象，承重达标，拼接牢固，无松动异响。
	3
	个

	13
	茶水柜
	1.基础参数
★规格尺寸：800mm(长)×400mm(深)×850mm(高)，误差范围为±5mm，胡桃木色。
单位：张
用途：放置饮水机、烧水壶、茶具、饮用水、清洁耗材。
2.材质技术标准
E1级环保基材，分区设计储物柜门、开放式置物层；铰链带缓冲阻尼，柜体防潮封边处理。
3.验收要求
柜体方正稳固，柜门闭合紧密，各层承重满足放置饮水设备要求，防潮性能良好。
	3
	张

	14
	保险柜
	1.基础参数
★外形尺寸：1130mm（高）×600mm（宽）×490mm（深），误差范围为±5mm，灰色钢材。
单位：个
用途：存放公章、重要票据、涉密台账、贵重物品。
2.材质技术标准
柜体采用加厚整块冷轧钢板一体冲压成型，门板厚度、侧壁钢板厚度符合国标防盗标准，柜内设置分层储物隔板。
3.验收要求
防撬、防盗、防暴力破坏性能达标，密码设置、解锁功能正常；柜内分区合理，门板闭合严实。
	1
	个

	本次采购所有货物的有害物质限量、结构安全等必须满足国家相关标准、行业标准、规范。
金属家具：须符合标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；
椅类家具：须符合标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；
木制家具：须符合标准GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；
软体家具：须符合标准QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》；
塑料部分：须符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。



二、综合要求
1、供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物采购的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。
2、供应商必须按采购文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论采购文件如何表述，谈判小组欢迎供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入响应文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。
3、供应商所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
4、供应商应在响应文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必需的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。
6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。
7、供货时资料要求：
（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。
（2）提供货物的出厂合格证。
（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三、服务要求
（一）实施要求 
针对项目提供实施方案，方案内容包含：1、供货运输及安装验收方案2、人员配备及应急预案。 
（二）质量保证方案 
根据项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含：1、产品性能、使用寿命及效果2、质量管理体系及保证措施。 
（三）售后服务方案 
1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：1、售后服务范围及保障措施2、响应时间及响应方式。
2、供应商提供的设备（货物）质保期限3年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内成交方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，成交供应商应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，成交供应商只收取材料费。
3、安装调试后，成交供应商免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。
4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。
四、环境标志产品
供应商所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。
五、成交供应商的职责
1、成交供应商在响应文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究成交供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。
     2、成交供应商应提供供货产品的全套技术资料。
3、成交供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）
1、供应商须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。
2、供应商须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。
3、供应商须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。
4、供应商须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，供应商应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。
5、供应商须承诺：供应商根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。
