一、采购内容：

汉中市勉县勉阳街道办中心幼儿园建设项目桩基检测服务及教学楼完工后的节能、室内空气、防雷、消防检测等。

服务要求

桩基检测：自合同签订之日起30日历天（其余各项检测需待教学楼完工后，成交供应商自接到采购人书面通知起15日内出具检测报告）。

质量要求：检测成果须达到合格标准，符合国家、行业及地方相关规范要求。

三、检测内容：

	序号
	试验载荷
(T)
	加荷最大值
(kN)
	数量

	1
	520
	5,200
	2根

	2
	600
	6,000
	2根

	3
	740
	7,400
	2根

	4
	低应变
	/
	64根

	5
	节能现场检测
	
	1项

	6
	室内空气检测
	
	1项

	7
	防雷检测
	
	1项

	8
	消防检测
	
	1项

	9
	检测设备运输费等费用
	
	/


四、检测依据：

（1）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）；

（2）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）；

（4）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（5）《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；

（6）《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）；

（7）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；

（8）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012以及《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023等；

（9）DB61/T 1155-2018 《陕西省建筑消防设施检测规范》等；
（10）相关设计图纸。

五、成果要求：

（1）严格按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定进行现场检测工作；

（2）完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作；

（3）按项目要求提供检测报告一式四份；

六、违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同

时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。
