工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	神木市博物馆消防维修改造工程通风

	1
	030702001001
	碳钢通风管道
1.材质 :热镀锌钢板
2.形状 :矩形
3.接口形式 : 咬口
4.规格： 长边长(mm) ≤1250
	m2
	536.34

	2
	030702001002
	碳钢通风管道
1.材质 :热镀锌钢板
2.形状 :矩形
3.接口形式 : 咬口
4.规格： 长边长(mm) ≤1000
	m2
	440.61

	3
	030703006001
	柔性接口及伸缩节1.名称 :风机软接
	m2
	14

	4
	030701003001
	通风机
1.名称： 耐高温轴流风机 HTF-I-10
2.参数：排烟量 :4296 0m3/h全压 :665Pa,功率 : 11KW,380V
	台
	4

	5
	030701003002
	通风机
1.名称： 耐高温轴流风机 HTF-I-10
2.参数：排烟量 :3820 0m3/h全压 :736Pa,功率 : 11KW,380V
	台
	1

	6
	030701003003
	通风机
1.名称： 耐高温轴流风机 HTF-I-10
2.参数：排烟量 :3500 0m3/h全压 :770Pa,功率 : 11KW,380V
	台
	3

	7
	030703001001
	风阀

1.类型： 280℃防火阀1250*500
	个
	3

	8
	030703001002
	风阀

1.类型： 280℃防火阀1000*250
	个
	24

	9
	030703001003
	风阀

1.类型：排烟阀  1000 *250
	个
	24

	10
	030703001004
	风阀

1.类型： 280℃防火阀1000*320
	个
	7

	11
	030703001005
	风阀

1.类型：排烟阀  1000 *320
	个
	7

	12
	030703001006
	风阀

1.类型： 280℃防火阀1250*400
	个
	6

	13
	030703003001
	风口 、散流器
1.类型： 常开式百叶排烟口
2.规格： 600*500
	个
	12

	14
	030703003002
	风口 、散流器
1.类型： 常开式百叶排烟口
2.规格： 800*500
	个
	6

	15
	030703003003
	风口 、散流器
1.类型： 常开式百叶排烟口
2.规格： 1000*600
	个
	1

	16
	030703003004
	风口 、散流器
1.类型： 常开式百叶排烟口
2.规格： 800*800
	个
	4

	17
	030703003005
	风口 、散流器
1.类型： 常开式百叶排烟口
2.规格： 800*600
	个
	17

	18
	030703003006
	风口 、散流器
1.类型： 常开式百叶排烟口
2.规格： 1000*800
	个
	2

	19
	030703003007
	风口 、散流器
1.类型： 防雨百叶
2.规格： 1500*600
	个
	6

	20
	03B001
	排烟阀手动开启装置
	套
	31

	21
	030703013001
	设备支吊架
	Kg
	675

	22
	031201003001
	一般钢结构刷油
1. 除锈级别.方式 :手工除锈
2.油漆品种 :刷防锈漆两道 ，银粉漆两道。
	kg
	6050.27

	神木市博物馆消防维修改造工程自喷

	1
	030901003001
	沟槽式管道
1.安装部位 :管井
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN150

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	5.64

	2
	030901003003
	沟槽式管道
1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN150

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	60.36

	3
	030901003004
	沟槽式管道
1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN100

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	53.31

	4
	030901001007
	喷淋管道

1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN80

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	84.27

	5
	030901001003
	喷淋管道

1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN50

4.连接形式 :螺纹连接
	m
	75.33

	6
	030901001004
	喷淋管道

1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN40

4.连接形式 :螺纹连接
	m
	57.21

	7
	030901001005
	喷淋管道

1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN32

4.连接形式 :螺纹连接
	m
	251.19

	8
	030901001006
	喷淋管道

1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN25

4.连接形式 :螺纹连接
	m
	486.84

	9
	030901004001
	沟槽式管件
1.类型 :弯头  DN150
	个
	3

	10
	030901004003
	沟槽式管件
1.类型 :三通  DN150
	个
	7

	11
	030901004004
	沟槽式管件
1.类型 :弯头  DN100
	个
	1

	12
	030901004005
	沟槽式管件
1.类型 :三通  DN100
	个
	5

	13
	030901004008
	沟槽式管件
1.类型 :三通  DN80
	个
	1

	14
	030901005001
	水喷淋(雾)喷头
1.安装部位 :室内
2.材质 、型号 、规格 : ZSTZ15-68℃吊顶型快速响应喷头
	个
	253

	15
	030901017008
	阀门
1.类型 :信号阀
2.规格 、压力等级 :  D N150
3.连接形式 :法兰连接
	个
	5

	16
	030901007003
	水流指示器
1.型号 、规格:DN150
	个
	5

	17
	030901017001
	阀门
1.类型 :信号阀
2.规格 、压力等级 :  D N100
3.连接形式 :法兰连接
	个
	1

	18
	030901007001
	水流指示器
1.型号 、规格:DN100
	个
	1

	19
	031002001001
	阀门
1.类型 : 自动排气阀（管井）
2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	1

	20
	031002001002
	阀门
1.类型 :截止阀（管井 )

2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	1

	21
	031002001003
	阀门
1.类型 :末端试水阀
2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	2

	22
	030901010001
	末端试水装置
1.名称：末端试水装置 DN25
	组
	4

	23
	030901018003
	法兰

1.类型 :法兰
2.规格型号:DN150
3.连接形式 :沟槽
	副
	5

	24
	030901018002
	法兰

1.类型 :法兰
2.规格型号:DN100
3.连接形式 :沟槽
	副
	1

	25
	031001006001
	塑料管

1.材质:UPVC塑料管
2.规格:DN80
3.连接形式 :粘接
4.安装部位 :室内
5.介质 :排水
	m
	26.9

	26
	031003017001
	地漏

1.名称：排水漏斗  DN 80
	个
	6

	27
	031201001001
	管道刷油
1.涂刷遍数 、漆膜厚度 :刷红色漆环
	m2
	184.18

	28
	030904001001
	管道支架
	kg
	644.49

	29
	031201003001
	一般钢结构刷油
1. 除锈级别.方式 :支架手工除锈
2.油漆品种 :手工除锈后 ，刷红丹防锈漆两道 ，调和漆两道。
	kg
	644.49

	30
	030901019001
	水灭火系统管道调试
	系统
	1

	神木市博物馆消防维修改造工程消火栓

	1
	030901003003
	沟槽式管道
1.安装部位 :管井
2.材质 : 内外热侵锌镀锌钢管
3.规格:DN100

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	18.8

	2
	030901003002
	沟槽式管道
1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外壁热浸锌镀锌钢管
3.规格:DN150

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	201.3

	3
	030901003001
	沟槽式管道
1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外热侵锌镀锌钢管
3.规格:DN100

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	273.5

	4
	030901002001
	消火栓管道
1.安装部位 :室内
2.材质 : 内外热侵锌镀锌钢管
3.规格:DN65

4.连接形式 :卡箍连接
	m
	75.5

	5
	030901004006
	沟槽式管件
1.类型 :弯头  DN150
	个
	12

	6
	030901004008
	沟槽式管件
1.类型 :三通  DN150
	个
	12

	7
	030901004001
	沟槽式管件
1.类型 :弯头  DN100
	个
	15

	8
	030901004002
	沟槽式管件
1.类型 :三通  DN100
	个
	44

	9
	030901004005
	沟槽式管件
1.类型 :弯头  DN65
	个
	44

	10
	030901017003
	阀门
1.类型 :蝶阀
2.规格 、压力等级 :  D N150
3.连接形式 :法兰连接
	个
	8

	11
	030901017001
	阀门
1.类型 :蝶阀
2.规格 、压力等级 :  D N100
3.连接形式 :法兰连接
	个
	24

	12
	030901017002
	阀门
1.类型 :蝶阀
2.规格 、压力等级 :  D N65
3.连接形式 :法兰连接
	个
	2

	13
	030901018003
	法兰

1.类型 :法兰
2.规格型号:DN150
3.连接形式 :沟槽
	副
	8

	14
	030901018001
	法兰

1.类型 :法兰
2.规格型号:DN100
3.连接形式 :沟槽
	副
	24

	15
	030901018002
	法兰

1.类型 :法兰
2.规格型号:DN65
3.连接形式 :沟槽
	副
	2

	16
	031002001004
	阀门
1.类型 : 自动排气阀（管井）
2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	1

	17
	031002001005
	阀门
1.类型 :截止阀（管井 )

2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	1

	18
	031002001006
	阀门
1.类型 : 自动排气阀
2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	1

	19
	031002001007
	阀门
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级:DN 25
3.连接形式 :螺纹
	个
	1

	20
	030601002001
	压力仪表
1.名称： 压力表
	套
	1

	21
	030901012001
	试验消火栓柜
1.安装部位（室内、室外） :室内
2.消火栓型号 :试验消火栓柜
	套
	1

	22
	030901012003
	稳压减压消火栓柜
1.安装部位（室内、室外） :室内
2.消火栓型号 :SG24A6 5-J型
3. 内配 :室内消火栓采用DN65mm的室内消火栓,水龙带采用公称直径DN65mm 、25m长有内衬

里的消防水带,水枪当量喷嘴直径为∅19mm,内含消防软管卷盘,规格JPS1.6-19 。消防报警按钮(开启电磁阀)。下柜配手提式灭火器2具。
	套
	13

	23
	030912001001
	手提式灭火器
1.规格 、型号:MF/ABC 4
	具
	36

	24
	030912004001
	灭火器箱
	个
	18

	25
	031201001001
	管道刷油
1.涂刷遍数 、漆膜厚度 :刷红色调和漆两道
	m2
	226.94

	26
	030904001001
	管道支架
	kg
	330.18

	27
	031201003001
	一般钢结构刷油
1. 除锈级别.方式 :支架手工除锈
2.油漆品种 :手工除锈后 ，刷红丹防锈漆两道 ，调和漆两道。
	kg
	330.18

	28
	030901019001
	水灭火系统管道调试
	系统
	1

	神木市博物馆消防维修改造工程电气

	1
	030412001001
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :SC32
3.配置形式： 暗配
	m
	40

	2
	030412001002
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :SC25
3.配置形式： 暗配
	m
	295.5

	3
	030412001003
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :SC20
3.配置形式： 暗配
	m
	176.2

	4
	030412001004
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :SC15
3.配置形式： 暗配
	m
	20

	5
	030409001001
	电力电缆
1.型号:BTTZ-5*10
2.敷设方式 : 暗敷
	m
	600

	6
	030409002001
	电力电缆头
1.名称 :矿物绝缘电缆头BTTZ-5*10
	个
	28

	7
	030409001003
	电力电缆
1.型号:WDZB1N-YJY- 5x10
2.敷设方式 : 暗敷
	m
	640

	8
	030409002003
	电力电缆头
1.名称 : 电力电缆头WD ZB1N-YJY-5x10
	个
	8

	9
	030409001004
	电力电缆
1.型号:WDZB1N-YJY- 5x4
2.敷设方式 : 暗敷
	m
	323.5

	10
	030409002004
	电力电缆头
1.名称 : 电力电缆头WD ZB1N-YJY-5x4
	个
	8

	11
	030409001005
	电力电缆
1.型号:WDZB1N-YJY- 5x6
2.敷设方式 : 暗敷
	m
	56

	12
	030409002005
	电力电缆头
1.名称 : 电力电缆头WD ZB1N-YJY-5x6
	个
	7

	13
	030412003001
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、规格:WDZB1N-BYJ4
	m
	474.6

	14
	030412003002
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZB1N-BYJ2.5
	m
	117

	15
	030412003003
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZB1N-BYJ1.5
	m
	56

	16
	030412005001
	接线盒
1.名称 : 防火卷帘电源及电动排烟窗电源接线盒
	个
	8

	17
	030402012001
	成套配电箱
1.名称 、型号 :  B1ALE 1应急照明配电箱

3.无端子外部接线
	台
	1

	18
	030402012002
	成套配电箱
1.名称 、型号 :  1ALE1应急照明配电箱
3.无端子外部接线
	台
	1

	19
	030402012003
	成套配电箱
1.名称 、型号 :  AT-PY排烟风机配电箱
3.无端子外部接线
	台
	7

	神木市博物馆消防维修改造工程火灾自动报警

	
	
	火灾自动报警
	
	

	1
	030412001001
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG25
3.配置形式： 暗配
	m
	373.2

	2
	030412001002
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG20
3.配置形式： 暗配
	m
	4223.8

	3
	030412003001
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-RYJS- 2*1.5
	m
	3673.2

	4
	030412003003
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-BYJ2. 5
	m
	400

	5
	030412003005
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-BYJ1. 5
	m
	3608.5

	6
	030412003006
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-RYJS- 2*2.5
	m
	1252.4

	7
	030409003001
	控制电缆
1.型号:WDZN-B1-KYJ Y-3x1.5
	m
	277.2

	8
	030905001001
	点型探测器
1.名称 :感烟探测器
2.底座
	个
	268

	9
	030905001002
	点型探测器
1.名称 :感温探测器
2.底座
	个
	44

	10
	030905004001
	按钮
1.名称 :手动火灾报警按钮
	个
	19

	11
	030905008001
	消防报警电话插孔1.名称： 电话插孔
	个
	19

	12
	030905006001
	声光报警器
1.名称： 火灾声光报警器
	个
	19

	13
	030905004002
	按钮
1.名称： 消火栓报警按钮
	个
	46

	14
	030905009001
	消防广播
1.名称： 消防广播
	个
	99

	15
	030905007001
	消防报警电话
1.名称：报警电话
	部
	4

	16
	030905010001
	消防模块
1.名称：输入/输出模块
	个
	115

	17
	030905010002
	消防模块
1.名称： 总线隔离器
	个
	23

	18
	030905010003
	消防模块
1.名称：输入模块
	个
	12

	19
	030905014001
	楼层火灾显示器
1.名称： 火灾显示盘
	台
	6

	20
	030412005001
	接线盒
1.名称 :接线盒
	个
	674

	21
	030905011002
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
1.名称： 消防端子箱
	台
	6

	22
	030911001001
	自动报警系统调试
	系统
	1

	23
	030911006001
	消防广播系统调试
	只
	118

	24
	030911007001
	消防通信系统调试
	部
	4

	25
	030911009001
	防火控制装置调试
1.名称： 防火阀调试
	个
	72

	26
	030911009002
	防火控制装置调试
1.名称： 消防风机调试
	个
	5

	27
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	m
	312.5

	
	
	防火门监控系统
	
	

	28
	030412001003
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG32
3.配置形式： 暗配
	m
	297.2

	29
	030412003007
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-RYJS- 2*1.5
	m
	297.2

	30
	030412003008
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-BYJ2. 5
	m
	594.4

	
	
	电气火灾监控系统
	
	

	31
	030412001004
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG20
3.配置形式： 暗配
	m
	119.2

	32
	030412003009
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-RYJS- 2*1.5
	m
	128.2

	
	
	消防设备电源监控系统
	
	

	33
	030412001005
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :JDG20
3.配置形式： 暗配
	m
	146.4

	34
	030412003010
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-RYJS- 2*1.5
	m
	146.4

	35
	030412003011
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZN-B1-BYJ2. 5
	m
	292.8

	
	
	应急照明
	
	

	36
	030412001006
	配管

1.名称 : 电气配管
2.材质 :SC20
3.配置形式： 暗配
	m
	3092.2

	37
	030412003012
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZB1N-RYJSP- 2x1.5
	m
	165.8

	38
	030412003014
	配线

1.配线形式 : 暗配
2.导线型号 、材质、
规格:WDZB1N-BYJ2.5
	m
	5919.2

	39
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯

1.名称：应急照明灯1 x6W/LED灯/DC24V,壁挂式
	套
	216

	40
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯

1.名称： 安全出口指示灯1x1W/LED灯/DC2 4V,壁挂式
	套
	59

	41
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯

1.名称：楼层指示灯1 x1W/LED灯/DC24V,壁挂式
	套
	21

	42
	030907004005
	智能应急灯具及标志灯

1.名称： 疏散指示灯(单向单面)1x1W/LED灯/DC24V,壁装
	套
	135

	43
	030907004007
	智能应急灯具及标志灯

1.名称： 多信息复合指示灯  1x1W/LED灯/D C24V, 吊装
	套
	17

	44
	030412005002
	接线盒
1.名称 :接线盒
	个
	448

	45
	031301001002
	剔堵槽 、沟
	m
	1103.2

	46
	030907003001
	应急照明分配电装置1.名称：应急照明集中电源箱
	台
	5

	神木市博物馆消防维修改造工程安装拆除

	1
	03B001
	安装拆除
	项
	1

	神木市博物馆消防维修改造工程土建

	
	
	拆除
	
	

	1
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除

1.龙骨及饰面种类 :石膏板吊顶拆除
	m2
	2144.45

	2
	011710001001
	木门窗拆除
	樘
	87

	
	
	改造
	
	

	3
	011302001001
	平面吊顶天棚
1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :耐水耐火纸面石膏板

3.涂料品种 : 防霉无机装修涂料饰面
	m2
	1817.78

	4
	011302001003
	平面吊顶天棚
1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :铝合金龙骨2.面板材料品种 、规格 :铝方通卡装(主体安装)
	m2
	326.67

	5
	010802004001
	钢质防火门
1. 门洞口尺寸 : 1000*2 100
2. 防火等级 : 乙级防火门

3.编号:FM乙1021
	m2
	65.1

	6
	010802004002
	钢质防火门
1. 门洞口尺寸 : 1000*2 100
2. 防火等级 : 甲级防火门

3.编号:FM甲1021
	m2
	2.1

	7
	010802004003
	钢质防火门
1. 门洞口尺寸 : 1500*2 100
2. 防火等级 : 乙级防火门

3.编号:FM乙1521
	m2
	69.3

	8
	010802004004
	钢质防火门
1. 门洞口尺寸 :600*21 00
2. 防火等级 : 甲级防火门

3.编号:FM甲0621
	m2
	3.78

	9
	010802004005
	钢质防火门
1. 门洞口尺寸 : 1500*2 100
2. 防火等级 : 甲级防火门

3.编号:FM甲1521
	m2
	25.2

	10
	010802001001
	金属(塑钢)门
1. 门洞口尺寸 : 1500*2 100
2. 门类型 :玻璃门（断桥铝+安全夹胶玻璃),兼做消防救援窗(易碎玻璃)
3.编号:M1521
	m2
	3.15

	11
	010803002001
	防火卷帘(闸)门 （维修）
1. 门洞口尺寸 : 15000X 2800
2. 门材质 :特级防火卷帘
	m2
	84

	12
	010803002002
	防火卷帘(闸)门 （维修）
1. 门洞口尺寸 :38000X 3800
2. 门材质 :特级防火卷帘
	m2
	144.4

	13
	010803002003
	防火卷帘(闸)门 （维修）
1. 门洞口尺寸 :38000X 3500
2. 门材质 :特级防火卷帘
	m2
	133

	14
	010803002004
	防火卷帘(闸)门 （维修）
1. 门洞口尺寸 :38000X 3300
2. 门材质 :特级防火卷帘
	m2
	125.4

	15
	01B001
	消防救援窗
1. 易碎玻璃 ，净宽净高均不小于1m,结合现状改造施工
	个
	10

	16
	01B002
	楼梯间窗户
1.结合现状设置不小于1.0m2的可开启外窗 ,  具体详见平面图
	个
	9

	17
	
	余方弃置
	m3
	107.22


