  技术要求

	序号
	设备
	型号
	配置说明
	数量
	单位

	1
	NVR录像机
	16盘位128路录像机（支持文字搜索）
	3U机架式16盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器；搭载1+1冗余电源
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
输入带宽：≥384Mbps
输出带宽：≥256Mbps
接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：≥32×1080P
显示能力：≥8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持全路数以文搜图应用
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：≥128路
以图搜图能力：≥128路
二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持≥32个名单库，总库容≥10万张
目标抓拍：≥16路视频流（2MP）
目标比对：≥48路图片流

出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持12路图片流目标比对
	3
	台

	2
	硬盘
	录像机专用硬盘
	≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
AllFrame AI全帧技术
传输速率≥267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
支持5年质保服务
标称容量：≥8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：≥256MB
最大读取速度：≥267MB/s
接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s
加载/卸载周期：≥600,000
MTBF：≥2,000,000
需提供省级代理商授权

 
	24
	块

	3
	半球摄像头
	全彩夜视
	防暴型网络摄像机
分辨率≥400万像素 2560 × 1440 @25 fps
支持开放型网络视频接口
1个内置麦克风
支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m
符合IP67防尘防水设计
传感器类型：≥1/2.7" CMOS
最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
最大分辨率：≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265，H264，支持超级智能编码
子码流：H.265 
音频：1个内置麦克风
支持防暴功能
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67防尘防水设计
需要提供检测报告和产品授权
	20
	台

	4
	半球摄像头
	全彩夜视
	海螺型网络摄像机
最高分辨率≥400万像素 2560×1440 @25 fps
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m
符合IP67防尘防水设计
传感器类型：≥1/2.7" CMOS
最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°（根据现场需要甲方决定镜头焦距）
最大分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps
视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码
子码流：H.265 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67防尘防水设计
需要提供检测报告和产品授权
	248
	台

	5
	枪机
	全彩夜视
	筒型网络摄像机
最高分辨率≥400万像素 2560 × 1440 @25 fps
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
支持开放型网络视频接口
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计
传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：≥0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4mm，水平视场角：≥70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°（根据现场需要甲方决定镜头焦距）
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可自动切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光≥50m，白光≥30m  
最大分辨率：≥2560×1440
视频压缩标准：主码流：H.265，H.264支持超级智能编码；子码流：H.265 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67防尘防水设计
需要提供检测报告和产品授权
	79
	台

	6
	球机
	红外夜视球机
	7寸联动跟随红外球机
支持POE
分辨率≥400万；光学变倍≥23倍，数字变倍
≥16倍
支持人车检测信息叠加至码流，配合 nvr实现图搜或文搜的功能
支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随
画面输出分辨率≥2560×1440@30fps
内置加热玻璃，有效除雾
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口
传感器类型：≥1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
宽动态：支持真宽动态 
焦距：覆盖4.8 mm～110 mm，≥23倍光学变倍 
视场角：水平视场角：覆盖55°～2.7°（广角～望远）
垂直视场角：覆盖33°～1.5°（广角～望远） 
对角视场角：覆盖61.5°～3.1°（广角～望远） 
补光灯类型：红外补光
红外照射距离：≥150 m 
水平范围：360°
垂直范围：15°～-90°(自动翻转)
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
60 Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）  
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
内置麦克风：支持拾音功能，拾音距离≥8 m  
网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 
供电方式：DC12～36V;PoE+(802.3at)
电流及功耗：最大功耗：≤24 W
防护：≥IP66
符合GB/T 17626.5 认证标准  
需要提供检测报告和产品授权
	4
	台

	7
	防火墙
	监控专用企业级
	固化千兆电口数量≥8个；
固化千兆光口数量≥2个；
固化万兆光口数量≥2个；
支持可插拔1TB HDD或480G SSD企业级硬盘 ；
最大整机吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps；
最大并发连接≥50万；
最大新建连接≥8.5万；
支持策略模拟功能；
支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理
支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计（要求提供产品功能界面截图）；
设备支持自定义情报功能，需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明）。
支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题，（需提供第三方权威机构测试报告证明）；
	1
	台

	8
	24口交换机
	交换机 POE 24电口4光口（370w)
	轻网管千兆POE交换机(24千兆POE电+4千兆光)
提供24个千兆PoE电口，4个千兆光口
支持PoE输出功率管理
端口：24个千兆PoE电口，4个千兆光口
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
供电方式：100-240V,50/60Hz,6.3A Max
整机功耗：≤400 W
浪涌防护：≥6 KV 
交换方式：存储转发
流量控制：支持流量控制
风暴控制：支持风暴控制
端口限速：支持所有端口收、发方向限速
端口统计：支持端口实时收发速率统计
端口镜像：支持端口镜像
端口隔离：支持端口隔离
链路聚合：支持链路聚合
LLDP：支持LLDP协议
SNMP：支持SNMP_V1/V2C
STP：支持STP/RSTP
VLAN：支持VLAN
ERPS：支持ERPS
SSH：支持SSH
DHCP Snooping：支持DHCP Snooping
web管理：支持web管理
统一管理平台：支持统一管理平台
SADP：支持SADP
MAC地址表获取：支持MAC地址表获取
线缆检测：支持线缆检测
DHCP Client：支持DHCP  CLIENT
QoS：支持QoS
ACL：支持ACL
ARP：支持网关ARP防护 
设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置
拓扑展示：支持拓扑页面展示
端口配置：支持端口的速率、流控、使能、双工配置
设备状态告警：支持端口通断告警，PoE通断告警，PoE_MAX告警，PoE_MAX恢复告警，非法终端接入告警 
PoE标准：IEEE 802.3af/at
供电线芯：支持4芯供电，网线的1/2/3/6供电
PoE端口：端口1~24
端口最大供电功率：≥30 W
整机最大供电功率：≥370 W 
交换容量：≥56 Gbps
包转发率：≥41.66 Mpps
MAC地址容量：≥8 K
缓存：≥4.1 Mbits 
IPSG：支持IPSG
	15
	台

	9
	光模块
	千兆单纤
	千兆单模单纤发送端/接收端模块
TX1310nm/1.25G
RX1550nm/1.25G
LC
≥20km
0～70℃
SFP
发射光功率:-9～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	20
	只

	10
	光纤
	国标室外钢铠单模光缆（3000m）
	国标≥24芯室外钢铠单模光缆（3000m）
	1
	批

	11
	网线
	一线品牌6类国标网线
	≥6类网线（每箱300米）
	70
	箱

	12
	电源线
	国标电源线
	国标≥2.5*2电源线
	3000
	米

	13
	UPS
	UPS
	UPS ≥20KVA（待机≥4小时）包括电池组
	1
	套

	14
	计算机
	台式计算机
	CPU核心数≥6主频≥2.5GHZ；内存≥16G；硬盘≥512SSD屏≥24'
	3
	台

	15
	大屏
	电视机
	  屏幕尺寸≥85寸  分辨率≥8K   屏幕刷新率≥120HZ
	2
	台

	16
	辅料
	线管、胶带、水晶头、24口机架光纤法兰等
	20线管、胶带、水晶头、24口机架光纤法兰及6个立杆等
	1
	批

	17
	安装调试费
	安装及调试
	安装及调试
	1
	批

	18
	拆旧
	所有旧监控摄像头，线路
	旧监控摄像头，桥架、地沟、墙面的旧监控线路拆除
	1
	批


