一、项目概况
本项目为省残疾人体育训练基地场馆采购活动看台一套（核心产品），满足200人观赛需求，采用手动伸缩活动看台形式，含座椅、钢结构床架、护栏、驱动轮组及安装调试。场馆为室内训练用途，地面为硬化地坪，无需预埋。预算金额12万元（含税含运含安装含1年维保），货物类采购，不专门面向中小企业。
二、技术参数结构本体
	参数项
	要求值

	总座数
	200座（±5座可调）

	伸缩形式
	手动推拉，人力展开/收合，无需电力

	排数/排距
	8-10排，排距≥850mm

	倾斜角度
	8°-12°阶梯升高

	动载荷
	≥450 kg/m²（承载+人群摆动）

	静载（每座）
	≥200 kg

	床架冲击
	80kg/300mm高度冲击不变形

	护栏水平力
	顶端≥65kg/m中间≥135 kg/m

	骨架材质
	Q235碳钢，承重横梁50×40×2.5mm，立柱100×50×3mm，承重构件无焊接

	表面处理
	粉末喷涂/喷塑，耐腐蚀


座椅
	参数项
	要求值

	材质
	HDPE中空吹塑（无靠背，降低预算），抗UV、耐磕碰

	防火等级
	GB 8624-2012 B1级

	颜色
	按采购人选定（一般红/蓝/黄三色可选）

	安装
	卡扣式固定在钢梁上，可拆卸


行走与伸缩
	参数项
	要求值

	脚轮
	宽幅PU轮，内层双滚珠轴承+尼龙+聚氨酯外层，不伤地板、不留痕

	驱动轮
	多条加强筋PU结构

	每排伸缩脚
	≥3个脚轮/伸缩脚

	收合厚度
	≤0.8m（节省存放空间）

	展开/收合时间
	≤15分钟（2人操作）

	地面要求
	水平误差≤3mm/m²，硬化地坪


安全
	参数项
	要求值

	护栏高度
	≥1.1m，表面喷塑，伸缩过程无须插拔

	护栏立杆间距
	≤110mm（防儿童头部卡入）

	台阶防滑
	踏步装防滑条，防滑系数≥0.6

	前沿
	美观处理+防滑条

	无障碍
	每200座设1个无障碍位，邻近通道，可拆卸扶手


三、执行标准
参照《体育场地使用要求及检验方法》《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级和相关行业最新标准
四、商务要求
	[bookmark: _GoBack]项
	要求

	交货期
	合同签订后30天交货、安装调试完成。

	交货地点
	采购人指定地点

	安装调试
	含操作人员培训（2人）

	质保
	结构框架≥5年，座椅≥3年，脚轮/活动件≥2年

	验收
	按照国家相关要求执行

	付款方式
	合同签订之日起5个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款。货到现场、安装调试完成并经验收合格后10个工作日内，甲方凭《终验合格单》支付至合同总金额的100.0%，乙方应在收取每笔款项前开具等额合法有效票据。



