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1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.52）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》 ；制作工具下载 地 址 ：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a -b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&Cat egoryCode=16。
3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www. sxggzy jy.cn/），选择“ 电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件 ”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录 ”，在左侧选择“投标人 ”身份，登录地区选择“安康市不见面开标 ”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”：http://bjmkb.akggzyjy.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction /hall/login，供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读 ”进入开标大厅，点击“取消 ”返回项目列表页面。
5、开标签到：供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到 ”按钮进行签到，开标前 30 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。
6、注意事项
（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为 ：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetai l.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。
（2）建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。
（3）供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA锁。
（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc23589]
















第一章 招标公告
[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc12340]项目概况
白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）获取招标文件，并于 2026年07月27日 16时00分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XSDL-BH2026014
项目名称：白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：403,400.00元
采购需求：
合同包1(白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目):
合同包预算金额：403,400.00元
合同包最高限价：403,400.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他信息化设备
	白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目
	1(项)
	详见采购文件
	403,400.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：15日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）；
（2）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；
（4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号；
（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）；
（8）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27 号）；
（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23号）；
（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库【2021】19号）；
（11）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19 号）；
（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15 号）；
（13）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库【2022】19号）；
（14）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供近三个月已连续缴纳的有效纳税凭证；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；
（5）社会保障资金缴纳证明：：需提供2026年6月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。
三、获取招标文件
时间： 2026年07月07日 至 2026年07月13日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）
方式：在线获取
售价： 0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2026年07月27日 16时00分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）
开标地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
注：  （1） 使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台， 通过政府采购系统企业端进入， 点击我要投标， 完善相关投标信息， 下载采购文件。未完成网上操作的或未经采 购代理机构确认的， 无法完成后续流程。 （2） 本项目采购公告同时在全国公共资源交易平 台 （陕西省·安康市） 安康市公共资源交易中心 （网址： http://ak.sxggzyjy.cn/） 、 陕西省 政府采购网 （网址： http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 发布。 （3） 本项目采用电子化投标及 远程不见面开标方式， 相关操作流程详见全国公共资源交易平台 （陕西省） 网站(服务指 南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》， 电子招标文件技术支持： 4009280095/4009980000。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：白河县城关镇中心小学
地址：白河县城关镇狮子山社区
联系方式：0915-7812990
2.采购代理机构信息
名称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
地址：陕西省安康市汉滨区大桥路鑫街口公寓4楼
联系方式：15929152837
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电话：15929152837
安康市兴盛工程造价咨询有限公司
2026年07月06日









第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	内   容
	说明与要求

	1
	项目名称
	白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目

	
	项目编号
	XSDL-BH2026014

	
	项目属性
	货物

	2
	采购人
	采购人：白河县城关镇中心小学  
地  址：白河县城关镇狮子山社区
电  话：0915-7812990

	
	代理机构
	名  称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
地  址：安康市大桥路新街口4号楼410室
联系人：张工    
电  话：15929152837

	3
	采购内容
	具体要求详见采购招标文件

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	最高限价
	403,400.00元，投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效投标文件处理。

	6
	质量要求
	合格，采购清单中标注“核心软硬件产品”，必须是独立知识产权、节能、信息安全产品，符合国家强制性要求标准和其他供应商资质要求，否则按无效投标文件处理。

	7
	交货期
	15日历天

	8
	质保期
	终验合格后12个月

	9
	供应商
资质要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供近三个月已连续缴纳的有效纳税凭证；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；
（5）社会保障资金缴纳证明：：需提供2026年6月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

	10
	是否接受联合体投标
	不接受，须提供书面声明，否则按无效投标文件处理

	11
	报价采用的币种
	人民币

	12
	供应商的
替代方案
	本项目不允许提交替代方案，须提供书面声明，否则按无效投标处理

	13
	采购招标文件的组成部分
	详见本章细则

	
14
	投标文件答疑澄清修改
	采购人澄清发出时间：距投标截止时间15日前
供应商收到确认时间：收到澄清后24小时内。

	15
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天

	16
	投标
保证金额
	本项目不缴纳保证金

	17
	投标文件编制要求
	招标响应电子投标文件1份。电子投标文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目 ”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（ *.SXSTF） ，上传成功后，电子化平台将予以记录。

	
18
	投标文件签字盖章
	按采购招标文件指定位置要求“签字或盖章 ”的签字或盖章均可。要求签字处必须由签署人亲笔签名，盖章无效；否则投标文件不予通过，否则按无效投标文件处理。

	19
	开标时间及地址
	招标响应文件截止时间：2026年07月27日16时00分00秒（北京时间）地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅
招标时间：202607月27日16时00分00秒（北京时间）
招标地点 ： 安康市公共资源交易中心 （ 不见面开标网址 ）
http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/h all/login

	20
	评标方法及标准
	综合评分法

	21
	所属行业
	工业

	22
	核心参数
	“4K录播主机”

	23
	采购代理服务费
	依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》 （计价格[2002]1980号）、和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号） （发改价格〔2011〕534 号）（发改价格[2015]299号）规定标准收取,代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构。

	注意事项：
1、请各供应商务必详细阅读本采购招标文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则由此引起的损失或风险由供应商自行承担。
2、各供应商获取采购招标文件后应认真即使审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在有效时间内未提出任何异议的，视为对本采购招标文件要求无任何异议。






二、总 则
1、本项目说明详见投标人须知前附表。
2、本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）及国家现行有关法律法规执行。
（一）采购人、采购代理机构、监督管理机构
采   购   人：白河县城关镇中心小学
采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
监督管理机构：白河县财政局
招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称
（二）合格的供应商、合格的货物与服务
1.合格的供应商
1.1 资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
1.2 特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供近三个月已连续缴纳的有效纳税凭证；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；
（5）社会保障资金缴纳证明：：需提供2026年6月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。
1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要
求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；
1.5 供应商须在采购代理机构进行投标登记备案，未在采购代理机构登记备案的潜在供应商均无资格参加投标。
2.合格的货物与服务
2.1投标所用货物及其有关服务，均应来自上述1条款所规定的合格供应商。
2.2货物系指供应商按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。
2.3服务系指招标文件规定的，供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。
（三）投标费用
供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
三、招标文件
（四）招标文件构成
招标文件包括下列内容：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  采购内容及技术要求
第四章  商务条款
第五章  采购合同
弟六章  附件及投标文件格式
（五）招标文件的澄清和修改
1.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件内容的，采购人或采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在政府采购网上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分供应商在收到后应立即以书面形式予以确认。
2.供应商对招标文件若有疑点要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买招标文件的供应商。 
3.招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有供应商，并在政府采购网上发布变更公告。
（六）招标文件的解释权归采购代理机构。
四、投标文件的编制
（七）编制要求
1.供应商应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果供应商在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。
2.供应商提交的投标文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。
（八）投标文件构成和格式
1.供应商编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：
1  投标函
2  投标报价表
3  资格证明文件
4  供应商概况
5  供应商参加政府采购活动承诺书
6  商务响应偏离表
7  技术偏离表
8  响应方案
9  业绩
10 产品证明材料
11 供应商认为需要提供的其他文件
2.供应商应按照本须知第二章（八）的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。
3.供应商应将投标文件按本须知第二章（八）规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。
（九）投标报价
1.投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。
2. 投标人须对服务或货物要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。
3.投标人应根据自身情况对采购供货单价进行整体报价，所有投标报价均以人民币元为计算单位。报价均应被视为已经包含了所有招标文件中各项购买货物单品及其运送、辅材、检验、验收、保险和相关服务等的费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
4.投标报价为最终结算（最终结算单价=货物价+运输费+配送费+售后服务费+保险费+检验费+相关伴随费用等），除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价在合同实施期间不因国家政策变化而变化。
5.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标报价中。
（十）投标货币
供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。
（十一）投标保证金
根据安财采管【2022】4号文件《安康市财政局关于全面取消政府采购保证金等有关事项的通知》相关要求，本项目不要求缴纳投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购人、采购代理机构造成损失的，其失信行为将被纳入诚信系统，并且负有赔偿自责，赔偿金额不超过采购预算金额的2%。
（十二）投标有效期
1.投标有效期为开标之日起90个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。
3.投标文件的制作和签署（电子文件中法人或授权委托人需签字的地方，请不要使用机打方式签名。）
为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件（*.SXSTF）格式，若未按要求导致废标或未中标，投标供应商自行承担责任。
（十三）电子投标文件
编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制 。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。招标响应文件中需要法人或授权委托人签字的地方，请不要使用机打方式签名；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。
（1）电子招标文件下载
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载 ”下载电子招标文件（*.SXSZF）；投标供应商须在投标文件发售截止日期前登录电子交易平台下载招标文件，否则责任自负；特别注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载 ”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.52)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；
（3）制作电子投标文件
电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题 , 请先翻阅操作手册或致电软件开发商
技术支持热线：4009280095、4009980000
（4）投标文件
4.1 投标文件构成和格式
（1）供应商应按照本须知第二章（八）第1条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。
（2）供应商应将投标文件按本须知第二章（八）第1条规定的顺序编排并应编制目录，逐页标注连续页码。
4.2 中标供应商在领取中标（中标）通知书时请提供加盖公章的投标文件扫描件U盘两份及纸质版投标文件一份，代理公司做存档使用。
4.3 投标文件按要求均应逐页加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。
4.4 投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。
4.5 如未按第二章（十三）规定的招标文件，按无效文件处理。
五、投标文件的递交
（十四）电子投标文件的提交
电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目 ”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
（十五）投标截止日期
1.供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将投标文件递交至采购代理机构。
2.招标采购单位可以按本须知第二章（五）3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
（十六）迟交的投标文件
采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。
（十七）投标文件的修改和撤回
1.供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其电子投标文件。
2.在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。
3.从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。
六、开标与评标
（十八）开标
1.采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点（同投标截止时间及地点）组织公开开标，文件解密、评审工作，整个过程接受监督部门的监督。
2.采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，供应商在投标截止前30分钟进行线上签到。（如超过投标递交截止时间未签到，视为放弃投标。）
3.开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁） 自行解密电子投标文件（系统默认解密时长为30分钟），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密，所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统，由电子交易系统进行自动唱标。
4.在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
（3）上传的电子投标文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
5.特殊情形下的应急处置
参照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》第五条出现以下情形的，可延续电子开评标流程：
（一）在开评标过程中出现硬件设备（包括电脑、打印机、投影仪等）故障导致招标代理机构无法使用进行正常开评标的，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，通知交易中心信息技术保障人员迅速判断、检查、排除设备故障，修理或更换有问题的设备。故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。
（二）出现电子交易系统和网络异常情况，导致代理机构无法进行正常开评标
时，代理机构要及时联系交易中心信息技术保障人员迅速判断、及时排除系统信息故障。首先可尝试使用无线、移动数据等其它应急网络继续开评标。若更换网络或简单维修后，仍无法正常进行的，应联系电子政务办，将电子政务外网转换为内网运行。故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。
（三）交易中心出现临时停电断电的紧急情况，代理机构应及时通知交易中心的后勤保障服务人员，迅速查找停电原因，进行修理尽快恢复供电。故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。
6.2小时内无法修复的，由代理机构根据招标人意见，可按照以下解决方案进行。
方案一：延续电子开评标流程。经招标人同意后，由代理机构向交易中心出具电子开评标情况说明，并由招标人、代理机构、评审专家等相关人员签字盖章，确定新的开评标时间，待故障排除后再继续完成电子开评标流程。
方案二：另行择期开评标。由招标人征求所有投标人同意，并报监管部门备案后公布。待故障修复后，由招标代理原文发布至统一交易平台，重新确定时间开评标。重新开评标时间自补充通知之日起不少于1个工作日。
7.故障修复期间，招标人、代理机构等相关人员要严格做好开评标信息保密工作，同时安排评标专家至休息地点等候，待故障修复后继续在指定地点开标、评标。评标专家有特殊情况确实不能继续参与评标的，予以补抽专家。择期另行开评标的，评标专家需重新抽取。
8.延时情况说明由代理机构将突发情况的原因、经过、解决措施，延时时间等进行详细准确的书面记录，再由招标人和代理机构等相关人员签字确认。
（十九）评标委员会
1.招标采购单位将按照《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。
2.评标委员会由采购人代表及有关评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。
3.评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。
（二十）评标过程的保密性
1.公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
2.在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。
（二十一）投标文件的澄清
在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求供应商对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。
（二十二）投标文件的初审
1.资格性审查
采购人将审查资格证明文件是否齐全有效，文件签署是否合格。
	评审项
	评审因素
	评审标准

	






资格性评审
	有效的主体资格证明
	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

	
	法定代表人委托授权书
	法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

	
	财务状况报告
	提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；

	
	税收缴纳证明
	提供近三个月连续已缴纳的有效纳税凭证 ；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；

	
	社会保障资金缴纳证明
	需提供2026年6月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

	
	主体信用查询记录
	供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 , 不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（截图加盖公章）；

	
	无重大违法记录的书面声明
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	
	非联合体声明
	本项目不接受联合体，不接受替代方案，须提供非联合体声明

	
	设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）


2.评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标采购单位可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
3.投标文件符合性审查
依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：
	评审项
	评审因素
	评审标准

	符 合 性 评 审
	投标文件项目名称、
项目编号、标段（未分标段的除外）
	投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：（1）封面；（2）投标函；（3）法定代表人委托授权书。

	
	投标文件组成
	符合招标文件的要求

	
	投标文件签署、盖章
	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

	
	投标文件的语言及计量单位
	均符合招标文件的要求。

	
	投标有效期
	符合招标文件的要求。

	
	投标报价
	同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；
（2）开标一览表填写符合要求；（3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；

	
	实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的各项服务/商务实质性条款/技术实质性参数。

	
	合同文本
	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

	
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标 ”的情形。


（二十三）投标文件的详细评审
1.评标委员会将按照（二十三）规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。
2.评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“投标报
价”、“商务响应”、“所投产品的技术指标”、“项目实施方案”、“产品配置”、“售后服务”、“质量保证”、“业绩”等方面进行评审。
3.评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
具体评审因素量化指标和分值如下：
	评标
分项
	分项
分值
	评标因素

	投标报价
	30分
	价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）。

	商务响应
	5分
	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交货期、质量、验收、服务等方面进行响应，逐项且完全响应的计5分，未做详细响应的得0分。

	所投产品的技术指标
	35分
	技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，技术要求和参数全部响应招标文件中技术要求的计35分，标▲参数每负偏离一项扣0.6分，其他参数每出现一项负偏离扣0.06分，投标时须附有所投产品的资料（包括但不限于检测报告、官网和系统功能截图、生产厂家出具的、相应的功能证明材料等资料，并附上清晰可辨识的相关图片、彩页等）。

	项目实施方案
	5分
	一、评审内容
针对本项目提供项目实施方案，方案内容包括但不限于：①供货方案；②人员配置合理、职责明确；③供货进度保障措施等，实施方案详细、架构完整，对项目需求和具体情况理解充分计2-5分；实施方案内容简单、未针对各项内容进行详细描述的计0-1.9分，没有不得分。

	产品配置
	
5分
	1、所供设备选型合理，货物来源渠道正规，无产权纠纷，按其响应情况计0-2.5分，没有不得分。
2、提供对产品的安装、调试、技术服务的组织措施完善，能够保证所有设备顺利使用运行的得，按其响应情况计0-2.5分，没有不得分。

	售后服务
	5分
	一、评审内容
售后服务包含但不限于：①售后服务承诺、 日常维护方案及保障措施，②项目交付用户后出现故障响应时间及措施，③售后人员配置及售后流程计划，④售后保障主要产品制造商售后承诺免费保修时间至少两年起。
（1）方案详细全面、完整可行的计2-5分；
（2）方案内容简单，未针对各项内容进行详细描述的计0-1.9分
（3）未提供不计分。

	质量保证
	5分
	质量保证方案不限于所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、检验能力；所投产品符合相关标准，具有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用等。
（1）方案详细全面、完整可行的计2-5分；
（2）方案内容简单，未针对各项内容进行详细描述的计0-1.9分
（3）未提供不计分。

	业绩
	10分
	投标人提供自 2023 年 07 月 01 日至今类似项目业绩（以合同签订时间或中标通知书时间为准，复印件加盖单位公章）。每提供一份得 2.5 分，满分10分。


4.供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。
5. 本项目需要落实的政府采购政策
5.1 落实政府采购信用融资有关政策要求
（1）落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件规定；
（2）有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/） 自主选择金融机构及其金融产品，凭政府采购中标（中标）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请（具体程序以平台指南为准）。 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商 银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。
5.2 投标企业政府采购政策
（1）中小企业落实政府采购政策
1）项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号），
对符合政府采购关于中小企业扶持政策的小微企业投标人的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2)本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。划分标准见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
3)投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.1 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
5.2.2 投标人需根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）对照自身情况及所提供产品的制造商、服务商的信息自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）的小微企业，享受小微企业扶持，否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》在公示中标结果时公开。
5.2.3 投标人应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
5.3 监狱企业政策
(1) 符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（财库〔2014〕68 号）的监狱和戒毒企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。
(2) 投标人为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以
上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。
5.4 残疾人福利性单位政策
(1) 符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政
府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的投标人，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。
(2)投标人为残疾人福利性单位且所投货物全部由残疾人福利性单位制造的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小型微型企业。
5.5 节能环境标志产品政策
(1) 执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）等政府采购政策，对获得符合政府采购政策的产品实施政府优先采购或强制采购。
(2)投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的
节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。采购代理机构通过中国政府采购网（http： //www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。
(3)投标人所投产品属于下列情形之一的，本应属于优先采购的，不再享受优先采购政策；属于强制采购的，则按无效投标文件处理：
1）未提供认证证书扫描件或经核对认证证书存在信息有误的；
2）认证证书已过期。
①享受中小企业政府采购扶持政策的投标人，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。
②鼓励中标（中标）供应商在提供货物（产品）包装、运输按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕）123 号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕 ）123 号）规定的环保要求进行包装。
6.对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。
6.1 符合（财库〔2020〕46 号）、（财库〔2022〕19 号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：
6.2 对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-10%）
6.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：
（1）符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（3）投标时须提供《中小企业声明函》；
6.4 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：
(1)在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-10%）
(2)确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：
1）符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。
2）投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
3）投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。
6.5 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：
(1)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-10%）
6.6 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：
（1）符合（财库〔2014〕68 号）文件相关规定。
（2）投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。
（3）投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
6.7 符合（财库〔2021〕19 号）文件规定的来自贫困地区提供农副产品的评标价计算规则：
(1)在政府采购活动中，对于来自贫困地区提供农副产品的投标人，报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-5%）
(2)确认为来自贫困地区提供农副产品的投标人，应当同时符合以下条件：
①符合（财库〔2021〕19 号）文件相关规定，在 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。
②投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他贫困地区生产的货物。
③投标人须提供相关证明文件。
6.8 符合节能产品文件规定的评标价计算规则：
(1)投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单 ”
（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。
(2)符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：
(3)投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单 ”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。
7.评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：
(1) 投标价格低的；
(2) 技术评估得分高的；
(3) 售后服务承诺优的。
（二十四）评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。
（二十五）确定中标单位
采购人按照评标委员会推荐的中标供应商排名顺序确定中标单位。
七、合同
1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，持中标通知书与招标人签订合同。
2、中标人因自身原因不按规定与招标人签订供货合同或者拒绝与招标人签订合同的，则招标人将废除授标，并依法承担相应法律责任。同时，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。
4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。
5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
6、招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、合同的履约验收
招标人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。
九、招标服务费
1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格
(2002) 1980号)、《国家发展和改革委员会办公关于招代理服务收费有关问题的通知 》 (发改办价格 (2003)857号)规定采用差额定率累进计费方式计取，招标代理服务费由中标（中标）供应商向安康市兴盛工程造价咨询有限公司缴纳。
2、招标服务费应采用转账、现金形式缴纳。
十、重新组织采购活动
如果发生下列情况之一，招标人和招标代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）重新组织采购活动：
（1）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）所有投标人的报价均超出采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
十一、特殊情况处理
若在实施采购项目过程中，因在不同阶段有效投标人不足三家，申请变更采购方式的，应按照《白河县财政局关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》执行。）
十二、询问、质疑与投诉
1.询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人、招标代理机构提出询问。
2.质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；
（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 3 个工作日内提出。
（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：
① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑项目的名称、编号；
③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④ 事实依据；
⑤ 必要的法律依据；
⑥ 提出质疑的日期。
（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。
（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（8）接收质疑函的方式：
① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）
② 联系方式
采 购 人：白河县城关镇中心小学
地址：白河县城关镇狮子山社区
联系方式：0915-7812990
采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
地        址：陕西省安康市汉滨区大桥路鑫街口公寓4楼
联  系 方 式：15929152837
3.投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。
（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④ 事实依据；
⑤ 法律依据；
⑥ 提起投诉的日期。
（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
① 提起投诉前已依法进行质疑；
② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
③ 在投诉有效期限内提起投诉；
④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤ 财政部规定的其他条件。
（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
[bookmark: bookmark4]十三、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，强化政府采购异常低价审查，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
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（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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第三章 采购内容及要求
一、采购内容:
1.白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目
2.预算金额：403,400.00 元
二、交货期：15日历天
三、质保期：验收合格之日起不少于12个月
四、采购清单及技术参数（核心产品必须满足或优于采购清单要求）
[bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc9568]注：本项目重要技术指标参数以“▲”标记，一般技术指标参数不作标记。
	多功能录播教室设备采购清单表

	序号
	设备名称
	技术参数及性能要求
	数量
	单位

	1
	4K录播主机
	一、整体设计
1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备布线实施，主机需为标准1U机架式设计，支持外接不同尺寸控制屏满足不同环境的操作需要；
▲2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.优质性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于30dB(A)；
5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；
6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路
7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；
8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；
9.控制接口：支持RS232串行通信协议进行外接控制；
10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；
11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；
12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；
二、功能设计
16.便捷导播：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
▲17.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验；
19.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
▲26.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；
27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；
33.互动能力：要求主机内置互动功能，支持在单机且不连接互联网的情况下实现不少于3方的音视频互动，满足专递课堂教学与视频会议活动，同时也需要支持对接互动软件，实现大规模互动会议并发；
▲34.AI边缘计算：主机内置AI课堂行为和AI课堂语音实时分析能力，无需额外设备或互联网云端服务，即可实现基于课堂上师生行为、PPT课件、语音和板书等多模态课堂数据的融合分析。
三、其他要求
▲34.整体系统具有较强的兼容性，能够实现与本校及教共体成员校系统设备的互联互通，实现视频会议、互动教学任务。
35.要求支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传；
▲36.提供该产品的具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
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	录播流媒体处理软件
	▲1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章；
2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；
3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；
5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；
6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；
7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；
9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；
11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；
12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息；
14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位；
15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P；
17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；
19.互动协议：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用；
20.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
21.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示；
22.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上；
23.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
24.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式；
▲25.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量；
▲26.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻；
	1
	套

	3
	高清云台摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
▲20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。
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	摄像机跟踪拍摄软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
▲12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；
13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
14.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
▲15.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章。
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	AI智能跟踪处理软件
	1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
▲6.丢失处理机制：需支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪。跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪。
7.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；
▲8.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章。
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	智能课堂行为分析软件
	一.整体要求
1.兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告；
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT与板书分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块；
3.实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告；
4.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节；
▲5.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称；
6.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节；
二.教师教情分析要求
1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等；
2.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比；
3.板书分析：要求支持教师板书分析，判定授课过程中教师板书的规范字、行间距合规程度、板书均衡情况、板书时间的学生抬头率、板书所用颜色；
4.教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况
▲5.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况；
6.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况；
三.学生学情分析要求
1.学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等。
2.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长；
▲3.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图；
4.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比；
5.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生；
6.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例；
▲7.课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值；
8.学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。
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	智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论；
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏；
4.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点；
▲5.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
6.教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词；
7.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表；
8.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问；
9.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数；
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	录播拾音话筒设备
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
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	无线话筒
	1、接收机参数 
2、频道组数：双频道 
3、装配方式：固定式接收模组 
4、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率 
5、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 
6、射频稳定度：±0.005%(-5~50°C) 
7、载波频段：UHF：640.125MHz -690.000MHz； 
8、频带宽度：50MHz 
9、频率间隔：125KHz 
10、可切换频率数：400组 
11、操作方式：手动调整 
12、接收方式：双调谐器自动选讯 
13、灵敏度：在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB 
14、最大偏移度：±68KHz具有音量扩展 
15、综合S/N比：±105dB(1KHz-A) 
16、综合失真度：<0.5% @ 1KHz 
17、综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 
18、最大输出电压：平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω 
19、输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 
20、音量输出调整：输出电平可随意调整 
21、静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 
22、DC电源供应：0.5A 12-15VDC 
23、产品尺寸(W*D*H)：426*185*50mm 
24、话筒参数 
25、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 
26、载波频率：UHF频段（640.125~690.000 MHz） 
27、频带宽度：50 MHz 
28、可调频率：400组 
29、输出功率：30MW 
30、射频稳定性：±0.005%（-5~50℃） 
31、最大偏移：±70KHz 
32、拾音头：电容式/动圈式 
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	控制系统
	1.硬件设计
1）具备10.1英寸1280*800高清IPS屏幕；
2）存储性能：缓存容量不小于1G,存储容量不小于16G；
3）操作系统 ：Android 6.0及以上；
2.整体设计
1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；
2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；
3）按键组合功能：支持最大5个功能按键组合成一个按键组合，可自定义组合按键名称、图标、按键；
3.录课模式控制
1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；
2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；
4.互动模式控制
1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫；
2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫；
3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制；
5.录像资源管理控制
1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放；
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	时序电源控制器
	1.接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。
2. 采用金属外壳，机架式安装。
3. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
4. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机；
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	音箱
	1、采用二分频线路设计，外观设计经典，高密度中纤板喷漆，层次感清晰。 
2、全频音箱具有大功率，高效率的特点。 
3、低频浑厚有力，中、高频通透亮丽。 
技术参数： 
1、额定功率：150W 
2、峰值功率：600W 
3、阻抗：8Ω 
4、低音单元：1×10英寸锥形振膜低音 
5、高音单元：2×3英寸纸盆高音 
6、频率响应±3dB：50Hz-17KHz 
7、频率范围±10dB：45Hz-18KHz 
8、灵敏度（1W/1m）：89dB 
9、覆盖角度（H×V）：70°×70° 
10、连续声压级：112dB 
11、峰值声压级：118dB 
12、箱体板材：中纤板 
13、面网：模压钢制圆型面网 
14、连接方式：红黑接线端子 
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	功放
	1、具有四路话筒输入，可独立或统一音量调节，支持48V幻象供电统一控制。 
2、具有2组辅助线路输入，可独立音量调节，方便连接外部音源设备。 
3、具有1组混合音频输出，方便连接至其它音频设备。 
4、专业音效调节，支持高、中、低音独立控制，混响延时、深度、音量独立控制。 
5、双通道信号电平指示灯，工作状态一目了然。 
6、具有噪声门音质优化，无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰。 
7、具有完善保护措施，短路过载高温多重保护装置，智能多级风扇变速散热。 
技术参数： 
1、输出功率：8Ω 2×300W,4Ω 2×450W 
2、输出阻抗：4Ω-8Ω 
3、总谐波失真：2×0.5%(1KHz,50W,16Ω) 
4、频率响应：20Hz-20KHz(±2dB) 
5、转换速率：100V/us 
6、阻尼系数：>100:1 
7、输出连接：左右通道两组功率输出 
8、动态压限：<0.05% 
9、信噪比：≥71dB 
10、面板指示：削波，压限，信号 
11、后面板接口：TRS/XLR二合一头×4，莲花×4，输出：莲花×2，2组专用欧姆头输出接口 
12、输入灵敏度线路输入：350MV,话筒输入：XLR:30MV,6.35:350MV 
13、保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护、主保险丝保护，开关机哑音保护、射频干扰保护 
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	智慧黑板
	一、硬件参数要求：
1.智能交互黑板整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。双侧黑板支持磁性吸附功能，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写。
2.智能交互黑板整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体长度≥4300mm。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
3.支持Windows系统和Android系统至少20点触控及同时书写；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4.整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm，即触摸物体离玻璃外表面高度不超3mm 时，触摸屏识别为点击操作。最小识别直径≤2mm，Windows系统下触摸书写延迟≤15ms，触摸响应时间：≤4ms。
5.整机采用全贴合技术，中间贴合层无空气介质、无水汽、无雾气，减少显示面板与玻璃间的偏光，显示更加清晰；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
6.交互黑板支持板书记忆功能，可将黑板上的粉笔笔记实时同步至黑板显示区域，副板书写内容可实现本地保存并可选择保存路径，保存的板书内容自带页码并可保存至本地或进行二维码分享。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图）
7.支持粉笔、书写笔、手指都可以实现记忆互联功能；在手指关节连续敲击书写板面时，可快速启动板书记忆软件。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.侧板采用顶部单边光学与红外技术，底部及双侧无电子结构，粉笔书写底部不积尘，无惧粉笔粉尘堆积，书写区域全板面水洗清洁。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
9.互联黑板支持不接触互联黑板无法书写，书写高度为0mm，通过上下翻页实现板书呈现，板书内容可无限叠加保存；提供悬浮窗功能，可在桌面与板书书写界面间进行切换（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
10.支持开启或关闭书写同步功能，关闭时副板书写，主屏不予显示;开启时主屏恢复同步书写显示可通过副板擦除主屏上电子化记录的字迹，也可在主屏上进行擦除操作。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
11.支持通过副板擦除主屏上电子化记录的字迹，也可在主屏上进行擦除操作（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
12.交互黑板功耗≤350W，待机功耗≤0.5W,符合GB21520-2015能源1级要求； 
13.交互黑板安卓系统具备四核CPU， Android 系统版本不低于11.0，存储空间≥8GB，并支持扩展存储；
14.智能交互黑板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于90%；
15.整机屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果,整机视力防护符合GB40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RGO豁免级别。通过扫描交互设备前面板二维码即可获取产品防蓝光检测证书；（提供权威机构防蓝光检测证书；提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
16.整机提供前置输入接口，≥1路前置HDMI接口、≥2路前置双通道USB 3.0接口, ≥1路Type-C，Type-C支持音频、视频、数据、触控等功能，方便教学操作，外接设备与交互黑板连接时，外接设备可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等功能；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
17.前置按键具有清晰简体中文标识，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、录屏等功能，电源按键支持开机、关机、待机三合一功能；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
18.整机内置2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，至少2个前置15W中高音音箱，后置1个 20W低音音箱;满足教室基础的音视频播放需求； 
19.设备教学常用接口和按键采用模块化设计，前置接口面板和按键面板支持单独前拆，在不需要拆黑板的背板情况下就可进行维修，方便快捷不影响教学；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
20.交互黑板具备一体化4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，视角在135°的范围下， 支持上下调节摄像头角度，支持扫描二维码功能快速调用信息;支持击鼓传花等AI教学功能，支持远程巡课、微课录制等功能，具备工作指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
21.交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
22.交互黑板支持多种手势操作，如通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与专属教学系统界面的切换；通过按压屏幕即可进行息屏操作；通过两指即可实现快捷罗盘的瞬移；通过五指捏合即可快速实现多任务等功能；
23.智能黑板需支持至少三种方式屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作，方便老师操作电脑上方功能；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
24.交互黑板具备极速开机功能，在通电关机状态下，开机速度不超过2秒； 
25.在windows的任意界面下均可开启录课功能，可实现三种录制模式，屏幕录制、屏幕+摄像头录制、专业级录制直播； 
26.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
27.交互黑板可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示；具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
28.Android系统下主页提供不少于5个应用程序，并可随意替换。本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写；
29.设备具备双侧软快捷功能键，黑板在任意通道下支持左右侧边工具栏功能，侧边工具栏不少于15个菜单工具，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间，包含的功能有桌面、窗口下移、多任务窗口切换、信号源切换、自定义等;操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
30.具备智能节电模式，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机；
31.交互黑板处于关机通电状态，外接设备接入交互黑板时，交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机；
32.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
二、内置电脑
1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数要求行业通用80Pin ,与设备无单独接线；
2.为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 
3.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；
4.内存：≥8G DDR4；
5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
6.接口：非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
7.标配正版windows系统及常用office教学办公软件, 提供软件、硬件一键系统还原方案;
三、智能交互教学系统
1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。支持将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件；
2.提供专属定制的教育桌面，桌面中可显示时间、日期电脑中预装的教学软件等，并可根据功能应用自动归类，提供不少于四种应用类别。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
3.开机即可进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面；
4.支持三种（账号、扫码、U盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码；
5.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容；
6.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统；
7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用；
8.提供数字资源模块，可快速到达专属教学云资源网站、国家智慧云平台，支持自定义添加常用教育教学资源网站。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
四、备授课软件
1.支持多种登录方式；账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录；还支持免登录打开本地课件。
2.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200G 云端存储空间；
3.软件内预置的高质量课件素材，任课教师可根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4.允许老师在网页端、移动端、电脑端浏览教学设计和课件内容。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可同步查看；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
5.提供PPT导入功能,支持导入进度条提示功能，可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提示功能；
6.语文学科可以根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印
7.提供模块化的高质量课件素材和教案，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。课件总课时量不低于1000个课时；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20万题，题库自带答案及解析，题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑；
9.提供英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换。
10.提供消消乐、知识配对、翻翻卡、填空能手、分屏竞技、连词成句、趣味选择等多种类型的课堂活动，每种课堂活动提供不少于3种活动模板，老师备课时通过活动模板即可快速制作交互式课堂活动；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
11.可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像
12.支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
13. 课件播放状态下支持手写标注圈选功能，提供软笔、硬笔、纹理笔、智能笔、图章笔等不少于10种笔型6种颜色可选，可在课件中任意绘画,且可以用橡皮擦功能部分擦除和一键清页。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
14.支持课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。
15.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价。
五、媒体中心
1.提供课堂专属的影音播放平台，媒体中心主界面预留至少4个常用频道模块，支持教师自定义添加常用视频频道，用户可将常用频道一键添加至媒体中心主界面，无需单独安装视频播放软件。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
2.支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台频道资源，频道可自定义添加，自由切换，也可在后台对频道进行统一创建、发布和删除，也可指定频道的轮播图和展示数量；
3.支持一键查看交互设备使用教程，视频教程不少于200个，包含交互设备使用基础教程、开学锦囊、软件使用、学科应用等内容，便于用户快速掌握交互设备的使用技巧。
4.支持扫码登录即可享有专属资源空间不少于50G，，教师可根据需求自行添加课程资源，频道资源、课件资源皆支持，资源需以链接方式添加；
5.支持本地视频资源模块可快速检索设备内视频资源，当有外接U盘等设备接入时，会自动弹出并快速检索U盘等外接设备中的视频资源；
6.为方便教师与学生快速了解实时新闻与科教资讯，无需下载视频播放APP，在线即可播放CCTV官网所有频道；具备新闻、体育、健康、科教、经济、农业、法制、军事、纪实、戏曲、音乐、影视等不少于16种类别视频资讯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
六、录课助手
1.支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制；
2.支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看。
3.具有便捷的录制工具条，可快速录制，可移动，3s 无操作即变为半透明；可实时查看录制进度，进行暂停、 开始、结束操作；
4.录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动； 
5.支持麦克风功能测试； 
6.在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头 画面的切换、移动及大小的调整；
7.开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力，且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况；
9.录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小、 上传状态，同时可扫码回看所有已上传视频；
10.录制视频支持点播、分享、编辑等功能，也可将视频共享到学校空间，方便校本资源的建设和管理。
七、演示助手
1.支持双侧工具栏位置自定义；可适用于WPS与PPT，打开课件自动启动，无需手动打开；
2.在不修改WPS与PPT的课件格式情况下，支持原文档随时批注，擦除；
3.提供十种书写笔，包括：硬笔、软笔、手势笔、竹笔、图章笔等。其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4.提供多种教学常用工具，无需切换软件，即可在WPS与PPT的课件中添加时钟、放大镜、聚光灯等小工具；
5.支持在WPS与PPT的课件播放音视频时，无需通过物理按键即可实现黑屏，轻触屏幕即可点亮，同时支持在黑屏状态下不影响音视频的正常播放。
八、集控管理平台
（一）终端软件
1.支持一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号； 
2.提供冰点还原，支持一键开启/关闭系统保护;开启系统保护时，可有效避免病毒的入侵和系统破坏，此期间无论安装软件、拷贝文件、删除文件、更改系统配置等操作，设备重启后又将恢复到之前开启保护前状态；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
3.提供广告拦截，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截;支持查看各软件弹窗拦截次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单，保障教室设备正常教学；
4.软件窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用；
5.支持微信小程序实时查看在线离线设备,对一台或多台设备集中管理,可执行开机、关机、童锁锁定、解锁等操作;支持实时监控桌面画面，查看当前设备使用详情，包含CPU使用率、内存使用率、C盘容量、音量、开机时长、童锁状态信息；保障教室设备正常教学。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
（二）、集控平台
1.后台控制端采用B/S架构设计，支持Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作；
2.支持查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选;支持按列表展示以及按缩略图展示；
3.支持批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作；
4.支持查看控制列表,查看立即控制、定时计划、信息发布等内容;包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容;可对具体某项定时操作进行撤销;并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容;
5.可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，至少支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色；
6.支持远程开启/关闭系统保护;开启系统保护时，可有效避免病毒的入侵和系统破坏,此期间无论安装软件、拷贝文件、删除文件、更改系统配置等操作，设备重启后又将恢复到之前开启保护前状态;开启系统保护时，终端右下角提示开保护状态
7.可远程巡课，默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于100台;可一键切换为摄像头画面，包括学生画面、教师画面（搭配录播设备使用），同步教室声音;无需部署本地巡课服务器（云集控)。
8.课间文化：选择音视频下发至大屏，自定义时间自动播放；单次播放，每日/月/周定时播放；无需部署本地服务器；
9. 提供以图文形式对设备的使用情况进行数据统计,可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；
	1
	台

	15
	互动显示屏
	国内知名品牌：屏幕尺寸（英寸）≧55英寸屏幕宽高比16:9显示色彩16.7M分辨率1920×1080 （含吊架)
亮度指标：≧350CD/㎡
	1
	台

	16
	资源平台服务器
	（1）设备高度：≤1U
▲（2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。
（3）系统支持：Linux系统
（4）数据库支持：MYSQL
（5）存储容量：4TB SATA 
（6）网络连接：RJ45千兆网口
（7）通讯接口：USB2.0≥2
（8）支持Rst设备一键复位功能
（9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。
（10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。
	1
	台

	17
	资源管理平台系统
	总体架构:
1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定；
▲2、支持与区县资源平台的对接，实现学校平台与区县平台的的优质资源上传与管理。
一．信息管理模块
（1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。
（2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。
（3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。
（4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。
（5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。
（6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑
（7）公告发布：当学校有临时紧急或重要通知时，可通过资源管理平台发布字幕通知。
（8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。
（9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。
（10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型；
（11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。
（12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。
（13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。
（14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。
（15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。
二.直播点播模块
（1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。
（2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。
（4）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。
（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。
三.微课管理系统
（1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。
（2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。
（3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。
四.移动APP应用服务
（1）支持与视频资源管理平台对接。
（2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android、WinPhone等跨平台访问.
（3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。
	1
	套

	18
	多媒体讲桌
	1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原 理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣 金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤 。
2、上柜体只需由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，键盘、中控和展示台抽屉逐步 打开。上柜配有键盘抽屉及中控抽屉。操作更简易，使用更安全。
3、讲桌桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面，可作为教师演 讲桌使用。
4、讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。讲台正面配有留有LOGO木制面板。 
5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄 的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。
6、显示器可调节倾斜角度，可装置19-22寸液晶宽屏显 示器，上柜右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 
7、可选配漏电保护器。
	1
	套

	19
	培训桌椅
	边脚：采用φ32*1.5MM弯管+4.0冷轧钢板组合焊接而成，两侧配置挂钩配件，底部配配球形调节脚或M8灰白活动轮；
横梁：采用1.5冷轧钢板折弯成型；
挡板：采用0.9冷轧钢板冲孔成型；
钢斗：采用0.7冷轧钢制作成型；
工艺要求：采用国标一级冷轧钢（白管），焊接部位均采用C02气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》*QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求（如安全性能、环保性能等）均应符合相关国家标准或行业标准。
产品表面经除油、去锈、酸洗、磷化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺，涂层使用环保型阿克苏静电粉末涂料，高温塑化而具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火等性能；粉末符合欧盟RoHS 2.0重金属限值及HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求；金属涂层按QB/T 3827-1999：乙酸盐雾（ASS，300h） 进行腐蚀试验，试验结果按 QB/T 3832-1999 评定：涂层对基体保护等级10级，涂层耐蚀等级10级。 
规格尺寸：720*520*750mm
	80
	套

	20
	辅助显示屏
	国内知名品牌：屏幕尺寸（英寸）≧65英寸屏幕宽高比16:9显示色彩16.7M分辨率1920×1080 （含吊架)
亮度指标：≧350CD/㎡
	2
	台

	21
	教室及观摩室吸音降噪处理
	教室尺寸：19m*7.5m*3.42m，分割为2部分功能区域，一部分为多功能录播教室，一部分为听课观摩室，采用轻钢龙骨分割，双层石膏板打底，填充岩棉，贴饰面板。材料环保达到一级防火。
一、教室顶部处理：
1、顶部采用矿棉板、轻钢龙骨、吊顶杆件等材料。
2、天花板吊顶
3、顶部灯光设计和安装，灯光照度满足4k摄像机录制要求，光线充足，无阴影。
二、教室地面处理：
1、地面需铺设，地面需做自流平、讲台区域根据现场环境加工。
2、铺设塑胶或石塑地板，色调要与墙面及桌椅协调，需提供塑胶地板材料小样。
3、讲台处理：讲台上也需铺设塑胶地板以减少老师走动时的杂音。
三、教室墙面处理：
1、墙面基层用石膏板找平，填充岩棉，饰面板采用聚酯纤维吸引板、木质环保吸音板、不锈钢腰线和不锈钢踢脚线、木龙骨、吸音棉等材料。
2、腰线以上使用聚酯纤维吸引板材装饰，腰线以下采用木质吸音板装饰，聚酯纤维吸引板和木质吸音板颜色必须搭配协调。
3、窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。
	1
	间

	22
	观摩室显示屏
	国内知名品牌：屏幕尺寸（英寸）≧55英寸屏幕宽高比16:9显示色彩16.7M分辨率1920×1080 （含吊架)
亮度指标：≧350CD/㎡
	1
	台

	23
	强弱电布线
	1、独立配电箱，满足照明、设备、空调等供电。
2、弱电布线：六类网线满足网络信号传输；音频、视频3G-SDI。
	1
	套

	24
	机柜及辅材
	24U机柜，16口千兆交换机，视频线、音频线、HDMI线等辅材
	1
	套

	25
	施工费
	设备安装、调试等
	1
	项

	26
	观摩室操作桌椅
	桌子规格材质：1.6米，钢木结构；2把电脑转椅。
	1
	套










第四章 商务条款
一、交货期：15日历天
二、供货地点：甲方指定范围
三、报价要求：
1、投标总价包括设备价款、安装调试费用、税金、验收、培训、维保、售后服务等为完成该项目所需的一切相关费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
2、中标价（中标价）不受国家政策性调价或原材料价格变化的影响。
3.项目采购预算：403,400.00 元，报价若超过项目采购预算，其报价将视为无效。
四、付款方式：
1.支付方式：银行转账。
2.签订合同时，双方协商给予付款。
五、质量保证
1、验收合格之日起不少于12 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保（提供质量保证书面承诺书并加盖公章，否则视同未实质性响应标书处理）。
2、为便于采购人能及时掌握并熟练操作，中标单位应保证两期教学培训。
3、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。
4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当。
5、质保期出现的非人为破坏的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。
六、售后服务
1.质量保证期： 自交货验收完毕之日算起，所有产品质保期不低于1年。报价供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务， 因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。超出质保期后，报价供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，并在投标文件中提供相应书面方案。
3.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
4.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供不高于2小时响应。24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等（投标人提供书面售后服务承诺函并加盖投标人公章，投标人必须做出实质性响应，否则按无效投标处理）。
七、技术资料
供货时提供包括但不限于以下资料：
1、产品合格证；
2、产品使用说明书；
3、厂家对该产品的出厂配置清单；
4、其它相关资料。
八、运输及方式
1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。
2、运输方式：乙方根据自己需求自行决定
3、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、三次倒运费、吊装费等费用。
九、验收
1、验收原则
供应商须保证本次招标所涉及到的所有产品全部满足本项目的需求，并且不会因知识产权问题给采购人造成法律等方面纠纷或造成的项目进度拖延，否则采购方有权拒绝验收。
2、项目验收分初验和终验：
初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查；所有设备兼容性良好，性能稳定，功能完善，符合使用单位要求。
终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物(设备)通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。招标代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的供应商。
3、验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）。
（2）产品来源的相关证明材料。
（3）招标文件。
（4）中标人的响应文件。
（5）合同货物清单。
十、合同实施：
1、中标单位应在合同签订后3个日历日内安排人员与采购单位对接采购设备技术参数实施情况。
2、若因中标单位原因未能在招标文件要求的时间完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。
十一、违约责任：
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。
3、中标供应商不得将项目任意事项转包或分包，否则采购方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供货方承担违约责任。
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离，否则投标无效。



[bookmark: _Toc26058]第五章 采购合同
货物类
[bookmark: bookmark6]政府采购合同
项目名称：白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目
招标采购文件编号：                            
甲方：白河县城关镇中心小学
乙方：
【注：本合同仅为参考文本，合同签订双方根据具体要求进行修订。】


甲方：白河县城关镇中心小学
乙方：
双方根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的规定，并按照平等、 自愿的原则，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
第一条 设备明细表如下:
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	


乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、检验合格证、服务指南等。
第二条 技术标准
在符合招标文件采购需求和技术要求以及国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件、技术标准和规范及本合同约定进行技术验收;甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。
第三条 供货时间及交付地点:
1.交货期：15日历天
2.乙方在合同生效按采购人需求向甲方交付上述设备。
3.乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担运费、保险费、税费及设备的安装调试。
第四条 安装和验收
1.设备到货后，乙方应在接到甲方通知后    天内安装调试完成。
2.甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
第五条 货款及支付方式
1.合同总价为人民币:（大写）    ；  (¥:    )
2.投标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。验收完成半年后全额付款。
第六条 售后服务及质量保证
1.乙方对货物实行三包(包修、包换、包退)。
2.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在    小时内响应，    小时内解决问题；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
3.免费质保期为    年， 自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用;免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。
4.设备运至甲方指定处，乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资等全部费用。
第七条 违约责任
1.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的    向甲方支付违约金。
2.乙方逾期供货超过 15  日，甲方有权解除合同，并按合同总金额的   向甲方支付违约金。
3.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额    的违约金。
第八条 不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条 争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商;如协商未果的，任何一方均有权将争议向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
第十条 其他内容
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式 4 份，甲方   份、乙方   份， 自双方签字、盖章之日生效。
3、乙方指定专人（姓名：      ，电话：      ，通讯地址：       ）作为本次项目的负责人、对接人和联络人，负责与甲方协调、沟通履行本合同过程中的相关事宜，并作为乙方指定接收甲方法律文书、函件、通知等内容的专职负责人，如该指定专人发生变更、乙方应在发生变更后三日书面通知甲方，未书面通知的由此造成的法律后果均由乙方承担。


甲方名称：（盖章）                 乙方名称：（盖章）
地址：                             地址：
法定代表人或授权代表（签字）       法定代表人或授权代表（签字）
开户银行：                         开户银行：
银行帐号：                         银行帐号：
年     月      日                    年     月      日


[bookmark: _Toc1647]第六章 投标文件格式

项目编号: XSDL-BH2026014

[bookmark: bookmark7]白河县城关镇第三小学多功能录播教室设备采购项目
投标文件









投 标 人:    (公章)  
法定代表人(被授权人):   (签字或盖章)
时        间:                                         


目   录

一、投标函
二、开标一览表
三、资格证明文件
四、供应商概况
五、供应商参加政府采购活动承诺书
六、商务响应偏离表
七、技术偏离表
八、实施方案
九、业绩
十、产品证明材料
十一、供应商认为需要提供的其他文件


一、投标函
[bookmark: _GoBack]安康市兴盛工程造价咨询有限公司：
根据贵方为  （采购项目名称）   招标采购货物的招标公告 （项目编号）  ， 签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标单位   （投标单位名称、地址）	  , 提交电子投标文件 1 份。
在此,签字代表宣布同意如下:
1．所附报价表中规定的应提交和交付的总报价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价），交货期      日历天，货物质保期      。
2．我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3．我们已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．本招标有效期为自招标之日起 90 个日历日（中标投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5．我们完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。
6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低招标报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：
供应商名称（公章）：                              
法定代表人或授权代理人签字：                      
 (
邮
   
政
   
编
   
码：
电
            
话：
传
             
真：
)详   细   地   址：
	

	

	



年   月   日


二、投标报价表
(1) 报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商全称
	

	本项目总报价(人民币)
	大写：
小写：

	
交货期（ 日历天）
	
合同签订之日起      日历天。

	质保期
	


备注：1、本表价格应按投标总价填写。
2、投标总价=所有产品综合单价×数量
说明：投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，即供应商的投标报价是指完成招标内容所需的全部费用,达到正常使用条件下的所有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、试运行、验收、培训、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，采购招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
3、以上报价应与“投标函 ”、“投标报价明细表 ” 中的“总价 ”相一致。
4、报价精确到小数点后两位。

供应商：（盖章）                        
法定代表人或授权代理人签字：                        
日期：   年   月    日


（2）分项报价表

	序号
	名称
	品牌
	制造厂家
	型号
	单位
	数量
	单价
（人民币元）
	总价
（人民币元）
	备注

	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
总计
	
（大写）
	
￥ :




注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
②如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
③如中标，本表内容将作为采购人验收、查找内容之一。


供应商：（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：
日  期：     年   月    日


三、资格证明文件
1. 资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供书面声明；
2. 本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供近三个月已连续缴纳的有效纳税凭证；（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；
（5）社会保障资金缴纳证明：需提供2026年6月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。
注:供应商未按招标采购文件要求附相关资质证件的,按废标处理。

第 63 页 共 75 页
(1)法定代表人资格证明书

	致：

	
企     业     信     息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	信用代码证号
	

	

法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	




法定代
表人身
份证正
反复印
件
	








（粘贴处）
	


法定代表人（签字或盖章）：

	
	
	（公章）



年     月    日



注：法定代表人亲自参与投标时出具。
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(2)法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称）  的法定代表 人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组 织的有关（招标项目名称）（项目编号：        ）的投标、洽谈、 执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。
本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。
委托单位：   （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：      年     月     日
附：被授权人姓名：               性别：        职务：        
联系电话：                 

	


法定代表人身份证复印件（国徽面）
	


被授权人身份证复印件（国徽面）

	


法定代表人身份证复印件（人像面）
	


被授权人身份证复印件（人像面）


说明：
1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
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（3）参加本次招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

供应商参加政府采购活动承诺书


致：
我公司（投标人名称），就参加                   项目（采购项目编号： ）投标事宜，在此郑重声明：
1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；
2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；
3、我公司近 3 年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。
以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
特此声明！



声 明 人： (投标人名称、公章)
法定代表人（签字或盖章）：
日 期：        年       月        日
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（4）非联合体声明 （格式）


致：

我公司作为本次公开招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：我公司参加本次公开招标项目为非联合体。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受因提供虚假材料谋取中标应负的法律责任。
特此声明！




声明人：    (投标人名称、公章)

法定代表人：  (签字或盖章)


日  期：   年  月    日
[bookmark: _Toc25937964][bookmark: _Toc65073733]







（5）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 企业名称（盖章）： 
                                         日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




（6）《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	产品类型
	产品名称
	制造商
	金额
（万元）
	所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	2
	其他残疾人福利性单位制造的货物
	
	
	
	



注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。
2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》
                                单位名称（盖章）：
[bookmark: _Toc25937966][bookmark: _Toc65073735]                         日  期：

（7）监狱企业证明文件（若有）
 说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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四、供应商概况
（1）供应商基本情况表
	单位基本情况

	投标单位全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人 (主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度营业收入
	
	资产总额
	

	基本存款账户开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术人员数量
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	


说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。
2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。
3、供应商应如实填写上述信息。
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五、供应商参加政府采购活动承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
4、不采取“ 围标、陪标 ”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好 ”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                                  （盖章）
全权代表：                                  （签字）
地    址 ：                                  
邮    编：                                  
电    话：                                  

日  期：   年  月    日

第 69 页 共 75 页
六、商务响应偏离表


	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离度

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）    

投标单位名称：  （公章）                      

日       期 ：                                 

注：商务偏离表应按照招标文件“第四部分 商务要求 ” 中逐条响应，“偏离情况 ”应根据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。
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七、技术偏离表

	
序号
	
招标文件技术需求
	
投标文件配置、规格及主要技术参数
	
偏离情况
	
说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.偏离度：如优于招标文件要求，填写“正偏离 ”；如满足招标文件要求，填写“无偏离 ”；如不满足招标文件要求，填写“负偏离 ”。
2.“响应文件响应条款 ”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。


供应商：（盖章）                        
法定代表人或授权代理人签字：                    
日期：   年   月   日
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八、响应方案

各投标人按照招标文件“第三章 采购内容及要求 ”及招标文件“第二章 投标人须知 ”中的“评分标准 ”编制对应的详细响应方案，评标时作为评审依据。（根据招标文件评分办法格式自拟）


九、业绩

	
年份
	
用户名称
	
项目名称
	
完成时间
	
合同金额
	
备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己实施的）提供2023年7月以来的同类项目业绩证明材料。表格后附合同复印件加盖公章


供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日  期：   年  月    日


十、产品证明材料






























十一、供应商认为需要提供的其他文件

