采购人要求

一、数量：总量：168吨，40 kg/袋
二、外观：粉剂产品需松散、无恶臭味；
三、技术指标
技术指标要求
	项   目
	技术指标

	有效活菌数(cfu)，亿/g
	≥0.20

	有机质(以干基计)，%
	≥40.0

	水分，%
	≤30.0

	pH
	5.5～8.5

	粪大肠菌群数，个/g
	≤100

	蛔虫卵死亡率，%
	≥95





重金属限量技术要求
[bookmark: _GoBack]单位：mg/ kg
	项    目
	限量指标

	总砷(As)(以干基计)
	≤15

	总镉(Cd)(以干基计)
	≤3

	总铅(Pb)(以干基计)
	≤50

	总铬(Cr)(以干基计)
	≤150

	总汞(Hg)(以干基计)
	≤2



注：提供省级及以上市场监管部门颁发的有效期内的检验检测机构出具的检测报告（报告中需包含以上所有参数），未提供按无效响应处理。

