工程量清单：
	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土方工程
	
	
	

	1
	010101001001
	土方开挖
	
	m3
	535.62

	2
	010101003001
	土方回填
	
	m3
	472.66

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	3
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:采用标砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑
	m3
	44.26

	4
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:用KP1承重多孔砖
2.墙体厚度:240
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	72.42

	5
	010401003002
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:用KP1承重多孔砖
2.墙体厚度:120
3.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	1.52

	
	
	钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100厚C15
2.材料品种、强度要求、配比:商砼
	m3
	10.57

	7
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.14

	8
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.后砌墙基础
	m3
	0.7

	9
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.56

	10
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.女儿墙
	m3
	9.34

	11
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.06

	12
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	30.97

	13
	010502019001
	其他板
	1.构件名称:挑檐
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.97

	14
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.19

	15
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.16

	16
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.76

	17
	010502032001
	零星现浇构件
	1.构件名称:窗台压顶
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.64

	18
	010502032003
	零星现浇构件
	1.构件名称:女儿墙压顶
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.34

	19
	010502032002
	零星现浇构件
	1.构件名称:反坎
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.71

	20
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:基础垫层
	m2
	23.7

	21
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	15.36

	22
	010505004001
	柱面模板
	1.模板类型:柱模板
	m2
	33.31

	23
	010505005001
	墙面模板
	1.模板类型:女儿墙模板
	m2
	77.84

	24
	010505006001
	梁模板
	1.模板类型:矩形梁模板
	m2
	40.77

	25
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:屋面板模板
	m2
	258.06

	26
	010505008001
	其他板模板
	1.模板形式:挑檐模板
	m2
	167.05

	27
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式:构造柱模板
	m2
	20.39

	28
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:圈梁模板
	m2
	64.21

	29
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:过梁模板
	m2
	32.56

	30
	010505020001
	零星现浇构件模板
	1.模板形式:压顶模板
	m2
	28.85

	31
	010505012002
	反坎模板
	1.模板形式:反坎模板
	m2
	14.32

	32
	010502025001
	散水
	散1
1. 60厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土
3. 素土夯实，向外坡5%
	m2
	84.88

	33
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300
	t
	0.011

	34
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	5.194

	35
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤12-14
	t
	2.073

	36
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤16-18
	t
	0.529

	37
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.832

	
	
	门窗工程
	
	
	

	38
	010802001001
	金属(塑钢)门
	金属(铝合金)门
1.门洞口尺寸:900*2200
2.门类型:金属平开门
3.框、扇材质、规格:铝合金
	m2
	1.98

	39
	010802001002
	金属(塑钢)门
	金属(铝合金)门
1.门洞口尺寸:3000*3150
2.门类型:金属平开门
3.框、扇材质、规格:75隔热断桥铝合金门5+12氩气+5Low-E
4.弧顶门
5.详图见图纸
	m2
	17.29

	40
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:1100*2200、1500*2200
2.门类型:木门
	m2
	18.27

	41
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金窗
2.框、扇材质及规格:75隔热断桥铝合金
3.玻璃品种、厚度:5+12氩气+5Low-E
	m2
	35.64

	42
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC2122b
2.窗类型:断桥铝合金窗
3.框、扇材质及规格:75隔热断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度:5+12氩气+5Low-E
5.弧顶窗
6.详图见图纸
	m2
	8.51

	43
	010808002001
	金属门窗套
	铝板包门窗套
	m2
	30.09

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	44
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、40厚C20细石混凝土，捣实内配Φ6@150X150钢筋网片，应偏上放置，使得保护层厚度≥10，
按纵坡3～6米设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严；
2、10厚低强度等级砂浆隔离层
3、60mm厚XPS保温板(厚度及材料要求见节能说明,设计厚度比节能计算厚度增加25%,燃烧性能
等级为:B2 级【另计】
4、两道3厚SBS改性沥青防水卷材,上都高度为屋面建筑完成面250mm
5、20厚1:3水泥砂浆找平层
6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
7、钢筋混凝土屋面板
	m2
	284.58

	45
	010902001002
	屋面卷材防水
	天沟、挑檐
参见陕09J02 P42-4
1、同屋面柔性防水层（与屋面柔性防水层同类材质）防水上翻至天沟两侧顶部
2、2厚涂膜附加层
3、防水上返顶部空铺1厚合成高分子卷材一层300宽
4、基层处理剂
5、20厚1：3水泥砂浆找平层
6、1：8水泥陶粒找坡层最薄处30
7、钢筋混凝土檐沟
	m2
	173.87

	
	
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	46
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面60mm厚XPS保温板
	m2
	257.67

	47
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙80mm厚水平纤维岩棉保混板
2.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布
	m2
	240.29

	48
	011001003002
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙80mm厚水平纤维岩棉保混板
2.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布
3.外墙保温正负0至地下-1.2m处
	m2
	97.06

	49
	011001006001
	其他保温隔热
	1.保温隔热部位:挑檐底板保温
2.保温隔热方式:60mm厚水平纤维岩棉保混板
3.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布
	m2
	60.42

	50
	011001006002
	其他保温隔热
	1.保温隔热部位:门窗洞口处
2.保温隔热方式:60mm厚水平纤维岩棉保混板
3.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布
	m2
	23.98

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	51
	011102003001
	块料楼地面
	块料楼地面 地1（其他）
1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝
2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 素土夯实
	m2
	227.67

	52
	011102003002
	块料楼地面
	块料楼地面 地2（厨、卫）
1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料
4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平
5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 素土夯实
	m2
	36.63

	53
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	喷刷涂料踢脚线
1、150mm高深灰色涂料踢脚线
2、满刮腻子两遍
3、界面剂一道
4、6mm厚1:3 M10水泥砂浆压实抹水光
5、9mm厚1:3 M10 水泥砂浆刮糙
6、-道甩浆
7、砌体墙面
	m2
	17.54

	
	
	墙柱面工程
	
	
	

	54
	011203003002
	块料墙、柱面
	1、面砖墙面 （内1）
2、15厚1:2.5水泥砂浆毛面
3、1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300,
防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm
4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
5、砖墙
	m2
	98.57

	55
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1、饰面涂料（内2）
2、刮腻子两遍找平
3.  6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。
4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	126.09

	56
	011403003001
	刮腻子
	刮腻子（内3）
1、腻子刮白2 遍
2.  6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	229.43

	57
	011403003002
	刮腻子
	刮腻子（内4）
1、耐水腻子刮白两遍
2.  6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	37.92

	58
	011205002001
	墙、柱面装饰浮雕
	挑檐处EPS浮雕
	m2
	44.55

	59
	01B001
	成品滴水线
	
	m
	85.68

	
	
	天棚工程
	
	
	

	60
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.铝合金方板吊顶（棚1）厨房、卫生间
2.1.0厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层 
3.现浇钢筋砼屋面板, 表面清理；
	m2
	36.63

	61
	011302001002
	平面吊顶天棚
	石膏板吊顶（棚4）餐厅
1.纸面石膏板(规格：3000X1200X12)
2.现浇钢筋砼屋面板
	m2
	136.08

	62
	011301001001
	天棚抹灰
	刮腻子（棚3）
1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍)
2.现浇钢筋砼屋面板、表面清理:
	m2
	91.58

	
	
	油漆、涂料工程
	
	
	

	63
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	外1 真石漆
1、喷或滚别面层涂料
2、喷或涂刷底涂料
3、刮外墙柔性耐水腻子
4、一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布【另计】
5、粘贴80mm厚水平纤维岩棉保混板(燃烧性能等级为:A级),用专用胶粘贴【另计】
6、填补缝隙，局部刮腻子，磨平
7、基层清理或1：2.5水泥砂浆找平
	m2
	232.91

	64
	011404001004
	墙面喷刷涂料
	外1 真石漆
1、喷或滚别面层涂料
2、喷或涂刷底涂料
3、刮外墙柔性耐水腻子
4、挑檐造型外延处
	m2
	13.8

	65
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	外挑檐底板
1.天棚做法同外墙真石漆
	m2
	60.42

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室内
	
	
	

	1
	030912001001
	手提式灭火器
	1.规格、型号:灭火器MF/ABC4（）含箱
	具
	12

	2
	031001006001
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	6.59

	3
	031001006002
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	8.16

	4
	031001006005
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	3.18

	5
	031001006007
	塑料管
	1.材质:热水用PP-R
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	8.22

	6
	031001006003
	塑料管
	1.材质:排水用PVC-U
2.规格:DN160
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	4.82

	7
	031001006004
	塑料管
	1.材质:排水用PVC-U
2.规格:DN110
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	6.86

	8
	031001006006
	塑料管
	1.材质:排水用PVC-U
2.规格:50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	11.32

	9
	031002011001
	水表
	1.规格:DN32
	个
	1

	10
	031002011002
	水表
	1.规格:DN25
	个
	1

	11
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	2

	12
	031002001003
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	1

	13
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	2

	14
	031005019001
	电热水器
	
	台
	1

	15
	031003010001
	组成淋浴器
	
	套
	1

	16
	031003006001
	大便器
	1.规格:坐便器
	组
	1

	17
	031003003001
	洗脸盆
	
	组
	1

	
	
	室外
	
	
	

	18
	040101001001
	土方开挖
	
	m3
	67.2

	19
	040103002001
	土方回填
	
	m3
	67.2

	20
	031001006008
	塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2
2.规格:DN400
3.连接形式:胶圈
4.安装部位:室外
	m
	30

	21
	031001006009
	塑料管
	1.材质:PE给水管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室外
	m
	30

	22
	031005025001
	塑料检查井
	1.井筒直径:∅700mm
	座
	3

	23
	010502031001
	隔油池
	隔油池
1、有效容积3立方米
2、做法详见23S519-P44
3、规格：2500*1000*2900mm
4、钢构件防腐：环氧富锌底漆，云铁氯化橡胶，氯化橡胶丙烯酸磁漆
	座
	1

	工程名称：采暖燃气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031005019001
	集分水器
	1.型号:5回路
	台
	1

	2
	031005019002
	集分水器
	1.型号:2回路
	台
	2

	3
	03B001
	采暖
	
	m2
	293.5

	工程名称：电气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:总动力配电箱APM
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	2
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称:配电箱APC
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	3
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 PY1
2.规格:520*650*160
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	4
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 AH1
2.规格:380*240*120
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	2

	5
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-4*25+1*16
2.电缆头制作、安装
	m
	6.9

	6
	030409001002
	电力电缆
	1.型号:YJV-3*50+1*16
2.电缆头制作、安装
	m
	6.9

	7
	030412001002
	配管
	1.材质:SC70
	m
	16.19

	8
	030412001006
	配管
	1.材质:SC25
	m
	44.2

	9
	030412001001
	配管
	1.材质:穿线管PVC16
	m
	106.44

	10
	030412001004
	配管
	1.材质:穿线管PVC20
	m
	161.5

	11
	030412001003
	配管
	1.材质:穿线管PVC25
	m
	89.32

	12
	030412003001
	配线
	1.型号:BV-2.5
2.配线线制:穿管敷设
	m
	388.14

	13
	030412003004
	配线
	1.型号:BV-4
2.配线线制:穿管敷设
	m
	481.02

	14
	030412003007
	配线
	1.型号:NH-BV-6
2.配线线制:穿管敷设
	m
	241.22

	15
	030412003003
	配线
	1.型号:BV-6
2.配线线制:穿管敷设
	m
	216.23

	16
	030412003005
	配线
	1.名称:RVS-2X1.5
2.配线形式:管内穿线
	m
	13.12

	17
	030412003008
	配线
	1.型号:WDZ-BYJ-4
2.配线线制:穿管敷设
	m
	28.92

	18
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED平板灯
2.型号:2*24W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	19

	19
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:防水防尘吸顶灯
2.规格:LED光源:1x36W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	4

	20
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:距地1.35m暗装
	套
	5

	21
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:距地1.35m暗装
	套
	2

	22
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:按钮
	套
	2

	23
	030413013001
	插座
	1.名称:安全型二、三孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地0.3米
	套
	11

	24
	030413013002
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座(空调插座)
2.规格:250V,16A
3.安装形式:底边距地2.0米
	套
	5

	25
	030413013003
	插座
	1.名称:X插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地0.3米
	套
	1

	26
	030413013005
	插座
	1.名称:D插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地0.3米
	套
	1

	27
	030701003001
	通风机
	1.名称:轴流风机 PF-B-1、SF-B-1 XBDZ-B-3.15
2.规格:风量:2400m3/h 功率:0.37kw
	台
	1

	28
	030410002001
	接地母线
	1.名称:利用基础梁内钢筋网焊接连通作为接地连接线
	m
	89.17

	29
	030410002002
	接地母线
	1.名称:40X4镀锌扁钢
	m
	6

	30
	030410012001
	防雷断接卡、箱
	1.名称:LEB箱
	台
	1

	31
	030410012002
	防雷断接卡、箱
	1.名称:MEB箱
	台
	1

	
	
	弱电
	
	
	

	32
	030412001007
	配管
	1.材质:SC40
	m
	3.4

	33
	030508002001
	智能家居系统设备
	1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘）
	套
	1

	34
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座
2.安装方式:底边距地0.3m暗装
	个
	5

	35
	030412003009
	配线
	1.规格:UTP-6
2.配线线制:穿管敷设
	m
	65.76

	36
	030412003010
	配线
	1.规格:HYA-20(2x0.5)
2.配线线制:穿管敷设
	m
	3.4

	37
	030412003011
	配线
	1.规格:2芯单模光纤
2.配线线制:穿管敷设
	m
	3.4
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