工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:依据施工图（包含放坡及工作面）
3.修整槽底、边坡
4.外运及运距综合考虑
5.管道基槽开挖注意不得超挖,有间隙时应以砂垫实,并做好施工排水,以免扰动原状土地基
6.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m3
	60720

	2
	010102009001
	回填方
	1.名称:回填土
2.密实度要求:夯填
3.填方材料品种:原土
4.填方来源、运距:综合考虑
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m3
	60720

	
	
	拆除工程
	
	
	

	3
	041001006001
	拆除管道
	1.名称:拆除PE给水管管道
2.规格:DN300
3.内容：包含拆除、清理、垃圾消纳等工作
4.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	1500

	4
	041001006002
	拆除管道
	1.名称:拆除PE给水管管道
2.规格:DN200
3.内容：包含拆除、清理、垃圾消纳等工作
4.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	2000

	
	
	新做工程
	
	
	

	5
	040501005001
	塑料管
	1.名称：PE给水管
2.规格：DN300 1.6Mpa
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	1500

	6
	040501005002
	塑料管
	1.名称：PE给水管
2.规格：DN200 1.6Mpa
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	4860

	7
	040501005004
	塑料管
	1.名称：PE给水管
2.规格：DN150 1.6Mpa
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	1700

	8
	040501005005
	塑料管
	1.名称：PE给水管
2.规格：DN100 1.6Mpa
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	1020

	9
	040504001001
	砌筑井
	1.名称：阀门井维修
2.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	座
	5

	10
	040504001002
	砌筑井
	1.名称：砖砌阀门井
2.做法：详见图集05S502-16
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	座
	10

	11
	040502005001
	阀门
	1.名称：钢制闸阀更换
2.规格：DN200 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	5

	12
	030601002001
	压力仪表
	1.名称：压力表
2.规格：DN200，耐压1.6MPa，YTN-100
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	套
	5

	13
	040502005002
	阀门
	1.名称：钢制闸阀
2.规格：Z41H-16C DN200 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	6

	14
	040502005003
	阀门
	1.名称：钢制闸阀
2.规格：Z41H-16C DN150 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	2

	15
	040502005004
	阀门
	1.名称：钢制闸阀
2.规格：Z41H-16C DN100 1.6MPa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	2

	16
	040502005005
	阀门
	1.名称：止回阀
2.规格：H44H-16C DN200 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	3

	17
	040502005006
	阀门
	1.名称：止回阀
2.规格：H44H-16C DN150 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	1

	18
	040502005007
	阀门
	1.名称：止回阀
2.规格：H44H-16C DN100 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	1

	19
	040502003003
	塑料管管件
	1.名称：PE三通
2.规格：DN300*DN100*DN100 1.6MPa
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	1

	20
	040502003001
	塑料管管件
	1.名称：PE三通
2.规格：DN200*DN200*DN200 1.6MPa
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	4

	21
	040502003004
	塑料管管件
	1.名称：PE三通
2.规格：DN200*DN200*DN100 1.6MPa
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	5

	22
	040502003002
	塑料管管件
	1.名称：弯头
2.规格：DN200 1.6Mpa
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	97

	23
	010609004001
	金属井(沟)盖及盖座
	1.名称：重型铸铁井盖及井座
2.规格：Φ 800 铸铁
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	套
	20

	24
	040502005008
	阀门
	1.名称：闸阀
2.规格：DN200 1.6Mpa
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	5

	25
	040504001003
	砌筑井
	1.名称：排泥阀井
2.规格：Φ 1800 砖砌圆形井
3.做法：详见05S502-46
4.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	座
	5

	26
	040504001004
	砌筑井
	1.名称：排泥阀井
2.规格：Φ 1000 砖砌圆形井
3.做法：详见05S502-46
4.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	座
	5

	27
	040501012001
	顶管
	1.名称：钢筋混凝土管顶管
2.规格：DN300
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	30

	
	
	水平沟
	
	
	

	28
	010102003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:依据施工图（包含放坡及工作面）
3.修整槽底、边坡
4.外运及运距综合考虑
5.管道基槽开挖注意不得超挖,有间隙时应以砂垫实,并做好施工排水,以免扰动原状土地基
6.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m3
	12500

	29
	040501005006
	塑料管
	1.名称:HDPE导水管
2.材质、规格:HDPE，DN65,PN1.0Mpa
3.含管件及管件安装
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
6.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	m
	5000

	30
	031005025001
	塑料检查井
	1.井筒直径:D1200
2.材质:高分子复合树脂阀井
3.规格：尺寸为上口Φ700mm，下口分为Φ800mm、Φ1250mm、Φ1500mm，深700mm；井盖选用高分子树脂阀井配套产品，检查阀井选用下口为Φ1500mm阀井
4.阀井基础为砖砌体，MU10砖，M7.5砂浆砌筑
5.支墩为砖砌体，MU10砖，M7.5砂浆砌筑，高300mm，长度分别为（管径+2×50mm）
6.先将树脂阀井按要求组装，然后放入井坑中心水平位置，将紧固件按照预留孔插入紧固，调整整体圆度并紧固
7.在井体内面连接处及管道接口用密封胶密封
8.回填夯实，并在井盖水平处做C15混凝土保护圈，截面尺寸为100mm×100mm，井口应高出地面50mm
9.素土压实密度不小于0.93
10.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	座
	80

	31
	040504007001
	砌筑出水口
	1.浆砌块石排水口 DN300
2.具体做法：参图集20S517-7
3.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	座
	20

	32
	040502005009
	阀门
	1.名称:截止阀
2.材质及规格:DN100,J41-10C
3.含法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	20

	33
	040502005010
	阀门
	1.名称:截止阀
2.材质及规格:DN65,J41-10C
3.含配套DN65可调式减压阀，法兰、垫片及螺栓
4.安装前按照规范要求检测
5.未尽事宜详见设计文件，满足设计及相关规范标准要求
	个
	60

	34
	
	通用措施及专业措施费等
	
	项
	1


