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一、工程概况
 浐灞校区综合训练场建设项目，1项；
二、编制说明
1、工程量清单所列工程量数量是预计数量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由供应商按技术规范规定的计量方法，以监理工程师和业主认可的尺寸、断面进行计量；
2、本清单除上述内容，没有列的项目视为已包含在其他清单项目中，供应商在得到采购文件后，应仔细阅读采购文件、现场勘察、图纸、清单，发现问题及时提出，没有提出视为已分摊在本工程的有关清单的单价或总价，如无变更或洽商，不再另行增加项目；
3、供应商在报价时，应依据本工程方案、现行有关规范、规程，结合招标文件、有关合同条款以及市场价格情况等进行自主报价；
4、供应商在投标报价时，应充分考虑本工程自进场开始施工至竣工验收合格并移交建设单位期间所发生的各项费用，施工结束后做到工完场清的标准；
5、工程量清单报价表中任何内容不得随意增加、删除或涂改；  
三、工程量为暂估量，结算时据实结算。
四、运动设施清单
	序号
	设备
名称
	数量
	单位
	技术参数
	参考图

	1
	五步桩
	2
	套
	1.主要尺寸：长2.65m、宽1.2m、高0.10m；
2.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色；
3.由5个直径0.3米、高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中心相距2.3米，距离跑道中线0.3米，第一跨桩中心距端线5米。左边两个跨桩的中心相距2.3米，距离跑道中线0.6米，第一跨桩中心距离端线6.15米。
 
	[image: img]

	2
	壕沟
	2
	套
	1.长、宽、深增为2米，角钢框架，松木板采用防腐蚀处理、厚度为25mm。
2.整体可拆装移动。
3.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色。
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	3
	矮墙
	2
	套
	1.主要尺寸：长2m、宽0.2m、高1.1m；洞口宽0.5米、高0.4在，下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧
主要材料：松木板采用防腐蚀处理.厚度为30mm；矮墙上沿采用0.2*0.1米的防腐蚀松木板，
整体可移动。
2.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色；
內部支架：采用100mm槽钢，材质Q235b；
3.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动现象。
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	4
	高板跳台
	2
	套
	1.主要尺寸：高板长2m、宽0.5m、高1.8m；
2.主要材料：主立柱采用φ114㎜，管壁不小于3㎜钢管，连接处用φ33㎜壁厚不小于2.5㎜钢管、材质Q235A；內部支架：采用50x50角钢，材质Q235A, 松木板采用防腐蚀处理，厚度为30mm；
3.高台高1.5米，长、宽均为1米；低台长、宽、高均为1米；高板、高台、低台间隔均为1米。材料采用2.5厚防滑钢板一次冷弯成型，整体可移动。
4.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色；
5.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动现象。
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	5
	水平横梯
	2
	套
	1.主要尺寸：长5.1m、宽742m、高2.4m，水平梯横杠直径0.033米，横杠间跨度0.5米，
2.主要材料：主立柱采用φ89㎜，管壁不小于3㎜钢管，连接处用φ33㎜壁厚不小于2.5㎜钢管、材质Q235A；
3.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动、永久变形及损坏现象；整体可拆装移动。
4.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色。
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	6
	独木桥
	2
	套
	1.主要尺寸：长5m、高1.3m；桥面采用直径0.22-0.23米的圆木，斜板采用长2米，宽0.25米，立柱上油漆红白相间的颜色，桥下立柱间隔1-1.3米，柱上漆红白相间的颜色。
2.主要材料：主立柱采用φ114㎜，管壁不小于3㎜钢管，材质Q235A；斜支架：采用50x50角钢,松木厚度30mm；
3.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动现象；整体可拆装移动。
4.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色。
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	7
	高墙
	2
	套
	1.主要尺寸：长2m、宽1.7m、高2m；
2.主要材料：松木板采用防腐蚀处理、厚40mm的木板拼接，墙上沿采用0.2*0.2米的防腐蚀松木板。
3.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色；
4.器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动现象。整体可移动。
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	8
	低桩网
	2
	套
	1.主要尺寸：长5m、宽2m、高0..5.4m；
2.主要材料：主立柱采用φ48㎜，管壁不小于2.5㎜钢管，材质Q235A；
3.由12根立柱对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面0.5米，每对立桩间采用φ5㎜橡胶绳、拉直成横线构成桩网，网下地面以松柔的沙层为宜。
4.金属表面涂装：采用表面抛沙处理；底漆：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；表面：采用户外用最高光泽度为92%底粉末涂料，进入烤房加温至200度；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证五年基本不变色。
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	9
	转弯旗
	2
	套
	1.主要尺寸：旗杆高1.5m；
2.主要材料：钢管采用φ33x2.2㎜，材质Q235A。
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	10
	单杠
	2
	套
	1.占地面积:5500×4000mm,可调节高度1500-2600mm,横杠2孔中心距2400,采用Ф33弹簧钢制作,4条拉链装有4个拉紧器,拉链预埋件采用混凝土浇注;
2.该器材为普通练习型器材,全部喷户外粉末。
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	11
	双杠
	2
	套
	1.外型尺寸:3500×1200×1800mm;
2.主要材料:底盘采用灰口铸铁连接,底架采用80×42槽钢,柱体采用Ф60,壁3mm钢管,内部装有直径35升降柱可调节杠面高低,杠面采用椭圆形耐候性强的胶木制作,主架喷户外塑粉,升降调节柱镀铬;
3.提供由国家体育用品（相关）质量监督检验机构出具的“双杠”通过GB19272-2024认证检测报告复印件。
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	12
	羽毛球网柱
	2
	套
	满足最新国标或行业标准。
	/

	13
	可移动式羽毛球网柱
	2
	套
	满足最新国标或行业标准。
	/

	14
	排球网柱
	2
	套
	满足最新国标或行业标准。
	/

	15
	网球网柱
	2
	套
	满足最新国标或行业标准。
	/

	16
	篮球架
	5
	组
	满足最新国标或行业标准。
	/

	17
	场地围网
	2091.6
	㎡
	满足最新国标或行业标准。
	/

	18
	排水沟
	202.74
	m
	满足最新国标或行业标准。
	/
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