采购包1：

标的名称：地表水小微水体调查监测
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、服务内容及要求：

按照《农村小微水体抽样监测调查工作方案》国家相关要求，完成陕西省境内46条河流（沟渠）、87个坑塘湖库的农村小微水体10%的抽样调查监测，调查频次为1次/年，于2026年年底前完成，监测pH、电导率、总氮、总磷、氨氮、透明度、溶解氧、高锰酸盐指数、流量（仅河流）等8项指标。
二、质量保证与质量控制具体要求如下：

（1）质量保证总体要求 承接单位质量管理体系文件须完全符合 《评审准则》、HJ 630-2011、HJ 91.2-2022、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（2025年）相关规定。全部监测指标采用现行有效国家标准、行业标准分析方法。

（2）现场采样质量控制（执行 HJ 91.2-2022 采样规范） ①点位布设、采样深度、采样操作严格按照 HJ 91.2-2022 执行；水深大于 0.5m 采集水面下 0.5m 水样，水深小于等于 0.5m 采集水体 1/2 深度水样；采样人员站于监测点位下游逆流操作，不得搅动底泥；结冰期按规范钻冰采样并记录冰层厚度。 ②每个监测点位现场同步测定 pH、溶解氧、水温、透明度、电导率五项参数；采样前后分别完成设备校准并留存校准记录。 ③水样分装、保护剂添加、冷藏避光储存严格执行 HJ 91.2-2022 附录及配套分析方法要求；不同类型指标使用专属容器分装，4℃冷藏或冷冻避光保存，严格遵守各指标保存时限，超保存期水样必须重新采样复测，产生全部费用由承接单位自行承担。 ④现场质控样品要求：以单日同一组人为一个采样批次，每批次按 10% 比例同步采集全程序空白样、现场平行样，每批次各类质控样品不少于 1 组；全程序空白同步完成开盖、分装、加保护剂、运输、分析全过程，空白样品目标物测定值须低于方法检出限，空白超标则整批次水样全部重新采集；现场平行样相对偏差须满足对应标准限值；所有现场质控样品独立编号、单独记录，与原样同步送检同步分析。

（3）实验室内部质量控制 ①实验室每批次样品配套开展实验室空白、实验室平行双样、基体加标回收、有证标准物质测定，质控样品占比不低于 10%； ②实验室全程空白（试剂空白、前处理空白）测定值须低于方法检出限，空白存在污染时整批次样品全部复测；平行样相对偏差、加标回收率、有证标准物质测定结果须符合对应分析方法质控限值。

（4）外部质量控制 ①与市环境监测站不定期开展实验室间同步比对工作，比对结果需满足实验室间偏差要求，否则应查找原因，及时开展复测等工作； ②无条件配合西安市环境监测站开展不定期质控检查。

三、现场影像留存要求： 监测现场的重要环节要拍照和录像记录，如每个监测点位现场经纬度、现场项目分析、样品前处理、分装样品、添加保护剂、保存等环节；现场监测录像承接单位应自行永久保存，以备检查。

四、委托方监督与盲样考核要求：

（1）委托方可不提前通知，随时赴采样现场、实验室开展飞行监督，全程旁观采样、前处理、仪器分析全部操作，承接单位须无条件配合，不得阻拦、隐瞒、拖延相关工作。 （2）委托方可现场发放密码盲样、现场加标盲样开展人员操作考核；盲样测定结果不满足质控限值的，当批次全部监测数据作废，由承接单位免费完成全点位重新监测，两次不合格扣除对应批次监测服务费用。 （3）现场核查发现操作流程不符合 HJ 91.2-2022 及本项目质控要求的，委托方当场下达整改通知书，承接单位须 3 日内提交完整整改报告及佐证材料，逾期未完成整改的暂停本项目全部监测业务。

五、异常数据及超标样品复测要求：出现指标超标、平行样偏差超限、实验室空白污染、盲样考核不合格、实验室间比对超差等各类异常情况，承接单位须 24 小时内无条件完成全流程复测（重新采样 + 全指标实验室复测），复测产生的人工、耗材、交通等全部费用由承接单位自行承担，委托方不额外支付任何费用；所有异常现象、排查过程、复测结论须完整记录在原始记录及监测报告中。

六、数据真实性及弄虚作假追责要求：（1）承接单位对全部采样、分析、报告数据的真实性、完整性承担全部法律责任； （2）出现以下情形可随时要求终止合同并追究其法律责任的权利：①编造点位坐标、现场影像，剪辑篡改照片、录像；②未现场采样、未上机分析，凭空编造原始数据及监测报告；③质控样品不实测，编造空白、平行、加标回收数据；④仪器超校准周期、故障状态下出具监测数据。

七、安全管理要求：（1）承接单位建立采样、实验室专项安全管理制度，覆盖河道涉水采样安全、危险化学试剂、剧毒标准物质、有机废液、重金属固废全流程管理并留存完整处置台账。 （2）野外采样统一配备救生衣、安全绳、现场警示标识；河道、水库船舶采样选用合规作业船只，航道采样悬挂安全警示标志；涉水、结冰采样提前评估水位、冰层安全风险，杜绝安全隐患。 （3）实验室危化品执行双人双锁管理，废液分类收集、合规处置并留存处置联单。

八、信息化及前置管理补充要求： （1）数据信息化：承接单位使用合规实验室信息管理系统，仪器检测数据自动采集，禁止手动修改原始图谱、标准曲线数据；系统完整留存数据修改、审核操作日志，电子记录备份周期不超过 24 小时，全部电子资料保存期限不少于 6 年。 （2）标准更新响应：若 HJ 91.2、GB 3838 及各指标配套分析方法、生态环境监测质控规范发布新版修订标准，承接单位自新标准实施之日起自动切换执行最新版本，同步更新作业指导书、质控流程。
九、保障要求

1、项目负责人具有环境、化学类相关专业中级工程师及以上职称，大学本科及以上学历。所有现场采样、实验室分析人员均持有对应监测指标生态环境监测上岗证书，技术负责人、质量负责人、授权签字人等人员配置、任职条件符合《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（2025年）。 

2、在本省有固定实验室，采样设备、现场快速检测仪器、实验室大型分析仪器均按期完成计量校准，校准证书齐全且在有效期内；建立仪器使用、维护、期间核查完整台账；pH、溶解氧、水温等现场检测设备校准并留存完整校准记录，仪器故障、超校准周期期间禁止开展任何监测工作。 

3、试剂、有证标准物质、采样容器分类分区存放，地表水专用器具与污染源采样器具严格区分，禁止混用；每批次新进采样容器、实验试剂开展器具空白抽检，空白值须低于各指标方法检出限；标准物质完整溯源至国家计量基准，建立台账。

4、投入本项目车辆不少于3辆，每台车辆均配置样品低温冷藏等运输保存设备。


采购包2：

标的名称：集中式生活饮用水水源地监测
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、服务内容：

根据陕西省“十五五”市县级城镇集中式饮用水水源常规监测以及2026年农村集中式饮用水水源地专项监测工作情况，抽取10%（24个）的水源地进行专项调查监测质控工作。监测指标详见表1，选取下表中10%-20%的指标进行采样、分析的全程序质控。

表1 水源地监测指标

水源例行监测指标

生活饮用水卫生标准补充调查指标

新污染物指标

《地表水环境质量标准》(GB3838- 2002)中的109项指标:表1基本项目24项、表2补充项目5项、表3特定项目80项。

列入《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)但未列入《地表水环境质量标准》的25项指标:一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、银、高氯酸盐、七氯、灭草松、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、2,4-滴、乙草胺、溶解性总固体、总硬度、铝、钠、2-甲基异莰醇、土臭素、总a放射性、总β放射性。

全氟化合物:全氟己基磺酸、全氟辛酸、全氟辛基磺酸及其盐类。

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的93项指标:表1常规指标39项、表2非常规指标54项。
列入《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)但未列入《地下水质量标准》的15项指标:一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、高氯酸盐、六氯丁二烯、灭草松、溴氰菊酯、乙草胺、丙烯酰胺、环氧氯丙烷。
二、质量保证与质量控制具体要求如下：

（1）质量保证总体要求 承接单位质量管理体系文件须完全符合 《评审准则》、HJ 630-2011、HJ 91.2-2022、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（2025年）相关规定。全部监测指标采用现行有效国家标准、行业标准分析方法。

（2）现场采样质量控制（执行 HJ 91.2-2022 采样规范） ①点位布设、采样深度、采样操作严格按照 HJ 91.2-2022 执行；水深大于 0.5m 采集水面下 0.5m 水样，水深小于等于 0.5m 采集水体 1/2 深度水样；采样人员站于监测点位下游逆流操作，不得搅动底泥；结冰期按规范钻冰采样并记录冰层厚度。 ②每个监测点位现场同步测定 pH、溶解氧、水温、透明度、电导率五项参数；采样前后分别完成设备校准并留存校准记录。 ③水样分装、保护剂添加、冷藏避光储存严格执行 HJ 91.2-2022 附录及配套分析方法要求；不同类型指标使用专属容器分装，4℃冷藏或冷冻避光保存，严格遵守各指标保存时限，超保存期水样必须重新采样复测，产生全部费用由承接单位自行承担。 ④现场质控样品要求：以单日同一组人为一个采样批次，每批次按 10% 比例同步采集全程序空白样、现场平行样，每批次各类质控样品不少于 1 组；全程序空白同步完成开盖、分装、加保护剂、运输、分析全过程，空白样品目标物测定值须低于方法检出限，空白超标则整批次水样全部重新采集；现场平行样相对偏差须满足对应标准限值；所有现场质控样品独立编号、单独记录，与原样同步送检同步分析。

（3）实验室内部质量控制 ①实验室每批次样品配套开展实验室空白、实验室平行双样、基体加标回收、有证标准物质测定，质控样品占比不低于 10%； ②实验室全程空白（试剂空白、前处理空白）测定值须低于方法检出限，空白存在污染时整批次样品全部复测；平行样相对偏差、加标回收率、有证标准物质测定结果须符合对应分析方法质控限值。

（4）外部质量控制 ①与市环境监测站不定期开展实验室间同步比对工作，比对结果需满足实验室间偏差要求，否则应查找原因，及时开展复测等工作； ②无条件配合西安市环境监测站开展不定期质控检查。

三、现场影像留存要求： 监测现场的重要环节要拍照和录像记录，如每个监测点位现场经纬度、现场项目分析、样品前处理、分装样品、添加保护剂、保存等环节；现场监测录像承接单位应自行永久保存，以备检查。

四、委托方监督与盲样考核要求 （1）委托方可不提前通知，随时赴采样现场、实验室开展飞行监督，全程旁观采样、前处理、仪器分析全部操作，承接单位须无条件配合，不得阻拦、隐瞒、拖延相关工作。 （2）委托方可现场发放密码盲样、现场加标盲样开展人员操作考核；盲样测定结果不满足质控限值的，当批次全部监测数据作废，由承接单位免费完成全点位重新监测，两次不合格扣除对应批次监测服务费用。 （3）现场核查发现操作流程不符合 HJ 91.2-2022 及本项目质控要求的，委托方当场下达整改通知书，承接单位须 3 日内提交完整整改报告及佐证材料，逾期未完成整改的暂停本项目全部监测业务。

五、异常数据及超标样品复测要求：出现指标超标、平行样偏差超限、实验室空白污染、盲样考核不合格、实验室间比对超差等各类异常情况，承接单位须 24 小时内无条件完成全流程复测（重新采样 + 全指标实验室复测），复测产生的人工、耗材、交通等全部费用由承接单位自行承担，委托方不额外支付任何费用；所有异常现象、排查过程、复测结论须完整记录在原始记录及监测报告中。

六、数据真实性及弄虚作假追责要求：（1）承接单位对全部采样、分析、报告数据的真实性、完整性承担全部法律责任； （2）出现以下情形可随时要求终止合同并追究其法律责任的权利：①编造点位坐标、现场影像，剪辑篡改照片、录像；②未现场采样、未上机分析，凭空编造原始数据及监测报告；③质控样品不实测，编造空白、平行、加标回收数据；④仪器超校准周期、故障状态下出具监测数据。

七、安全管理要求：（1）承接单位建立采样、实验室专项安全管理制度，覆盖河道涉水采样安全、危险化学试剂、剧毒标准物质、有机废液、重金属固废全流程管理并留存完整处置台账。 （2）野外采样统一配备救生衣、安全绳、现场警示标识；河道、水库船舶采样选用合规作业船只，航道采样悬挂安全警示标志；涉水、结冰采样提前评估水位、冰层安全风险，杜绝安全隐患。 （3）实验室危化品执行双人双锁管理，废液分类收集、合规处置并留存处置联单。

八、信息化及前置管理补充要求： （1）数据信息化：承接单位使用合规实验室信息管理系统，仪器检测数据自动采集，禁止手动修改原始图谱、标准曲线数据；系统完整留存数据修改、审核操作日志，电子记录备份周期不超过 24 小时，全部电子资料保存期限不少于 6 年。 （2）标准更新响应：若 HJ 91.2、GB 3838 及各指标配套分析方法、生态环境监测质控规范发布新版修订标准，承接单位自新标准实施之日起自动切换执行最新版本，同步更新作业指导书、质控流程。
九、保障要求

1、项目负责人具有环境、化学类相关专业中级工程师及以上职称，大学本科及以上学历。所有现场采样、实验室分析人员均持有对应监测指标生态环境监测上岗证书，技术负责人、质量负责人、授权签字人等人员配置、任职条件符合《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（2025年）。 

2、在本省有固定实验室，采样设备、现场快速检测仪器、实验室大型分析仪器均按期完成计量校准，校准证书齐全且在有效期内；建立仪器使用、维护、期间核查完整台账；pH、溶解氧、水温等现场检测设备校准并留存完整校准记录，仪器故障、超校准周期期间禁止开展任何监测工作。 

3、试剂、有证标准物质、采样容器分类分区存放，地表水专用器具与污染源采样器具严格区分，禁止混用；每批次新进采样容器、实验试剂开展器具空白抽检，空白值须低于各指标方法检出限；标准物质完整溯源至国家计量基准，建立台账。

4、投入本项目车辆不少于3辆，每台车辆均配置样品低温冷藏等运输保存设备。


