工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	活动室-土建工程

	2
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	13.89
	

	3
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	55.09
	

	4
	基础模板
	
	m2
	69.58
	

	5
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.39
	

	6
	构造柱模板
	
	m2
	64.13
	

	7
	矩形梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.98
	

	8
	梁模板
	
	m2
	39.3
	

	9
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	17.73
	

	10
	圈梁模板
	
	m2
	69.41
	

	11
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.91
	

	12
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙及挑檐
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.86
	

	13
	墙面模板
	
	m2
	26.2
	

	14
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300〈10mm
	t
	0.467
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	5.199
	

	16
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:240mm
	m3
	25.55
	

	17
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:370mm
	m3
	53.37
	

	18
	砖基础
	1.基础类型:条形基础
	m3
	48.46
	

	19
	块料楼地面
	1. 8-10mm厚地砖，干水泥擦缝
2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料
4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
5. 60mm厚C15混凝土垫层
6.150mm厚3：7灰土
7. 素土夯实
	m2
	25.27
	

	20
	块料楼地面
	1. 8-10mm厚地砖，干水泥擦缝
2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
4. 60mm厚C15混凝土垫层
5.150mm厚3：7灰土
6. 素土夯实
	m2
	188.1
	

	21
	块料踢脚线
	1.8~10mm厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面)
2.5 mm厚1:1水泥砂浆粘贴层
3.基层处理 砌体墙面 6 mm厚1:2 5水泥砂浆找平、9 mm厚1:3 水泥砂浆打底
	m
	26.26
	

	22
	水泥砂浆踢脚线
	1、150mm高深灰色涂料踢脚线
2、满刮腻子两遍
3、界面剂一道
4、6mm1:3M10水泥砂浆压实抹水光
5、9mm厚1:3M10水泥砂浆刮糙
6、-道甩浆
7、砌体墙面
	m
	107.31
	

	23
	块料墙、柱面
	1、4-5mm厚釉面砖
2、15mm厚1:2.5水泥砂浆毛面
3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300mm,
防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm
4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
5、砖墙
	m2
	68.8
	

	24
	墙面喷刷涂料
	1、涂刷内墙乳胶漆两遍
2、6mm厚1:2.5水泥砂浆找平9mm厚1:3水泥砂浆打底,
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	324.39
	

	25
	保温隔热墙面
	1、喷或滚别面层涂料（真石漆）
2、喷或涂刷底涂料
3、刮外墙柔性耐水腻子
4、一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3厚,中间压入耐碱坡纤网格布
5、粘贴100mm厚水平纤维岩棉保混板(燃烧性能等级为:A级),用专用胶粘贴
6、填补缝隙,局部刮腻子,磨平
7、基层清理或1:2.5水泥砂浆找平
	m2
	231.58
	

	26
	天棚喷刷涂料
	1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍)
2.现浇钢屋面板、表面清理
	m2
	218.36
	

	27
	平面吊顶天棚
	1.装饰铝扣板吊顶
2.轻钢龙骨
3.1.0mm厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层
4.现浇钢筋砼屋面板,表面清理;
	m2
	28.48
	

	28
	屋面刚性层
	1、40mm厚C20细石混凝土,捣实内配钢筋网片,应偏上放置,使得保护层厚度≥10,按纵坡3~6米设分格缝,缝宽20mm,缝中钢筋断开,用建筑防水密封膏封严;
2、10mm厚低强度等级砂浆隔离层
3、60mm厚XPS保温板(厚度及材料要求见节能说明,设计厚度比节能计算厚度增加25%,燃烧性能等级为:B2级
4、两道3mm厚SBS改性沥青防水卷材,上都高度为屋面建筑完成面250mm
5、20mm厚1:3水泥砂浆找平层
6、最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
7、钢筋混凝土屋面板
	m2
	235.2
	

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C2121
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	39.69
	

	30
	金属防火窗
	1.窗洞口尺寸:FC2121
2.防火等级:防火窗
	m2
	4.41
	

	31
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:MLC2130
2.门类型:断桥铝合金门连窗
	m2
	25.2
	

	32
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:M1530
2.门类型:断桥铝合金门
	m2
	9
	

	33
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:FM乙1022
2.防火等级:乙级
	m2
	2.2
	

	34
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:FMLC乙2130
2.防火等级:乙级
	m2
	6.3
	

	35
	散水
	1、60mm厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光,
2、150mm厚3:7灰土
3、素土旁实,向外坡5%
	m2
	71.28
	

	36
	预制楼板
	
	m2
	213.36
	

	37
	土方开挖
	
	m3
	769.81
	

	38
	土方回填
	
	m3
	639.09
	

	39
	树脂瓦屋面（含钢骨架）
	
	m2
	282.24
	

	40
	活动室-安装工程

	41
	成套配电箱
	1.型号:ZAL配电箱
1.尺寸：500*600*140mm
	台
	1
	

	42
	成套配电箱
	1.型号:ALE1配电箱 0.28KVA
	台
	1
	

	43
	成套配电箱
	1.型号:动力配电箱  AP-CF
2.尺寸：600*800*200mm
	台
	1
	

	44
	配线
	1.名称:BV-2.5mm2
	m
	445.71
	

	45
	配管
	1.名称:穿线管PVC20mm
	m
	305.39
	

	46
	配线
	1.名称:BV-4mm2
	m
	470.47
	

	47
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
	套
	8
	

	48
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	5
	

	49
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	18
	

	50
	插座
	1.名称:空调插座
	套
	6
	

	51
	装饰灯
	1.规格:双管LED灯
	套
	17
	

	52
	普通灯具
	1.规格:声控吸顶灯
	套
	4
	

	53
	荧光灯
	1.名称:疏散出口标志灯
	套
	4
	

	54
	荧光灯
	1.名称:集中电源疏散照明壁灯
	套
	6
	

	55
	智能家居系统设备
	1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘）
	套
	1
	

	56
	弱电插座
	1.名称:网络插座
2.安装方式:底边距地0.3m暗装
	个
	9
	

	57
	配线
	1.规格:UTP-6（六类）
2.配线线制:穿管敷设
	m
	76.4
	

	58
	智能防雷装置
	
	套
	1
	

	59
	手提式灭火器
	
	具
	6
	

	60
	室内消火栓
	1.安装部位:室内
2.型号、规格:减压稳压消火栓：消火栓箱,采用钢-铝合金箱体,箱体执行国家标准 GB14561-2019,安装参照 15S202,P21。消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜型号SG18E65Z-J,箱体尺寸为:1800x700x180mm(厚)。
内设:SNZ65mm消火栓一只(栓头为旋转型);L=25m衬胶水带一条;消防按钮一个(仅为报警开关),消防软管卷盘。
消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具。栓口距地面1.10米。
	套
	2
	

	61
	塑料管
	1.材质:PE32mm管
2.规格:给水管
	m
	27.25
	

	62
	塑料管
	1.材质:PVC150mm
2.规格:排水管
	m
	15.61
	

	63
	塑料管
	1.材质:PVC100mm
2.规格:排水管
	m
	3.6
	

	64
	成品井
	1.材质及规格:钢筋混凝土矩形水表井
	座
	1
	

	65
	水表
	1.规格:螺纹冷水表DN32mm
	个
	1
	

	66
	阀门
	1.类型:阀门DN32mm
	个
	2
	

	67
	钢筋混凝土隔油池
1.参04S519 -53
	
	座
	1
	

	68
	室外工程

	69
	电缆
	1.规格:YJV22-0.6/1.0KV-4*50mm2
	m
	430
	

	70
	配管
	1.规格:SC100mm
	m
	430
	

	71
	手孔井
	1.08D800-7/59
2.砖砌手孔井
3.1200*900*1100mm
	座
	2
	

	72
	复合管
	1.管道规格:DN40mm钢塑复合管
	m
	333.36
	

	73
	砌筑给水检查井
	1.种类、规格:陕09S2 7页 井深2m,内径1m,井盖0.7m
	座
	2
	

	74
	砖扎道路、院落铺装
	1.人字形砖扎铺装面层
100mm厚水泥土垫层
素土夯实(压实系数≥93%)
	m2
	1819.71
	

	75
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖
	m3
	14.53
	

	76
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰实心砖
2.墙体厚度:200mm以内
3.砂浆强度等级:Ma5砌筑砂浆，采用预拌砂浆
	m3
	16.36
	

	77
	基础垫层
	1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商砼C20
	m3
	3.6
	

	78
	筏形基础
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.03
	

	79
	基础模板
	
	m2
	7.96
	

	80
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.65
	

	81
	柱面模板
	
	m2
	17.17
	

	82
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.46
	

	83
	梁模板
	
	m2
	3.82
	

	84
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.88
	

	85
	圈梁模板
	
	m2
	6.2
	

	86
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.6
	

	87
	楼板、屋面板模板
	
	m2
	21.27
	

	88
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10mm
	t
	0.089
	

	89
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 10mm<直径(mm) ≤18mm
	t
	1.73
	

	90
	墙面喷刷涂料
	1.外墙涂料
2.10mm厚1:3水泥砂浆找平层
3.钢丝网
4.10mm厚1:25防水砂浆
5.2.0mm厚聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型)，表面拉毛处理
	m2
	151.85
	

	91
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:压顶真石漆
	m2
	8.18
	

	92
	块料墙面
	1.4-5mm厚釉面砖
2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料
3.1：3水泥砂浆
4.墙体类型：旱厕
	m2
	8.2
	

	93
	场地平整土方
	
	m3
	32947.1
	

	94
	道路利用土方回填
	
	m3
	1078.1
	

	95
	道路借土回填
	
	m3
	213.1
	

	96
	室外电力沟槽土方
	
	m3
	185.76
	

	97
	室外电力回填土方
	
	m3
	185.76
	

	98
	给水管网挖基土方
	
	m3
	476.7
	

	99
	给水管网回填土方
	
	m3
	476.7
	

	100
	定制铁艺大门
	
	m2
	14.4
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