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		参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	冲击试验系统

	
	1.1
	碰撞频率≤10min／1000次@（负载0~25KG）

	
	1.2
	最大碰撞冲击峰值加速度≥500g@（负载0~25KG）

	
	1.3
	脉冲持续时间（ms）：1.3～10

	
	1.4
	（500g）脉冲持续时间（ms）≥1.3

	
	1.5
	台面铝合金材质，台面尺寸（长×宽）≥300mm×300mm（铝合金）

	★
	1.6
	波形：半正弦波

	
	1.7
	负载≥300kg

	
	1.8
	要求设备的操控系统人机界面友好、数据详尽、操作便捷，能够显示所有试验所需数据信息；要求设备的信号采集与控制集成在一个软件窗口，可对峰值加速度、脉冲宽度、碰撞频次等试验参数进行自行设定。

	
	1.9
	要求设备的测量控制系统的输入通道≥2个。

	
	2
	高温试验箱系统

	
	2.1
	工作室尺寸容积：≥1m×1m×1m

	★
	2.2
	温度范围：RT+10℃～+200℃

	
	2.3
	温度均匀度（℃）：≤2

	
	2.4
	升温时间：3~5℃/min可调

	
	2.5
	温度偏差（℃）：±2

	
	2.6
	满足试验方法：GB/T2423、GJB 150A、D0-160G、IEC60068等；

	
	2.7
	内壁箱体内壁采用SUS304不锈钢板制作。

	
	2.8
	箱体大门采取密封措施。

	
	2.9
	样品架：SUS304不锈钢样品架2层，均布载荷25kg/层。

	
	2.10
	测试孔：Φ50mm测试孔1个，带不锈钢孔盖。

	
	2.11
	控制器：采用全彩触摸屏程序控制器，人机界面中文显示。

	
	2.11.1
	试验过程中可实时显示当前目标温度、测量温度、加热输出量、运行时间等重要参数。程序运行时能同屏显示环境试验所需的设定值、测量值、运行程序名称或程序号、步数、每步计时。

	
	2.11.2
	程序容量：预设程序运行功能，提供可预置≥100条程序曲线，每条曲线最大可设定100步，每步可设定0~500小时，6组小循环，每条程序可循环999次。

	
	2.11.3
	运行程序曲线用户可自行设计，须提供承诺函。

	
	2.12
	安全保护功能：断电保护，自诊断，超温保护功能等。

	
	3
	总体要求

	
	3.1
	提供高温试验箱和冲击试验系统的集成方案，包括但不限于集成图片、组合方式等。

	
	3.2
	配备加速度传感器2支（量程：±2000g，采样频率范围：1-10KHz，提供第三方计量报告），2根配套的传感器线缆。

	
	3.3
	配备电路板专用测试夹具和电路板测试软硬件，实现复合环境下电路板关键节点（≥60路）状态的同步监测和报警。

	
	3.4
	设备设计应充分考虑人员安全，具备相应的安全保护功能。

	
	4
	技术文件

	
	4.1
	装箱单1份，提供设备使用说明书1份，质量合格证一份。

	注：★项技术参数在响应文件中需提供证明材料，包括但不限于产品彩页、白皮书、第三方检测报告等相关佐证材料，未提供或提供但无法佐证的按无效响应处理。
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