一、项目采购内容及技术要求
	序号及标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1台式电脑
	一级
指标
	二级指标
	实际参数
	台
	64

	
	1、★CPU
规格
	CPU信息
	≥8 核 16 线程，基础 3.0GHz，睿频 3.3GHz，≥16MB 三级缓存TDP65W
	
	

	
	2、★主板
规格
	内存配置容量
	≥8GB
	
	

	
	
	内存类型
	DDR4 3200MHz
	
	

	
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	2 根 8GB 双通道，主板≥4 内存插槽
	
	

	
	
	主板集成模块
	集成千兆网口、声卡、硬件国密可信安全模块，支持 PCIe4.0 总线拓展
	
	

	
	
	主板支持的CPU和内存情况
	整机普遍最大扩容 64GB
	
	

	
	
	主板其他内置接口
	4 个 SATA3.0 6Gbps；无 5.25 寸光驱位；1 个 M.2 NVMe PCIe4.0×4 插槽；拓展槽：PCIe x16、PCIe x4、PCIe x1 各 1 个；后置 VGA、HDMI 视频口，12 个 USB 接口、DB9 串口
	
	

	
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	1个PCIex8、1个PCIe x4以及1个PCIe x16插槽，1个PCIe x1板载1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DP接口，支持多类设备，12个USB
	
	

	
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	64GB（4×16GB）
	
	

	
	3、★存储设备规格
	固态盘数量
	1块
	
	

	
	
	固态存储容量
	512GB
	
	

	
	
	机械硬盘数量
	1
	
	

	
	
	机械硬盘总容量
	≥1TB
	
	

	
	
	机械硬盘转速
	5400
	
	

	
	
	机械硬盘形态
	3.5英寸
	
	

	
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态
	
	

	
	
	存储设备其他参数要求
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定
	
	

	
	4、★显卡
规格
	显卡类型
	集成显卡
	
	

	
	
	独立显卡显存类型
	DDR4
	
	

	
	
	独立显卡显存位宽
	64bit
	
	

	
	
	独立显卡显存容量
	2GB
	
	

	
	5、★显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥80%
	
	

	
	
	显示屏分辨率
	≥1920x1080
	
	

	
	
	显示屏尺寸
	23.8 英寸
	
	

	
	
	显示屏屏幕比例
	0.672916667
	
	

	
	
	显示器外观颜色
	黑色商务色系
	
	

	
	
	显示屏防蓝光
	低蓝光认证，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(cd・sr)
	
	

	
	
	显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	
	

	
	
	显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	
	

	
	6、★外设规格
	鼠标数量
	≥1 个
	
	

	
	
	键盘数量
	≥1 个
	
	

	
	
	键盘按键数目
	104 键标准商务键盘
	
	

	
	
	键盘连接方式
	有线 USB
	
	

	
	
	键盘键程
	2.3mm~4.0mm
	
	

	
	
	键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	
	

	
	
	有线键盘连接线
	1.5 米
	
	

	
	
	键盘颜色
	黑色商务色系
	
	

	
	
	鼠标连接方式
	有线 USB
	
	

	
	
	有线鼠标连接线
	1.5 米
	
	

	
	
	鼠标DPI 分辨率
	800~1600
	
	

	
	
	鼠标颜色
	黑色商务色系
	
	

	
	
	鼠标其他要求
	符合 GB/T 26245 行业标准
	
	

	
	7、★网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1
	
	

	
	8、★外部接
口规格
	USB 接口数量
	前置 2×USB3.0；后置 6×USB3.0+2×USB2.0，整机合计 10 个 USB，前置不少于 3 个 USB（含 2 个 USB3.0）
	
	

	
	
	视频接口数量
	2 个（HDMI2.0+VGA）
	
	

	
	
	音频接口数量
	2 个
	
	

	
	9、★整机基
础规格
	整机外观
	哑光黑色商务机箱，表面无划痕鼓包，标识清晰牢固
	
	

	
	
	状态指示灯
	前置电源运行指示灯、硬盘读写指示灯
	
	

	
	
	整机结构
	8.5L 紧凑型 mATX 立卧两用机箱，布线规整，预留硬盘拓展位，拆装无特殊工具要求，符合 GB/T 4208、GB/T 26246、GB/T 9813.1
	
	

	
	
	机箱防护要求
	IP20 防护等级（GB/T 4208）
	
	

	
	
	整机噪音
	空闲状态≤4.5Bel
	
	

	
	
	整机散热
	25℃满载出风口≤55℃，机箱表面温度≤45℃，显示器表面≤38℃
	
	

	
	
	整机能效限定值
	达到 GB 28380-2012 二级及以上能效
	
	

	
	
	机身材质
	金属框架 + 塑料面板
	
	

	
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于 30L
	
	

	
	
	机身颜色
	黑色商务色系
	
	

	
	10、★CPU性能
	CPU 物理核数
	≥8
	
	

	
	
	CPU 主频
	≥2.7GHz
	
	

	
	
	CPU 末级缓存容量
	≥8MB
	
	

	
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s
	
	

	
	11、★内存性能
	内存读写速率
	3200MT/s，满足≥2666MT/s 要求
	
	

	
	12、★显卡
性能
	显示分辨率
	≥1920x1080
	
	

	
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	
	

	
	
	显存等效频率
	≥1000MT/s
	
	

	
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	
	

	
	13、★显示设
备性能
	显示屏刷新率
	≥75Hz
	
	

	
	
	显示屏位深
	≥8 位
	
	

	
	
	显示屏色域
	≥99% sRGB
	
	

	
	
	显示屏色准
	△E ≤ 4
	
	

	
	
	显示屏响应时间
	≤8ms
	
	

	
	
	显示屏亮度
	≥250 尼特
	
	

	
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%
	
	

	
	
	显示屏对比度
	≥500：1
	
	

	
	
	显示屏其他参数
	符合 SJ/T 11292 标准
	
	

	
	14、★网络设
备性能
	有线网卡速率
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	
	

	
	15、★主板
功能
	内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	4 条 DDR4 内存插槽，支持扩容至 64GB
	
	

	
	
	主板USB 瞬间过流保护
	支持 USB 端口过流自动保护
	
	

	
	
	主板防静电保护
	主板全端口防静电硬件防护
	
	

	
	
	I/O 接口功能
	前置 USB、音频；后置多 USB、串口、网口、视频输出，支持外设热插拔
	
	

	
	16、★显卡
功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	
	

	
	17、★显示设
备功能
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	
	

	
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	
	

	
	
	显示器参数调节
	a、提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b、支持色温、亮度、对比度调节
	
	

	
	17、★存储功能
	存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	
	

	
	18、★网络设
备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	
	

	
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	
	

	
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	
	

	
	
	网络设备拆装
	机箱侧盖免工具拆装，网卡拓展槽可自行加装无线网卡
	
	

	
	19、★外部接
口功能
	音频接口类型
	3.5mm 三段式耳麦接口
	
	

	
	
	视频接口类型
	HDMI、VGA
	
	

	
	
	HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	标配 HDMI2.0，支持音视频同步输出
	
	

	
	20、★电源功能
	电源线适配能力
	HDMI+VGA 双输出，双屏同步扩展显示
	
	

	
	21、★操作系
统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定
	
	

	
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	
	

	
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	
	

	
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	
	

	
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持BIOS 关闭以太网及USB 接口功能
	
	

	
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	
	

	
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	
	

	
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	
	

	
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	
	

	
	22、★存储设
备可靠性
	固态存储寿命
	512GB NVMe 固态 TBW≥300TBW
	
	

	
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时
	
	

	
	23、★显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	
	

	
	24、★外设
可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000 万次敲击寿命
	
	

	
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次点击寿命
	
	

	
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	
	

	
	
	风扇寿命
	≥4 万小时
	
	

	
	25、★整机可
靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	
	

	
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1中规定
	
	

	
	
	MTBF 测试
	MTBF(m1)≥10 万小时
	
	

	
	26、★兼容
要求
	常用软件兼容
	完美适配 WPS、国产 OA、财务软件、虚拟机、轻量 CAD、浏览器等政企常用软件；兼容银河麒麟 V10、统信 UOS、Windows10
	
	

	
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	
	

	
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	
	

	
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	
	

	
	27、★包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	整机独立泡沫缓冲包装，外箱印刷产品标识，符合 GB/T 9813.1 政府采购包装储运标准，防潮防磕碰
	
	

	
	28、★服务
要求
	配置检查工具
	提供自检测试工具
	
	

	
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术 响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	
	

	
	
	服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c)应明确产品发布日期
	
	

	
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	
	

	
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	
	

	
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	
	

	
	
	厂家升级软件与扩容服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	
	

	
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	
	

	
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	
	

	
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	
	

	
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	
	

	
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘网站）
	
	

	
	29、★供应链合规性
	产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	
	

	
	30、★供应
链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	
	

	
	
	供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	
	

	
	31、★关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	海光 C86 处理器、国产安全 BIOS，核心元器件满足信创安全可靠测评要求；硬件内置 SM2/SM3/SM4 国密算法引擎
	
	

	
	32、★整机安
全性要求
	密码算法实现
	内置硬件国密模块，符合 GM/T 0006、GM/T 0028 商用密码规范，支持可信计算、磁盘硬件加密
	
	

	
	
	信息安全基本要求
	BIOS 可信启动，开机硬件完整性校验，支持外设端口白名单管控，无预留非法后门，固件可防篡改
	
	

	
	
	固件安全启动
	硬件可信根，开机逐级校验固件、系统完整性，拦截篡改启动项
	
	

	
	
	限用物质的限量要求
	整机材料符合 GB/T 26572 电子有害物质限量标准
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33、★CPU规格
	
CPU 信息
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	
	

	
	


34、★内存规格
	内存配置容量
	≥8GB
	
	

	
	
	内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	
	

	
	
	内存条配置数量
（板载内存不涉及）
	
≥1
	
	

	
	












35、★主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	
	

	
	
	主板支持
的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量
	
	

	
	
	

主板内置PCIe 插槽数量
	


≥0
	
	

	
	
	特殊孔位及接口
	主板支持安装多功能导入装置板卡，或预留相应孔位及接口
	
	

	
	
	单内存插槽最大可
支持容量
（板载内存不涉及）
	

≥8GB
	
	

	
	
	内存插槽满配时提
供的最高
内存总容量
	

≥16GB
	
	

	
	
36、★存储
	固态盘数量
	≥1个
	
	

	
	设备规格
	固态存储容量
	
≥240GB
	
	

	
	














37、★存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个
	
	

	
	
	机械硬盘数量
	
≥0
	
	

	
	
	机械硬盘总容量
	
≥500GB
	
	

	
	
	机械硬盘转速
	≥5400rpm
	
	

	
	
	机械硬盘接口协议
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	
	

	
	
	机械硬盘形态
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	
	

	
	
	固态存储接口协议
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	
	

	
	
	固态存储形态
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	
	

	
	
	存储设备扩展盘位
	≥0
	
	

	
	
	
存储设备其他参与要求
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃ ~
	
	

	
	



38、★显卡规格
	显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	
	

	
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	
	

	
	
	独立显卡
显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥32 位
	
	

	
	
	独立显卡
显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB
	
	

	
	
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0 的独立显卡接口协议
	
	

	
	
39、★显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥80%
	
	

	
	
	
显示屏分辨率
	
≥1920x1080
	
	

	
	
	显示屏像素密度
	≥150 像素/英寸
	
	

	
	
	显示屏可视角度
	水平≥170 °
	
	

	
	
	显示屏尺寸
	供应商给出显示屏尺寸信息
	
	

	
	
	显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	
	

	
	
	显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	
	

	
	
	显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	
	

	
	
	显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%
	
	

	
	

















40、★外设规格
	传声器数量
	≥1个
	
	

	
	
	扬声器数量
	≥1个
	
	

	
	
	鼠标数量
	≥1个
	
	

	
	
	键盘数量
	≥1个
	
	

	
	
	触控板数量
	≥1个
	
	

	
	
	摄像头数量
	≥1个
	
	

	
	
	光驱数量
	≥0 个
	
	

	
	
	键盘按键数目
	62 键/84 键/105 键等
	
	

	
	
	摄像头像素
	≥100 万
	
	

	
	
	摄像头分辨率
	≥1280x720
	
	

	
	
	内置扬声器功率
	≥1 瓦/个
	
	

	
	
	内置扬声器频率范围
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	
	

	
	
	内置扬声器总谐波失真
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	
	

	
	
	内置扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	
	

	
	
	键盘键程
	0.9mm ~ 2.3 mm
	
	

	
	
	键盘按键压力
	按键压力宜在0.3～0.8N 之间
	
	

	
	
	键盘颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	
	

	
	
	鼠标连接方式
	有线或无线
	
	

	
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5 米
	
	

	
	
	鼠标 DPI分辨率
	800~1600
	
	

	
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	
	

	
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	
	

	
	
	触控板尺寸
	≥70mm×50mm
	
	

	
	
	触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质
	
	

	
	
	光驱规格
	配备光驱设备，可为外置光驱
	
	

	
	

41、★网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）
	
	

	
	
	无线网卡
及天线数量
	≥0
	
	

	
	
	单无线网
卡天线数量
	≥0
	
	

	
	


42、★外部接口规格
	USB 接口数量
	USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	
	

	
	
	视频接口数量
	≥1
	
	

	
	
	输入充电接口数量
	≥1
	
	

	
	
	音频接口数量
	≥1
	
	

	
	
	存储卡接口数量
	≥0
	
	

	
	



43、★电池规格
	电池额定能量
	≥50Wh
	
	

	
	
	电池充放电次数
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	
	

	
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	
	

	
	
	电池安全要求
	符合 GB 31241 的规定
	
	

	
	
	电池电芯材质
	供应商给出电池电芯材料信息
	
	

	
	44、★整机基础规格
	
整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符
	
	

	
	
	
	号、标志，应清晰、端正、牢固；
c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	
	

	
	
	



















整机结构
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处
理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上；
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	
	

	
	
	整机噪音
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA
	
	

	
	
	
整机散热
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：
a) 键帽温度不高于38℃ ;
b) b) 键盘间隙温度不高于40℃ ;
c) 掌托温度不高于38℃ ;
d) 触控板温度不高于38℃ ;
e) 底壳温度不高于45℃
	
	

	
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上
	
	

	
	
	整机重量
	≤2.2kg
	
	

	
	
	整机厚度
	≤22mm（不含脚垫）
	
	

	
	
	机身材质
	塑料/金属等
	
	

	
	
	机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	
	

	
	



45、★CPU性能
	CPU 物理核数
	≥4
	
	

	
	
	CPU 主频
	≥1.8GHz
	
	

	
	
	CPU 末级缓存容量
	
≥2MB
	
	

	
	
	CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s
	
	

	
	46、★内存性能
	内存读写速率
	≥2666MT/s
	
	

	
	




47、★显卡性能
	显示分辨率
	≥1920x1080
	
	

	
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	
	

	
	
	显存等效频率
	≥1000MT/s
	
	

	
	
	显卡可支持多屏同
时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	
	

	
	




48、★显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥60Hz
	
	

	
	
	显示屏位深
	≥8 位
	
	

	
	
	显示屏色域
	≥99% sRGB
	
	

	
	
	显示屏色准
	△E ≤ 4
	
	

	
	
	显示屏响应时间
	≤30ms
	
	

	
	
	显示屏亮度
	≥250 尼特
	
	

	
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%
	
	

	
	
	显示屏对比度
	≥500：1
	
	

	
	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	
	

	
	


49、★网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率不低于 1000Mbps，支持
10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	
	

	
	
	支持无线网络通信
技术协议
	支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议
	
	

	
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz
	
	

	
	50、★电源适配
器性能
	电源适配器电源效率
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	
	

	
	51、★待机性能
	满载待机性能（LTP）
	≥1.5 小时
	
	

	
	








52、★主板功能
	内存扩展
接口(板载内存不涉及)
	
供应商给出内存扩展接口数量
	
	

	
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、 M.2 等类型接口
	
	

	
	
	主板 USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能
	
	

	
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	
	

	
	
	

I/O 接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接
口、电源接口等各类标准接口
产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	
	

	
	
53、★显卡功能
	显卡外接显示接口
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	
	

	
	
	
显示功能
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	
	

	
	54、★外设功能
	摄像头物
理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	
	

	
	
	传声器降噪
	支持降噪功能
	
	

	
	
	音频处理功能
	支持音频效果处理功能
	
	

	
	
	键盘背光
	支持键盘背光
	
	

	
	
	触控板多点触控
	支持 2 点及以上触控功能
	
	

	
	
	



光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×
150KB/s；
最大读取速度 DVD 不低于8× 1358KB/s；
最大刻录速度 CD 不低于24× 150KB/s；
最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s；
应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	
	

	
	

55、★存储功能
	

存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设
备，如 SSD/UFS。
产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	
	

	
	






56、★网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	
	

	
	
	无线网卡频段
	支持双频段
	
	

	
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关
	
	

	
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	
	

	
	
	蓝牙协议
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本
	
	

	
	
	有线网卡
接口类型
	支持 RJ45 接口
	
	

	
	
	无线网卡标准
	符合 GB 15629.11 所有部分
	
	

	
	
	网络设备拆装
	网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	
	

	
	
57、★外部接口功能
	音频接口类型
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	
	

	
	
	视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	
	

	
	
	HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	
	

	
	
	输入充电接口类型
	DC in 或 Type-C 接口
	
	

	
	
	其他接口
	PS/2 接口等
	
	

	
	
	存储卡接口类型
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	
	

	
	58、★电源功能
	电池快充
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	
	

	
	
	电源线适配能力
	符合 GB 15934-2008
对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	
	

	
	








59、★操作
系统
及软
件功
能
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定
	
	

	
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	
	

	
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	
	

	
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	
	

	
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	
	

	
	
	BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	
	

	
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	
	

	
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	
	

	
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	
	

	
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	
	

	
	
60、★生物识别功能生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	
	

	
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	
	

	
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定
	
	

	
	

61、★硬件加速功能
	NPU/GPU
等 AI 加速模块
	支持 NPU/GPU 等AI 加速模块
	
	

	
	
	视频编解
码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	
	

	
	
	影像处理
加速模块
	支持影像处理加速模块
	
	

	
	62、★存储设备
	固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	
	

	
	
	机械硬盘寿命
	通电时间≥5 万小时
	
	

	
	63、★显示设备
可靠性
	显示屏屏幕失效点
	
符合 GB/T 9813.2 的要求
	
	

	
	



64、★外设
可靠
性
	键盘按键寿命
	≥1000 万次
	
	

	
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次
	
	

	
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	
	

	
	
	风扇寿命
	≥4 万小时
	
	

	
	










65、★整机
可靠
性要
求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	
	

	
	
	环境条件要求的气
候环境适应性
	
符合 GB/T 9813.2 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的振
动适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的冲
击适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的碰
撞适应性
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的自
由跌落适应性
	
符合 GB/T 9813.2 中规定
	
	

	
	
	环境条件要求的运
输包装件
跌落适应性
	
符合 GB/T 9813.2 中规定
	
	

	
	
	MTBF 测试
	MTBF (m1)≥3 万小时
	
	

	
	
66、★兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	
	

	
	
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	
	

	
	
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	
	

	
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	
	

	
	67、★包装及运
输要求
	标志、包
装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	
	

	
	

















68、★服务要求
	配置检查工具
	提供自检测试工具
	
	

	
	
	

服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 724 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	
	

	
	
	
服务周期
	支持产品延保≥3 年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	
	

	
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	
	

	
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	
	

	
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	
	

	
	
	厂家升级软件与扩容服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	
	

	
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	
	

	
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	
	

	
	
	开箱组装
/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	
	

	
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	
	

	
	
	兼容适配软件下载
服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	
	

	
	
	跨架构平
台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	
	

	
	69、★供应链合
规性
	产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	
	

	
	70、★供应
链质
量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	
	

	
	
	供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	
	

	
	71、★关键部件
安全
要求
	关键部件
安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	
	

	
	









72、★整机
安全
性要
求
	USB 端口管控
	
支持 USB 端口管控
	
	

	
	
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T
37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	
	

	
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	
	

	
	
	

信息安全基本要求
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	
	

	
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	
	

	
	
	限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定
	
	

	
	73、★外观与机身参数

	
机身材质
	金属机身，喷砂阳极工艺，耐磨防刮；
	
	

	
	
	屏幕参数

	14英寸
	
	

	
	
	核心性能配置

	处理器：英特尔13代酷睿 i5-1340P，12核16线程，主频1.9GHz，睿频4.6GHz，TDP 30W；
运行内存：16GB LPDDR5 高速内存；
机身存储：512GB NVMe PCIe 高速固态硬盘；
	
	

	
	
	电池容量
	以设备额定标称56Wh为基准，系统电池健康度≥90%为合格新机标准
	
	

	
	
	网络与功能计量标准

	无线网络：连接标准Wi-Fi 6路由器，网速、连接稳定性正常，无断连、卡顿现象
	
	

	
	
	外观结构预验收要求

	 机身无划痕、掉漆、变形、磕碰，金属外壳工艺完好，无瑕疵
-屏幕无碎屏、漏光、坏点、色斑，边框贴合紧密无松动
-键盘按键回弹正常、无卡顿、无失灵，背光功能可正常开关、亮度可调
-触控板滑动灵敏、点击精准，无漂移、无失灵
摄像头物理防窥开关开合顺畅，摄像头成像清晰
	
	

	
	
	屏幕显示性能预验收要求

	-屏幕分辨率可正常设置1920×1080高清模式，显示清晰无模糊
-色域、亮度达标，色彩还原真实，无偏色、频闪问题
护眼模式可正常开启，低蓝光、无频闪效果生效
多角度观看无明显色彩、亮度衰减，广视角效果正常
	
	

	
	
	整机运行性能预验收要求

	-开机启动正常，无卡顿、无蓝屏、无报错，开机时长≤15秒
系统运行流畅，后台多程序（办公软件、浏览器、文档工具）同时运行无卡顿、死机、闪退
硬盘读写速度正常，无掉速、磁盘报错，读写性能符合NVMe固态硬盘标准
整机散热正常，常规办公负载下无异常发烫、风扇异响、噪音过大问题
无硬件驱动异常、未知设备报错，所有硬件均可正常识别运行
	
	

	
	
	续航与充电预验收要求

	-原装65W快充充电正常，充电指示灯显示正常，无充电慢、不充电、断电问题
电池健康状态良好，新机无电池损耗异常，待机续航符合官方标准
	
	


	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	3
	彩色复印机
	1.基础参数
技术参数与材质：钢架结构机身；标配双面自动进稿器；4GB内存+128GB SSD；10.1寸触控屏；碳粉式静电成像；
2. 性能指标
速度35页/分(黑白彩同速)；首出≤6.5秒；扫描≥80页/分(双面)；月负荷≥1.5万页；
3. 验收要求
连续复印100页无卡纸；彩色/黑白色彩偏差ΔE≤5；标配双面器，安装调试到位。
	台
	1

	4
	A3彩色打印机
	1.基础参数
技术参数与材质：金属框架机身；标配网络打印/双面器；2GB内存；7寸操作屏；四鼓通用碳粉；
2. 性能指标
速度26页/分；预热≤20秒；分辨率≥1200dpi；支持PCL/PS打印语言；
3. 验收要求
打印A3彩页无条纹；双面无错位；网络ping通；耗材余量显示正常。
	台
	1

	5
	A4黑白打印机
	1.基础参数
技术参数与材质：工程塑料机身；标配150页纸盒；支持有线/无线网络；硒鼓分离式耗材；
2. 性能指标
速度22页/分；分辨率1200×1200dpi；月负荷≥5000页；
验收要求：
打印自检页清晰；WiFi直连成功；复印身份证无偏移；USB识别正常
	台
	20

	6
	A3黑白打印机
	1. 基础参数
技术参数与材质：金属骨架；标配双面器+输稿器；2GB内存；7寸触控屏；支持网络扫描；’
2. 性能指标
速度24页/分；扫描55页/分；预热≤15秒；支持扫描到邮件/文件夹；
3. 验收要求
双面打印纸张平整无卷曲；扫描PDF清晰可OCR；连续作业1小时无宕机
	台
	7

	7
	碎纸机
	1. 基础参数
技术参数与材质：全钢刀具+ABS面板；纸屑桶容积23L；带万向轮；过热保护；
2. 性能指标
碎纸效果4×35mm段状；一次10张(70g)；速度2m/min；连续工作≥10分钟；
3. 验收要求
碎纸不卡顿，碎后呈均匀段状；过热保护测试可自动断电；运转噪音≤58dB。
	台
	7

	8
	65寸电视机
	1. 基础参数
技术参数与材质：金属边框+底座；4K VA面板；2GB+32GB；2×HDMI 1；2×USB 2.0；WiFi 5；
2. 性能指标
60Hz刷新率；HDR10/HLG；色域≥90% DCI-P3；喇叭2×10W；
3. 验收要求
无坏点/亮线；遥控灵敏；U盘播放4K片源流畅；安装壁挂支架牢固。
	台
	1

	9
	100寸电视机
	1. 基础参数
技术参数与材质：金属全面屏；4K 144Hz高刷面板；4GB+128GB；HDMI 2.1×3；峰值亮度1000nit；
2. 性能指标
支持杜比视界+全景声；MEMC运动补偿；响应≤6ms；
3.验收要求
巨幕无运输损伤；4K@144Hz信号输入流畅；WiFi 6连接稳定；含安装及承重挂架。
	台
	6

	10
	32寸电视机
	1. 基础参数
技术参数与材质：塑料边框；1366×768面板；1GB+8GB；HDMI×2；USB×1；
2. 性能指标
60Hz刷新率；直下式背光；音效≥5W×2；
3.验收要求
显示正常无偏色；遥控按键全响应；适合壁挂或桌面摆放。
	台
	7

	11
	茶吧机
	1. 基础参数
技术参数与材质：下置水桶+不锈钢双出水口；钢化玻璃触控面板；电子冰胆/加热管；防干烧材质；
2. 性能指标
加热功率≥1200W，制冷≤70W；控温精度±3℃；防漏电保护；
3.验收要求
出水温度≥90℃(制热)/≤10℃(制冷)；水桶安装无渗漏；运行无异常噪音。
	台
	51

	12
	室内全彩大屏
	1. 基础参数
技术参数与材质：压铸铝箱体；点间距P2.5；SMD表贴三合一灯珠；含发送卡/处理器/钢结构/配电柜；
2. 性能指标
分辨率≥1920×1080等效；刷新率≥1920Hz；亮度≥600cd/m²；视角≥140°；
3.验收要求
整屏无死点（允许≤3/万）；灰度渐变平滑；视频播放无延迟撕裂；散热正常。
	㎡
	37

	13
	门禁
	1. 基础参数
产品名称：尺寸1.4×0.235×0.98m
技术参数与材质：304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；刷卡/密码模块；电磁锁+控制器+出门按钮；
2. 性能指标
开闸速度≤0.5秒；防水等级IP54
3.验收要求
箱体焊接平滑无毛刺；卡/密码两种方式均可开闸；紧急断电自动开启。
	套
	5

	14
	网关
	1. 基础参数
技术参数与材质：金属机壳；千兆WAN×1+LAN×4；带机量150人；支持AC管理（可管理32个AP）
2. 性能指标
吞吐量≥1Gbps；支持VPN/L2TP/IPSec；行为管理（应用过滤/流量控制）；
3.验收要求
接入外网后带30台模拟终端ping延迟≤5ms；AC可发现并配置AP；配置页面可正常保存。
	台
	1

	15
	传输
	1. 基础参数
技术参数与材质：金属壳；SC光口+千兆RJ45电口；单模双纤；3-20km；含配套电源适配器
2. 性能指标
光功率：发送-3~-9dBm，接收灵敏度≤-22dBm；丢包率≤0.1%
3.验收要求
成对使用，光路指示灯常亮；ping大包(1472字节)丢包率0%；连续运行72小时不断流。
	台
	1

	16
	8口交换机
	1. 基础参数
技术参数与材质：铁壳散热；8个10/100/1000M电口；背板16Gbps；无风扇静音；
2. 性能指标
包转发率11.9Mpps；MAC地址表≥4K；即插即用；
3.验收要求
全部端口插入网线后link灯亮；千兆速率协商成功；满负载无异常发热。
	台
	1

	17
	5口交换机
	1. 基础参数
产品名称：锐捷
技术参数与材质：铁壳/塑壳可选；5个千兆电口；背板10Gbps；外置电源；
2. 性能指标
包转发率7.44Mpps；即插即用；低功耗≤5W；
3.验收要求
端口识别正常；数据传输速率实测≥950Mbps；连续运行无重启。
	台
	1

	18
	会议室大热水器
	1. 基础参数
技术参数与材质：内胆搪瓷+高密度保温层；外壳喷涂钢板；额定功率3kW；含漏保插头
2. 性能指标
加热时间≤70分钟(15℃→75℃)；能效等级≥2级；防电墙技术
3.验收要求
安装后打压测试无漏水；加热至设定温度自动断电；地线连接规范；安全阀正常滴水。
	个
	3

	19
	数字导屏一体机
	1. 基础参数
产品名称：50寸液晶屏（立式）
技术参数与材质：金属机身+钢化玻璃面板；1920×1080商用屏；安卓9.0；4GB+64GB；含立式底座；
2. 性能指标
亮度≥400cd/m²；支持7×24小时运行；定时开关机；支持U盘/网络更新内容
3.验收要求
播放视频无卡顿；触摸（如有）响应≤5ms；预装软件可正常播放图片/PDF/视频。
	台
	3

	20
	高拍仪
	1. 基础参数
技术参数与材质：硬底金属感光台；折叠式支架；主摄≥1500万像素；标配补光灯（三级调光）；USB 2.0；
2. 性能指标
A3幅面扫描速度≤1秒；支持OCR识别中文；软件支持连续拍摄/合并PDF；
3.验收要求
扫描A3合同字迹清晰无畸变；USB供电正常无需外接电源；OCR识别率≥95%
	台
	1

	本项目的核心产品为：台式电脑
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