磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市市政设施维护中心沙渠商住楼背后巷道改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	管道
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管，DN500，SN12.5
	m
	300.7

	2
	040501005002
	塑料管
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管，DN200，SN12.5
	m
	27.03

	3
	040501005003
	塑料管
	钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管，DN400，SN12.5
	m
	322.62

	
	
	检查井
	
	
	

	
	
	雨水
	
	
	

	4
	040504002002
	雨水检查井
	做法参见图纸，H=2.2m
	座
	9

	
	
	污水
	
	
	

	5
	040504002003
	污水检查井
	做法参见图纸，H取平均深度2.2m
	座
	12

	
	
	雨水口
	
	
	

	6
	040504010001
	雨水口
	
	座
	7

	
	
	路面破坏并恢复
	
	
	

	7
	040204001001
	人行道块料铺设
	60mm厚面包砖
30mm厚干硬水泥砂浆
100mm厚C20混凝土垫层
	m2
	2568.3

	8
	011601001001
	沥青混凝土道路面层
细粒式沥青混凝土厚4cm(AC-13)
洒粘层油0.5kg/m²
中粒式沥青混凝土厚6cm(AC-20)
热沥青同步碎石下封层1cm
PC-2型乳化沥青透层0.7kg/m2
18cm水泥稳定碎石(水泥剂量5.5%)
18cm水泥稳定碎石(水泥剂量5%)
20cm级配碎石(详见费用汇总)
压实土基(重型标准)
	
	m2
	121.2

	9
	041001006001
	拆除管道
	1.材质:拆除现有DN300混凝土雨水管
	m
	322.62

	10
	041001006002
	拆除现有DN400混凝土雨水管
	1.材质:拆除现有DN300混凝土雨水管
	m
	300.7

	11
	040101002001
	管道土方开挖
	
	m3
	3070.83

	12
	040103001001
	管道土方回填
	
	m3
	2838.14

	13
	041001001001
	拆除破损砖路面（面层及基层）
	1.面层厚110mm
2.基层厚560mm
	m2
	2568.3

	14
	041001001002
	破除沥青路面（面层及基层）
	1.面层厚90mm
2.基层厚100mm
	m2
	121.2

	15
	040202014001
	20cm级配碎石
	1.材质:级配碎石
2.厚度:200mm
	m2
	121.2


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

