项目采购内容及要求
	序号
	标的名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	装订机
	产品类型：财务凭证装订机、打孔直径：7mm、装订时间：15秒、装订张数：300页（70g）、装订厚度：≤30mm、铣刀形式：原装3846空心钻刀、产品尺寸：306×186×355mm，470×380×515mm（包装）、净重：3.2kg，毛重：3.75kg、预热时间：3min、功率：启动126W，恒温30W、电压：200V/50Hz
	台
	1

	2
	交换机24口
	二层非网管交换机，交换容量 300Gbps，包转发率 36Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，支持云端发现，云端查看设备状态
	台
	6

	3
	监控摄像头
	视频最大图像尺寸：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
码率控制：定码率，变码率
SVC：支持
ROI：支持主码流设置1个固定区域事件
报警触发：移动侦测（支持人形/车形侦测），异常
Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测）
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3）
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤：支持网络传输
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，IPv6，IPv4
同时预览路数：最多6路
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理：最多32个用户 可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用本地服务预览：Chrome 91+，Firefox 88+，Edge 91+图像
图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口
音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
摄像机
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux
快门：1 s~1/100,000 s
宽动态：120 dB
镜头
镜头尺寸接口：M16
光圈类型：固定光圈
最大光圈数：F1.0
景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：3.1 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 m
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47°
补光
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
补光灯类型：柔光灯
认证
防护：IP67
一般规格
联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图，声音报警
通用功能：心跳，密码保护，水印技术，像素计算器，视频遮盖
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 *DWD型号不支持PoE
电流及功耗：3T47SWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W 3T47SDWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：540 g
带包装重量：670 g
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006
	台
	14

	4
	32路录像机
	主控单元
音频参数
音频解码格式：G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM
音频输出：1路，RCA接口
语音对讲输入：1路，RCA接口
硬盘管理
盘位：8个SATA接口
单盘容量：★最大支持12TB
阵列类型：不支持
扩展存储：不支持
网络管理
网络协议：HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE
外部接口
网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
串行接口：1路，RS-485全双工串行接口 1路，标准RS-232串行接口
USB接口：2个USB2.0（前置），1个USB3.0（后置）
报警输入：16路，开关量（0~5V高低电平）
报警输出：4路，继电器
一般规范
机箱类型：2U 440系列机箱
装箱清单：主机 × 1,快速入门指南 × 1,电源线 × 2,网线 × 1,鼠标 × 1,钥匙 × 2,接线端子 × 若干,螺丝包 × 1
指示灯：
1×电源指示灯（蓝）、1×网络指示灯（蓝）、1×硬盘指示灯（蓝+红）
电源规格：AC 220-240V,150W
功耗（不含硬盘）：≤15W
工作温度：-10℃ ～+55℃
工作湿度：10％RH～90％RH（无凝露）
机箱尺寸：441mm（宽）×456mm（深）×91mm（高）
重量（不含硬盘）：≤7.1kg
其他
系统参数
视频接入路数：32路
网络输入带宽：256Mbps
网络输出带宽：160Mbps
录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频参数
视频输出：1路HDMI，1路VGA；最大支持4K+1080P异源输出
HDMI输出：HDMI：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz
VGA输出：VGA：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz
主口分屏：HDMI：1/2/3/4/6/8/9/16/25/36画面
辅口分屏：VGA：1/2/3/4/6/8/9/16画面
视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264
解码能力：最大24×1080P（开启2K/4K输出或异源输出后为16×1080P）
本地同步回放：最大16路
CVBS输出：不支持
生产认证
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 362
	台 
	1

	5
	电视
	70寸，4K HDR超清画质   远场语音   运行内存1.5GB   存储内存16GB  
手机无线投屏   裸机尺寸1577mm*890mm*84mm
	台
	3

	6
	电视
	100寸，4K HDR超清画质   远场语音   运行内存3GB     存储内存64GB       裸机尺寸2228mm*1295mm*53mm 
	台
	1

	7
	电视
	85寸，4K HDR超清画质   远场语音   运行内存3GB     存储内存64GB       裸机尺寸1890mm*1087mm*79mm 
	台
	4

	8
	电子屏
	★P2.5（5.22米*2.5米）
	台
	1

	9
	电脑
	1.处理器采用板载设计，采用国产处理器，核心：八核，主屏，2.7GHz，8MC二级缓存，16纳米制程，70W功耗；
2．★内存：16G DDR4 3200MHz，2 个内存插槽。
3．★硬盘：512GB M.2接口NVME协议SSD，最大支持1T M.2固态硬盘；
4．显卡：集显
5.接口：总 USB 数量8个（其中 USB3.0 数量4 个），1 个千兆以太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组;
6.网络: ：1个10/100M/1000M 自适应以太网；
7.电源: 电源功率200W； 
8.系统：预装国产桌面操作系统
9.显示屏：配置23.8寸，分辨率1920*1080，对比度3000:1，视频接口VGA+HDMI；
10.键盘、USB 有线光电抗菌键盘及鼠标，键盘具备 IPX7 级及以上防水功能
11.售后服务:整机提供3年免费上门原厂质保。
	台
	54

	10
	碎纸机
	商用办公碎纸机、5级高保密、文件粉碎机23L大容量 、可碎带钉纸 、碎纸效果2*12mm
	台
	8

	11
	黑白打印机A3
	基本参数：
产品类型 数码复合机
颜色类型 黑白
涵盖功能 复印/打印/扫描/传真
速度类型 高速
最大原稿尺寸 A3
内存容量： ★标配：2GB，最大：4GB
硬盘容量 250GB（选购）
供纸容量 标配纸盒：500页（2个），多功能手送纸盘：100页，最大：3600页
网络功能 支持无线/有线网络打印
接口类型 USB1.1/2.0
复印功能：
复印速度 28cpm
复印分辨率 600×600dpi
预热时间 主电源和副电源同时从关闭变为开启时，到开始打印所需的时间：20秒
主电源已开启时，副电源从关闭变为开启时，到开始打印所需的时间：15秒
首页复印时间 5.3秒以下
连续复印页数 1-9999页
打印功能：
打印控制器 标准配置
打印速度 28ppm
打印分辨率 1800×600dpi
打印语言 PCL6，PS3仿真，XPS
打印其它性能 字体：PCL：80种字体，PS：137种文字
扫描控制器 标准配置
扫描速度 45ppm
扫描分辨率 推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
扫描尺寸：A3
传真功能：
传真控制器 标准配置
数据压缩方式 黑白：TIFF-F
连接模式：全双工模式
发送纸张尺寸：A3、A4、B4，接收纸张尺寸：最大A3
分辨率：黑白：200x100dpi，200x200dpi，400x400dpi，600x600dpi
彩色：200x200dpi，400x400dpi，600x600dpi
彩色互联网传真
其它特性：
主机尺寸 585×660×735mm
主机安装空间 899×1172mm
重量 约56.5kg
电源 AC 220-240V，50/60Hz，10A
功率 ≤1500W
系统平台 Windows Vista/7/8/8.1
Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10)
	台
	2

	12
	彩色打印机A3
	基本参数
产品类型 数码复合机
颜色类型 彩色
涵盖功能 复印/打印/扫描
速度类型 中速
最大原稿尺寸 A3
内存容量 ：★标配：1GB，最大：3GB
供纸容量 标配纸盒：500页（2个），手送纸盘：100页
介质重量 标配纸盒/手送纸盘：60-256g/㎡
双面器 标配
自动输稿器 选配
网络功能 支持有线网络打印
接口类型 USB1.1/2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）
复印功能：
复印速度 22cpm
预热时间 约20秒
首页复印时间 黑白6.8秒，彩色8.4秒
连续复印页数 1-9999页
打印功能：
打印控制器 标准配置
打印速度 22ppm
打印分辨率 1800（等效）×600dpi
操作系统：Windows Vista/7/8.1/10（64bit）  Windows Server 2008（64bit）/2008 R2/2012/2012 R2  Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
扫描功能：扫描控制器 标准配置
扫描速度 30ipm
扫描分辨率 推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
拉扫描：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
输出格式 TIFF，JPEG，PDF，OOXML(pptx)，XPS， Compact PDF，Compact XPS
扫描其它性能 全彩色扫描仪
其它特性：主机尺寸 571×660×785.5mm（主机）
重量 65kg（主机）
电源 AC 220-240V，50/60Hz，8A
功率 ≤1580W
	台
	2

	13
	扫描仪
	 A4，单面40页/双面80面，
	台
	1

	14
	重型手动切纸刀
	【支持国产系统】
	台
	1

	15
	打印机A4彩色
	产品定位 多功能商用一体机
产品类型 彩色激光多功能一体机
涵盖功能 打印/复印/扫描/传真
最大处理幅面 A4
耗材容量 HP 202A硒鼓：黑色CF500A：约1400页，青色CF501A/黄色CF502A/品红色CF503A：约1300页；HP 202X硒鼓：黑色CF500X：约3200页，青色CF501X/黄色CF502X/品红色CF503X：约2500页
双面功能 自动
网络功能 支持有线网络打印
移动打印 惠普云打印，AirPrint打印，Mopria认证
打印功能
黑白打印速度 21ppm
彩色打印速度 21ppm
打印分辨率 600×600dpi
首页打印时间 黑白10.6秒，彩色12秒
打印语言 HP PCL5c，PCL6，Postscript 3级仿真，PCLm，PDF，URF
月打印负荷 大致4万页
打印其它性能 最大打印区域：216×356mm
复印功能
复印速度 黑白：21cpm，彩色：21cpm
复印分辨率 600×600dpi纠错问豆包
	台
	2

	16
	云台会议摄像机
	一般规范
电源：DC：12 V ± 25%，最大功耗8.8 W
工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~45 ℃，湿度小于90%（无凝结）
材质：全塑料
产品尺寸：144 mm × 144 mm × 169 mm
包装尺寸：260 mm × 198 mm × 190 mm
裸机重量：≈649 g
带包装重量：≈1922g
装箱清单：摄像机整机× 1 遥控器 × 1 电源适配器（1.2 m）× 1 USB2.0连接线（2 m）× 1 支架 × 1 安装螺丝包 × 1 7号电池 × 2 用户手册 × 1
摄像机
传感器类型：1/2.8" 4 K CMOS
最高分辨率：3840 × 2160
视频帧率：MJPG/H.264： 3840 × 2160 @30/25 fps 2560 × 1440 @30/25 fps 1920 × 1080 @60/50/30/25 fps 1280 × 960 @60/50/30/25 fps 1280 × 720 @60/50/30/25 fps 640 × 480 @60/50/30/25 fps 640 × 360 @60/50/30/25 fps YUY2： 1920× 1080 @5 fps 1280× 960 @5 fps 1280× 720 @10 fps 640× 480 @30/25 fps 640× 360 @30/25 fps NV12： 1920× 1080 @5 fps 1280× 960 @10 fps 1280× 720 @15 fps 640× 480 @30/25 fps 640× 360 @30/25 fps
最低照度：0.2 Lux @（F2.0~3.7，AGC ON）
快门：P制：1/25 s~1/10,000 s N制：1/30 s~1/10,000 s
镜头：变焦：3.3 mm~9.7 mm
视场角：水平视场角：81°~31°；垂直视场角：50°~18°；对角视场角：92°~36°
三轴或两轴调节角度：水平：-165°~165°；垂直：-90°~30°
可聚清物距：W端： 0.3 m ~ ∞ T端 ：1.0 m ~ ∞
接口
设备接口：DC12V电源口、TypeA接口、USB TypeC接口、Line in接口
音频：1路音频输入（line in接口）, 3.5 mm三段式端子 1路音频输入（Type A接口）,外接拾音器
线缆接口：USB连接线：Type C 转Type A接口
功能
图像功能：支持自动/手动白平衡、一键白平衡、水平翻转/垂直翻转/中心镜像
LED指示灯：白灯闪烁：上电启动 白灯常亮：正常工作 红灯常亮：静音状态 指示灯灭：设备待机
光学变倍：× 3
数字变倍：× 4
自动聚焦：支持
音频功能：支持智能（稳态）降噪算法、自动增益控制、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量
通信参数
通信方式：支持USB连接线通信
有线通信距离：线长2 m，传输距离2 m
麦克风
麦克风类型：驻极体
指向性：全向
拾音范围：半径5 m
阵列数量：双mic
频响范围：100 Hz ~ 20 kHz
灵敏度：-32 dBV/Pa
信噪比：70 dB(A)
采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz
兼容性
操作系统：
推荐系统： Windows 7/8/10/11（高于1080p分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本） Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本 银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） 统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 539
	台
	1

	17
	电视挂架
	吊挂，可旋转，可调角度
	台
	4

	18
	操作台
	操作台 三联
	台
	1

	19
	路由器
	10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量300台，最大支持2000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口，其中两个口为默认专用聚合口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1，IP：192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2，IP：192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3，IP：192.168.150.1。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。
	台
	1

	20
	24口POE交换机
	26口千兆二层云管POE交换机（22EP+2EP6+2G/360W）
	台
	1

	21
	24口POE交换机
	26口千兆二层云管POE交换机（22EP+2EP6+2G/360W）
	台
	1
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	监控硬盘
	★8T    7200转
	台
	4

	23
	无线AP
	1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持802.11K/V协议，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电（PoE+供电设备和DC适配器需单独采购）
	台
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	六类网线
	芯线结构
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
一般规范
执行标准：GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
线缆结构
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
外护套
应用场景：室内
外护套层数：单层
电气性能（20℃）
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5
环境温度：-40℃ - +75℃
直流电阻不平衡(%)max：5
铜缆双绞线
导体直径：0.53±0.01mm
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：GB/T 18015.5
	台
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	六类水晶头
	产品特性
• 支持千兆以太网信号传输
• 内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈
• 内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定
• 内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定
• 接触点电阻小，系统发热更少，使用寿命更长
• 聚碳酸酯（PC）外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线
• 符合RoHS 2.0 环保认证
• 产品性能稳定，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用
	台
	2
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