	新建标准化考点建设清单（考场数 30）

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、标准化考场巡查系统

	前端教室

	1
	高清网络半球摄像机
（核心产品）
	1、 ≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器
2、最低照度≤0.01Lux；
3、支持手动/电动变焦，视场角满足单间教室覆盖；
4、支持H.265/H.264；
5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；
6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议；
7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警；
8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式；
10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）；
11、具有视频移动侦测能力，可根据设置实现相应的编码、传输、存储或视频报警；
12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口；
13、支持DC12V/PoE(802.3af)供电；
14、红外照射距离≥30米；
15、防护等级为IP67、防暴等级为IK10。
16、内置视音频编码算法软件；
▲17、支持远程启动。
	30
	台

	2
	拾音器
	监听面积：50平方米-100平方米；
保护电路：雷击保护、电源极性反转保护；
适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；
频率响应：20Hz ～ 20kHz； 
灵敏度：≥-32dB；
信噪比 ；≥80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；
电源电压：直流稳压电源DC 12V（8V-20V）；
指向特性；全指向性 ；
电源电流：20 mA；
环境温度： -25℃ ～ 75℃；
输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db
	30
	只

	3
	楼层交换机
	交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps；端口数≥24个10/100/1000M自适应电口,≥4个SFP+光口；支持DHCP server；支持虚拟化
	2
	台

	4
	楼层机柜
	12U标准网络机柜
	2
	架

	5
	光电转换器
	千兆单模双纤SFP光模块，
波⻓1310nm，速率≥1.25G，传输距离≥10km 
	2
	只

	保密室2/考务办2/广播室1/监控室1

	1
	高清网络半球摄像机
	1、≥400万半球型网络摄像机
2、最小照度可达≤0.01Lux；
3、⽀持⼿动/电动变焦；视场⻆满⾜单间教室覆盖；
4、视频编码标准支持H.265、H.264。
5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；
6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议；
7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警；
8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名；
9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式；
10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）；
11、具有视频移动侦测能力，可根据设置实现相应的编码、传输、存储或视频报警。
12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口；
13、支持DC12V/PoE(802.3af)供电；
14、红外照射距离≥30米；
15、防护等级为≥IP66。
16、内置视音频编码算法软件；
	2
	台

	2
	拾音器
	监听面积：50平方米-100平方米；
保护电路：雷击保护、电源极性反转保护；
适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；
频率响应：20Hz ～ 20kHz； 
灵敏度：≥-32dB；
信噪比 ；≥80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；
电源电压：直流稳压电源DC 12V（8V-20V）；
指向特性；全指向性 ；
电源电流：20 mA；
环境温度： -25℃ ～ 75℃；
输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db
	6
	只

	楼道、待考区部分

	1
	高清网络枪机摄像机
	1、≥400万；最低照度≤0.01Lux；
2、⽀持 ⼿动/电动变焦；视场⻆满⾜单间教室覆盖；
3、⽀持 H.265/H.264；⽀持 Micro SD 卡；
4、防护等级≥IP66
	21
	台

	2
	待考区摄像机
	1、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.8" CMOS传感器；
2、最小照度可达0.001Lux，0Lux with IR；
3、≥20倍光学变倍、≥16倍数字变倍；
4、应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议
5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(256G)本地存储；
6、具有智能分析功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警；支持宽动态、白平衡；
7、支持水平和垂直调节，支持预置位和巡航；
8、支持断电记忆；
9、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出接口；
10、红外照射距离≥80米；
11、防护等级：≥IP66；
12、内置H.264及H.265编码算法嵌入式软件。
	2
	台

	3
	楼层交换机
	≥8个10/100/1000M自适应电口,≥2个SFP+光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP+光口；支持DHCP server；支持虚拟化
	2
	台

	4
	光电转换器
	千兆单模双纤SFP光模块，
波⻓1310nm，速率≥1.25G，传输距离≥10km 
	2
	只

	监控中心

	1
	SIP路由/分发转发服务器
	▲1、嵌入式设备，采用国产CPU、国产操作系统；平台具有SIP信令解析、视频分发和系统管理等功能。
2、SIP 路由功能：支持标准SIP2.0；支持信令及流媒体的NAT穿越；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；支持SIP URI组、用户、树形列表管理；支持SIP终端的接入认证功能；支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持SIP终端远程访问权限控制；支持建立SIP路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。
▲3、支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用SIP协议作会话控制，RTP/RTCP协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式。
	1
	台

	2
	网络硬盘录像机
	1、 支持≥32路网络视频输入；
2、支持接入视频1/2/4/6/8/9/16/25/32多画面分割预览；
3、支持≥16路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率；
4、具有≥8个SATA接口；具有≥2个HDMI输出接口；
5、具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥4个USB接口；
6、具有≥4路报警输入，≥4路报警输出接口；
7、支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持SATA硬盘和SSD硬盘混合接入；
8、具有磁盘阵列功能，支持RAID5，支持一键创建RAID5阵列；可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的网络摄像机，可接入配套拾音器的音频编码格式的IPC；支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；
9、支持≥8路同步回放；
	2
	台

	3
	存储硬盘
	≥8T硬盘容量，5400转
	8
	块

	4
	汇聚交换机
	三层交换机，≥24个口千兆电口；≥8个SFP+光口，交换容量（全双工）≥2.56Tbps；包转发率（整机）≥222Mpps/396Mpps，支持基于端口的VLAN。双电源。
	1
	台

	5
	UPS不间断电源
	在线式，≥10KVA，额定负载下后备时间≥2小时，含蓄电池组配置清单。
	1
	套

	6
	电源管理器
	具有≥8路电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
	2
	个

	7
	光电转换器
	千兆单模双纤SFP光模块，
波⻓1310nm，速率≥1.25G，传输距离≥10km 
	4
	只

	终端显示

	1
	多画面数字分割器
	1、≥4路HDMI输出；
2、≥32路 1080P 解码能⼒；
3、⽀持本项⽬监控平台视频流；
4、输出分辨率满⾜⼤屏显示；
5、具备⽹络管理接⼝
6、内嵌网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件； 
	1
	台

	二、考生身份验证系统

	1
	身份验证终端
	具有人脸识别认证、具备二代身份证信息认证、指纹认证模块，采用任意一种验证方式或采用多种方式任意组合。
1、处理器性能满足人脸识别和身份证读取要求；
2、内存和存储容量满足系统运行及数据缓存需要，支持TF卡扩展；
3、支持活体检测；
4、前置LED面光源，可适应各种光线环境。内置人脸识别算法软件；
5、读取时间<1.5秒，读卡距离为0-3cm；
6、具有≥2个RJ45接口，支持有线通讯，支持WIFI和蓝牙无线通讯方式，具有Micro USB、USB2.0接口；
7、终端接入专网方式包括有线网连接和无线网连接，能够接入本项目现有身份验证系统；
8、身份证阅读模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等；
9、指纹采集模块：能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹图片清晰，不得进行插值处理；对干手指、粗糙手指、指纹较浅的手指有较好适应性，采集成功率高。含壁装或桌面安装支架；
10、电池续航满足考试日使用；
▲11、内置身份信息采集及验证系统（移动端）。
	3
	台

	2
	续航支架
	组件化分离设计，包括底座、立杆、托盘。立杆可伸缩、托盘可折叠、角度可调。立杆高度可调节；内置电池续航满⾜考试⽇使⽤，具有电源指示灯、电量状态指示灯。底座具有RJ45网口、220V电源输入接口，DC12电源输出接口。
	5
	台

	3
	楼层交换机
	交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps；端口数≥24个10/100/1000M自适应电口,≥4个SFP+光口；支持DHCP server；支持虚拟化
	1
	台

	4
	汇聚交换机
	三层交换机，≥24个口千兆电口；≥8个SFP+光口，交换容量（全双工）≥2.56Tbps；包转发率（整机）≥222Mpps/396Mpps，支持基于端口的VLAN。双电源。
	1
	台

	5
	光电转换器
	千兆单模双纤SFP光模块，
波⻓1310nm，速率≥1.25G，传输距离≥10km 
	2
	只

	三、无线电作弊防控系统

	1
	高科技屏蔽终端
	1、⽀持侦测引导式阻断；
2、覆盖移动/电信/联通 2G/3G/4G/5G 及WiFi、蓝⽛等考场常⻅作弊频段；
3、响应时间满⾜考场防作弊要求；
4、⽀持远程开关、考试计划、⿊⽩名单、状态上报。
	30
	台

	2
	公共屏蔽终端
	1、 有效屏蔽CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、2.4GWIFI、5G信号，不干扰其它电子教学设备工作，可连续24小时工作，预留网口，可升级联网统一管控；
2、开机自动侦测信号，检测机器电压、电流、温度、信号正常与否；
3、有效屏蔽距离满足考场实际需要；
4、仪器需带工作状态指示灯；
5、完成屏蔽时间≤30秒；
	15
	台

	3
	作弊防控管理平台
	1、 软硬件一体设计，系统支持标准WebService 接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；
2、可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理；系统平台设置考试计划，即开机时间和关机时间，所有屏蔽终端将自动开启或者自动关闭各个通道；可实现对系统设备的IP 地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC 地址、版本等信息的查询和管理；
3、按照教育考试实际机构、虚拟机构进行单级和多级管理；可自动呈现所有作弊信号特征；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；
4、提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；为方便管理和数据收集，系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；
5、平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；数据加密，管理子系统对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；
6、输出工作状态信息，包括屏蔽器的数量、工作状态，平台的级联信息、运行状态等；支持TCP/IP 协议和UDP 广播/组播协议，支持网络控制；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；
	1
	台

	4
	无线信号侦测服务器
	1、支持侦测频率范围：不小于10KHz-5600MHz，侦测设备可正常侦测到信号源发射的无线电信号；
2、支持侦测引导频率范围：不小于30MHz-3000MHz，侦测设备可以引导阻断设备发射阻断信号；
3、支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；
4、可完成无线电信号实时侦测、支持对基站信号场强侦测；
5、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断；
6、支持平台远程管理，可对语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原；
7、支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成；
8、支持对可疑作弊信号频点信息和还原内容上传到管理平台；
9、系统采用侦测采集和引导屏蔽并行的双通道设计，支持信号实时侦测的同时对可疑作弊信号进行采集和还原，
10、信号还原对侦测和屏蔽无影响；
11、设备具有RJ45 网络接口，支持TCP/IP协议和UDP 广播/组播协议，具备联网能力；
12、支持与管理平台连接，实现可疑频点及作弊信号还原内容上报功能；
13、侦测服务器自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息；
14、设备状态实时上报，支持平台远程设备工作状态查看和管理；黑白名单库功能，支持手工编辑名单库；
15、支持无人操作管理模式，可按设置考试计划提供智能管理功能；
	1
	台

	5
	智能手机检测门
	1、设备采用≥10寸触摸屏，可对手机进行分类检测和声光报警；
▲2、支持探测过检人员是否携带手机；
3、排除钥匙、皮带扣、眼镜、首饰、各类文具等日常金属用品不误报；
4、采用高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；
5、符合国家相关安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害；
6、可实现联网互通，搭配平台可在后端对通过人数及报警人数统计展示；
7、通过触摸屏可对设备进行配置和调试；
▲8、支持对智能手表、智能眼镜、蓝牙耳机、屏蔽袋等物品检测；
9、对手机紧贴机箱底部或紧贴地面等藏匿方式均能检出；
10、具有门禁接口和RJ45网络接口，支持web远程调试；
11、工作频率可根据安装环境调节；
12、摄像机≥400万像素，支持人脸抓拍；
13、工作温度：-20℃～55℃；外接电源：110V-242V，50/60Hz；功耗＜30W。
	2
	台

	6
	手持金属探测器
	采用优质元器件制作，扫描面积大、性能稳定、耐用，操作简单、外型轻颖美观，声音清脆响亮，主要用于考场，学校防止携带通讯工具进行作弊的检查工作。灵敏度选择：可根据现场要求调节灵敏度，有高、低二种灵敏度选择；报警提醒：具有灯光、声音、振动等方式进行报警提示；换电提醒：低耗电量，可连续操作≥40小时,电池用完时有自动连续的声音或振动告警，提醒用户更换电池；探测灵敏度：探测距离≥5CM；设备电源：标配1块电池。
	40
	只

	7
	楼层交换机
	交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps；端口数≥24个10/100/1000M自适应电口,≥4个SFP+光口；支持DHCP server；支持虚拟化
	2
	台

	8
	汇聚交换机
	三层交换机，≥24个口千兆电口；≥8个SFP+光口，交换容量（全双工）≥2.56Tbps；包转发率（整机）≥222Mpps/396Mpps，支持基于端口的VLAN。双电源。
	1
	台

	9
	光电转换器
	千兆单模双纤SFP光模块，
波⻓1310nm，速率≥1.25G，传输距离≥10km 
	4
	只

	四、听力广播系统

	1
	广播系统服务器
	1、采用高分辨率LED液晶显示屏，电容触摸屏；
2、内置抽拉键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘，兼容USB接口外接鼠标键盘；
▲3、系统采用B/S架构，支持国产操作系统，支持客户端与Web登录访问控制；
4、支持鸿蒙系统、安卓Android系统和苹果iOS系统。可实现对任意分区讲话、播放服务器节目源、控制设备音量、定时任务编程及显示、TTS文本广播功能；
5、支持图形和列表显示，可查看网络播放终端的工作状态信息；
6、一键告警播放功能；
▲7、主服务器、备用服务器故障自动感知，异常情况下自动完成主备切换，确保业务不间断；
8、支持7×24小时不间断运行；
9、支持网络唤醒、定时开关机、来电自动开机；
10、内置≥128GB SSD固态硬盘；
11、≥6个USB接口、6个COM接口；
12、≥2路千兆网卡；
13、有VGA和HDMI输出功能。
	1
	台

	2
	系统分控软件
	1、 本地声卡采播功能:支持采集第三方播放器内容播放到指定终端或分区,音频无需下载,采集更简捷方便。
2、支持图形和列表显示,可查看网络播放终端的工作状态信息,包括在线,离线,播放,停止,音量等信息,支持全选反选功能,应用操作更方便灵活。
3、设备管理功能:支持设备批量添加,支持DHCP,设备自动分配IP地址,自动上线,调试简单快捷。支持批量对终端进行分组,方便快速选择及网络话筒分区广播。
4、实时广播功能:支持显示实时任务播放列表,支持歌曲进度播放,上下曲,播放暂停,停止控制,支持播放顺序设置包括单曲播放,单曲循环,顺序播放,循环播放,随机播放。
5、定时广播功能:支持编程多套定时方案,支持定时方案复制克隆,支持任务复制,任务执行与停止控制,支持定时任务试听功能,定时任务禁用与启用功能,支持选择任意终端和设置任意时间,支持设置按星期循环或指定日期,支持选择歌曲播放和TTS文本语音,支持选择模式播放包括顺序播放,循环播放和随机播放,支持音量单独设置或音量跟随,支持显示当天定时任务列表,每条任务均有执行日志记录,方便查看及维护管理。
6、媒体库管理:系统软件自适应音频文件码流,支持VBR(可变速)音频文件,支持多账户分类保存音频文件,支持音频文件上传和删除功能。
7、账户管理功能:系统支持多账户,任意级别的分控管理功能,实现远程节目播放管理,系统支持多账户,多级别,指定权限,指定功能,指定终端对后台进行分类管理,支持密码设置,只需通过浏览器登录即可操作管理,无需安装任何插件。
8、日志管理功能:用户操作记录,设备播放日志,消防日志,寻呼日志,对讲日志记录以及设备上线离线记录都可生成并自动保存,后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录,日志可下载,方便维护管理。
9、系统设置功能:可查看系统版本,网页地址,系统授权,当前时间,运行时间,网络信息和存储信息等。
10、系统维护功能:可对系统数据进行重置,备份,还原,恢复出厂设置及服务器重启,可对分组,播放列表,定时,分区,寻呼话筒,音频采集,消防采集,日志文件及升级固件进行数据重置,可备份广播系统到指定文件夹,可还原备份文件,可对系统进行恢复出厂设置,方便系统管理维护。
11、消防联动管理功能:支持消防报警信号接入,短路信号以及电平信号触发,可自定义触发区域,可自定义触发音源播放的时间,触发音源包括媒体库音频文件,终端采集,文本转语音广播。
12、远程遥控器管理功能:支持远程遥控器参数配置,包括播放暂停,恢复,上下曲及音量大小控制。
▲13、支持声文广播功能，可实现终端音频播放与LED文字信息发布。
14、视频监控联动功能:系统支持RTSP视频流格式,终端可绑定监控摄像头,⽀持GB/T28181、ONVIF、RTSP等标准协议，能够接⼊本项⽬使⽤的监控摄像机或解码器选择终端即可显示绑定的摄像头,发现异常可对指定的终端或分区进行广播,实现音视频同步。
15、TTS文本转语音广播功能:系统支持TTS文本语音播放功能,可导入txt文件或直接输入文本内容进行播放,支持男声女声切换,支持音量,音调,语速参数调整设置。
	1
	套

	3
	网络调音台
	1、 [bookmark: OLE_LINK1]标准RJ45接口,采用Linux嵌入式系统,工业级设计,性能稳定,满足7x24小时不间断稳定运行,可直接接入局域网或互联网。
2、B/S构架,支持WEB远程登录修改和配置参数,包括本机IP地址,服务器IP地址,用户权限参数等。
3、TFT显示屏,可显示日期,时间,设备工作状态,音量等信息,显示屏带功能键,全触控操作。
▲4、支持脱机呼叫业务，在服务器不工作条件下，可对在线终端开展USB 媒体播放、寻呼广播；具备终端侧对讲功能，对讲交互无需服务器进行中转处理。
5、广播呼叫功能:可快速选择终端或分区发起广播,支持单个或多个终端,单个或多个分区,支持一键全区广播,且延时低于100毫秒。
6、点播网络节目源功能:自带节目播放器,可同步跟新服务器上的节目源,支持选择任意分区播放服务器上的节目歌曲。
7、全双工双向对讲功能:实现双向通话,支持自动接听,手动接听,具有啸叫抑制和回声消除功能。
8、监听功能:可实现对带监听功能的设备进行远程监听。
9、具有操作登录密码验证功能:支持开启和关闭此功能。
10、用户权限设置功能:可设置管理和显示指定分区及终端。
11、广播提示音开启和关闭功能。
12、广播与对讲快捷键设置功能。
13、LCD显示屏,可显示MP3歌曲名字,长度,播放时间及播放模式等。
14、蓝牙播放功能,可将手机内的歌曲播放到指定区域。
15、USB接口,可直接把U盘内的音乐转换为网络数据流,直接传给其它网络终端设备。
16、MP3播放控制功能,控制播放暂停,上一曲,下一曲,循环播放功能。
▲17、≥4路单声道输入,≥4路立体声输入,≥2路输出,具备数字混响效果器。
18、支持幻象电源供电,方便接入话筒。
19、一路音频紧急输入口,可使用音频紧急信号打开预设的终端设备,实现强切紧急广播。
20、输入输出静音控制,带静音指示灯,用户在调节好音量后,可以方便地使用静音开关控制相应的信号输入输出,无需要再去使用推子控制输入输出。
21、各通道具有信号指示灯。
22、设备支持分区或分组显示,方便操作。
23、设备一键全选和取消功能。
24、内置监听扬声器,方便预听节目与对讲使用。
25、支持DHCP自适应功能,支持设备自动上线。
26、支持显示屏亮度设置及待机时间设置。
▲27、网络接口防雷，≥4kv。
	1
	台

	4
	DVD
	支持WAV、MP3、FLAC、OGG、APE等多种格式音频无损播放
	1
	台

	5
	话筒
	膜片类型:电容式
指向特性:心型
频率响应:40Hz-16KHz
输出阻抗:200Ω±30%
灵敏度:-40dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)
信噪比:68dB
供电:DC48V/DC3V幻象/电池自动转换
拾音距离:20-50mm
配件:≥5M连接线,防风海棉
	1
	只

	6
	网络电源时序器
	1、 标准RJ45接口,满足7x24小时不间断稳定运行,可直接接入局域网或互联网。
2、采用B/S构架,支持WEB远程登录修改和配置参数,包括本机IP地址,服务器IP地址,设备参数等。
▲3、支持网络广播管理页面管控，具备单独控制、网络远程控制、定时控制功能。
4、16路电源输出,并有LED灯指示。
5、紧急/正常开机模式手动转换。
6、≥16路电源按顺序开启/关闭,每路接通时间间隔为1秒
▲7、每路电源最大输出功率≥2KW,总功率≥5000W,
	1
	台

	7
	网络有源音箱(木质)
	1、标准RJ45接口,采用Linux嵌入式系统,满足7x24小时不间断稳定运行。
2、采用B/S构架,支持WEB远程登录修改和配置参数,包括本机IP地址,服务器IP地址,设备参数等。
3、具有音频解码功能,内置工业级音频解码芯片,支持CD级音质,支持MP3和WAV音频格式。
4、具有网络播放功能,可播放来自网络主机的背景音乐,紧急寻呼,告警信号等,网络节目源具有≥6级以上优先等级管理功能,分为背景广播,业务广播,紧急广播三大类。
5、脱机运行功能,可脱离服务器直接接受网络寻呼话筒设备的控制,对寻呼讲话任务反应更迅速,更可靠。
6、内置高保真数字功率放大器和全频喇叭,具有布线简单,使用方便,便于维护等诸多优点。
7、≥1路副音箱接口,可扩展扩音功能。
8、具有SIP广播功能:支持标准SIP会话发起协议,可直接接受会话平台管理及相互访问控制(需授权)。
9、设备支持post单独播放TTS语音广播和url音频广播功能,无需服务器处理(需授权)。
10、支持DHCP自适应功能,支持设备自动上线。
11、网络接口具有4KV防雷保护功能。
12、支持无信号时自动待机,进入节能模式。
13、支持远程固件升级,方便维护。。
14、可扩展100V定压备份功能实现双系统备份。
	1
	只

	8
	网络有源音箱(带定压备份)
	1、 标准RJ45接口,采用Linux嵌入式系统,工业级设计,性能稳定,满足7x24小时不间断稳定运行。
2、采用B/S构架,支持WEB远程登录修改和配置参数,包括本机IP地址,服务器IP地址,设备参数等。
3、音频解码功能,内置工业级音频解码芯片,支持CD级音质,支持MP3和WAV音频格式。
4、网络播放功能,可播放来自网络主机的背景音乐,紧急寻呼,告警信号等,网络节目源具有7级以上优先等级管理功能,分为背景广播,业务广播,紧急广播三大类。
▲5、支持脱机运行，在无服务器参与的条件下，可直接响应网络寻呼设备的控制操作
▲6、具备模拟信号100V定压广播备份输入接口，可接入传统定压广播系统作为备用音源，保障考试等关键场景广播业务运行。
▲7、以IP网络广播作为播放主系统，传统定压广播作为备份系统，网络广播具备优先输出权限；系统可监测主系统工作状态，主系统发生故障时自动切换至备份定压广播系统，确保播音业务不中断。
8、断电直通功能,当终端设备断电时,可自动切换至备份系统。
9、流控管理功能,当检测到网络出现卡顿时,终端立即无缝切换到备份系统,保证节目播放正常。
10、内置高保真数字功率放大器和全频喇叭,具有布线简单,使用方便,便于维护等诸多优点。
11、副音箱接口,可扩展扩音功能。
12、有线路输入,带独立音量调节,方便适配各种不同灵敏度音频设备,支持有信号自动触发播放功能,支持输入音频压限功能。
13、有MIC话筒输入,带独立音量调节,方便用户接入不同灵敏度的话筒。
14、有线路输出,便于音频扩展。
15、SIP广播功能:支持标准SIP会话发起协议,可直接接受会话平台管理及相互访问控制。
16、设备支持post单独播放TTS语音广播和url音频广播功能,无需服务器处理。
17、DSP处理芯片,支持10段均衡器音效处理。
18、支持DHCP自适应功能,支持设备自动上线。
19、网络接口具有4KV防雷保护功能。
20、支持无信号时自动待机,进入节能模式。
21、支持远程固件升级,方便维护。
	32
	只

	9
	室内木质音箱(副箱)
	额定/最大功率:10W/20W
输入阻抗:8Ω
灵敏度≥:89dB
频率响应:80~16000Hz
	30
	只

	10
	网络功放
	1、采用B/S构架,支持WEB远程登录修改和配置参数,包括本机IP地址,服务器IP地址,设备参数等。
2、音频解码功能,内置工业级音频解码芯片,支持CD级音质,支持MP3和WAV音频格式,支持TCP/IP,UDP,IGMP(组播)协议。
3、可播放来自系统主机的背景音乐,紧急寻呼,告警信号等,网络节目源具有≥6级以上优先等级管理功能,分为背景广播,业务广播,紧急广播三大类。
▲4、支持脱机运行，在无服务器参与的条件下，可直接响应网络寻呼设备的控制操作
5、具有SIP广播功能:支持标准SIP会话发起协议,可直接接受会话平台管理及相互访问控制。
6、设备支持post单独播放TTS语音广播和url音频广播功能,无需服务器处理。
7、可以关联摄像头,通过主机软件实时查看摄像头内容。
8、工作状态指示灯,包含电源灯,削峰灯,信号指示灯,保护灯,状态清晰明了。
9、独特的定压式专用放大电路,超大功率,极高的稳定性及可靠性。
10、≥1路线路输入,≥1路线路并接输出,方便多台功放级联。 
11、专业DSP处理芯片,支持10段均衡器音效处理。
12、支持DHCP自适应功能,支持设备自动上线。
13、网络接口具有4KV防雷保护功能。
14、支持远程固件升级,方便维护。
15、100V/70V定压输出和8Ω定阻输出。
16、自动双速温控风机强制冷却散热。
17、额定功率≥1000w
	1
	台

	11
	UPS不间断电源
	≥6KVA，在线式，额定负载下后备时间≥2小时，含蓄电池组配置清单。
	1
	套

	12
	汇聚交换机
	三层交换机，≥24个口千兆电口；≥8个SFP+光口，交换容量（全双工）≥2.56Tbps；包转发率（整机）≥222Mpps/396Mpps，支持基于端口的VLAN。双电源。
	1
	台

	13
	接入交换机
	交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps；端口数≥24个10/100/1000M自适应电口,≥4个SFP+光口；支持DHCP server；支持虚拟化
	2
	台

	14
	光模块
	千兆单模双纤SFP光模块，
波⻓1310nm，速率≥1.25G，传输距离≥10km 
	4
	个

	五、其他

	1
	广播机柜
	42U网络服务器机柜；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm。单开平板六角网孔前后门，网孔通风率为≥75%；承载:静载800KG(带支架)；防护等级:≥IP20；宽深满⾜现场安装或外形尺⼨不得超出机房预留位置 。
	1
	台

	2
	机房落地式机柜
	42U网络服务器机柜；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm。单开平板六角网孔前后门，网孔通风率为≥75%；承载:静载800KG(带支架)；防护等级:≥IP20；宽深满⾜现场安装或外形尺⼨不得超出机房预留位置 。
	2
	架

	3
	楼层机柜
	12U标准网络机柜
	2
	架

	4
	楼层机柜
	6U标准网络机柜
	2
	台

	5
	保密柜
	规格900*420*1850，钥匙加密码开锁，板材厚度≥1.3mm。符合国家保密要求的密码锁，双重报警系统
	1
	套

	6
	操作台
	工位3个，长度≥1800mm，宽深满足现场；材质：≥1.2mm优质冷轧钢板；表面处理：静电喷塑；内置强、弱电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计。含4把工作椅
	1
	套

	7
	电铃
	8寸，220V供电，电铃圆形敲击盘采用不锈钢材料
	4
	只

	8
	双鉴报警探测器
	微波+红外双鉴，抗EMI、RFI干扰，自动温度补偿，探测范围≧12m×12m，壁挂式（标配安装小支架）
	2
	个

	9
	红外报警主机
	≧8 路有线；≧16 无线；支持≧4 组报警号码，一组中心号码、真人语音、远程控制、定时布撤防、自带≧2 路 PGM 输出、防剪线、超强防雷击；兼容主流报警中⼼协议（如Contact ID/4+2） 
	1
	台

	10
	声光警号
	声光报警器;声压≥108 分贝；电流≤200 毫安
	1
	个

	11
	吸顶烟雾探测器
	DC9-16V，NC/NO 输出，静态电流：≤10Ua，声光报警，手动测试，自动复位
	2
	个

	12
	配电箱
	空开：总开1个，UPS1个，监控、认证、屏蔽、广播各1个，备用1个，防雷模块1组。
	1
	套

	六、辅助材料
	以下材料需提供符合国家标准的材料清单
	
	

	1
	巡查系统配套辅材
	电源线/网线/线槽/线管/接插件/固定固件等
	59
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	2
	听力广播系统配套辅材
	音频线/网线/电源线/线槽/电源接插件等
	30
	套

	3
	身份验证系统配套线缆辅材
	网线/电源线/信号线缆/接插件等
	5
	套

	4
	无线电防护系统配套辅材
	电源线/网线/线槽/线管/接插件/固定固件等
	30
	套

	七、运维服务
	
	

	1
	运维服务
	维护保障及一体化运维服务
	1
	项



