采购包1：特殊文书及手术室文书签名管理系统
1.采购清单
	序号
	产品名称
	产品形态
	数量/单位
	备注

	1
	协同签名APP升级
	服务
	1/项
	

	2
	无线手写信息数字签名板
	硬件
	50/台
	

	3
	患者签名证书服务
	证书
	50/台
	按年收费

	4
	单机设备采集系统
	软件
	1/套
	


2.技术参数
2.1协同签名APP升级
	序号
	参数要求

	1
	对医院现有的协同签名APP进行功能升级，实现特殊文书和手术室文书的电子化处理和CA电子签名

	2
	移动端提供SDK和APP两种形态模块

	3
	支持医护技人员在移动端下载个人证书，下载证书的方式支持扫一扫以及填入邀请码的方式下载

	4
	支持基于签名任务id和扫码签名

	5
	支持通过扫码或手动方式配置服务端

	6
	移动端SDK支持开启和关闭指纹

	7
	移动端支持通过PIN码或指纹进行认证后签名

	8
	支持医护技人员在移动端签署业务数据

	9
	支持医护技人员扫描二维码登陆认证功能

	10
	▲支持医生在移动端设置自动签名，可设置自动签名的授权时间周期（提供功能截图加盖供应商公章）

	11
	支持医生在移动端设置手写签名图片

	12
	支持终端类型：支持各类移动终端，支持手机、各类平板电脑等便携式设备，支持各类平板电脑操作系统

	13
	支持适配各类主流编程语言搭建的开发环境，并开放配套应用程序接口

	14
	▲支持医生将当前PC端的签名任务推到手机端进行签名，支持在签名任务中添加签名描述信息（提供功能截图并加盖供应商公章）

	15
	▲支持医生使用APP对需要签署的文件进行拍照或将手机本地PDF文件上传。APP能够对拍照的内容自动转换为PDF文件，医生及患者可通过拖动预设签名到指定的位置进行PDF签署。签署后的文件支持上传至医院现有无纸化病案系统病支持合并展示。（提供功能截图并加盖供应商公章）

	16
	支持3DES、AES、RSA、SM2等算法标准

	17
	支持Android4.4及以上版本；iOS8.0及以上版本

	18
	具有完善的pin码校验机制，可与移动设备支持的指纹认证进行结合实现登录、签名等操作

	19
	支持在移动APP端进行手写制作签名笔迹图片

	20
	▲移动端SDK支持集中显示待签名文件列表，并且支持批量勾选文件进行签署。（提供功能截图并加盖供应商公章）

	21
	▲支持院方其他在用APP统一下载，支持全选后一键下载功能，后台支持按照科室授权APP的下载权限（提供功能截图并加盖供应商公章）

	22
	▲提供可独立部署的协同签名APP后台管理系统，支持科室信息管理和维护、支持APP版本维护、支持管理APP首页的轮播图（提供功能截图并加盖供应商公章）

	23
	▲升级后的协同签名APP能够与医院现有协同签名系统实现无缝对接（提供承诺函并加盖供应商公章）

	24
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.2无线手写信息数字签名板
	序号
	参数要求

	1
	基本要求：带手写笔，支持原笔迹签名回放、信息交互、身份识别、指纹识别、人像拍照、人证比对等

	2
	系统：支持Android12及以上；

	3
	CPU：满足四核，1.5GHz或以上；
内存：≧2G；
存储：≧16G；
支持存储扩展

	4
	加密模块：支持国产软件加密算法，对本级的用户静态数据进行加密处理。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改

	5
	尺寸：不小于10英寸，分辨率：不低于1280X800；
颜色：至少满足24位真彩色；
屏幕：电容屏；
触控：≧10点触控

	6
	指纹功能：指纹识别模块电容式指纹仪，有效图像尺寸≧12.8*18.0mm/图像大小≧256*360pixel/图像分辨率≧508dpi/比对方式1：1/1：N/认假率（FAR）：小于0.0001%

	7
	电池：≧8000mAH；待机时长：≧96h

	8
	网络：支持2.4G和5G 两个频段/蓝牙：支持BT5.0协议/满足4G模块

	9
	▲标配二代证件识别模块：支持二代证身份证信息读取（提供功能截图并加盖供应商公章）

	10
	支持展示待签人员列表和待签份数，支持动态配置待签卡片信息如住院号、性别、年龄等内容

	11
	支持展示待签文书列表及其状态信息，文书信息包括文档名称、编号和推送日期，状态信息包括是否含有批注、是否缓存、是否更新等内容

	12
	支持签名时加盖时间戳

	13
	支持通过可视化界面对管理员口令进行管理

	14
	支持采集签名人生物信息，包括指纹信息和人像信息，形成签名行为证据链。采集人像时运用人像检测能力，要求采集到有效人像才可视为采集成功

	15
	支持批注功能，具有一键抄录和手写抄录两种模式，一键抄录模式支持一键录入批注内容，抄写模式支持单字手写批注内容

	16
	▲无线手写信息数字签名板支持与医院现有手写信息数字签名系统无缝对接；（提供承诺函并加盖供应商公章）

	17
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.3患者签名证书服务
	序号
	功能指标

	1
	为患者手写签名板提供患者签名认证服务，按年度进行数字签名认证服务，保障患者签名的合法性和可信性

	2
	证书有效期一年

	3
	证书签发机构具备《电子认证服务使用密码许可证》

	4
	▲支持与医院现有手写信息数字签名系统无缝兼容（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.4单机设备采集系统
	序号
	参数要求

	1
	支持将单机检查设备（如动态心电、肺功能检测等）的数据通过虚拟打印机打印为PDF电子文档格式，并通过后台服务上传到系统

	2
	支持从单机设备中生成的纸质报告或图像格式报告中通过OCR图像识别功能提取关键患者信息（如住院号、报告单号、报告单类型等），支持单机报告的自动化归档和检索

	3
	▲单机报告采集系统支持与医院现有的CA电子签名系统进行无缝对接，支持医技人员使用协同签名APP对单机报告文档进行电子签名（提供功能截图并加盖供应商公章）

	4
	▲系统支持医技人员选定签名位置进行电子签名，无需确定坐标轴位置，并支持电子签名撤回功能。（提供功能截图并加盖供应商公章）

	5
	▲系统支持单机设备采集报告管理，能够对单机采集的报告进行数据统计分析，支持展现柱状图、按照科室统计数据。能够按照患者相关信息进行检索和导出。（提供功能截图并加盖供应商公章）

	6
	系统支持通过无线手写签名屏对单机设备采集系统中的知情文书进行患者手写签名

	7
	▲单机设备采集系统需能够与现有无纸化病案系统实现无缝对接，单机设备采集上传的特殊文书和手术室文书能够上传至无纸化病案系统中进行合并展示。（提供功能截图并加盖供应商公章）

	8
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）





采购包2：病案归档系统（OFD-H）
1.采购清单
	序号
	产品名称
	产品形态
	数量/单位
	备注

	1
	协同签名系统升级
	服务
	1/项
	

	2
	无纸化病案系统升级
	服务
	1/项
	

	3
	OFD医院文档管理系统
	软硬一体机
	1/台
	

	4
	电子病历移动签署系统
	软件
	1/套
	

	5
	无线手写信息数字签名板
	硬件
	50/台
	

	6
	个人数字证书
	证书
	2200/张
	按年收费

	7
	患者签名服务
	服务
	50/台
	按年收费


2.技术参数
2.1协同签名系统升级
	序号
	参数要求

	1
	▲支持对医院现有协同签名系统进行服务平滑升级，升级后保证原有协同签名服务的正常运行。（提供承诺函并加盖供应商公章）

	2
	支持满足医院HIS、EMR、移动护理系统对接，为以上系统提供移动电子签名应用服务

	3
	支持对医院现有协同签名系统升级后，可满足全院医护人员的移动电子签名服务

	4
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.2无纸化病案系统升级
	序号
	功能指标

	1
	对医院现有无纸化病案系统功能进行升级，升级后支持对PDF文件格式转换为OFD-H

	2
	对医院现有无纸化病案系统功能进行升级，升级后支持OFD-H文件的存储

	3
	对医院现有无纸化病案系统功能进行升级，升级后支持OFD-H文件的调阅预览

	4
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.3 OFD医院文档管理系统
	序号
	功能指标

	1
	▲支持将采集的PDF版式病案文件转换为符合GB/T 33190标准的OFD格式文件。（提供相关佐证材料并加盖供应商公章）

	2
	▲支持归档环节对OFD版式病案文件加盖归档签章，在电子文件上显示签章图片，并记录时间戳，保护病案文件的完整性。（提供产品功能截图并加盖供应商公章）

	3
	▲支持使用 GM/T 0031安全电子签章密码技术规范，对OFD格式文档进行电子签章。（提供产品功能截图并加盖供应商公章）

	4
	支持关键字定位签章，支持文档中针对单个、多个和全部关键字进行签章

	5
	支持文档对指定坐标位置进行签章

	6
	支持在OFD文档中加入电子印章，印章图片可隐藏

	7
	支持归档的电子病案OFD文件签章校验功能。可对归档病案进行签章数据检验确认，确保任何改动可被发现

	8
	▲系统提供OFD版式文件利用功能，支持OFD版式文件浏览、打印，并支持浏览时增加动态水印。（提供产品功能截图并加盖供应商公章）

	9
	提供服务器印章管理功能，支持对印章图片缩放，支持印章动态附文（处于印章图片上层的附加文字，可以动态变化）的设置。印章图片格式支持gif、png、jpg等。支持国密标准（GM/T 0031-2014）的印章管理。印章制作时可关联证书，也可不关联证书。支持印章批量导入

	10
	提供签名密钥管理、签名策略管理、时间戳策略管理功能

	11
	▲提供签章规则管理功能，对OFD签章制定相关的规则与标准，支持关键字定位与坐标定位，可以根据自身业务特点设置个性化签章规则，并且基于该规则进行查看预览，同时可设置对签章后的文档进行安全保护。（提供产品功能截图并加盖供应商公章）

	12
	设备采用2U机架式服务器，CPU:国产CPU,内存≥4*8G，硬盘≥1*4T SATA3企业级硬盘

	13
	签章处理能力：千兆网络环境下，签发200K OFD文件效率≥70次/秒；签发500K OFD文件效率≥25次/秒

	14
	提供OFD版式文件管理软件、OFD后台签章管理软件、OFD客户端签章管理软件、OFD移动端签章管理软件《计算机软件著作权登记证书》。（提供证书复印件并加盖供应商公章）

	15
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.4电子病历移动签署系统
	序号
	参数要求

	1
	支持将医院需要与患者预览或签名的文档，通过电子化方式，安全加密，并推送到移动终端设备上，并由患者及家属来进行拍照、手写签名等

	2
	▲支持与医院现有的手写信息数字签名系统无缝对接，获取待签名数据，完成移动手写数字签名。（提供承诺函并加盖供应商公章）

	3
	支持与电子病历等业务系统服务端对接，实现对知情文书等相关材料的签署管理

	4
	支持按钮签、长按签、扫码一名一签等不同签名模式

	5
	支持自定义设置手写、指纹、拍照的电子签名顺序

	6
	支持展示患者列表：能够通过科室编号及患者编号搜索患者

	7
	▲提供免集成的移动应用APP，可支持患者手写签名、拍照等功能。（提供产品功能截图并加盖供应商公章）

	8
	支持授权人（配偶、父母、子女等）签名、支持手写逐字抄录功能

	9
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.5无线手写信息数字签名板
	序号
	功能指标

	1
	基本要求：带手写笔，支持原笔迹签名回放、信息交互、身份识别、指纹识别、人像拍照、人证比对

	2
	系统：支持Android12及以上

	3
	CPU：满足四核，1.5GHz或以上；
内存：≧2G；
存储：≧16G；
支持存储扩展。

	4
	加密模块：支持国产软件加密算法，对本级的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保证数据传输安全

	5
	尺寸：不小于10英寸，分辨率：不低于1280X800；
颜色：至少满足24位真彩色；
屏幕：电容屏；
触控：≧10点触控。

	6
	指纹功能：指纹识别模块电容式指纹仪，通过公安部标准认证，有效图像尺寸≧12.8*18.0mm/图像大小≧256*360pixel/图像分辨率≧508dpi/比对方式1:1/1：N/认假率（FAR）：小于0.0001% 

	7
	电池：≧8000mAH
待机时长：≧96h

	8
	网络：支持2.4G和5G 两个频段/蓝牙：支持BT5.0协议/满足4G模块

	9
	▲标配二代证件识别模块：支持二代证身份证信息读取（提供产品功能截图并加盖供应商公章）

	10
	支持展示待签人员列表和待签份数，支持动态配置待签卡片信息如住院号、性别、年龄等内容

	11
	支持展示待签文书列表及其状态信息，文书信息包括文档名称、编号和推送日期，状态信息包括是否含有批注、是否缓存、是否更新等内容

	12
	支持对本地缓存和签署失败文书左右分布方式可视化展示；支持删除本地缓存文书；支持一键恢复签署失败文书

	13
	支持采集手写签名笔迹，通过显示屏采集签名人签名笔迹并实现电子签1名功能

	14
	支持签名时加盖时间戳

	15
	支持采集签名人生物信息，包括指纹信息和人像信息，形成签名行为证据链。采集人像时运用人像检测能力，要求采集到有效人像才可视为采集成功

	16
	支持批注功能，具有一键抄录和手写抄录两种模式，一键抄录模式支持一键录入批注内容，抄写模式支持单字手写批注内容

	17
	支持签名人信息管理功能，包括历史签名人信息，签名时可选择历史签名人，修改和新增签名人

	18
	支持通过手机号三要素、扫描二维码实名刷脸、身份证读卡器三种方式进行身份核验，身份核验方式可通过可视化管理界面进行配置

	19
	支持文书勾选功能，打开勾选模式可在文书任意模式下进行勾选

	20
	支持画板功能，可对文书任意位置进行标注、画、写，支持撤销和清空

	21
	▲产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求（提供证书复印件并加盖供应商公章） 

	22
	▲产品具备中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（提供证书复印件并加盖供应商公章）


2.6个人数字证书
	序号
	功能指标要求

	1
	标识个人用户网络身份

	2
	符合原卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》

	3
	符合原卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》

	4
	证书格式标准遵循x.509 v3标准

	5
	支持自定义证书扩展域管理

	6
	证书包含一年有效期

	7
	▲支持与医院现有CA电子签名系统无缝兼容（提供承诺函并加盖供应商公章）

	8
	★要求与医院现有相关业务系统进行对接，接口费由中标方承担。（提供承诺函并加盖供应商公章）


2.7患者签名证书服务
	 
序号

	功能指标

	1
	为患者手写签名板提供患者签名认证服务，按年度进行数字签名认证服务，保障患者签名的合法性和可信性

	2
	证书有效期一年

	3
	证书签发机构具备《电子认证服务使用密码许可证》

	4
	▲支持与医院现有患者手写签名系统无缝兼容（提供承诺函并加盖供应商公章）


  

