工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一、黄河神木段二号采砂作业区（贺家川1#）

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:7%水泥土
2.厚度:0.5m
3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m
	m2
	61.2

	2
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.06

	3
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:磅房基础
	m3
	8.15

	4
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C20
2.基础类型:磅房基础
	m3
	7.34

	5
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	18.36

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.47

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	12.24

	8
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300
	t
	0.029

	9
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.288

	10
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式:地磅基础
2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层
3.材料品种、强度要求、配比:C30
	m2
	110

	11
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:60cm
	m2
	86.17

	12
	040203007004
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:20cm
	m2
	86.17

	13
	
	天然砂砾垫层
	
	m3
	43.085

	14
	
	级配碎石
	
	m3
	474.72

	15
	
	挖土方
	
	m3
	443.8

	16
	
	挖石方
	
	m3
	528.1

	17
	
	人工填土方
	
	m3
	40.754

	二、黄河神木段二号采砂作业区（贺家川2#）

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:7%水泥土
2.厚度:0.5m
3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m
	m2
	61.2

	2
	010501001003
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.06

	3
	010401001002
	砖基础
	1.基础类型:磅房基础
	m3
	8.15

	4
	010502002002
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C20
2.基础类型:磅房基础
	m3
	7.34

	5
	010505002002
	基础模板
	
	m2
	18.36

	6
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.47

	7
	010505012002
	圈梁模板
	
	m2
	12.24

	8
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300
	t
	0.029

	9
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.288

	10
	010501001004
	基础垫层
	1.基础形式:地磅基础
2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层
3.材料品种、强度要求、配比:C30
	m2
	110

	11
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:60cm
	m2
	86.17

	12
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:20cm
	m2
	86.17

	13
	
	天然砂砾垫层
	
	m3
	43.085

	14
	
	级配碎石
	
	m3
	1434.356

	15
	
	挖土方
	
	m3
	1518.2

	16
	
	人工填土方
	
	m3
	40.754

	三、黄河神木段三号采砂作业区（西豆峪）

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:7%水泥土
2.厚度:0.5m
3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m
	m2
	61.2

	2
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.06

	3
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:磅房基础
	m3
	8.15

	4
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C20
2.基础类型:磅房基础
	m3
	7.34

	5
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	18.36

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.47

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	12.24

	8
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300
	t
	0.029

	9
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.288

	10
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式:地磅基础
2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层
3.材料品种、强度要求、配比:C30
	m2
	110

	11
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:60cm
	m2
	86.17

	12
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:20cm
	m2
	86.17

	13
	
	天然砂砾垫层
	
	m3
	43.085

	14
	
	天然砂砾面层
	
	m3
	1890.508

	15
	
	挖土方
	
	m3
	2684.5

	16
	
	人工填土方
	
	m3
	40.754

	四、黄河神木段四号采砂作业区（界牌）

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:7%水泥土
2.厚度:0.5m
3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m
	m2
	61.2

	2
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.06

	3
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:磅房基础
	m3
	8.15

	4
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C20
2.基础类型:磅房基础
	m3
	7.34

	5
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	18.36

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.47

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	12.24

	8
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300
	t
	0.029

	9
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.288

	10
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式:地磅基础
2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层
3.材料品种、强度要求、配比:C30
	m2
	110

	11
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:60cm
	m2
	86.17

	12
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:20cm
	m2
	86.17

	13
	
	天然砂砾垫层
	
	m3
	43.085

	14
	
	天然砂砾面层
	
	m3
	894.788

	15
	
	抛石挤淤
	
	m3
	7326

	16
	
	挖石方
	
	m3
	1095

	17
	
	填土方
	
	m3
	5047

	18
	
	挖土方
	
	m3
	91.8

	19
	
	人工填土方
	
	m3
	40.754

	五、黄河神木段一号采砂作业区（马镇）

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:7%水泥土
2.厚度:0.5m
3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m
	m2
	61.2

	2
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.06

	3
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:磅房基础
	m3
	8.15

	4
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C20
2.基础类型:磅房基础
	m3
	7.34

	5
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	18.36

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.47

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	12.24

	8
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300
	t
	0.029

	9
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.288

	10
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式:地磅基础
2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层
3.材料品种、强度要求、配比:C30
	m2
	110

	11
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:60cm
	m2
	86.17

	12
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.地磅混凝土
3.厚度:20cm
	m2
	86.17

	13
	040303002001
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:C20片石砼基础
	m3
	7.36

	14
	040501001001
	混凝土管
	1.基础材质、形式及厚度:C25砼预制圆管
2.管道规格、等级:dn1000
	m
	8

	15
	
	天然砂砾垫层
	
	m3
	43.085

	16
	
	天然砂砾面层
	
	m3
	1561.724

	17
	
	台背回填砂砾
	
	m3
	14.48

	18
	
	砂砾垫层
	
	m3
	12

	19
	
	挖基土
	
	m3
	120

	20
	
	挖土方
	
	m3
	1019.8

	21
	
	填土方
	
	m3
	7145

	22
	
	M7.5浆砌块片石
	
	m3
	45.74

	23
	
	人工填土方
	
	m3
	40.754
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