招标内容及采购要求

（一）电梯基本技术参数：
	标注
	数    量
	1 台

	★
	类    型
	乘客电梯

	▲
	载    重
	≧1000公斤

	▲
	速    度
	≦1.0米/秒

	★
	层站门
	4/4/4

	▲
	提升高度（mm）
	11200（最终以现场实际测量为准） 

	▲
	顶层高度（mm）
	设计应≤4500

	▲
	底坑深度（mm）
	设计应≤1500

	★
	机房（mm）
	无机房

	▲
	井道尺寸（mm）
	≧2275宽*1800深

	▲
	轿厢尺寸（mm）
	≧1600 *1400*2500高

	▲
	开门尺寸（mm）
	≧900*2100

	★
	开门方式
	中分门

	★
	轿厢材质
	发纹不锈钢

	▲
	控制方式
	集选控制或其他同等质量效果方式

	▲
	调速方式
	交流变频调速或其他同等质量效果方式

	▲
	门控制功能
	每层层门配置IC卡、指纹功能


（二）电梯功能要求
	1
	超载保护
	2
	超速保护
	3
	平层开关故障保护

	4
	打滑保护
	5
	门区开关故障检测
	6
	运行中安全回路断开保护

	7
	开关门故障保护
	8
	AFE故障检测
	9
	主控CPU WDT保护

	10
	消防迫降功能
	11
	轿厢照明风扇自动控制
	12
	分时间段锁梯

	13
	电梯运行数据记录
	14
	残疾人开门操作
	
	



（三）增设井道及配套工程	
	电梯井道设计图、验收等内容
	现场勘测后出方案（投标需提供初步方案） 

	拆除工作
	混凝土地面拆除、护栏拆除、屋檐拆除

	基坑制作
	满足设计需求（开挖、回填、承重、防水等要求）

	井道主体
	钢结构主体，使用浸热镀锌方管
立柱不小于200*200*6，横梁不小于150*150*5

	井道装饰面
	6+6钢化镀膜玻璃三面

	井道连廊
	无连廊，钢楼板与现有楼板交接部位的缝隙，用不燃材料进行防火封堵

	井道顶部
	一体式防水隔热顶板

	电梯厅装潢
	不锈钢大门套，门口照明

	配套工程
	工作面施工防护，屋面排水、收缩缝等处理


图纸和工程量清单 
图纸和工程量清单另附（电子招标文件的其他材料）

（四）工期（天）：自签订合同之日起60天
（五）质保期（年）：自验收合格之日起5年

其他要求：
1、提供维保期为1年，产品质保期五年。保期内7×24小时的技术咨询服务，如遇紧急情况维修工程师≤2小时内抵达现场；维保期内维修费用含在合同总价中（成交价格），供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款中扣除。在质量保证期内发生重大故障，产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用，不含更换人工费。
2、维保期内每月两次免费上门维护，每年至少四次回访。
3、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。
4、供应商应提负责本项目维保期间多名维护技术人员的地址、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问。
5、供应商在项目实施过程中指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。
6、在最终验收后，供应商应对所提供产品因设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责维修售后（负责解决并承担全部费用）。
★7、成交供应商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括但不限于的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）。（提供书面承诺函，格式不限）
8、供应商提供的电梯安装服务必须符合《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003（2015）等国家现行技术质量标准和行业规范要求，保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。
9、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
10、采购人在使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。
11、本项目总预算为此次加装电梯所包含的土建施工、钢结构井道制作与封堵、施工面装饰装潢、电梯设备生产、运输、安装、调试与验收等全部工程的交钥匙价格,（主要包括：土建施工、井道制作、装饰封堵、产品的供应价、进口件关税、运杂费（含保险费、包装费）、二次倒运费、保管费、安装调试费、井道照明费、井道改造费、检测费、办理电梯特种设备注册登记证和安全检验合格证等费用、水电费、工程管理费、发纹不锈钢大小门套、轿厢保护费、电梯质保期维护保养费、各类税费及相关的其它所有费用）
12、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。
★13、交付使用期限：成交供应商承诺合同签订并收到采购人书面通知后60个日历日内完成安装、调试、验收合格，办理电梯特种设备注册登记证并交付使用。（提供书面承诺函，格式不限）
14、供应商应在投标文件中提供投标货物的相关质量（功能）证明材料，包括但不限于检测报告、质量认证证书、功能截图、宣传彩页等。
15、本项目所出现的投标货物数量均为参考数量，供应商须自行踏勘现场制定实施方案，最终以达成采购人实际采购需求为准。
 
备注：
1、“★”内容为实质性条款，不接受负偏差。投标人未逐条响应、有缺漏项或负偏差将被视为无效投标；
2、“▲”内容项为重要条款，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
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