1.项目名称：西安高新第七幼儿园跑酷器械玩具项目
2.采购内容：幼儿跑酷组合器械玩具供货、运输卸货、现场勘测、安装调试、人员培训、质保维保、巡检维修等货物及全部伴随服务。
3.使用对象：3-6 岁在园幼儿。
4.使用场景：幼儿园户外体能活动场地。
5.供货要求：所供产品必须为全新原厂正品，严禁贴牌、翻新、二手改装产品，假冒伪劣、以次充好。
[bookmark: heading_2]二、跑酷器械玩具产品质量及技术标准要求
1. 通用安全国标：所有器械严格执行 GB/T 39222——2020《幼儿游乐设施安全通用规范》、GB6675 系列《玩具安全》，可提供产品第三方有效检测报告复印件。原材料、成品不得含有甲醛、重金属、挥发性有毒有害物质，环保无毒无异味，到货后可直接供幼儿使用。
2.产品专为 3-6 岁学龄前儿童设计，所有边角、接口、焊接位置全部圆弧打磨钝化处理，无尖角、毛刺、裂缝、凸起；拼接部位紧密贴合，消除夹手、磕碰、划伤安全隐患。
3.器械具备抗倾倒、抗冲击性能，可适配多名幼儿同时集体使用；跑动、攀爬、跳跃过程无晃动、倾倒、断裂风险。全部螺丝紧固件采用不锈钢防脱落配件，配备防脱盖帽，防止配件脱落、幼儿误拿误食。
4.踩踏、攀爬接触部位设置防滑纹理；跳跃跌落区域配置缓冲防护结构，降低运动摔伤风险。
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1.金属支架管材：采用国标加厚镀锌钢管或铝合金材质，防锈防腐抗氧化，适应户外日晒雨淋环境；表面采用静电喷塑工艺，漆面附着力强，不掉漆、不剥落。
2.塑料构件：采用全新 PE 原生环保塑料，一体成型，抗冲击、耐高低温、不易碎裂老化。
3.整套可依据场地大小、小中大班幼儿年龄段调整难度组合，兼顾基础训练与进阶跑酷游戏，锻炼幼儿平衡、跳跃、攀爬、肢体协调能力。
4.外观造型简约童趣，色彩柔和不刺眼，适配幼儿园环境，无危险夸张造型。
四、交货期
产品自合同签订之日起 15 个日历日内完成送货安装。
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1.产品分类独立包装，做好防震防潮防磕碰防护，配件齐全、标识清晰；运输、卸货风险由供应商全部承担，到货出现破损、缺件，须无条件补齐更换。
2.随货附带全套纸质归档资料：产品合格证、出厂检验资料、材质说明书、安装说明书、安全使用须知，可供幼儿园后勤存档备查。
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1.成交供应商成交后免费上门现场勘测，结合幼儿园场地实际出具设备布局摆放方案，设备摆放不得占用消防通道。
2.由供应商专业技术人员免费上门完成全套安装、拼接、调试工作；施工结束后清理全部施工垃圾，保持场地整洁。
3.安装完成后供应商先行开展稳定性、承重、安全性能自测；严格按照采购文件、合同、国家行业规范开展履约验收。
4.安装完成后免费开展现场培训，面向幼儿园后勤人员、带班教师，培训内容包含器材多种组合使用方式、日常安全排查要点、清洁保养方法。
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1.质保期限：整套跑酷器械整体质保期不低于2年；质保期自项目履约验收合格之日起计算。
2.质保期内，因产品本身质量、工艺问题出现生锈、变形、断裂、掉漆、松动、破损等故障，供应商提供免费配件、免费上门维修更换，不收取材料费、上门费、人工费。
3.质保期内每年提供 2 次免费上门巡检服务，上半年、下半年各 1 次；对设备结构紧固、磨损情况、安全隐患进行全面排查保养。
4.故障响应时效：接到采购单位报修，24 小时内上门处置；涉及幼儿安全隐患的紧急故障优先加急处理。
八、采购清单
	序号
	产品名称
	主要参数
	单位
	数量

	1
	金刚台
	外环保加厚PVC夹网布 ，内EPE棉加压
缩棉配重1600×100×600mm
	个
	1

	2
	斜面跑
	木质框架+软包2000×990×600mm
	套
	2

	3
	定点箱
	木质框架+软包500×500×165mm
	个
	3

	4
	翻越墩
	1200×600×610mm
	个
	3

	5
	折叠A字板
	金属框架+木质软包1200×1330×1170mm
	个
	3

	6
	升降跑酷架
	长:1150mm 宽:860mm 高:160mm
	套
	1

	7
	攀爬组合
	木质框架，长4680mm,宽1000mm，高1600mm，两边放置有可拆卸的直线型跑道
	套
	1

	8
	平衡木
	木质框架+软包 ，长2950mm，宽1480mm，高230mm
	套
	1

	9
	忍者垫（大）皮套
	材质：外环保加厚PVC夹网布 ，2000×1500×200mm
	个
	1
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