	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量或设计参数

	1
	大坝
	0
	

	1.1
	砂卵石开挖
	m³
	441

	1.2
	强风化岩石方开挖
	m³
	1764

	1.3
	弱风化岩石方开挖
	m³
	1323

	1.4
	碎石土回填
	m³
	504.35

	1.5
	弃石外运
	m³
	

	1.6
	挡水坝段
	
	

	1.6.1
	坝体迎水面（C20F200W4、30cm厚）
	m³
	312.4

	1.6.2
	C20混凝土基础
	m³
	619.3

	1.6.3
	坝体M10浆砌石
	m³
	5615.09

	1.6.4
	坝体C20W4F200混凝土坝体（挡水坝段，30cm厚）
	m³
	351.45

	1.6.5
	C30砼防浪墙
	m3
	21.6

	1.6.6
	普通平面木模板
	㎡
	1868.24

	1.6.7
	不锈钢栏杆,H:1.2m
	m
	60

	1.7
	溢流坝段
	
	

	1.7.1
	C20混凝土基础
	m3
	130.5417

	1.7.2
	坝体M10浆砌石
	m³
	756.5667

	1.7.3
	普通平面木模板
	㎡
	315.11

	1.7.4
	坝体溢流面C30W4F200混凝土(厚30cm)
	m³
	94.7

	1.8
	钢筋制作安装
	t
	41.7203

	1.9
	φ100㎜排水管
	m
	180

	1.10
	φ300㎜排水管
	m
	150

	1.11
	导流墙
	
	

	1.11.1
	C30W4F200混凝土导水墙
	m³
	29.76

	1.11.2
	普通平面木模板
	㎡
	119.04

	1.11.3
	钢筋制作安装
	t
	2.5296

	1.12
	651止水带
	m
	108.63

	1.13
	聚乙烯闭孔泡沫板20mm
	㎡
	660

	1.14
	标志碑（长1.5m，高1.2m，厚0.1m）含C20混凝土基础
	个
	1

	1
	防汛道路工程（0.8km）
	
	

	1.1
	砖插防汛道路0.8km
	m2
	2400

	1.2
	施工临时道路
	
	

	1.2.1
	石方开挖
	m³
	840

	2
	临时房屋
	㎡
	40

	3
	导流围堰工程
	
	

	3.1
	土围堰填筑、拆除
	
	

	3.1.1
	土方开挖
	m³
	1120

	3.1.2
	推土机推土
	m³
	

	3.1.3
	轮胎碾压实
	m³
	1120

	3.2
	编织袋编制填筑、拆除
	
	

	3.2.1
	编织袋土围堰填筑
	m³
	360

	3.2.2
	编织袋土围堰拆除
	m³
	360
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