工程量清单：
	温室大棚 

	一、温室大棚-房屋建筑与装饰工程-火龙果、草莓-4座（1座工程量）

	
	土石方工程
	
	
	

	1
	土方开挖
	1.土方开挖（已计入费用汇总）
	m3
	215.82

	2
	土方回填
	1.土方回填（已计入费用汇总）
	m3
	150.01

	3
	墙体之间土方回填
	1.墙体之间土方回填（已计入费用汇总）
	m3
	250.13

	
	砌筑工程
	
	
	

	4
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M10
	m3
	36.36

	5
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU15
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	116.9

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土
	m3
	12.94

	7
	垫层模板
	
	m2
	41.62

	8
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.96

	9
	基础模板
	
	m2
	5.6

	10
	设备基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.25

	11
	设备基础模板
	
	m2
	1.68

	12
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.12

	13
	过梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.2

	14
	过梁模板
	
	m2
	2.3

	15
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	39

	16
	圈梁模板
	
	m2
	291.82

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.33

	18
	构造柱模板
	
	m2
	26.63

	19
	细石混凝土散水
	参见图集12J003-A1-1B
1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡3%~5%
	m2
	128.46

	20
	细石混凝土坡道
	参见图集12J003-A7-1A
1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆（已计入费用汇总）
4.素土夯实
	m2
	5.25

	21
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10
	t
	0.005

	22
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ8
	t
	2.215

	23
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12
	t
	0.006

	24
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14
	t
	5.165

	25
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6
	t
	0.685

	
	金属结构工程
	
	
	

	26
	空腹钢柱
	1.钢材品种、规格:Q355E 200*200*10*10
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.618

	27
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q355E 40*2.5、30*2.5
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	3.194

	28
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q355E、GKL1 HN400*200*8*13
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.29

	29
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q355E、GL1 100*50*3*3
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.246

	30
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:Q355E、XG130*2.5
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.569

	31
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:Q355E、GL1与QL1连接钢板 250*200*20、支座节点240*250*20、C16
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	1.07

	32
	钢屋面板
	1.100厚金属夹芯板(岩棉填充)
	m2
	18.12

	
	门窗工程
	
	
	

	33
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:900*2400
2.门类型:隔热铝合金中空玻璃门
	m2
	2.16

	34
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1500*2400
2.窗类型:隔热铝合金中空玻璃窗
	m2
	1.35

	
	其他装饰工程
	
	
	

	35
	红砖地面
	1.60厚红砖铺地
2.素土夯实
	m2
	47.21

	36
	保温被
	1.保温被
2.尺寸：900*2100cm
	块
	1

	37
	日光温室大棚采用单层15S高保温无滴pO膜
	1.日光温室大棚采用单层15S 高保温无滴pO膜,质轻、韧性好、透光率不小于85(新膜单层),防滴保温专用镀锌卡簧卡槽固定密封
	m2
	1036.66

	38
	1500太空棉被
	1.1500太空棉被
	m2
	1036.66

	39
	电动卷膜开窗
	1.电动卷膜开窗
	套
	2

	40
	卷被机
	1.卷被机
	个
	1

	二、温室大棚-房屋建筑与装饰工程-葡萄棚2座（1座工程量）

	
	土石方工程
	
	
	

	1
	土方开挖
	1.土方开挖（已计入费用汇总）
	m3
	215.82

	2
	土方回填
	1.土方回填（已计入费用汇总）
	m3
	150.01

	3
	墙体之间土方回填
	1.墙体之间土方回填（已计入费用汇总）
	m3
	250.13

	
	砌筑工程
	
	
	

	4
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M10
	m3
	36.36

	5
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU15
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7.5
	m3
	116.9

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土
	m3
	12.94

	7
	垫层模板
	
	m2
	41.62

	8
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.96

	9
	基础模板
	
	m2
	5.6

	10
	设备基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.25

	11
	设备基础模板
	
	m2
	1.68

	12
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.12

	13
	过梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.2

	14
	过梁模板
	
	m2
	2.3

	15
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	39

	16
	圈梁模板
	
	m2
	291.82

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.33

	18
	构造柱模板
	
	m2
	26.63

	19
	细石混凝土散水
	参见图集12J003-A1-1B
1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡3%~5%
	m2
	128.46

	20
	细石混凝土坡道
	参见图集12J003-A7-1A
1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆（已计入费用汇总）
4.素土夯实
	m2
	5.25

	21
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10
	t
	0.005

	22
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ8
	t
	2.215

	23
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12
	t
	0.006

	24
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14
	t
	5.165

	25
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6
	t
	0.685

	
	金属结构工程
	
	
	

	26
	空腹钢柱
	1.钢材品种、规格:Q355E 200*200*10*10
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.618

	27
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q355E 40*2.5、30*2.5
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	3.455

	28
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q355E、GKL1 HN400*200*8*13
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.29

	29
	钢梁
	1.钢材品种、规格:Q355E、GL1 100*50*3*3
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.246

	30
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:Q355E、XG130*2.5
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	0.569

	31
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:Q355E、GL1与QL1连接钢板 250*200*20、支座节点240*250*20、C16
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。
3.除锈:喷砂（抛丸）除锈
	t
	1.07

	32
	钢屋面板
	1.100厚金属夹芯板(岩棉填充)
	m2
	18.12

	
	门窗工程
	
	
	

	33
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:900*2400
2.门类型:隔热铝合金中空玻璃门
	m2
	2.16

	34
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1500*2400
2.窗类型:隔热铝合金中空玻璃窗
	m2
	1.35

	
	其他装饰工程
	
	
	

	35
	红砖地面
	1.60厚红砖铺地
2.素土夯实
	m2
	50.46

	36
	保温被
	1.保温被
2.尺寸：900*2100cm
	块
	1

	37
	日光温室大棚采用单层15S高保温无滴pO膜
	1.日光温室大棚采用单层15S 高保温无滴pO膜,质轻、韧性好、透光率不小于85(新膜单层),防滴保温专用镀锌卡簧卡槽固定密封
	m2
	1036.66

	38
	1500太空棉被
	1.1500太空棉被
	m2
	1036.66

	39
	电动卷膜开窗
	1.电动卷膜开窗
	套
	2

	40
	卷被机
	1.卷被机
	个
	1

	三、温室大棚-给水工程火龙果、草莓-4座（1座工程量）

	1
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格: dn32
3.连接形式:电、热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	m
	73.1

	2
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN63
	个
	1

	3
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN63
	个
	1

	4
	水表
	1.型号:水表
2.规格:DE63
	个
	1

	5
	阀门
	1.类型:灌溉喷头
2.规格、压力等级:DN20
	个
	8

	6
	文丘里施肥器
	
	套
	1

	7
	施肥桶
	
	套
	1

	四、温室大棚-给水工程-葡萄棚2座（1座工程量）

	1
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格: dn32
3.连接形式:电、热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	m
	81.21

	2
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN63
	个
	1

	3
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN63
	个
	1

	4
	水表
	1.型号:水表
2.规格:DE63
	个
	1

	5
	阀门
	1.类型:灌溉喷头
2.规格、压力等级:DN20
	个
	8

	6
	文丘里施肥器
	
	套
	1

	7
	施肥桶
	
	套
	1

	五、温室大棚-火龙果、草莓棚电气工程-4座（1座工程量）

	
	温室大棚-火龙果、草莓
	
	
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*4
	m
	31.55

	2
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV2.5
	m
	328.89

	3
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV4
	m
	79.65

	4
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN25
	m
	31.55

	5
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN20
	m
	103.2

	6
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN25
	m
	32.28

	7
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格:1*48W
	套
	1

	8
	普通灯具
	1.名称:工厂灯
2.规格:1*60W
	套
	12

	9
	插座
	1.名称:单联单控开关
2.规格:86型 10A,250V
	套
	1

	10
	插座
	1.名称:单相五孔插座（安全型）
2.规格:86型 10A,250V
	套
	1

	11
	插座
	1.名称:电暖单相五孔插座（安全型）
2.规格:86型 16A,250V
	套
	1

	12
	成套配电箱
	1.名称:成套配电箱 防雨等级: IP65,做防雨措施
2.规格:400*300*100
	台
	1

	13
	输配电装置系统
	
	系统
	1

	六、温室大棚-葡萄棚电气工程-2座（1座工程量）

	
	温室大棚-葡萄
	
	
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*4
	m
	31.55

	2
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV2.5
	m
	328.89

	3
	配线
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV4
	m
	79.65

	4
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN25
	m
	31.55

	5
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN20
	m
	103.2

	6
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN25
	m
	32.28

	7
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格:1*48W
	套
	1

	8
	普通灯具
	1.名称:工厂灯
2.规格:1*60W
	套
	12

	9
	插座
	1.名称:单联单控开关
2.规格:86型 10A,250V
	套
	1

	10
	插座
	1.名称:单相五孔插座（安全型）
2.规格:86型 10A,250V
	套
	1

	11
	插座
	1.名称:电暖单相五孔插座（安全型）
2.规格:86型 16A,250V
	套
	1

	12
	成套配电箱
	1.名称:成套配电箱 防雨等级: IP65,做防雨措施
2.规格:400*300*100
	台
	1

	13
	输配电装置系统
	
	系统
	1

	七、智能放风系统-6套

	1
	控制器
	1.名称:4G物联网智能放风控制器
2.型号:DC24V供电、内置4G全网通、手机APP/微信远程控温、高低温报警、双重限位保护
	台
	1

	2
	适配器
	1.名称:户外防水电源适配器
2.型号、规格:220V转DC24V、IP65防水等级、带过载保护
	台
	1

	3
	传感器
	1.名称:温湿度一体传感器
2.类别:10米防水信号线、高精度测温、耐高低温高湿
	支
	1

	4
	DC24V电动顶卷膜器
	1.60W功率、带手摇应急装置、内置物理限位
	台
	1

	5
	卷膜驱动主轴(卷膜杆)
	1.Φ25mm×壁厚1.5mm、热浸镀锌圆管
	米
	51.5

	6
	爬升支撑管(立向导向管)
	Φ32mm×壁厚1.5mm、热浸镀锌圆管
	根
	1

	7
	顶开窗伸缩活动套管组件
	热镀锌材质、顶风口专用伸缩结构
	套
	1

	8
	卷膜器加厚安装支架
	适配60W卷膜器、热镀锌材质
	套
	1

	9
	配线
	1.名称:2×2.5平方、耐老化、耐低温防水线缆
	m
	20

	10
	传感器
	1.名称:雨雪传感器
2.类别:防雨防雪、触发式自动关风口
	支
	1

	11
	传感器
	1.名称:光照传感器
2.类别:高精度光照采集
	支
	1

	12
	控制器
	1.名称:保温被联动控制器
	台
	1

	室外工程

	一、室外工程-土建

	1
	红砖地面
	1.60厚红砖铺地
2.素土夯实
	m2
	1241

	2
	现浇混凝土井
	参见图集 05S502-P136
1.尺寸：2.15*1.1*1.4m
2.150厚C25钢筋混凝土盖板（YB-Ⅱ-27）
3.200厚C25钢筋混凝土井壁
4.250厚C25钢筋混凝土底板
5.100厚C10混凝土垫层
6.防水水泥砂浆
7.Φ700井盖及支座
	座
	1

	3
	盖板、井圈
	1.取水井位置采用φ700重型双层铸铁井盖及井座,安装详见02S501-1-18/25页
	套
	1

	二、室外工程-安装

	
	室外工程-给排水
	
	
	

	1
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:DN63
3.连接形式:电、热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	m
	457

	2
	塑料管
	1.材质:PE管
2.规格:DN32
3.连接形式:电、热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	m
	73.08

	3
	水表
	1.规格:dn63
	个
	1

	4
	阀门
	1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:dn63
	个
	2

	5
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:dn63
	个
	1

	6
	阀门
	1.类型:伸缩接头
2.规格、压力等级:dn63
	个
	1

	7
	泵
	1.名称:深井潜水泵 150QJ32-42/7
2.规格:Q=32m3/h,H=0.42Mpa,P=7.5KW
	台
	1

	
	室外工程-电气
	
	
	

	8
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:混凝土
3.规格:10米
4.类型:圆
5.地形:平地
6.土壤类别:普通土
	基
	4

	9
	安装拉线
	
	条
	3

	10
	导线
	1.名称:JKLGYJ-16
	km
	0.22

	11
	导线
	1.名称:JKLGYJ-95
	km
	0.88

	12
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*6
	m
	16.35

	13
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN32
	m
	15.35

	14
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJLV22-5*10
	m
	433.93

	15
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN50
	m
	420.43

	16
	成套配电箱
	1.名称:取水泵控制箱-设备自带，只计安装费
	台
	1

	17
	成套配电箱
	1.名称:APZ总箱
2.规格:600*800*200
	台
	1
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