工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称及项目特征
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一、火灾报警系统工程

	
	
	应急照明
	
	

	1 
	030907004001
	智能应急灯具及标志灯
[项目特征]
1.名称 :应急照明灯
2. 型号:A型 ，  集中电源
3.规格 :LED,24V  6W,光通量≥50lm
[工作内容]
1.安装
	套
	39 

	2 
	030907004002
	智能应急灯具及标志灯
[项目特征]
1.名称 :疏散指示灯  (单向）
2. 型号:A型 ，  集中电源
3.规格 :LED,24V  1W
[工作内容]
1.安装
	套
	6 

	3 
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
[项目特征]
1.名称 : 多信息复合标志灯（F）
2.规格 : 1*18W
3.应急时间不小于180min ， 2500lm
[工作内容]
1.安装
	套
	6 

	4 
	030907004004
	智能应急灯具及标志灯
[项目特征]
1.名称 :疏散门指示灯（E）
2. 型号:A型 ，  集中电源
3.规格 :LED,24V  1W
[工作内容]
1.安装
	套
	6 

	5 
	030907003001
	应急照明分配电装置
[项目特征]
1.名称 :应急照明配电箱 (ALE）
2.规格 :400×600×  200(宽×高×厚)
3.安装方式 :挂墙明装
[工作内容]
1.安装
	台
	1 

	6 
	030405014001
	端子箱
[项目特征]
1.名称 :消防端子箱
2.安装部位 :嵌入式安装
[工作内容]
1.安装
2.端子板安装
3.接线
4.本体接地
	台
	3 

	7 
	030412001001
	配管
[项目特征]
1.名称 : 电线配管
2.材质 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2. 穿引线
3.接地
	m
	268 

	8 
	030412003001
	配线
[项目特征]
1.名称 :应急照明线路
2.配线形式 :管内穿线
3. 型号:WDZN-RYJS-3×2.5mm2
[工作内容]
1.配线
	m
	278 

	
	
	火灾自动报警系统
	
	

	9 
	030905001001
	点型探测器
[项目特征]
1.名称 :感温探测器
2.线制 :总线制
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
	个
	2 

	10 
	030905001002
	点型探测器
[项目特征]
1.名称 :感烟探测器
2.线制 :总线制
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
	个
	55 

	11 
	030905004001
	按钮
[项目特征]
1.名称 :消火栓按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	12 

	12 
	030905004002
	按钮
[项目特征]
1.名称 :手动报警按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	18 

	13 
	030905006001
	声光报警器
[项目特征]
1.名称 :声光报警器
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	18 

	14 
	030905010001
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :输入模块
2.输出形式 :单输入
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	5 

	15 
	030905010002
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :短路隔离器
2.输出形式 :单输出
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	3 

	16 
	030905010003
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :输入输出模块
2.输出形式 :单输入单
输出
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	15 

	17 
	030905010004
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :控制模块
2.输出形式 : 多输出
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	10 

	18 
	030905011001
	消防模块箱(端子箱、
手报箱)
[项目特征]
1.名称 :模块箱M
[工作内容]
1.安装
	台
	3 

	19 
	030905010005
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :广播控制模块
2.输出形式 :单输入单输出
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	7 

	20 
	030905017001
	消防广播
[项目特征]
1.名称 :消防广播
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	20 

	21 
	030905017002
	消防电话
[项目特征]
1.名称 :消防电话
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	1 

	22 
	030905014001
	楼层火灾显示器
[项目特征]
1.线制 :总线制
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.标识
	台
	3 

	23 
	030905015001
	火灾报警系统控制主机
[项目特征]
1. 型号 、线制 :总线制
2.安装方式 :落地安装
3.控制点数 :2000点以内
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	1 

	24 
	030905019001
	备用电源及电池主机(
柜)
[项目特征]
1.名称 :消防专用电源
[工作内容]
1.安装
	台
	1 

	25 
	030905016001
	联动控制主机
[项目特征]
1. 型号 、线制 :总线制
2.安装方式 :落地安装
3.控制点数 : 1000点以内
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	1 

	26 
	030905017003
	消防广播及对讲电话主
机 (柜)
[项目特征]
1. 型号 、线制 :总线制
2.安装方式 :落地安装
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	1 

	27 
	030905018001
	图形显示装置
[项目特征]
1. 型号 、规格:CRT显示系统
[工作内容]
1.安装
	台
	1 

	28 
	030405014002
	端子箱
[项目特征]
1.名称 :消防端子箱
2.安装部位 :嵌入式安装
[工作内容]
1.安装
2.端子板安装
3.接线
4.本体接地
	   台
	25 

	29 
	030409016001
	桥架槽盒安装
[项目特征]
1.名称 : 防火桥架
2. 型号 :200*100
3.材质 :钢制槽式防火桥架
[工作内容]
1.安装
2.接地
	   m
	117 

	30 
	030412003002
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZ-RYJS-2 ×1.5mm2
[工作内容]
1.配线
	   m
	369 

	31 
	030412003003
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZ-BYJ-2*2.5
[工作内容]
1.配线
	   m
	120 

	32 
	030412003004
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZ-RYJSP-2*1.5
[工作内容]
1.配线
	   m
	120 

	33 
	030412003005
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZ-RYJS-2*1.5
[工作内容]
1.配线
	   m
	330 

	34 
	030412001002
	配管
[项目特征]
1.名称 : 电线配管
2.材质 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2. 穿引线
3.接地
	m
	268 

	35 
	030412001003
	配管
[项目特征]
1.名称 :金属软管
2.规格:DN20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	m
	55 

	36 
	030911001001
	自动报警系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1 

	37 
	030911006001
	消防广播系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	只
	20 

	38 
	030911007001
	消防通信系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	部
	19 

	39 
	030911010001
	智能应急照明及疏散指示系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1 

	40 
	030911009001
	防火控制装置调试
[工作内容]
1.调试
	部
	1 

	二、消火栓系统工程

	1 
	030901003001
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN100
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油：   :樟丹漆2道 ，  红色调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	136 

	2 
	030901004001
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :三通
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	18 

	3 
	030901004002
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :弯头
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	5 

	4 
	030901003002
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN65
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油 :樟丹漆2道 ，  红色调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	21 

	5 
	030901004003
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :三通
2.规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	8 

	6 
	030901004004
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :弯头
2.规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	13 

	7 
	030901012001
	室内消火栓
[项目特征]
1.安装方式 : 暗装
2. 型号 、规格 :单栓  DN65
3. 附件材质 、规格 : 1800*700*180
[工作内容]
1.箱体及消火栓安装
2.配件安装
3.水压试验
	套
	12 

	8 
	030901012002
	室内消火栓
[项目特征]
1.安装方式 : 暗装
2. 型号 、规格 :单栓  DN65
3. 附件材质 、规格 :800*700*180
[工作内容]
1.箱体及消火栓安装
2.配件安装
3.水压试验
	套
	1 

	9 
	030901017001
	阀门
[项目特征]
1.类型 :法兰闸阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN100 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽连接
[工作内容]
1.安装
	个
	16 

	10 
	030901014001
	消防水泵接合器
[项目特征]
1.安装部位 :地下式
2. 型号 、规格:DN100
[工作内容]
1.安装
2.配件安装
3.充水试验
4.砌支墩
	套
	2 

	11 
	031002001001
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀
2.规格 、压力等级:DN15
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1 

	三、喷淋水灭火系统工程

	1 
	030901001001
	喷淋管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式 :螺纹连接
5. 除锈刷漆 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	74 

	2 
	030901001002
	喷淋管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式 :螺纹连接
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	46 

	3 
	030901001003
	喷淋管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN40
4.连接形式 :螺纹连接
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	34 

	4 
	030901001004
	喷淋管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式 :螺纹连接
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	17 

	5 
	030901003001
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN65
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	6 

	6 
	030901003002
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN80
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	33 

	7 
	030901003003
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN100
4.压力试验及冲洗设
计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	12 

	8 
	030901003004
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN150
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍， 红色黄环调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	25 

	9 
	030901004001
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 : 四通
2.规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	10 
	030901004002
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 : 四通
2.规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	10 

	11 
	030901004003
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 : 四通
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	4 

	12 
	030901004004
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :弯头
2.规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	4 

	13 
	030901004005
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 : 四通
2.规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	8 

	14 
	030904001001
	管道支架
[项目特征]
1.材质 : 型钢
2. 除锈刷油 : 除锈 ，刷樟丹漆2道 ， 灰色调和
漆2道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	400 

	15 
	030901007001
	水流指示器
[项目特征]
1. 型号 、规格:DN150
2.连接形式 :沟槽法兰连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3 

	16 
	030901009001
	减压孔板
[项目特征]
1.材质 、规格:DN150
2.连接形式 :沟槽法兰连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3 

	17 
	030901017001
	阀门
[项目特征]
1.类型 :信号监控阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN150 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽法兰连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3 

	18 
	030901010001
	末端试水装置
[项目特征]
1.规格:DN25
2.组装形式 :末端试水阀组装置
3.水压及放水试验设计要求 :水压试验.放水试验
[工作内容]
1.安装
2.水压及放水试验
	组
	3 

	19 
	030901017002
	阀门
[项目特征]
1.类型 :球阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN50 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽法兰连接
[工作内容]
1.安装
	个
	3 

	20 
	030901017003
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1 

	21 
	030901005001
	水喷淋(雾)喷头
[项目特征]
1.安装部位 :有吊顶
2.材质 、型号 、规格 :68    DN15
3.连接形式 :螺纹连接
4.装饰盘设计要求 :有装饰盘
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验
	个
	158 

	22 
	030901014001
	消防水泵接合器
[项目特征]
1.安装部位 :地下式
2. 型号 、规格:DN150
3. 附件材质 、规格 :铸铁出水口盖
4.充水试验设计要求 :通水能力试验.联动测试
[工作内容]
1.安装
2.配件安装
3.充水试验
4.砌支墩
	套
	2 

	23 
	031002008001
	软接头(软管)
[项目特征]
1.材质 :不锈钢
2.规格:DN15
3.连接形式 :螺纹连接
[工作内容]
1.安装
	个
	158 

	四、室外消防工程

	
	
	室外火灾报警系统
	
	

	1 
	030409003001
	控制电缆
[项目特征]
1.名称 :控制电缆敷设
2. 型号:NH-KVV4*1.5
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	165 

	2 
	030412001001
	配管
[项目特征]
1.名称 :钢管敷设
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN65
4.配置形式 :埋地敷设
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装
置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	330 

	
	
	室外防火门监控系统
	
	

	3 
	030409003002
	控制电缆
[项目特征]
1.名称 :控制电缆敷设
2. 型号:NH-KVV4*1.5
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	165 

	
	
	室外应急照明系统
	
	

	4 
	030409003003
	控制电缆
[项目特征]
1.名称 :控制电缆敷设
2. 型号:NH-KVV4*1.5
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	165 

	
	
	室外消火栓系统工程
	
	

	5 
	031001006001
	塑料管
[项目特征]
1.材质 :钢丝网骨架PE
复合管
2.规格:DN100
3.连接形式 : 电 、热熔
连接
4.压力试验及吹 、洗
设计要求 :水压试验、
水冲洗
5.安装部位 :室外
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	391 

	6 
	030901017001
	阀门
[项目特征]
1.类型 :法兰闸阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN
100 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽法兰
连接
[工作内容]
1.安装
	个
	4 

	
	
	室外喷淋水灭火系统工程
	
	

	7 
	031001006002
	塑料管
[项目特征]
1.材质 :钢丝网骨架PE
复合管
2.规格:DN150
3.连接形式 : 电 、热熔
连接
4.压力试验及吹 、洗
设计要求 :水压试验、
水冲洗
5.安装部位 :室外
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	195 

	8 
	030901017002
	阀门
[项目特征]
1.类型 :法兰闸阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN100 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽法兰连接
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	五、消防水泵房工程

	
	
	水泵房消火栓系统工程
	
	

	1 
	030901003001
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN100
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油：樟丹漆2道 ， 红色调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	11 

	2 
	030901004001
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :三通
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	4 

	3 
	030901004002
	沟槽式管件
[项目特征]
1.类型 :三通
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	4 
	030901017001
	阀门
[项目特征]
1.类型 :法兰闸阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN100 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽连接
[工作内容]
1.安装
	个
	1 

	5 
	030901001001
	喷淋管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式 :螺纹连接
5. 除锈刷漆:刷樟丹漆2遍， 红色黄环调和漆2道
6.压力试验及冲洗设
计要求 :水压试验 、水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	1.5 

	6 
	030901003002
	沟槽式管道
[项目特征]
1.安装部位 :室内
2.材质 :镀锌钢管
3.规格:DN150
4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗
5. 除锈刷油:刷樟丹漆2遍 ，红色黄环调和漆2道
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
	m
	18 

	7 
	030904001001
	管道支架
[项目特征]
1.材质 : 型钢
2. 除锈刷油: 除锈 ，刷樟丹漆2道 ，灰色调和
漆2道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	45 

	8 
	030901017002
	阀门
[项目特征]
1.类型 :法兰闸阀
2.材质 :碳钢阀门
3.规格 、压力等级:DN150 、  1.6MPa
4.连接形式 :沟槽连接
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	
	
	水泵房火灾报警联动系统工程
	
	

	9 
	030905010001
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :输入模块
2.输出形式 :单输入
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	3 

	10 
	030905010002
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :输入输出模块
2.输出形式 :单输入单输出
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	2 

	11 
	030905010003
	消防模块
[项目特征]
1.名称 :控制模块
2.输出形式 : 多输出
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	2 

	12 
	030905017001
	消防电话
[项目特征]
1.名称 :消防电话
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	1 

	13 
	030412003001
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZ-BYJ-2*2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	6 

	14 
	030412003002
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZ-RYJSP-2*1.5
[工作内容]
1.配线
	m
	5 

	15 
	030412003003
	配线
[项目特征]
1.配线形式 :管内穿线
2. 型号:WDZN-KYJY-5*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板 、绝缘子 、槽板）  安装
	m
	65 

	16 
	030412001001
	配管
[项目特征]
1.名称 : 电线配管
2.材质 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2. 穿引线
3.接地
	m
	25 

	17 
	030412001002
	配管
[项目特征]
1.名称 :金属软管
2.规格:DN20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	m
	4 

	六、消防箱箱体装饰装修工程

	1 
	010801001001
	木质门
[项目特征]
1. 门洞口尺寸 : 1800mm×720mm
2. 门类型 :胶合板门
3.开启方式 :单扇外开
4.框 、扇木材材质 :框材白蜡木 、扇材实木拼板
5.面层材料 :免漆板
[工作内容]
1. 门（含框）  安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	15.55 

	2 
	011205001001
	墙 、柱面装饰板
[项目特征]
1.龙骨材料种类 、规格 、  中距 :木质龙骨
2.基层材料种类 、规格 :胶合板
3.面层材料品种 、规格 :免漆板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作 、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	56 

	七、室外土建工程

	
	
	室外土方开挖及回填工程
	
	

	1 
	010101003002
	单独土方回填
[项目特征]
1.材料品种 :3 :7灰土
2.密实度 :夯填  压实系数≥0.93
[工作内容]
1.场内运输
2. 回填
3.压实
	m3
	13.76 

	
	
	垃圾外运
	
	

	
	
	管沟盖板-板拆除及安装
	
	

	2 
	010503014001
	盖板 、井圈
[项目特征]
1.构件名称 :管沟盖板
2.材质 、规格 :钢筋混凝土 、C30
[工作内容]
1.构件就位 、安装
2.井口（沟边）  找补、抹压 、养护
	套
	1 

	3 
	040504001001
	砌筑井
[项目特征]
1.种类 、规格 :检查井
2.垫层 、基础材质及厚度 :混凝土垫层 、  10
0mm厚
3.砌筑材料品种 、规格 、强度等级 :标准砖、240mm×115mm×53mm
4.勾缝 、抹面要求 :
5.砂浆强度等级:M10
6.井筒 、井盖 、井圈材质及规格 : Φ700三防铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.砌筑 、勾缝 、抹面
5.井筒 、井圈 、井盖安装
6.盖板安装
7. 防坠装置安装
8.踏步安装
9. 防水 、止水
10. 防腐
	座
	5 

	
	
	
	
	

	八、其他维修工程

	
	
	暖气 、窗台等改造
	
	

	1 
	011102001001
	石材楼地面
[项目特征]
1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 : 10mm、聚合物水泥砂浆 、M10
2.面层材料品种 、规格 :5cm花岗岩  800*800
3.勾缝材料种类 :密封剂
4.面层处理方式 :打蜡
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗 、打蜡 、结晶
	m2
	33 

	2 
	031001006001
	塑料管
[项目特征]
1.材质:PE管
2.规格:DN32
3.连接形式 : 电 、热熔连接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗
5.安装部位 :室内
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	400 

	3 
	031003006001
	大便器
[项目特征]
1.类型 :坐式大便器
2.材质 : 陶瓷
3.安装方式 : 下排水
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4 

	4 
	010809001001
	窗台板
[项目特征]
1.找平层材质 :水泥砂浆
2.粘结层材质 、厚度 :瓷砖胶
3. 窗台板材质 、规格 :石材窗台板  30cm宽
[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3. 窗台板制作 、安装
	m2
	59.9 

	5 
	031001001001
	镀锌钢管
[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式 :螺纹连接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗
5.安装部位 :室内
6.其他 :拆除原有管道
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	73.8 

	6 
	031001001002
	镀锌钢管
[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式 :螺纹连接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗
5.安装部位 :室内
6.其他 :拆除原有管道
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	29.4 

	7 
	031001001003
	镀锌钢管
[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :螺纹连接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗
5.安装部位 :室内
6.其他 :拆除原有管道
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	368 

	8 
	031002001001
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀
2.规格 、压力等级:DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	241 

	9 
	030904001001
	管道支架
[项目特征]
1.材质 : 型钢
2. 除锈刷油 : 除锈 ，刷樟丹漆2道 ，灰色调和
漆2道
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	388.8 

	10 
	031004002001
	钢制散热器
[项目特征]
1.规格 : 15片
2.托架形式 :板式
3.安装方式 :挂式
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	40 

	11 
	031001006002
	塑料管
[项目特征]
1.材质:PPR管
2.规格:DN25
3.连接形式 : 电 、热熔连接
4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗
5.安装部位 :室内
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	290 

	
	
	软包项目
	
	

	12 
	011205004001
	墙 、柱面软包
[项目特征]
1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木质龙骨
2.基层材料种类 、规格 :胶合板
3.面层材料品种 、规格 : 防火阻燃人造革
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作 、安装
3.基层铺钉
4.填充垫料 、塞口
5.面层安装固定
	m2
	390.7 

	13 
	011105006001
	金属踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度 :20cm
2.面层材料品种 、规
格 :不锈钢
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺贴
3.面层铺设
	m
	347.8 

	
	
	卫生间改造项目
	
	

	14 
	011203003001
	块料墙 、柱面
[项目特征]
1.基层类型 、部位 : 内
墙  12mm厚  1 :3水泥砂浆
2.安装方式 :粘结剂粘贴
3. 防水层厚度 、材料种类 :氯丁胶乳沥青防水胶聚氨酯涂膜
4.面层材料品种 、规格 :墙面瓷砖 、600mm
×300mm
5.缝宽 、勾缝材料种类 :美缝剂
6. 防护材料种类 : 防水型防护剂
7.面层处理方式 :打蜡
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层铺贴 、安装
4.勾缝
5.刷防护材料
6.磨光 、酸洗 、打蜡
	m2
	21 

	
	
	
	
	

	15 
	011102003001
	块料楼地面
[项目特征]
1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 : 10mm
、聚合物水泥砂浆 、M10
2.结合层厚度 、材料种类及强度等级 :水泥砂浆1 :3
3. 防水层厚度 、材料及种类 :氯丁胶乳沥青防水胶聚氨酯涂膜
4.面层材料品种 、规格 : 陶瓷砖 、600mm×6
00mm
5.勾缝材料种类 :美缝剂
6.面层处理方式 :打蜡
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗 、打蜡 、结晶
	m2
	39 

	
	
	
	
	

	16 
	010808001001
	木门窗套
[项目特征]
1.基层材料品种 、规格 :细木工板
2.面层材料品种 、规格 :天然木皮
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作 、安装
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.线条安装
6.刷防护材料
	m2
	8 

	17 
	031003006002
	大便器
[项目特征]
1.类型 :蹲式大便器
2.材质 : 陶瓷
3.安装方式 : 下排水
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	16 

	18 
	011302001001
	平面吊顶天棚
[项目特征]
1. 吊顶形式 :不上人
2.龙骨材料种类 、规格 、  中距:T型铝合金龙骨 、300-600mm（次龙骨）
3.面板材料品种 、规格 :铝扣板 、300mm×3
00mm
[工作内容]
1.清理基层 、  吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	70 

	
	
	窗户
	
	

	
	
	其他
	
	

	19 
	011503004001
	成品带扶手栏杆 、栏板
[项目特征]
1.成品栏杆（板）  种类 、规格 :不锈钢带扶
手栏杆
[工作内容]
1.安装
2.刷防护材料（若有)
	m
	53 

	20 
	030703011001
	挡烟垂壁
[项目特征]
1.名称 :挡烟垂壁
2.形式 : 电动活动式
[工作内容]
1.安装
	m2
	4.2 

	21 
	010807002001
	金属防火窗
[项目特征]
1. 窗类型 :金属排烟窗
2.开启方式 :手动开启
3.框 、扇材质及规格 :断桥铝合金窗
4.玻璃品种 、厚度 : 防火玻璃
[工作内容]
1. 窗（含框）  安装
2.玻璃安装
3.五金配件安装
4.嵌缝打胶
	m2
	4.5 

	22 
	030402012001
	成套配电箱
[项目特征]
1.名称 :三楼电梯配电柜
2.安装方式 :落地式
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	1 

	23
	
	暖气罩（木质）
	㎡
	136

	24
	
	墙柱面龙骨及饰面拆除（含垃圾外运）
	㎡
	391

	25
	
	卫生间地台拆除（含垃圾外运）
	㎡
	13.4

	26
	
	踢脚线拆除（含垃圾外运）
	㎡
	70

	27
	
	拆除墙裙（含垃圾外运）
	㎡
	461

	28
	
	金属纱窗安装
	套
	98

	九、建筑工程（大门）

	
	
	土方工程
	
	

	1
	010101001001
	基底钎探
[项目特征]
1.钻探
2.回填孔
[工作内容]
1.钻探、回填
2.材料及机具的运输
	m2
	188.09

	2
	010103001001
	3:7灰土回填�
[项目特征]
1.施工部位：基底换填1m
2.土质要求:3:7灰土
3.密实度要求:压实系数不小于0.97
4.夯填(碾压):分层夯实
[工作内容]
1.灰土拌制、装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	218.49

	
	
	砌 筑 工 程
	
	

	3
	010301001001
	砖基础
[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖
2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
3.砂浆类型：预拌砂浆
4.设计要求：当用于-0.1m以下的砌体围护�
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输
	m3
	27.03

	4
	010304001001
	承重多孔砖墙
[项目特征]�
1.砖品种、强度等级:MU10 KP1型承重多孔砖(材料容重≤14.3KN/m3)
2.墙体厚度:240
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
4.砂浆要求:预拌砂浆 
5.设计要求：当用于-0.1m以上的砌体围护
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输
4.勾缝
	m3
	31.73

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	5
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3.96

	6
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.88

	7
	010402001001
	矩形柱�
[项目特征]
1.柱截面尺寸:1.8m以上
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	10.21

	8
	010402001002
	构造柱�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	5.64

	9
	010403002001
	矩形梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.82

	10
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	7.11

	11
	010403005001
	过梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.77

	12
	010404001001
	栏板
[项目特征]
1.墙厚度：100mm以内
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.63

	13
	010404001002
	异形栏板�
[项目特征]
1.混凝土强度等级：C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.88

	14
	010405003001
	平板�
[项目特征]
1.板厚度:100mm及以外
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	11.78

	15
	010407001001
	混凝土地台�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商品素砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.45

	16
	010407002001
	花岗石板面层坡道�
[项目特征]
做法序号1~3清单单列
4.80厚C20混凝土
5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
6.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计)
7.工程做法:详见23J909 坡11 花
	m2
	17.88

	
	
	岗岩板面层坡道
8.砂浆类型:预拌砂浆
9.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	
	

	17
	010407002002
	薄板石材面台阶�
[项目特征]
做法序号1~3清单单列
4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100，压实系数>93%
6.工程做法:详见23J909 台14
7.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	23.95

	18
	010407002003
	水泥砂浆散水
[项目特征]
1.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光
2.界面剂1道
3.80厚C20混凝土
4.150厚3:7灰土夯实，宽出面层100
5.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%
6.工程做法:详见23J909 散3
7.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	17.15

	19
	010407002004
	场地内人行道
[项目特征]
做法序号1~2清单单列
	m2
	25.43

	
	
	3.150厚3:7灰土垫层
4.工程做法:详见23J909 路27
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
	
	

	20
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢筋（Ⅰ级）Φ10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.15

	21
	010416001002
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢筋（Ⅲ级）10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	1.861

	22
	010416001003
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢筋（Ⅲ级）10以外
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	2.691

	23
	010416001004
	砌体内加固筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢筋（Ⅰ级）Φ10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.165

	
	
	金属结构工程
	
	

	24
	010606008001
	屋面检修爬梯�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B Φ20钢筋
2.钢梯形式:爬式
3.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一道，油漆两道。油漆品种、颜色由设计人定
4.工程做法:参见陕09J08/108
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷油漆
	t
	0.052

	
	
	屋面及防水工程
	
	

	25
	010702001001
	屋面卷材防水�
[项目特征]
1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔∅14双向@150,设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m
2.隔离层为20厚1：3水泥砂浆
3.卷材防水层【清单单列】
4.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
5.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%
6.保温隔热层【清单单列】
7.钢筋混凝土屋板
8.砂浆类型:预拌砂浆
9.混凝土拌和料要求:商砼
10.其余详见图集23J909/P5-19屋A3
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
	m2
	84.45

	26
	010702001002
	屋面卷材防水�
[项目特征]
1.防水层做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料，3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，3道防水层叠合使用
2.清单量已含上翻量
3.做法详见图集23J909/5-14 表A/FI-1
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
	m2
	95.94

	27
	010702001003
	屋面泛水�
[项目特征]
1.防水层做法：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
2.做法详见图集陕09J02/14 图B
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
	m2
	22.98

	28
	010703003001
	楼地面防水
[项目特征]
1.部位：有防水做法的楼地面
2.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道
3.四周翻起高度详见设计说明
4.清单量含上翻量
5.做法详见图集23J909/3-5 FI-2
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
	m2
	4.64

	29
	010703003002
	卫生间墙面防水
[项目特征]
1.2厚聚合物水泥防水涂料1道
3.做法详见设计说明
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
	m2
	19.08

	30
	010703003003
	外墙面防水
[项目特征]
1.2厚聚合物水泥防水涂料1道
3.做法详见设计说明
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
	m2
	297.66

	31
	010702004001
	屋面排水管�
[项目特征]
1.排水管品种、规格:De110mmPVC雨水管颜色同外墙
2.做法详见设计说明
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝
	m
	6.6

	32
	010703004001
	变形缝�
[项目特征]
1.变形缝部位:外墙
2.做法详见图集陕09J15 1/27
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
3.止水带安装
4.刷防护材料
	m
	9.8

	33
	AB001
	屋面水落口�
[项目特征]
1.做法详见陕陕09J02/19页
[工作内容]
1.制作、安装
	套
	2

	34
	AB004
	水簸箕�
[项目特征]
1.做法详见陕09J02 P23 E节点 C20细石混凝土水簸箕
[工作内容]
1.制作、安装
	套
	2

	
	
	防腐、隔热、保温工程
	
	

	35
	010803001001
	保温隔热屋面�
[项目特征]
1.保温隔热部位:屋面
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，燃烧性能B2级
[工作内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
	m2
	84.45

	36
	010803003001
	保温隔热墙�
[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉板，燃烧性能A级
3.5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网
[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料
	m2
	247.55

	
	
	楼地面工程
	
	

	37
	020102002001
	铺地砖楼地面
部位：隔离室、保健观察室、门卫室、休息室
[项目特征]
1.800*800浅灰色防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝
2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土垫层
5.压实填土，压实系数不小于90%
6.工程做法:详见23J909 地D21
7.砂浆类型:预拌砂浆
8.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
	m2
	41.27

	38
	020102002002
	地砖楼地面(有防水)
部位：卫生间
[项目特征]
1.300*600浅灰色防滑地砖面层，DTG砂擦缝
2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉
3.防水隔离层：2遍1.5厚聚合物水泥防水涂料【清单单列】
4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角
5.界面剂1道
6.80厚C20混凝土垫层
7.压实填土，压实系数不小于90%
8.工程做法:详见23J909 地D23
9.砂浆类型:预拌砂浆
10.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
	m2
	2.91

	39
	020105003001
	地砖踢脚
[项目特征]
1.部位：隔离室、保健观察室、门卫室、休息室
2.8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝
3.5厚DTA砂浆粘贴
4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道，界面剂1道
5.踢脚线高度：150mm
6.砂浆类型:预拌砂浆
7.做法参图集23J909 踢4B
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输
	m2
	7.06

	40
	020108001001
	薄板石材面台阶�
[项目特征]
1.部位：建筑物出入口
2.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条
3.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水)，界面剂1道
4.工程做法:详见23J909 台14
5.砂浆类型:预拌砂浆
6.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

	m2
	23.95

	
	
	3.贴嵌防滑条
4.材料运输
	
	

	41
	020108001002
	石材坡道�
[项目特征]
1.部位：坡道
2.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝
3.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面(洒适量清水)，界面剂1道
4.工程做法:详见23J909 坡11
5.砂浆类型:预拌砂浆
6.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.贴嵌防滑条
4.材料运输
	m2
	17.88

	42
	020108001003
	场地内人行道�
[项目特征]
1.部位：入园通道
2.1.30厚毛面花岗岩石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝
3.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层
4.工程做法:详见23J909 路27
5.砂浆类型:预拌砂浆
6.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.贴嵌防滑条
4.材料运输
	m2
	25.43

	43
	020107001001
	无障碍坡道扶手栏杆�
[项目特征]
1.栏杆高度:900mm
2.扶手材料种类、规格:∅40不锈钢管2道
3.栏杆材料种类、规格:立管为∅18，间隔≤175~200mm
4.工程做法:详见图集陕09J09 2/76
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m
	8.4

	
	
	墙、柱面工程
	
	

	44
	020201001001
	墙面一般抹灰  
[项目特征]
1.工程部位:隔离室、保健观察室、门卫室、休息室
2.墙体类型:承重多孔砖墙
3.白色无机涂料
4.3厚耐水腻子分遍找平
5.8厚DPM5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平，界面剂1道
6.砂浆类型:预拌砂浆
7.做法参图集23J909/内4C
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	145.48

	45
	020204003001
	块料墙面�
[项目特征]
1.工程部位:卫生间
2.墙体类型:承重多孔砖墙
3.300*600白色墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝
4.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，界面剂1道
5.防水层【清单单列】
5.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平
6.砂浆类型:预拌砂浆
7.做法参图集23J909/内7C
[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	19.08

	46
	020201001003
	墙面一般抹灰  
[项目特征]
1.工程部位:外墙及女儿墙
2.10厚1:3水泥砂浆找平层
3.钢丝网
4.10厚1:2.5防水砂浆防水层
5.2.0厚聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型)，表面拉毛处理【清单单列】
6.保温层【清单单列】
7.砂浆类型:预拌砂浆
8.做法参图纸设计说明
[工作内容]
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	297.66

	
	
	天棚工程
	
	

	47
	020301001001
	天棚抹灰�
[项目特征]
1.工程部位: 大门入园通道顶棚、隔离室、保健观察室、门卫室、休息室
2.现浇(或预制)钢筋混凝土板
3.2~3厚面层耐水腻子刮平
4.刷(喷)白色无机涂料
6.砂浆类型:预拌砂浆
7.做法参图集23J909/棚3
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
	m2
	72.89

	48
	020302001001
	铝合金方板吊顶�
[项目特征]
1.工程部位:卫生间
2.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)
3.∅6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定2与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距<600(750)
5.铝合金方板600x600(575x575)与专用龙骨固定
6.做法参图集23J909/棚88
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.面层铺贴
	m2
	2.83

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	49
	020507001001
	刷喷涂料�
[项目特征]
1.工程部位：外墙、女儿墙
2.满刮P型腻子两道，刷外墙真石漆涂料一底两面(颜色材质详立面图纸)刮涂耐水腻子，干燥后打磨
3.做法参图纸设计
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	297.66

	
	
	门窗工程
	
	

	50
	020401003001
	实木装饰门�
[项目特征]
1.门类型：木门
2.设计编号:M0824
3.洞口尺寸（宽×高）:800*2400mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	樘
	1

	51
	020401003002
	实木装饰门�
[项目特征]
1.门类型：木门
2.设计编号:M1024
3.洞口尺寸（宽×高）:1000*2400mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	樘
	1

	52
	020402001001
	金属平开门�
[项目特征]
1.门类型：铝合金门
2.框材质：断桥铝合金
3.玻璃品种、厚度：low-e双层中空玻璃5+9A+5
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	m2
	4.8

	53
	020402001002
	金属平开门�
[项目特征]
1.门类型：组合铝合金门窗
2.框材质：断桥铝合金
3.玻璃品种、厚度：low-e双层中空玻璃5+9A+5
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	m2
	14.04

	54
	020406002001
	金属平开窗
[项目特征]
1.框材质：断桥铝合金
2.玻璃品种、厚度：low-e双层中空玻璃5+9A+5
3.五金材料、品种、规格：成品五金配件
[工作内容]
1.运输、安装
	m2
	12.96

	55
	
	机械挖土方及土方回填
	项
	1

	56
	
	轻钢玻璃雨棚
	㎡
	4.1

	57
	
	门头发光字
	个
	7

	58
	
	成品铁艺大门（4.2m*2.7m）
	樘
	1

	59
	
	电动伸缩门(5.8m*1.5m)
	樘
	1

	十、采暖工程

	1
	030801001001
	镀锌钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN32
5.连接形式:螺纹链接
6.套管形式、材质、规格:钢套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚B1级橡塑保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	25

	2
	030801001003
	镀锌钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹链接
6.套管形式、材质、规格:钢套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚B1级橡塑保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压及泄漏试验
	m
	26

	3
	030801001005
	镀锌钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:热镀锌钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:螺纹链接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用25mm厚B1级橡塑保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压及泄漏试验
	m
	58

	4
	030803003001
	热力入口装置�
[项目特征]
1.类型:热力入口装置
2.规格:DN32
3.参数:详见图纸采暖入口装置材料明细表
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	5
	030803003008
	热力入口装置�
[项目特征]
1.类型:热力入口装置
2.规格:DN25
3.参数:详见图纸采暖入口装置材料明细表
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	6
	030803005001
	手动放气阀
[项目特征]
1.类型:手动放气阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	5

	7
	030803005002
	组合式活接头
[项目特征]
1.类型:组合式活接头
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	5

	8
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	10

	9
	030803001016
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:温控阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	5

	10
	030805006001
	钢制柱式散热器�
[项目特征]
1.名称:钢制柱式散热器
2.片数:15片
3.型号、规格:RBGPTZ33007-2.5/1.2
[工作内容]
1.安装
	组
	4

	11
	030805006002
	钢制柱式散热器�
[项目特征]
1.名称:钢制柱式散热器
2.片数:10片
3.型号、规格:RBGPTZ33007-2.5/1.2
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	12
	030803005003
	自动排气阀
[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	13
	030803001017
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	10

	14
	030803001018
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:静态平衡阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	5

	十一、电气设备安装工程

	
	
	强电工程
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱ALMF
2.规格:400*500*150
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	2
	030213002001
	吸顶灯�
[项目特征]
1.名称、型号:吸顶灯�
2.规格:35W
3.安装方式及高度:吸顶
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
3.油漆
	套
	3

	3
	030213002002
	防水防尘灯�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘灯��
2.规格:35W
3.安装方式及高度:吸顶
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
3.油漆
	套
	1

	4
	030213002003
	单管LED灯
[项目特征]
1.名称、型号:单管LED灯��
2.规格:1*28W
3.安装方式及高度:吸顶
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
3.油漆
	套
	5

	5
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单极二联开关
2.型号:250V10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	4

	6
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单极单联开关
2.型号:250V10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	2

	7
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相五孔插座
2.型号:250V10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	10

	8
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:防水五孔带开关卫生间插座
2.型号:250V16A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	9
	030204031006
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相三孔带开关空调插座
2.型号:250V16A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	4

	10
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	141

	11
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-4.0
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	226

	12
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-6.0
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	43

	13
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJY-4*10
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	12

	14
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:JDG20
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	119

	15
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:JDG25
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	14

	16
	030212001006
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:RC50
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	10

	17
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.接地母线材质、规格:40*4热镀锌扁钢
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	
	
	强电设备
	
	

	
	
	弱电部分
	
	

	18
	031103015001
	接线箱�
[项目特征]
1.名称:弱电箱
2.规格:450*350*120
3.安装方式:距地0.3m
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	19
	031103027001
	双口光纤信息插座�
[项目特征]
1.规格:网络插座
2.型号:
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	20
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:SC15
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	9

	21
	030212001003
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:SC25
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	7

	22
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:SC32
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
4.防腐油漆
5.接地
	m
	22

	23
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:穿管
2.导线型号、材质、规格:CAT6e
[工作内容]
1.配线
	m
	25

	十二、给排水工程

	
	
	给水部分
	
	

	1
	030801008001
	衬塑钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压及泄漏试验
	m
	37

	2
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PP-R  S4
4.规格:DN40
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	2

	3
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PP-R  S4
4.规格:DN25
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	2

	4
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜芯
3.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	5
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:止回阀
2.材质:铜芯
3.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	6
	030803010001
	水表�
[项目特征]
1.材质:金属
2.型号、规格:DN50
1.安装
	组
	1

	7
	030803005001
	自动排气阀�
[项目特征]
1.类型:自动排气阀（含截止阀）
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	排水部分
	
	

	8
	030804003001
	洗脸盆
	组
	1

	9
	030804012001
	大便器
	套
	1

	10
	030804017001
	地漏
	个
	1

	11
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:HDPE双壁波纹管
4.规格:DN200
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.水压及泄漏试验
	m
	60

	12
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PVC-U-100
4.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.水压及泄漏试验
	m
	7

	13
	030801005006
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PVC-U-50
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.水压及泄漏试验
	m
	1

	
	
	雨水部分
	
	

	14
	030801005007
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PVC-U-100
4.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.水压及泄漏试验
	m
	7

	15
	
	污水井
混凝土预制砖砖砌检查井
φ700参见12S522-20
	座
	1

	16
	
	雨水斗（DN100）
	m
	6.6

	17
	
	水簸箕
	套
	2

	18
	
	手提灭火器:MF/ABC3�
	套
	6

	十三、通风空调工程

	1
	030901002001
	通风机�
[项目特征]
1.名称:换气扇
2.规格:P-250
3.质量:15kg
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2
	030902001001
	碳钢通风管道制作安装�
[项目特征]
1.材质:热镀锌钢板
2.形状:圆形
3.周长或直径:周长640mm
4.板材厚度:0.5
5.接口形式:咬口
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.风管检查孔制作
	m2
	0.5

	3
	CB001
	不锈钢外气口φ160
	个
	1

	十四、建筑工程（室外工程）

	
	
	围墙
	
	

	1
	010103001002
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:3：7灰土
2.密实度要求:达到设计要求
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	9.6

	2
	010302001001
	实心砖墙�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体
2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
3.20厚防潮层
4.采用预拌砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌筑
3.材料运输
	m3
	13.31

	3
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼�
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	5.03

	4
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.垫层厚度：100
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土拌和料要求：商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.44

	5
	010402001001
	矩形柱�
[项目特征]
1.柱截面尺寸:1.8m以外
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	6.38

	6
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3.7

	7
	010407001001
	压顶�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.48

	8
	010416001002
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢筋（Ⅰ级）Φ10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.041

	9
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400 10以外
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	1.593

	10
	020201001001
	墙面一般抹灰�
[项目特征]
1.聚合物水泥砂浆一道
2.5厚专用1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
3.素水泥一道(内掺水重5%的建筑胶)
4.12厚1:2 5水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	116.4

	11
	020507001001
	外墙真石漆�
[项目特征]
1.工程部位:外墙
2.满刮P型腻子两道,刷外墙真石漆一底两面
3.做法详见图纸设计说明
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	116.4

	12
	010606009001
	钢栏杆�
[项目特征]
	t
	1.47

	
	
	1.1.横管：50*50*3厚不锈钢方管2道，面饰氟碳漆；30*30*2厚不锈钢方管3道，面饰氟碳漆
2.竖管：50*50*3厚不锈钢方管2道，面饰深灰色氟碳漆；30*30*2厚不锈钢方管间隔130mm一道，面饰氟碳漆
3.其他详见图纸设计
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷油漆
	
	

	13
	AB001
	拉槽20 *10深内嵌20宽*1.5厚深灰色不锈钢条
	m
	130.2

	
	
	铺装及绿化
	
	

	14
	050102010001
	铺种草皮�
[项目特征]
1.苗木种类:冷季型草坪卷
2.栽植方式:满铺
3.养护期:1年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护
	m2
	134.84

	15
	050201001001
	园路�
[项目特征]
1.路面规格、宽度、材料种类:混凝土砖
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护
	m2
	375.6

	16
	
	机械挖土方及土方回填
	项
	1

	十六、建筑拆除工程
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	拆除原有木质栈道
	m
	420

	2
	
	拆除原有水池
	㎡
	240



