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	1
	
	一、采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师机
	1. 处理器：国产C86架构，主频≥2.7Ghz,≥8核8线程
2.内存：≥16GB DDR4 (可扩容，可支持双通道)
3.硬盘：≥512G SSD
4.显示输出：HDMI*1+VGA*1
5.音频：前置3.5mm二合一接口、后置HD音频输出和麦克风输入
6.网络接口：千兆以太网端口，RJ-45接口
7.USB端口：原厂≥10个USB接口，前置USB 3.0端口x2，前置USB 3.1GEN1端口x2，后置USB 3.0端口x2，后置USB 2.0端口x4
8.键鼠：原厂同品牌USB键鼠套装
9.内置电源：≥180W
10.操作系统:预装国产正版操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等通过安全测评操作系统均可）
★11.为了软、硬件产品兼容性，学生机、教师机、云桌面终端系统须为同一品牌。
	1
	台

	2
	教师机显示器
	显示屏≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080,16:9
	1
	台

	3
	学生机（核心产品）
	1.处理器：国产X86架构，兆芯KX-U6780A 主频≥2.7Ghz,8核64位CPU、二级缓存≥8MB，通过国家安全测评
2.内存：≥8GB DDR4 (可扩容，可支持双通道)
3.硬盘：≥256G 固态硬盘
4.显卡：集成显卡
5.音频：前置HD音频输出和麦克风输入
6.网络接口：千兆以太网端口，RJ-45接口
7.USB端口：正面：耳机 x1；≥USB 2.0 x2
背面：≥USB 3.0 x2；≥USB 2.0 x2；≥RJ-45千兆网口 x1
8.电源电源适配器：DC_IN 12V
★9.外形尺寸：≤1.6L；注(主机终端盒子悬挂于显示器背面)
10.操作系统:预装国产UOS或KOS操作系统。
	52
	台

	4
	学生机显示器
	显示器≥23.8寸，分辨率≥1920x1080,16:9
	52
	台

	5
	键鼠
	USB有线键盘、鼠标。
	53
	套

	6
	耳机
	头戴封闭式立体声耳机，动圈式工作方式，直线型导线。
	53
	套

	7
	云桌面终端系统
	1.支持同一个版本兼容兆芯、海光、龙芯、飞腾、麒麟、Intel、AMD等硬件平台和UOS、Kylin、方德和Windows多种类型操作系统，无需通过多个版本安装支持，减少安装维护工作量。
2.支持同一界面可分别独立设置UOS、Kylin、方德等系统每次开机还原、手动还原、每天还原、每周还原、每月还原、定时还原及不还原等多种数据还原方式，无需进入系统即可完成设置，同时也可在系统下对所有终端批量设置还原参数，也可对单台还原参数独立设置，满足各种教学场景需要。
3.支持BIOS底层和UOS、Kylin、方德系统下两种方式对管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换。
4.支持多系统启动功能，提供UOS、Kylin和方德多系统同时安装启动，每个操作系统都可以设置自己私有的IP和电脑名称，每个系统的数据相互隔离，用户可以自由的切换到需要使用的系统，同时每个系统的启动界面可根据需要选择是否隐藏，防止用户误操作破坏系统环境。
★5.支持智慧对拷功能，可将教师机数据同步到所有学生端，对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式，根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传、数据加密传输功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情；同时支持对终端进行智慧排序、IP分配、参数对拷等功能。
★6.支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线，既可以满足新出厂电脑只有UEFI PXE连线的方式，也可以满足老机器只有Legacy PXE连线的方式，用户可根据部署电脑的实际需要，自由选择连线方式，同时可根据部署需要，选择同步所有资料、仅同步第一个系统分区、仅同步机房管理系统等不同类型的部署方式。
7.支持分区管理功能，BIOS底层对硬盘进行分区新建、删除、编辑等操作，无需借助第三方分区工具，根据需要自由划分硬盘分区；分区类型包括系统分区／数据分区，系统分区可设置是否隐藏，数据分区可设置所属系统。
8.支持系统对拷功能，将已安装的系统克隆出相同的系统，如用户需要多个相同系统无需逐个安装，只需要将现有系统通过系统对拷即可，节省系统部署时间。
9.支持虚拟系统功能，每个真实的系统最多可建立50个虚拟系统，虚拟系统的数据和真实系统相互隔离，解决硬盘容量小，无法安装多个操作系统的困扰。
	53
	点位

	8
	教学软件
	★1.支持教师端在线超时保护机制，超时设置包括从不、30分钟、1小时、3小时、6小时等不同时长，当教师端登录后长时间未进行任何操作时，程序会根据设置的时长进行计算，时长到达后自动退出教师端，返回到登录界面。
2. 支持频道设置，局域网内多个教师端时相互不影响彼此授课，教师端和学生端处于同一频道时可进行连线和教学管控；当教师机频道改变时以弹框形式提示用户。
3.支持广播教学功能，可将教师机画面以全屏广播或窗口广播的方式同步到学生机桌面，可设置广播过程中锁定学生端、将教师机主窗口最小化、学生端以窗口模式显示等个性化选项。
4.支持电子白板功能，可将教师机画面以全屏或窗口的方式同步到学生机桌面，白板可选择矩形、椭圆、箭头、直线、画笔、等工具且各工具都支持选择不同颜色进行标注，支持插入图片、文字、数字等内容，同时有标注错误的内容可使用橡皮擦或马赛克工具进行抹除，方便教师对授课内容进行举例讲解。
3. 支持网络影院功能，可进行全屏或窗口广播，支持mp4、avi、wmv等多种不同格式视频文件播放，实现多媒体高清教学，确保广播效果。
6.支持收取作业功能，学生提交的作业可收取到默认目录或收取到自定义目录，收取成功后以弹窗形式告知老师作业收取成功，点击查看作业可直接跳转至收取目录下；支持自定义设置收取作业的默认目录。支持开启自动收取作业，开启后学生提交作业后无需老师手动点击收取作业，学生提交作业后将自动收取到指定目录；支持按班级模型收取作业，根据当前班级模型将作业分班级收取并存放在指定目录下。（提供功能截图等有效佐证材料。）
7.支持文件分发功能，教师端可对单个、多个或全部学生端批量下发不同类型的文件，下发时可选择覆盖已存在的文件、仅传输、传输并用关联程序打开、传输并打开目标文件夹、传输并安装程序（软件分发）等不同操作，支持自定义设置接收端收取文件的目标路径。
★8.支持电子点名功能，学生需输入姓名、班级、学号信息，教师可查看当前学生总数、已签到数、未签到数，并可查看已签到学生的计算机名、学生名、班级、学号、出勤状态、IP地址等信息，可对已签名学生信息进行清除，同时支持将点名信息导出。
★9.支持在线考试功能，提供试卷编辑、下发试卷、开始考试、试卷查看、发送答案、试卷导出、停止考试等功能，试卷编辑可添加选择题、判断题、填空题、问答题等多种不同题型，提供平均分配、自定义分配、批量分配等多种分数设置方式，可根据考试内容自定义设置考试时长，学生提交试卷后自动计算考试得分，满足线上无纸化考试需求。
10.支持打开网页功能，教师端选择一台或者多台在线学生端，输入想要打开的网址信息即可打开指定网页，同时支持记录历史网页信息方便二次使用，也可将网页记录清除。
11.支持学生演示功能，将任意某个学生的屏幕广播给教师和其他学生端，全屏广播和窗口广播两种方式可供选择，现多媒体高清教学示范演示，当某个学生的操作比较规范典型时，教师可以利用此功能让其为其他学生进行示范。
★12.支持屏幕录制功能，可将提前录制的教学画面，录制时可设置全局录制或区域录制、标清录制或高清录制、系统声音或麦克风声音、以及mp4、avi、flv、wmv等不同的文件存储格式和存储路径。
13.支持运行程序功能，输入正确的学生端应用程序安装路径，可批量打开学生端画图、记事本、计算器等任意应用程序，同时提供灵活的命令编辑器功能，用户可根据需要自定义添加、删除程序。
14.支持设备锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，提供锁定键鼠、锁定屏幕、锁定USB、黑屏肃静、禁用网络，同时Windows系统下支持禁用扬声器、锁定光驱等操作。
15.支持程序限制功能，可将任意应用程序添加至名单中，同时支持通过搜索查询应用程序，仅勾选即可添加至限制名单中；启用后学生端将无法使用此应用程序。
16.支持资产管理功能，学生端硬件资产实时查看，包括BIOS、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、网卡、键盘、鼠标等硬件信息，当资产发生变化时，教师端主界面显示学生端图标发生变化，满足对终端资产进行监控和管理的需求，确保资产安全。
17.支持程序隐藏功能，教师可自主设置任意应用程序添加至名单中，仅勾选即可添加至隐藏名单中，同时支持通过搜索查询应用程序，启用后学生端将不显示此应用程序。
18.支持智慧对拷功能，教师端批量远程启动学生端进行对拷，同时可指派特定的终端作为发送端，支持根据需求自主选择分区进行对拷（系统分区／数据分区），保证发送端和接收端数据完全同步，快速完成对拷操作，无需手动逐台启动。　
★19.支持参数设置功能，教师可自主设置学生端各个分区的还原策略（包括不还原、每次开机、定时、手动恢复）、纯净模式（包括隐藏启动界面、隐藏系统信息、隐藏功能按钮、隐藏进度条）、启动设置（包括默认启动操作系统以及进入系统延时时间）、学生端软件启动密码等信息进行批量设置，无需在终端逐台操作，快速完成桌面环境配置。
20.支持模式切换功能，教师端对学生端批量进行一键模式切换，包括管理员模式、还原模式、考试模式。
21.支持屏幕截图功能，教师可以在上课过程中随机对学生端当前桌面进行截图，查看学生当前桌面使用情况，点击屏幕截图即可完成截图并保存，支持设置屏幕截图默认保存路径，同时可查看、删除历史屏幕截图，查看任意截图时可显示当前图片所属机器的IP地址、用户名等信息。
22.支持系统锁定功能，教师电脑在课间休息时间或临时不使用时可通过系统锁定功能将教师机屏幕进行锁定，避免他人误操作或泄露重要信息，系统锁定后只有输入正确密码才可打开。
★23.支持上课／下课功能，为了规范课堂教学秩序，且方便教师对设备锁定内容一键操作，可提前将学生机的锁定屏幕、锁定键鼠、锁定USB、锁定网络、黑屏苏静等内容根据所需设置为锁定状态，点击上课则一键禁用以上设置的选项内容，进入上课模式确保教学秩序，无需再逐一设置，下课时一键解锁，清空所有预设，学生端恢复到上课前状态。
24.支持系统切换功能，当学生端有多个操作系统时，可通过此功能批量切换所有学生端进入指定系统，无需逐台操作。
25.支持关机／重启／唤醒功能，教师机也批量对学生机进行关机、重启、唤醒，无需逐台操作。
26.支持分组讨论功能，可选择固定分组讨论，组内学生进行相关讨论，教师机可看到当前分组内学生，同时支持切换分组。
27.支持座位排序功能，开启拖拽后可通过拖拽方式将学生端拖拽到任意位置，方便教师根据座位位置进行其它操作。
28.支持日志功能，操作日志记录教师端操作信息，包括学生端登录离线、发送消息、举手、提交作业，教师端广播、设备锁定等内容。
29.支持班级模型功能，根据当前选中终端的数量、位置新建班级模型或保存到当前班级，可将已保存的班级模型直接加载到当前列表，加载时还原此班级模型的终端数量及各个终端的位置，支持删除已有的班级模型。
★30.支持一键抢答功能，抢答界面统计当前在线学生总数、已抢答数、未抢答数，抢答列表可查看学生姓名、IP地址、抢答排序、状态等信息，支持设置抢答倒计时，多个学生抢答时教师可设置允许发言，支持清除当前抢答排序。
★31.支持随机抽答功能，开始抽答后界面会随机显示当前所有学生端的计算机名和IP地址，点击停止抽答，将抽中最后一次显示的学生端，被选中的学生端屏幕全屏显示请回答问题。
32.支持共享文件功能，开启共享后教师端和学生端都可以进行上传和下载，文件列表中显示当前所有文件的名称、类型、大小，教师端可以删除列表中的文件，学生端只能上传和下载。
33.支持弹幕功能，开启弹幕后教师端才能发表弹幕内容，发表的弹幕内容以红色字体滚动显示在学生端屏幕的随机位置。
34.支持工具栏功能，开启工具栏后显示在教师端屏幕上方，可设置工具栏悬浮显示或常驻显示，工具栏中显示的功能可自主设置，最多添加8个功能。
35.支持首次部署功能，用于接收端是裸系统第一次进行部署的情况下，包括启动pxe、停止pxe、重启、关机等操作，启动pxe后重启接收端下载底层相关文件，下载完成后连线成功即可进行部署。
36.支持提交作业功能，学生端通过点击“+”添加文件，输入姓名和学号，点击提交按钮，即可完成把作业发送给教师端。
37.支持举手功能，学生点击举手功能，在教师端可以看到学生端缩略图中举手的图标。方便教师对举手的学生进行教学或问题解答。
★38.支持共享文件功能，教师端启用共享后教师端和学生端都可以通过此功能进行上传和下载，文件列表中显示当前所有文件的名称、类型、大小，教师端可以删除列表中的文件，学生端只能上传和下载，不能删除。
	53
	点位

	9
	智慧安全保护系统
	★1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、漏电监测接口≥6路、RS485接口≥6路、RS232串口≥1路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路五孔插座；
2、具有电涌保护功能，支持网络和电源系统防雷击防浪涌；
★3、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50μs-8/20μs)≥10kV/5kA；
★4、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：电压保护水平Up≤1.6kV，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA；
5、内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：告警信息、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话；
6、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；
7、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；
8、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单；
9、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警；
10、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；
11、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RS232串口和RJ45网口两种方式远程控制；
12、电源输入AC220V，额定电流≥32A，额定功率≥7000W；
	1
	套

	10
	48口交换机
	1.支持固化千兆电口≥48个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备；
2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps
3.支持 MAC地址容量≥8K；
	1
	台

	11
	16口交换机
	1、支持固化千兆电口≥16个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps；
2、支持生成树 STP / RSTP ； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
3、支持静态链路聚合
	1
	台

	12
	稳压器
	稳压电源三相交流稳压器
1.输入电压：230-430V
2.输出电压：380V±3%
3.相数：三相
4.频率：50～60Hz
5.调整时间:＜0.5秒（输入电压变化10%时）
6.额定输出电流：40A
7.环境温度：-5℃～40℃
8.温升：＜60℃
9.相对湿度：低于90%
10.波形失真：无附加失真
11.效率：≥90%
12.耐压：符合部颁标准
	1
	台

	13
	学生桌
	1、桌子尺寸：1200m*600mm*750m(可根据实际情况定制)。
2、材料：桌面板材采用优质中密度板，厚度≥25m；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥0.6mm，桌子档板为优质钢板冲压成形。
设计特点：
1、 桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真。
2、 钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。
3、 脚垫采用塑料静音防滑胶垫，让学生使用更加舒适安全。
4、 产品采用标准化设计，结构简单。不仅降低运输费用，也提高了到货安装的效率。
	26
	张

	14
	学生方凳
	钢木结构，凳面为实木颗粒双贴面板，四边pvc封边，颜色同桌面。凳架为25mm*25mm方管焊接，便面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。
	52
	个

	15
	教师桌
	1、桌子尺寸：1400m*600mm*750m(可根据实际情况定制)。
2、材料：桌面板材采用优质中密度板，厚度≥25m；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板为优质钢板冲压成型。
设计特点：
1、 桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真。
2、 钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。
3、 脚垫采用塑料静音防滑胶垫。
4、 产品采用标准化设计，结构简单。不仅降低运输费用，也提高了到货安装的效率。
	1
	张

	16
	教师转椅
	背靠：PP玻纤背筐过BIFMA拉背测试102KG
扶手：PP玻纤连体固定扶手
坐垫：42密度中软高弹切割海绵
底盘：2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）
气杆：80黑色拉深5CM气杆
椅脚：Ø320黑色PP脚过1000KG静压测试
椅轮：50MM黑色尼龙轮
	1
	把

	17
	服务器机柜
	标准服务器机柜，规格：≥1200*600*1000，带≥8孔位PDU电源接线板一个
	1
	台

	18
	防静电地板
	尺寸：600×600×35（mm）,全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥，表面为HPL（三聚氰胺）面层，四周黑色导电PVC封边，燃烧性能：不燃≥A1n级，机械性能：中心载荷≥1960N，（挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm）极限载荷≥5880N，均布载荷=9720N/m2（挠度≤2mm），配件：支架：全钢材质，镀锌防锈，上托板68×68×3mm，下托板82×82×2mm，管径28mm，高度100-300mm可调节。横梁：596×21×32mm,壁厚1.0mm。
	71.68
	㎡

	19
	线材辅材
	超六类非屏蔽网线、4#铜线、插座、插板、RJ-45头、线槽、线标、线套、螺丝、AMP水晶头等辅材，均要求用知名品牌优质材料。
	1
	项

	20
	系统集成及技术支持
	1.负责整个项目清单中包含的软硬件设备的安装、调试，并完成教室51个点位综合布线工程，全部系统正常运行所需要的配套施工工作；
2．施工依照国家相关标准及法律法规、综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，方便维护；
	1
	项


[bookmark: _GoBack]注：采购清单中带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应且满足参数需求，提供相应的证明材料并加盖公章（证明材料包括但不限于由国家认可或具备法定资质的检测机构出具的检测报告、官网截图、白皮书、产品说明书、产品彩页、软件功能截图等材料并加盖公章）。
 



