工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	一、土建工程

	2
	回填方
	1.填方部位:基坑
2.材料品种:3：7灰土
	m3
	216.29

	3
	填料桩地基
	1.桩形式:灰土挤密桩
2.桩长:8.5m
3.桩径:400mm
4.空桩长度:0.5m
5.填充材料种类及配比:消石灰与土的体积比为3:7
	m
	2907

	4
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:采用 MU15非黏土实心砖
2.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑
	m3
	47.03

	5
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10
2.墙体厚度:370
3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5
	m3
	47.62

	6
	多孔砖墙（防火）
	1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10
2.墙体厚度:370mm
3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5
	m3
	10.98

	7
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5
	m3
	11.92

	8
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土
	m3
	8.71

	9
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.19

	10
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.截面形式:矩形
	m3
	3.98

	11
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.板形式:有梁板
	m3
	37

	12
	实心楼板
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.板形式:平板
	m3
	8.82

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.76

	14
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.64

	15
	高条带
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.88

	16
	散水 参陕09J01 散4
	1. 50mm厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300mm
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	52.6

	17
	坡道 参陕09J01 坡4
	1. 50mm厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面
2. 素水泥浆一道（内掺粘胶）
3. 150mm厚C15混凝土
4. 300mm厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	51.84

	18
	过梁
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.02

	19
	垫层模板
	
	m2
	18.84

	20
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	20.48

	21
	柱面模板
	1.模板形式:复合模板
2.柱截面形式:矩形柱
3.高度:3.6m以内
	m2
	51.47

	22
	有梁板模板
	1.模板形式:复合模板
2.高度:3.6m以内
	m2
	317.71

	23
	平板模板
	1.模板形式:复合模板
2.高度:3.6m以内
	m2
	73.52

	24
	构造柱模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	16.28

	25
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	59.79

	26
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.017

	27
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10mm
	t
	3.989

	28
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18mm
	t
	2.666

	29
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25mm
	t
	1.441

	30
	木质门带套
	1.门洞口尺寸:1000mm*2700mm
2.门名称:M1027mm
3.门套材质、规格:实木复合门
	m2
	2.7

	31
	防盗门
	1.门洞口尺寸:1000mm*2700mm
2.门名称:M1027mm
	m2
	2.7

	32
	防盗门
	1.门洞口尺寸:1800mm*2700mm
2.门名称:M1827mm
	m2
	9.72

	33
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1500mm*1800mm
2.窗名称:C1518mm
3.框、扇材质及规格:75系列单框双玻断桥铝合金窗（带纱）6mm+12Ar+6mm中空玻璃
	m2
	2.7

	34
	金属(塑钢、断桥)窗（乙级防火窗）
	1.窗洞口尺寸:1800mm*1500mm
2.窗名称:FC1815mm
	m2
	2.7

	35
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm
2.窗名称:C1818mm
3.框、扇材质及规格:75系列单框双玻断桥铝合金窗（带纱）6mm+12Ar+6mm中空玻璃
	m2
	35.64

	36
	瓦屋面
	1.树脂瓦屋面（带钢支架）
	m2
	365.84

	37
	屋面卷材防水 参陕09J01 屋Ⅱ1
	1、20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
2、3.0mm厚SBS防水卷材两道
3、25mm厚1：3水泥砂浆找平层
	m2
	348

	38
	保温隔热屋面  参陕09J01 屋Ⅱ1
	1、120mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温层（燃烧性能为A级）
2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30mm（或结构找坡）
3、钢筋混凝土屋面板
	m2
	348

	39
	保温隔热墙面
	60mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温层(燃烧性能为A级)
	m2
	238.91

	40
	保温隔热楼地面
	周边地面采用20mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温板，导热系数为:0.025W/(M.K)
	m2
	141.81

	41
	块料楼地面 参陕09J01 地29 （部位：卫生间、厨房地面）
	1、铺8～10mm厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5mm厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150mm高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20mm厚，坡向地漏，一次抹平
6、60mm厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	279.2

	42
	块料踢脚线 参陕09J01  踢19 H=150
	1、6～10mm厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5mm厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8mm厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	74.88

	43
	墙、柱面一般抹灰 参陕09J01  内32（部位：其余墙面）
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	193.36

	44
	墙、柱面一般抹灰 参陕09J01  外涂3
	1.真石漆
	m2
	239.56

	45
	块料墙、柱面 参陕09J01  内112 （部位：厨房墙面）
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5mm厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4mm厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计）
2、9mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	91.96

	46
	天棚抹灰 参陕09J01  棚12（部位：其余顶棚）
	1、喷（刷、辊）面浆饰面
2、3mm厚1:2.5水泥砂浆找平
3、5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	261.5

	47
	平面吊顶天棚 参陕09J01  棚70 （部位：厨房顶棚）
	1、铝合金方板600×600mm（575×575mm）与配套专用龙骨固定 
2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600mm（750）
3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200mm（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 
4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200mm（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定
5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200mm（1500）
	m2
	54.29

	48
	挖基坑土方
	
	m3
	1064.51

	
	余土弃置
	5km
	m³
	287.75

	49
	回填基坑方
	
	m3
	776.76

	50
	二、给排水工程

	51
	塑料管
	1.材质:PVC-U实壁排水管
2.规格:De110mm
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:排水
	m
	8

	52
	塑料管
	1.材质:PVC-U加厚实壁管
2.规格:DN300mm
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室外
5.介质:排水
	m
	54

	53
	地漏
	
1.型号:De110mm
	个
	1

	54
	塑料管
	1.材质:PP-R给水管
2.规格:DN32mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	69.4

	55
	塑料管
	1.材质:PP-R给水管
2.规格:DN25mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	6.12

	56
	塑料管
	1.材质:PP-R给水管
2.规格:DN20mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	6.31

	57
	塑料管
	1.材质:PP-R给水管
2.规格:DN20mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:热水
	m
	12

	58
	水表
	1.规格:DN32mm
	个
	2

	59
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32mm
	个
	3

	60
	阀门
	1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32mm
	个
	2

	61
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20mm
	个
	1

	62
	阀门
	
1.类型:自动排气阀（带阀门）
2.规格、压力等级:DN15mm
	个
	1

	63
	洗涤盆
	
1.类型:洗菜盆
	组
	2

	64
	水龙头
	1.安装
	个
	4

	65
	燃气热水器
	
1.类型:16L即热燃气热水器
	台
	1

	66
	三、采暖工程

	67
	钢管
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN32mm
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍
	m
	5

	68
	钢管
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN25mm
5.连接形式:螺纹连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍
	m
	30.3

	69
	燃气采暖炉
	
1.型号:燃气壁挂炉 28KW
	台
	1

	70
	采暖工程系统调试
	1.系统调试
	系统
	1

	71
	地暖工程
 
	地暖按室内地暖净面积，（含分集水器 阀门 保护层(铝箔)绝热保温层 防潮层 干硬性水泥砂浆 钢丝网，混凝土垫层）
	m2
	260

	72
	四、通风工程

	73
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板
2.形状:圆形
3.周长或直径:360mm以内
4.板材厚度:0.5mm
5.风管附件、支架设计要求:型钢
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两遍调和漆两遍，风管采用50mm厚的玻璃棉进行隔热+铝箔保温
	m2
	0.34

	74
	通风机
	通风机�
1.形式:厨房(事故排风)PF-1 SZF-E-2.5(防爆) 风量:1404m3/h,转速:2900r/min 风压:262Pa,功率:0.25Kw,噪声:72dB
	台
	1

	75
	风口、散流器
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
[项目特征]
1.类型:防雨百叶风口 350*350mm
	个
	1

	76
	风阀
	碳钢调节阀制作安装�
[项目特征]
1.类型:70℃防火阀
2.规格:350*350mm
	个
	1

	77
	事故风机手动开启装置
	手动开启装置
	套
	2

	78
	通风空调工程检测、调试
	
	系统
	1

	79
	五、电气工程

	80
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25mm
4.配置形式:暗配
	m
	104.9

	81
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC15mm
4.配置形式:暗配
	m
	27.9

	82
	光缆
	
1.名称:一芯单模光纤
	m
	104.9

	83
	双绞线缆
	
1.名称:UTP6
	m
	27.9

	84
	前端机柜
	1.名称:弱电箱（含8口千兆交换机带光口 LIU SWITCH等）
	台
	1

	85
	弱电插座
	1.名称:信息插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2

	86
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC100mm
4.配置形式:暗配
	m
	5.5

	87
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50mm
4.配置形式:暗配
	m
	5.21

	88
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32mm
4.配置形式:暗配
	m
	117.55

	89
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20mm
4.配置形式:暗配
	m
	191.64

	90
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC15mm
4.配置形式:暗配
	m
	209.05

	91
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20mm
4.配置形式:暗配
	m
	53.5

	92
	电力电缆
	
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4X95+1X50
3.电缆头
	m
	8.5

	93
	电力电缆
	
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4X25+1X16
3.电缆头
	m
	12.14

	94
	电力电缆
	
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5X6
3.电缆头
	m
	39.4

	95
	电力电缆
	
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-5x4
3.电缆头
	m
	90.53

	96
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-5X2.5
3.电缆头
	m
	15.34

	97
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZ-BYJ4
	m
	697.61

	98
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ4
	m
	18.7

	99
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZ-BYJ2.5
	m
	325.21

	100
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-BYJ2.5
	m
	24.42

	101
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-RYSP-2X2.5
	m
	152.2

	102
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:LED暗藏平板灯600X600mm
	套
	20

	103
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯(持续型)
	套
	2

	104
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:自带蓄电池多信息复合标志灯(双面)(持续型)
	套
	2

	105
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:自带蓄电池方向标志灯(向左或向右)(持续型)
	套
	6

	106
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:自带蓄电池消防应急照明灯具
	套
	6

	107
	接线盒
	小电器�
[项目特征]
1.名称:接线盒
	个
	36

	108
	小电器
	[项目特征]
1.名称:单联安全型暗装开关
	个
	1

	109
	小电器
	[项目特征]
1.名称:双联安全型暗装开关
	个
	1

	110
	小电器
	[项目特征]
1.名称:三联安全型暗装开关
	个
	2

	111
	小电器
	[项目特征]
1.名称:单联安全型暗装插座(二.三孔)
	个
	8

	112
	小电器
	[项目特征]
1.名称:单联安全型二、三孔防水插座(带防溅盒)
	个
	15

	113
	小电器
	[项目特征]
1.名称:三相四线暗装插座(带防溅盒)
	个
	2

	114
	真空断路器
	[项目特征]
1.型号:成品断路器箱25A/3PN 30mA
	台
	3

	115
	区域报警控制器
	[项目特征]
1.名称:可燃气体报警控制器(锅炉房防爆型)
	台
	1

	116
	接线盒
	小电器�
[项目特征]
1.名称:开关盒
[工作内容]
1.安装
	个
	31

	117
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱 ALM
2.规格:600x800x160mm
	台
	1

	118
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱 CF
2.规格:600X800X200mm
	台
	1

	119
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:配电箱 PF
2.规格:400X400X120mm
	台
	1

	120
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:A型应急照明集中电源
	台
	1

	121
	避雷网
	[项目特征]
1.名称:避雷带Φ12镀锌圆钢121.4m，Φ10镀锌圆钢10.5m，引下线36.6m
	m
	1

	122
	接地母线
	[项目特征]
1.名称:利用基础钢筋网焊接连通作为接地连接线 75.14m,40X4接地扁钢57.69m,25X4接地扁钢7.3m，LEB 1个，测试卡子6个
	m
	1
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