[bookmark: _GoBack]采购需求
本项目所属行业为建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）
一、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容：本项目主要内容包含室内消火栓系统、室内排烟系统、以及火灾自动报警系统以及应急照明系统的消防设计、门窗局部拆改、吊顶局部拆改、墙体及墙面局部拆改等。室外部分包含水电管网、检查井、路面拆除恢复等。以及学苑宾馆电气改造等各专业内容。具体以竞争性磋商文件、工程量清单及图纸等资料范围内全部工作内容为准。
（二）工程地点：中共陕西省委党校（陕西行政学院）小寨校区（陕西省西安市雁塔区小寨西路119号）
（三）计划工期：自进场之日起35个日历日内竣工。
（四）缺陷责任期：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
（五）质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》中最低保修期的规定。
（六）质量要求：合格。
二、工程量清单和编制依据
（一）编制依据：
1.工程量依据中创设计咨询集团有限公司设计的中共陕西省委党校（陕西行政学院）小寨校区消防整体提升改造项目(二期)各专业施工图及答疑回复编制；
2.《关于批准发布《绿色生态小区建设评价标准》等7项陕西省工程建设标准的通告》陕建标发〔2025〕2号，《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T5126-2025）、《市政工程工程量计算标准》（DB 61/T5128-2025）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（DB 61/T5129-2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（DB 61/T5130-2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（DB 61/T5131-2025）；
3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4.工程特点及常规施工方案，现行施工规范；
5.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；
6.图纸问题答疑回复、火灾自动报警系统设备清单。
（二）编制说明：
1.本项目工程量清单所提供的工程项目特征仅简略表述了主要项目特征、用料及做法，工程量清单计价应与竞争性磋商文件、合同条款、施工图纸、答疑回复、相关图集及技术规范等文件结合起来进行组价；
2.本工程采用一般计税:组成税前工程造价的分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费均不包含进项税税额；
3.本工程砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用商品混凝土；
4.电子版使用广联达云计价软件GCCP7.0（版本：7.5000.23.3）。（三）暂列金额：
1.暂列金额：本工程暂列金额共计158000.00元（不含增值税），列入单位工程其他项目费暂列金额中。
（四）有关问题说明：
1、本工程回填土利用施工现场开挖产生的原状土方进行回填，场内合理调配使用；土方回填完成后所产生的多余弃土装车、运输，外运至政府指定弃土点，相关费用包含在综合单价内。
2、清单中须注明所投主材材料的品牌。
三、施工要求
1.在施工期间，供应商必须注意施工现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。
2.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。
3.施工过程中，严格遵守采购人各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。
4.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。
5.工程实行包工包料。
6.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。
7.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件，所有提供的材料均需使用环保产品，对人体健康无危害，由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。
8.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。
9.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。
10.选用的主材、设备及辅材均须采用质量合格且性能满足本项目使用要求的产品，须清晰列明对应品牌、规格、型号、产地；主要设备与材料应先行报送样品，经采购人认质确认后方可批量订货施工，严禁使用未检验、检验不合格的物资。供应商需同步及时向采购人提供产品合格证与材料检验单据，完成相关核验手续并经各方认可后方可开展后续施工；若违规使用不合格或未审验设备材料，将追责相关责任人，并由供应商全额承担由此产生的全部经济损失。
11.供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。
四、主要材料与设备
1.主要材料
（1）配管：规格①JDG20
（2）配线：规格①WDZ-BYJ-4②WDZ-BYJ-6
（3）电力电缆：规格①NH-YJLV-3X150+2X70②NH-YJLV-5X16③NH-YJLV-3X25+2X16
（4）钢丝网骨架塑料复合给水管：规格①DN100②DN150
（5）焊接钢管：规格①SC20②SC50③SC65④SC120
2.主要设备
（1）成套配电箱-KF 客房配电箱
规格:400×250×150mm；
（2）泵-室外消火栓泵
规格:XBD6.0/30-GJ-LSD，参数:Q=30L/s,H=60m N=30kw/台
（3）火灾报警系统控制主机-火灾报警控制器/消防联动控制器
技术规格:满足新国标，黑色外壳，立柜（含机柜），6回路，每回路250点；含控制器系统电源和一套6路多线操作盘，不含蓄电池，需配接2节DC12V/24Ah密封铅酸电池；产品尺寸：L 550mm × W460mm × H 1760mm；
（4）消防广播及对讲电话主机(柜)-消防电话主机
规格:黑色外壳，输出：电话总线DC24V，显示：液晶+指示灯，传输距离：1.5km，监视电流＜1mA；通话电流＜25mA，话音频率范围：300～3400Hz；产品尺寸：483mm x 155mm x88mm；
（5）图形显示装置-消防控制室图形显示装置
规格:黑色外壳，DC24V供电，嵌入式，已含键盘、鼠标；
五、商务要求（如合同价款及结算方式等）
款项结算：首期预付款：合同签订设备进场后10个工作日内支付签约合同价的（扣除暂列金额、安全文明施工措施费）40%，项目竣工验收合格且审计完成后10个工作日内，按结算审计金额支付余款。
②特殊条款
工程结算中，为了约束承包方夸大地上报项目送审金额而给发包人带来不必要的损失，工程审计的审减率应控制在5%以内，如超出5%审减率时，将按发包人与审计单位签订合同规定，超额部分的基础审计费和审减审计费由承包人向审计单位另行支付。（注：审减率=(送审额-审定额)/送审额x100%）。
六、人员要求
供应商须另配置一名机电工程二级及以上专业注册建造师作为机电负责人。
七、施工方案要求
（一）确保工程质量技术组织措施：
1.专项质量方案与控制点管控
2.全过程质量闭环管控
3.岗位质量责任制管理
4.质量通病防治、样板引路及成品保护
（二）确保安全生产技术组织措施：
1.安全生产措施费专户管理，建立安全投入使用核查流程，明确安全员对安全费用落实情况的核查职责，严禁挤占、挪用安全生产措施费；
2.劳动防护用品采购、定期发放、使用管理；
3.交叉施工、用电安全措施；
4.应急救援组织机构、预案及物资配置；
5.建立现场安全设施定期检修制度。
（三）确保文明施工技术组织措施：
1.施工现场围挡封闭管理；
2.场内道路及作业区域硬化处理；
3.室内外材料堆放、垃圾日清管理；
4.施工区域标识标牌管理；
5.施工现场文明管理制度健全。
（四）确保环境保护组织措施
1.出场车辆冲洗保洁；
2.施工扬尘、施工噪声管控措施；
3.现场保洁、垃圾清运处置制度；
4.污水排放管控；
5.危险废弃物（废油漆桶、废旧线缆、装修危废等）分类收集处置处理处置方案；
（五）资源配置计划
1.劳动力配置计划
2.施工机械设备配置计划
3.主要材料供应计划
（六）施工进度计划及保证措施
1.施工进度计划编制
2.关键节点控制计划
3.工期保障组织及技术措施
4.工期风险预判及纠偏补救措施
（七）售后服务
1.售后人员及管理制度
2.设备故障及工程缺陷处置机制
3.质保期维修范围界定
