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第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2026-096JC

项目名称：小纪汗派出所改造工程项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额：3260712.57元

采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	小纪汗派出所改造工程项目
	详见磋商文件
	3260712.57
	否
	90天


 二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

 供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，仅提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）。

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
    （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

(9) 供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。

(10) 拟派驻项目经理需具备建筑工程专业二级以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程。

备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按磋商文件给定的格式填写。

2. 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除，大型企业不可参与。

三、获取招标文件

时间：2026年9月16日2026年9月21日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月15日10时30分00秒（北京时间）

地点：榆林不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-8187144
2、本项目通过腾讯会议进行一对一磋商。磋商结束后，供应商使用CA锁在电子交易平台，等候并自行进行最终报价，不另行通知。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：榆林市公安局榆阳分局

地址：榆林市高新区榆溪大道116号

联系方式：13319126399

2.采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

联系方式：0912-3515078
3、项目联系方式

项目联系人：潘老师    

电话：0912-3515078
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：榆林市公安局榆阳分局

（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：榆林市公安局榆阳分局      联系电话：13319126399

代理机构：市交易中心办公室      

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室      

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com
9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科        联系电话：0912-3595892
（三）落实政府采购政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	5
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	6
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	7
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	8
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.1%
	24小时
	王  真15009226862

	9
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	10
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	11
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	12
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
（六）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　供应商须知
第三章　评审办法及标准
第四章　磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，市采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）磋商文件的解释权归市采购中心。

四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。 

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口,电话：0912-8187144
（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
   （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

(9)供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。

(10)拟派驻项目经理需具备建筑工程专业二级以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。
1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
3、磋商响应文件的澄清
（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。
（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、磋商过程
磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求通过腾讯会议进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，未在规定时间内提交报价，按照无效文件处理。（最后报价相同时，可进行多次报价）

磋商结束后，供应商使用CA锁在电子交易平台，等候并自行进行最终报价，不另行通知。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。
6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效投标情形
（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
十、成交
（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，市采购中心将发布成交公告。
（三）市采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。


综合比较与评价

评审要素及分值一览表
	评标因素
	评审内容
	分值

	投标报价

（40分）
	价格评分满分为40分，以实质性满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×40
	

	施工部署及进度计划（18分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的施工方案，内容包含：①编制说明；②施工部署；③施工方案；④施工工艺；⑤工程重难点及解决措施；⑥分部分项工程施工方法；⑦施工质量通病防治措施；⑧施工进度表；⑨确保工期的技术组织措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分18分）

①编制说明：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

②施工部署：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

③施工方案：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

④施工工艺：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑤工程重难点及解决措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑥分部分项工程施工方法：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑦施工质量通病防治措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑧施工进度表：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

⑨确保工期的技术组织措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分。
	18分

	质量保证措施（8分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的质量保证措施，内容包含：①质量目标管理体系；②施工质量的检验制度；③确保质量的技术组织措施；④施工质量控制措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分8分）

①质量目标管理体系：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

②施工质量的检验制度：每完全满足一个评审标准计1分，满2分；

③确保质量的技术组织措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

④施工质量控制措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分。
	8分

	文明施工措施（2分）
	一、评审内容

供应商编制完善的文明施工措施，内容包含：①文明施工管理制度②文明施工检查措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分2分）

①文明施工管理制度：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分；

②文明施工检查措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分。
	2分

	资源配置计划（3分）
	一、评审内容

针对本项目编制完善的资源配置计划，内容包含：①劳动力安排计划；②施工机械设备配备计划。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、落实性：结合项目具体情况，责任明确、要求具体；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分3分）

①劳动力安排计划：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分；

②施工机械设备配备计划：每完全满足一个评审标准计0.5分，满分1.5分。
	3分

	管理措施

（8分）
	一、评审内容

针对本项目编制主要管理措施，内容包含：①成品保护措施；②季节性施工措施；③消防保卫措施；④环境保护措施。

评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分8分）

①成品保护措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

②季节性施工措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

③消防保卫措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分；

④环境保护措施：每完全满足一个评审标准计1分，满分2分。
	8分

	应急措施

（3分）
	一、评审内容

供应商编制详细可靠的紧急情况应急措施，内容包含①自然灾害应急措施：遇到极端天气、火灾、防汛、地震等突发事件的应急措施②安全事故应急措施：高空坠落伤害应急措施、触电应急措施、人员伤亡应急措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分3分）

①自然灾害应急措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②安全事故应急措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。
	3分

	拟投入本项目团队（6分）
	根据拟投入本项目的其他项目管理人员（包括但不限于：技术负责人、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员等），每提供一项计1分，最高计6分；需提供证明材料（身份证、岗位证等）
	6分

	类似项目业绩(6分)
	投标人提供2023年1月以来类似案例，提供一份计2分，最高得6分。

有效业绩还须满足以下条件：提供合同或结算发票等相关证明文件。
	6分

	验收保修方案（6分）
	一、评审内容

结合本项目的实际，供应商应依据国家相关规定提出工程验收保修方案，内容包含：①验收方案②维修措施③保修责任及保修承诺④响应时间。

二、评审标准

1、完整性：内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、落实性：切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案；

3、针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分6分）

①验收方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②维修措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

③保修责任及保修承诺：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

④响应时间：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。
	6分


注：  1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

    2、评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。
第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为榆林市公安局榆阳分局小纪汗派出所改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

本项目拟对榆林市公安局榆阳分局小纪汗派出所（原昌汗界森林派出所）二层办公用房及一层附属用房室内功能改造、室外场地硬化，围墙、大门、消防蓄水池改造，变压器更换，充电桩安装，地沟疏通等，工程预算总价3260712.57元，含暂列金 95000元 。具体内容详见以下工程量清单：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	
	A. 1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010103002001
	垃圾外运
	1.拆除建筑垃圾
	m3
	47.81

	
	A. 17
	拆除工程
	
	
	

	2
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体材质 :标砖 2.厚度:370mm
	m3
	7.85

	3
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体材质 :标砖 2.厚度:370mm
	m3
	2.62

	4
	011702002001
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称 :预制钢筋砼屋面板
	m3
	5.05

	5
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位 :外墙面旧涂料及抹灰层 铲除
	m2
	240.76

	6
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型 :地砖及粘接层拆除
	m2
	158.6

	7
	011705002001
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类 :  瓷砖墙面及粘接层
	m2
	109.25

	8
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型 :轻钢龙骨铝扣板
	m2
	72.81

	9
	011707001001
	屋面面层 、保温层拆除
	1.面层种类 、厚度 :原有屋面防水及   保护层拆除
	m2
	170.51

	10
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 : 墙面 、天棚
	m2
	269

	11
	011710001001
	木门拆除
	1. 门窗尺寸:900mm *2100mm
	樘
	2

	12
	011710001002
	木门拆除
	1. 门窗尺寸:1000m m*2800mm
	樘
	2

	13
	011710001003
	木门拆除
	1. 门窗尺寸:900mm *2400mm
	樘
	2

	14
	011710002001
	窗拆除
	1. 门窗尺寸:1500m m*1500mm
	樘
	2

	15
	011710002002
	窗拆除
	1. 门窗尺寸:1500m m*1800mm
	樘
	5

	16
	011710002003
	窗拆除
	1. 门窗尺寸:2000m m*1800mm
	樘
	2

	17
	011710002004
	卷帘门拆除
	1. 门窗尺寸:2700m m*2800mm
	樘
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	18
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:1700mm  *1650mm*370mm厚
	个
	1

	19
	011715001002
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:1200mm  *2650mm*370mm厚
	个
	1

	20
	011715001003
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:750mm* 1800mm*370mm厚
	个
	1

	21
	011715001004
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:900mm* 1800mm*370mm厚
	个
	1

	22
	011715001005
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:1200mm  *2800mm*370mm厚
	个
	1

	
	
	新建工程
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	23
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种 、规格 、 强度等级:KPI承重 多孔砖封堵洞口
2.墙体厚度:370mm
	m3
	5.52

	24
	010401003002
	多孔砖墙
	1.砖品种 、规格 、 强度等级:KPI承重 多孔砖

2.部位 :摄影室
3.墙体厚度:120mm
	m3
	1.58

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工 程
	
	
	

	25
	010502023001
	加固拖梁
	1.混凝土强度等级 :C30细石混凝土
2.钢支撑Q235
	m3
	1.01

	26
	010502025001
	散水
	1.60厚C15混凝土  面层撒1： 1水泥砂 子压光
2. 150厚3： 7灰土  垫层 ， 宽出面层30 0

3.素土夯实向外坡 4%
	m2
	9.6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	27
	010502027001
	坡道
	1.20厚花岗石板铺 面 ，正 、背面及四 周边满涂防污剂 ， 灌水泥浆擦缝
2.素水泥面（洒适 量清水）
3.30厚1 ：  3干硬 性水泥砂浆粘结层  4.素水泥浆一道(  内掺建筑胶）
5. 100（150） 厚C 15混凝土
6.300厚3 ： 7灰土 垫层分两层夯实
7.素土夯实（坡度 按工程设计）
	m2
	7.2

	28
	010502028001
	台阶
	1.20厚花岗石板铺 面 ，正 、背面及四 周边满涂防污剂 ， 稀水泥浆擦缝2.
撒素水泥面(洒适 量清水）
3.30厚1:3干硬性 水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道( 内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土  （厚度不包括踏步 三角部分） 台阶面 外坡1%
6.300厚3:7灰土垫 层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	7.2

	29
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式 :直形 模板
	m2
	10.28

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	30
	010801001001
	木质门
	1. 门洞口尺寸:900 mm*2400mm
2. 门类型 :成品套 装门
	m2
	6.48

	31
	010802001001
	门连窗
	1. 门洞口尺寸:150 0*2800
2. 门类型:MLC152 8  ，肯德基门
	m2
	3.66
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	32
	010802001002
	门连窗
	1. 门洞口尺寸:270 0*2800
2. 门类型:MLC272 8  ，肯德基门
	m2
	11.72

	33
	010802001003
	肯德基门
	1. 门洞口尺寸:100 0mm*2800mm
	m2
	5.6

	34
	010802001004
	肯德基门
	1. 门洞口尺寸:120 0mm*2800mm
	m2
	6.72

	35
	010802004001
	钢质防火门
	1. 门洞口尺寸:900 mm*2400mm
2. 防火等级 : 乙级
	m2
	2. 16

	36
	010807001001
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:120 0mm*1800mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	2. 16

	37
	010807001002
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:130 0mm*1200mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	1.56

	38
	010807001003
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:150 0mm*1800mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	2.7

	39
	010807001004
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:170 0mm*1800mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	3.06

	40
	010807001005
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:200 0mm*1800mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	3.6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	41
	010807002001
	金属防火窗
	1. 窗洞口尺寸:150 0mm*1800mm
2. 防火等级 : 乙级
	m2
	2.7

	42
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、 规格 :成品木门窗  套
	m2
	22.57

	43
	010809001001
	窗台板
	1.做法 :参陕09j04 -2  页次128  做法3 2. 窗台板材质 、规  格 :35mm厚大理石   窗台板
	m2
	3.24

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	44
	010901008001
	整体屋面
	1 、30mm厚水泥砂 浆保护层,坡向排 水管, 间距1.5-2m 设置8mm宽双向分 格缝, 聚氨酯密封 膏,
2 、100厚B1级挤塑 聚苯保温板 ;
3 、防水单列
4 、30厚M20水泥砂 浆找平层 ;
5 、1:6水泥砂焦渣 找坡2%,最薄处30m m厚 ;
6 、现浇钢筋混凝 土屋面板
	m2
	221.42

	45
	010901011001
	轻钢玻璃雨棚
	1.骨架材料种类及 型号 :钢制玻璃雨   棚

2.做法:07J501- 1 2页
3.包含预埋件安装
	m2
	9

	46
	010902001001
	屋面卷材防水
	1 、4+3厚SBS防水  卷材(聚酯胎I型) ; 防水上翻女儿墙30 0mm,压入3cm深,5  cm宽凹槽内,并且   采用钢钉固定
2 、一道2.0厚合成 高分子防水涂料
	m2
	247.22

	
	A. 10
	保温 、隔热 、防腐工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	47
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热材料品 种 、规格 、性能:8 0mm厚岩棉
2.增强网及抗裂防 水砂浆种类 :抹第   一道抹面抗裂砂浆 3厚, 中间压入第一 道耐碱玻纤网格布
	m2
	277. 19

	
	A. 11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	48
	011102003001
	块料地面
	1 、铺800*800地砖 地面 ，干水泥擦缝  2 、5厚1:2.5水泥   砂浆粘结层（内掺  建筑胶）
3 、20厚1： 3干硬  性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶）
4 、水泥浆一道( 内掺建筑胶）
	m2
	116.38

	49
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:12c m

2.面层材料品种、 规格 :地砖踢脚线
	m
	111.4

	
	A. 12
	墙 、柱面装饰与隔断、 幕墙工程
	
	
	

	50
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 :洞口封堵
2.各层厚度 、材料  种类及强度等级:2 0mm厚1:2.5水泥砂 浆
	m2
	23.41

	51
	011201001002
	外墙面一般抹灰
	1.各层厚度 、材料 种类及强度等级:1 5mm厚1:3水泥砂浆 找平层
	m2
	277. 19

	52
	011201005001
	线条抹灰
	1.线条部位 、宽度 :开门 、窗洞口
2.找平层厚度 、砂 浆种类及强度等级 :20mm厚1:2.5水   泥砂浆
	m
	34.9
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	53
	011203003001
	块料墙面
	1 、 白水泥擦缝(  或1:1彩色水泥细 砂浆勾缝）
2 、6～12厚仿石砖 （或彩釉砖）（粘 贴前先将面砖用水 浸湿）

3 、8厚1:2建筑胶  水泥砂浆（或专用 胶）粘贴层
4 、素水泥砂浆打  底压实抹平（专用 粘贴 ，要求平整）
	m2
	109.25

	
	A. 13
	天棚工程
	
	
	

	54
	011302001001
	平面吊顶天棚（厨房）
	1.300*600铝合金 方板与配套专用龙 骨固定
2.与铝合金方板配 套的专用下层副龙 骨联结, 间距不大   于600
3.与安装型式配套 的专用上层主龙骨 , 间距不大于120,  用吊件与钢筋吊杆 联结后找平
4. 10钢筋吊环用膨 胀螺栓打入楼板底 ,双向中距不大于1 200
5. 1.5厚聚合物水 泥防水砂浆
6. 10厚1:3水泥砂 浆找平
	m2
	17.01
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	55
	011302001002
	平面吊顶天棚（餐厅）
	1.600*600铝合金 方板与配套专用龙 骨固定
2.与铝合金方板配 套的专用下层副龙 骨联结, 间距不大   于600
3.与安装型式配套 的专用上层主龙骨 , 间距不大于120,  用吊件与钢筋吊杆 联结后找平
4. 10钢筋吊环用膨 胀螺栓打入楼板底 ,双向中距不大于1 200
5. 1.5厚聚合物水 泥防水砂浆
6. 10厚1:3水泥砂 浆找平
	m2
	35.78

	
	A. 14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	56
	011403001001
	抹灰面油漆（新建楼板 )
	1 、乳胶漆顶棚乳  液涂料饰面两道( 每道间隔2h）
2 、封底漆一道(   干燥后再做面涂） 3 、3厚1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找
平

4 、5厚1:0.5:3水 泥石灰膏砂浆打底 扫毛或划出纹道
5 、素水泥浆一道  甩毛（内掺建筑胶 )
	m2
	42

	57
	011403001002
	抹灰面油漆（原楼板天 棚）
	1 、乳胶漆顶棚乳  液涂料饰面两道( 每道间隔2h）
2 、封底漆一道(   干燥后再做面涂）
	m2
	72

	58
	011403001003
	抹灰面油漆（内墙）
	1 、乳胶漆顶棚乳  液涂料饰面两道( 每道间隔2h）
2 、封底漆一道(   干燥后再做面涂）
	m2
	227
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	59
	011404001001
	水包砂外墙
	1 、滚涂水包砂专 用中涂1遍

2 、喷涂水包砂主 材

3 、喷涂水性罩面 清漆1遍
4 、喷涂或滚涂防 水涂料二道
5 、涂刷弹性底涂   6 、2遍柔性耐水腻 子
	m2
	277. 19

	60
	011504001001
	暖气罩
	1.做法 : 陕09J04- 1  P60
2.材质 :木饰面
	m2
	12.47

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 附属用房改造-房屋建筑与装饰工程  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程   第 1 页  共 1 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


分部分项工程项目清单
工程名称： 附属用房改造-加固工程     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程     第 1 页 共 1 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A. 1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :三类 土

2.开挖深度:1.7m
	m3
	52.35

	2
	010102009001
	回填方
	1.填方部位 :碎石 垫层
	m3
	13.96

	3
	010102009002
	回填方
	1.填方部位 :肥槽 2.材料品种 :素土
	m3
	32.78

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	4
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种 、规格 、 强度等级:KPI承重 多孔砖

2.墙体厚度:370mm
	m3
	9. 16

	5
	010401003002
	多孔砖墙
	1.砖品种 、规格 、 强度等级:KPI承重 多孔砖

2.墙体厚度:240mm
	m3
	7.3

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工 程
	
	
	

	6
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级 :C30商品砼
	m3
	4. 17

	7
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级 :C30商品砼
	m3
	8.86

	8
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土强度等级 :C30商品砼
	m3
	1.63

	9
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级 :C30商品砼
	m3
	3.63

	10
	010505007001
	楼板 、屋面板模板
	1.模板形式 :复合 模板
	m2
	44.43

	11
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式 :复合 模板
	m2
	10.38

	12
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型 :条形 基础模板
	m2
	21

	13
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式 :直形 模板
	m2
	15.47

	14
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :三级钢φ10以内
	t
	0.538

	15
	010506001002
	现浇构件钢筋（箍筋）
	1.钢筋种类 、规格 :一级钢φ10以内
	t
	0. 132

	16
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :三级钢φ12~ 14
	t
	0.804


措施项目清单
工程名称： 附属用房改造-加固工程     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第 1 页   共 1 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
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分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL1照明配 电箱
2.规格:400*400* 150
3.安装方式 :底边
距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:2.5mm
2/4mm2
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL2照明配 电箱
2.规格:350*240* 120
3.安装方式 :底边
距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:2.5mm
2/4mm2
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:CFX总配电 箱

2.规格:500*600* 150
3.安装方式 :底边 距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:2.5mm 2

[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	
	
	电缆 、桥架
	
	
	


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	030409001006
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:WDZ-YJY- 5x6
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	23.52

	5
	030409001007
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:WDZ-YJY- 5x4
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	10.42

	6
	030409002001
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :五芯电力 电缆头
2.规格 :截面积（m m2） ≤10
3.材质 、类型 :铜 [工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	4

	
	
	配管 、配线
	
	
	

	7
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC100
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	5.09

	8
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC32
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	23.52


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	030412001012
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC25
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	10.42

	10
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC20
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	103.58

	11
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC15
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	108.04

	12
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 2.5
2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	317.65

	13
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 4

2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	310.74


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	14
	030412005001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称：接线盒 [工作内容]
1.安装
	个
	60

	
	
	开关 、插座及灯具
	
	
	

	15
	030413005001
	工厂灯
	[项目特征]
1.名称:LED防水面 板灯(24W)
2.安装形式 :嵌入 安装
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	16
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:LED平板灯 (36W)
2.安装形式 :嵌入 安装
[工作内容]
1.安装
	套
	14

	17
	030413012001
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称:10A单联开 关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	18
	030413012002
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称:10A双联开 关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	19
	030413012003
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称:10A三联开 关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	20
	030413012004
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :双控开关 2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	4


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	21
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称:10A单相五 孔安全型插座
2.规格:A86Z223A - 10
3.安装形式 :底边
距地0.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	26

	22
	030413013007
	插座
	[项目特征]
1.名称:16A挂机空 调插座
2.安装形式 :底边
距地2.2米
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	
	
	系统调试及检查接线
	
	
	

	23
	030415006001
	输配电装置系统
	[项目特征]
1.名称 :送配电调 试

2. 电压等级（kV）
:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	031004002006
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:10片
[工作内容]
1.拆除
	组
	1

	2
	031004002007
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:12片
[工作内容]
1.拆除
	组
	1

	3
	031004002012
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:14片
[工作内容]
1.拆除
	组
	3

	4
	031004002008
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:16片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	8

	5
	031004002009
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:22片
[工作内容]
1.拆除
	组
	5

	6
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除铜截 止阀

2.规格 、压力等级 :DN50
[工作内容]
1.拆除
	个
	4


分部分项工程项目清单
工程名称： 附属用房改造-采暖工程      专业/标段： 通用安装工程      第  2  页    共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	031002001008
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除截止 阀

2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1.拆除
	个
	18

	8
	031002001009
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除截止 阀

2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1.拆除
	个
	2

	9
	031002001010
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除球阀  2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1.拆除
	个
	2

	10
	031002001011
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除高阻 恒温控制阀
2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1.拆除
	个
	18

	11
	031002001012
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除ZPW25 型气膜隔断自动排  气阀

2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1.拆除
	个
	2

	12
	031001002012
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除无缝 钢管
2.规格:DN50
[工作内容]
1.拆除
2. 吹扫 、冲洗
	m
	21.87


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	031001002013
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN40
[工作内容]
1.拆除
	m
	60.47

	14
	031001002014
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN32
[工作内容]
1.拆除
	m
	77.26

	15
	031001002015
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN25
[工作内容]
1.拆除
	m
	23.76

	16
	031001002016
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN20
[工作内容]
1.拆除
	m
	113.98

	
	
	新做
	
	
	

	17
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:10片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1

	18
	031004002002
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:12片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	19
	031004002011
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:14片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	3

	20
	031004002003
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:16片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	8

	21
	031004002004
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:22片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	5

	22
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN50
3.连接形式 :焊接 连接

[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4
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	项目名称
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	23
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	18

	24
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	25
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :球阀
2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	26
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :高阻恒温 控制阀
2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	18

	27
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型:ZPW25型气 膜隔断自动排气阀  2.规格 、压力等级  :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2
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	28
	031001002001
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN50
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :地沟 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  油毡玻璃布保温层
。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	11.67

	29
	031001002002
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN50
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :主立 管

6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  镀锌铁皮保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	5.9
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	30
	031001002004
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN50
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	4.3

	31
	031001002005
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN40
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	60.47
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	32
	031001002006
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN32
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	77.26

	33
	031001002007
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN25
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	23.76
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	34
	031001002008
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN20
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	113.98
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
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	给水
	
	
	

	1
	031001006007
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :地沟 6.介质 :给水
7. 防腐 、绝热设计 要求 :地沟内的管   道,均做保温,保温 材料采用50mm厚的 B1级泡沫橡塑,外   缠玻璃布刷两道防  火漆,作法详见国   家标准图集16S401 -31页。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	8.52

	2
	031001006008
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	0.25
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	3
	031001006009
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN40
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	4.83

	4
	031001006010
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	13.37
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	5
	031001006011
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	2.8

	6
	031001006012
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	20.5
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	7
	031001006013
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S4系 列

2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	8.06

	8
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀
2.规格 、压力等级 :DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	9
	031002001020
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :铜截止阀  2.规格 、压力等级 :DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	10
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :铜截止阀  2.规格 、压力等级 :DN40
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1
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	11
	031002001019
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :铜截止阀  2.规格 、压力等级 :DN32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	12
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :铜截止阀  2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	13
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :铜截止阀  2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	14
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型:HC41X- 1. 0节能梭式止回阀   2.规格 、压力等级 :DN40
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	15
	031002011001
	水表
	[项目特征]
1.名称 :旋翼式水 表

2.规格:DN32
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	16
	031002011002
	水表
	[项目特征]
1.名称 :旋翼式水 表

2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	1
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	17
	031002001021
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN65
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	18
	031005019001
	电热水器
	[项目特征]
1.型号 : 电热水器S R15-4
[工作内容]
1.本体安装
2. 附件安装
3.水压试验
	台
	2

	19
	031002008001
	软接头(软管)
	[项目特征]
1.材质 :金属过渡 管

2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	根
	2

	20
	030901012002
	室内消火栓
	[项目特征]
1.名称 :轻便消防 水龙柜
2. 附件材质 、规格 :轻便消防水龙柜   安装详见国标图集 15S202-53,规格   为 :1200(高)×55  0(宽)×160(厚),  水带长30m 。箱底  距地450mm 。； 内  置两具MF/ABC4灭  火器(余同)
[工作内容]
1.箱体及消火栓安 装

2.配件安装
3.水压试验
	套
	1

	21
	030912001001
	手提式灭火器
	[项目特征]
1.名称 :手提式灭 火器MF/ABC4
[工作内容]
1.本体放置
	具
	12


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-给排水工程        专业/标段： 通用安装工程        第  7  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	22
	030912004001
	灭火器箱
	[项目特征]
1.名称 :灭火器箱 [工作内容]
1.本体放置
	个
	6

	23
	031301009004
	套管
	[项目特征]
1.名称 、类型 :钢 套套管
2.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.填塞密封材料、 堵洞
	个
	1

	24
	031301009006
	套管
	[项目特征]
1.名称 、类型 :钢 套套管
2.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.填塞密封材料、 堵洞
	个
	1

	
	
	热水
	
	
	

	25
	031001006019
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S3. 2系列
2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	3. 18


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-给排水工程       专业/标段： 通用安装工程     第  8  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	031001006020
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR管S3. 2系列
2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  冲洗

5.安装部位 :室内
6.介质 :热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	3.37

	27
	031002001027
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :铜截止阀  2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	28
	031002008002
	软接头(软管)
	[项目特征]
1.材质 :金属过渡 管

2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	根
	2

	
	
	污水
	
	
	

	29
	031001006022
	塑料管
	[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙  烯排水塑料管(PVC -U)
2.规格:DN150

3.连接形式 :粘接 连接

4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	2


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-给排水工程     专业/标段： 通用安装工程         第  9  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	30
	031001006023
	塑料管
	[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙  烯排水塑料管(PVC -U)
2.规格:DN100

3.连接形式 :粘接 连接

4.安装部位 :地沟 5.介质 :污水
6. 防腐 、绝热设计 要求 :地沟内的管   道,均做保温,保温 材料采用50mm厚的 B1级泡沫橡塑,外   缠玻璃布刷两道防  火漆,作法详见国   家标准图集16S401 -31页。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	14.96

	31
	031001006021
	塑料管
	[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙  烯排水塑料管(PVC -U)
2.规格:DN100

3.连接形式 :粘接 连接

4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	23.61


分部分项工程项目清单

工程名称： 业务用房-给排水工程                                                                         
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	32
	031001006005
	塑料管
	[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙  烯排水塑料管(PVC -U)
2.规格:DN75
3.连接形式 :粘接 连接

4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	19. 1

	33
	031001006006
	塑料管
	[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙  烯排水塑料管(PVC -U)
2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接 连接

4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	18.06

	34
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.名称 :不锈钢有 水封防反溢地漏
2.型号:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	7

	35
	031003017002
	地漏
	[项目特征]
1.名称 :专用不锈
钢直通式地漏
2.型号:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	36
	031003018001
	地面扫除口
	[项目特征]
1.名称 :清扫口
2.规格:DN100

[工作内容]
1.安装
	个
	2


分部分项工程项目清单

工程名称： 业务用房-给排水工程                         
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	37
	031301009003
	套管
	[项目特征]
1.名称 、类型 :柔
性防水套管
2.规格:DN100

[工作内容]
1.制作
2.安装
3.填塞密封材料、 堵洞
	个
	1

	
	
	卫生洁具
	
	
	

	38
	031003003001
	洗脸盆
	[项目特征]
1.类型 :洗脸盆
2.材质 : 陶瓷制品 3.规格 :详见图纸 设计
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	39
	031003006001
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :脚踏式延 时自闭阀蹲便器   2.材质 : 陶瓷制品 3.规格 :详见图纸 设计
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	40
	031003006002
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :坐便器
2.材质 : 陶瓷制品 3.规格 :详见图纸 设计
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	41
	031003007001
	小便器
	[项目特征]
1.类型 :感应式冲 洗阀小便器
2.材质 : 陶瓷制品 3.安装方式 :挂式
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4


分部分项工程项目清单

工程名称： 业务用房-给排水工程                                 
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	42
	031003004001
	拖把池
	[项目特征]
1.类型 :拖布池
2.规格 :详见图纸 设计
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	2

	43
	031003011001
	成套淋浴器
	[项目特征]
1.名称 :淋浴器
2.规格 :详见图纸 设计
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
	套
	1

	44
	031003016001
	水龙头
	[项目特征]
1.名称 :洗衣机水 龙头
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 业务用房-给排水工程       专业/标段： 通用安装工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL一层配 电箱
2.规格:400*600* 150
3.安装方式 :底边
距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:2.5mm
2/4mm2/6mm2
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:2AL二层配 电箱
2.规格:350*450* 150
3.安装方式 :底边
距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:2.5mm
2/4mm2/6mm2
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	3
	030402012015
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL1照明 配电箱
2.规格:350*450* 150
3.安装方式 :底边 距地1.5m暗装
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房- 电气工程       专业/标段： 通用安装工程       第  2  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1KT一层空 调配电箱
2.规格:500*600* 150
3.安装方式 :底边
距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:4mm2
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	5
	030402012004
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:2KT二层空 调配电箱
2.规格:500*600* 150
3.安装方式 :底边
距地1.5m暗装
4.端子板外部接线 材质 、规格:4mm2
[工作内容]
1.安装
2.配电箱二次线连 接

3.本体接地
	台
	1

	
	
	电缆 、桥架
	
	
	

	6
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称 :强电桥架 2.型号:200x100  [工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	82.55

	7
	030409001005
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:WDZ-YJY- 5x10
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	5


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	030409001006
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:WDZ-YJY- 5x6
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	5

	9
	030409002005
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :五芯电力 电缆头
2.规格 :截面积（m m2） ≤10
3.材质 、类型 :铜 [工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	4

	10
	030409017001
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.名称 :桥架支撑 架

2.材质 :角钢
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	t
	0.091

	
	
	配管 、配线
	
	
	

	11
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC100
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	12.3

	12
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC50
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	6.42
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工程名称： 业务用房- 电气工程      专业/标段： 通用安装工程      第  4  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC25
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	7.68

	14
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC20
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	503.22

	15
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC15
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	485.77

	16
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 2.5
2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	1443.23

	17
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 4

2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	1453. 14
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	18
	030412003014
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 6

2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	23.04

	19
	030412003011
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-BYJ -4
2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	20. 1

	20
	030412003006
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 4

2.配线形式 :沿桥 架敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	1330.47

	21
	030412003016
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 6

2.配线形式 :沿桥 架敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	24. 15
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	22
	030412003015
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-BYJ -4
2.配线形式 :沿桥 架敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	32.7

	23
	030412005001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称：接线盒 [工作内容]
1.安装
	个
	234

	
	
	开关 、插座及灯具
	
	
	

	24
	030413005001
	工厂灯
	[项目特征]
1.名称:LED防水面 板灯(24W)
2.安装形式 :嵌入 安装
[工作内容]
1.安装
	套
	10

	25
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:LED吸顶灯 (22W)
2.安装形式 : 吸顶 安装
[工作内容]
1.安装
	套
	27

	26
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:LED平板灯 (36W)
2.安装形式 :嵌入 安装
[工作内容]
1.安装
	套
	40

	27
	030413012001
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称:10A单联开 关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	21


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房- 电气工程     专业/标段： 通用安装工程         第  7  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	28
	030413012002
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称:10A双联开 关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	11

	29
	030413012003
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称:10A三联开 关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	30
	030413012004
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :双控开关 2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	18

	31
	030413012011
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :声控延时 开关

2.安装形式 :底边
距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	32
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称:10A单相五 孔安全型插座
2.规格:A86Z223A - 10
3.安装形式 :底边
距地0.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	76

	33
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称:10A单相五 孔安全型防水插座  2.安装形式 :底边   距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	2


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房- 电气工程     专业/标段： 通用安装工程         第  8  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	34
	030413013011
	插座
	[项目特征]
1.名称 :洗衣机插 座

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	35
	030413013010
	插座
	[项目特征]
1.名称 : 防溅三眼  带保护门带开关带 接地插座(25A)
2.安装形式 :底边
距地2.0米
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	36
	030413013007
	插座
	[项目特征]
1.名称:16A挂机空 调插座
2.安装形式 :底边
距地2.2米
[工作内容]
1.安装
	套
	19

	37
	030413013012
	插座
	[项目特征]
1.名称:16A柜机空 调插座
2.安装形式 :底边
距地0.5米
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	
	
	系统调试及检查接线
	
	
	

	38
	030415006001
	输配电装置系统
	[项目特征]
1.名称 :送配电调 试

2. 电压等级（kV）
:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	
	
	应急照明
	
	
	

	39
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:SC20
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	175.28


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房- 电气工程      专业/标段： 通用安装工程       第  9  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	40
	030412003012
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZCN-RY S-2x1.5
2.配线形式 :管内 穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	175.28

	41
	030412005002
	接线盒
	[项目特征]
1.名称：接线盒 [工作内容]
1.安装
	个
	36

	42
	030907003001
	应急照明分配电装置
	[项目特征]
1.名称:ALE应急照 明配电箱
2.规格 :非标箱,规 格由厂家深化设计 3.控制回路 : ≤4
4.安装方式 :底边   距地1.5m挂墙安装 [工作内容]
1.安装
	台
	1

	43
	030907004003
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :安全出口 标志灯(DC-36V- 1 W)
2.安装方式 : 门框 上0. 1m

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	44
	030907004009
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :应急疏散   指示标志灯(DC-36 V- 1W)
2.安装方式 : 门框 上0. 1m

[工作内容]
1.安装
	套
	3


分部分项工程项目清单

工程名称： 业务用房- 电气工程           

专业/标段： 通用安装工程   第  10  页 共  12  页


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	45
	030907004006
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :楼层标识 灯(DC-36V- 1W)
2.安装方式 : 明装2 .5m
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	46
	030907004010
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :应急疏散   指示标识灯(DC-36 V- 1W)
2.安装方式 : 明装0 .5m
[工作内容]
1.安装
	套
	11

	47
	030907004011
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :应急照明 灯(DC-36V-5W)
2.安装方式 : 明装2 .5m
[工作内容]
1.安装
	套
	14

	48
	030907004012
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :室外防水  型应急照明灯(DC- 36V-5W)
2.安装方式 :距地2 .5m(室外为防水型 )
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	49
	030907004013
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :单面多信 息复合标志灯
2.安装方式 : 吊装2 .5m
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	50
	030907004014
	智能应急灯具及标志灯
	[项目特征]
1.名称 :双面多信 息复合标志灯
2.安装方式 : 吊装2 .5m
[工作内容]
1.安装
	套
	2


分部分项工程项目清单

工程名称： 业务用房- 电气工程          


专业/标段： 通用安装工程      第 11 页 共 12 页




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	51
	030415026001
	智能灯光控制系统调试
	[项目特征]
1.名称 :应急照明
系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	
	
	卫生间呼叫系统
	
	
	

	52
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:PC20
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	44.88

	53
	030412001011
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:PC25
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	5

	54
	030412005003
	接线盒
	[项目特征]
1.名称：接线盒 [工作内容]
1.安装
	个
	12

	55
	030413012012
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :按钮
[工作内容]
1.安装
	套
	8

	56
	030413012013
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :钥匙复位 按钮
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	57
	030413012014
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :声光求助 灯

[工作内容]
1.安装
	套
	2

	58
	040801024001
	控制器
	[项目特征]
1.型号 :残卫呼叫 控制器
[工作内容]
1.本体安装 、调试 2.焊 、压接线端子 3.接线
	台
	2


措施项目清单
工程名称： 业务用房- 电气工程        专业/标段： 通用安装工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-通风工程      专业/标段： 通用安装工程       第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	排风
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 : 吊顶式通 风器BLD-420（带 止回阀）
2.型号 :风量:420m 3/h ，功率:0.30K  W ，风压:160Pa
3.安装形式 : 吊顶 安装
[工作内容]
1.安装
	台
	6

	2
	030703003002
	风口 、散流器
	[项目特征]
1.名称 :铝合金百 防雨叶窗
2.规格:300*300 [工作内容]
1.安装
	个
	2

	3
	030703001002
	风阀
	[项目特征]
1.名称:70℃防火 阀

2.规格:250*160 [工作内容]
1.安装
	个
	2

	4
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称 :风管
2.材质 :镀锌钢板 3.形状 : 圆形
4.规格 :直径(mm) ≤320
5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式 : 咬口   连接
	m2
	13.4

	5
	031201003001
	一般钢结构刷油
	[项目特征]
1. 除锈级别.方式 : 支吊架除锈后分别 刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍
[工作内容]
1. 除锈
2.调配 、涂刷
	kg
	58.85

	6
	030703011001
	挡烟垂壁
	[项目特征]
1.名称 :挡烟垂壁( 防火玻璃)
[工作内容]
1.安装
	m2
	3.05

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 业务用房-通风工程      专业/标段： 通用安装工程       第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-采暖工程    专业/标段： 通用安装工程       第  1  页    共  10  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	031004002006
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:10片
[工作内容]
1.拆除
	组
	1

	2
	031004002007
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:12片
[工作内容]
1.拆除
	组
	1

	3
	031004002008
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:20片
[工作内容]
1.拆除
	组
	24

	4
	031004002009
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:22片
[工作内容]
1.拆除
	组
	13

	5
	031004002010
	钢制散热器
	[项目特征]
1.名称 :拆除铜铝  复合柱翼型散热器 TLZY9-8A/X- 1.0   2.规格:24片
[工作内容]
1.拆除
	组
	4

	6
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除截止 阀

2.规格 、压力等级 :DN70
[工作内容]
1.拆除
	个
	4


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-采暖工程       专业/标段： 通用安装工程      第  2  页    共  10  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	031002001008
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除截止 阀

2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1.拆除
	个
	43

	8
	031002001009
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除截止 阀

2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1.拆除
	个
	2

	9
	031002001010
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除球阀  2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1.拆除
	个
	2

	10
	031002001011
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除高阻 恒温控制阀
2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1.拆除
	个
	43

	11
	031002001012
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除ZPW25 型气膜隔断自动排  气阀

2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1.拆除
	个
	2

	12
	031004015002
	采暖入口装置
	[项目特征]
1.名称 :拆除供暖
热力入口装置
2.规格:DN70
[工作内容]
1.拆除
	组
	1

	13
	031001002009
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除无缝 钢管
2.规格:DN70
[工作内容]
1.拆除
	m
	68.6


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-采暖工程       专业/标段： 通用安装工程           第  3  页    共  10  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	14
	031001002012
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除无缝 钢管
2.规格:DN50
[工作内容]
1.拆除
2. 吹扫 、冲洗
	m
	78.76

	15
	031001002013
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN40
[工作内容]
1.拆除
	m
	33.02

	16
	031001002014
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN32
[工作内容]
1.拆除
	m
	21.67

	17
	031001002015
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN25
[工作内容]
1.拆除
	m
	10.94

	18
	031001002016
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :拆除焊接 钢管
2.规格:DN20
[工作内容]
1.拆除
	m
	228.25

	
	
	新做
	
	
	

	19
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:10片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-采暖工程       专业/标段： 通用安装工程       第  4  页    共  10  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	20
	031004002002
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:12片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1

	21
	031004002003
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:20片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	24

	22
	031004002004
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:22片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	13

	23
	031004002005
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 :铜铝复合  柱翼型散热器TLZY
9-8A/X- 1.0
2.规格:24片
3.安装方式 :挂墙 安装
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	24
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN70
3.连接形式 :焊接 连接

[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	25
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	43

	26
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	27
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :球阀
2.规格 、压力等级 :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	28
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :高阻恒温 控制阀
2.规格 、压力等级 :DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	43
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	29
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型:ZPW25型气 膜隔断自动排气阀  2.规格 、压力等级  :DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	30
	031004015001
	采暖入口装置
	[项目特征]
1.名称 :供暖热力 入口装置
2.规格:DN70
3.连接方式 :供暖  热力入口装置具体
见陕22N1- 14
[工作内容]
1. 附件安装
2.循环管安装
3.压力试验 、冲洗
	组
	1

	31
	031001002001
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN70
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :地沟 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  油毡玻璃布保温层
。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	28.2
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	序号
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	项目名称
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	32
	031001002002
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN70
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :主立 管

6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  镀锌铁皮保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	8.4

	33
	031001002003
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN70
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	32
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	34
	031001002004
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管 2.规格:DN50
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	78.76

	35
	031001002005
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN40
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	33.02
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	36
	031001002006
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN32
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	21.67

	37
	031001002007
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN25
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	10.94
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	38
	031001002008
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN20
3.连接形式 :螺纹 连接,
4.压力试验及吹、 洗设计要求 :消毒  、冲洗
5.安装部位 :室内 6.介质 :采暖
7. 防腐 、绝热设计 要求 : 除锈后分别   刷丹油防锈漆两遍 ,刷银粉漆两遍。
保温材料为橡塑厚 50mm ;保温层外加  金属铝箔保温层。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	228.25
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	
	A. 1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010103002001
	垃圾外运
	1.拆除建筑垃圾
	m3
	26.55

	
	A. 17
	拆除工程
	
	
	

	2
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体材质 :标砖 2.厚度:120mm
	m3
	12.47

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型 :地砖及粘接层拆   除
	m2
	51.52

	4
	011705002001
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类 :  瓷砖墙面及粘接层
	m2
	208.6

	5
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型 :轻钢龙骨铝扣板
	m2
	51.52

	6
	011707001001
	屋面面层 、保温层拆除
	1.面层种类 、厚度 :原有屋面防水及   保护层拆除
	m2
	422.72

	7
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 : 墙面 、天棚
	m2
	2082.31

	8
	011710001001
	木门拆除
	1. 门窗尺寸:800mm *2100mm 、850mm*  2100mm 、900mm*2  700mm 、1000mm*2  700mm
2.850mm*2700mm
	樘
	33

	9
	011710002001
	金属门拆除
	1. 门窗尺寸:3200m m*3300mm 、2700m  m*3200mm
	樘
	2

	10
	011710002002
	窗拆除
	1. 门窗尺寸:1500m m*1700mm 、1500m  m*1750mm
	樘
	41

	11
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:900mm* 2400mm*240mm厚
	个
	2

	12
	011715001002
	开孔(打洞)
	1.部位 :砖墙
2.洞尺寸:900mm* 2100mm*240mm厚
	个
	1

	13
	01B004
	瓦屋檐拆除
	1.原有瓦屋檐人工 拆除
	m
	10. 1

	
	
	新建工程
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	14
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种 、规格 、 强度等级:KPI承重 多孔砖封堵洞口
2.墙体厚度:240mm
	m3
	2.89

	15
	010401003002
	多孔砖墙（女儿墙）
	1.砖品种 、规格 、 强度等级:KPI承重 多孔砖

2.墙体厚度:240mm
	m3
	1.21

	16
	010404001001
	轻质墙板
	1.墙板材质 、厚度 :120mm发泡水泥轻 质隔板墙
2.安装部位 :综合  指挥室 、综合训练
	m2
	26

	17
	010404001002
	轻质墙板
	1.墙板材质 、厚度 :90mm发泡水泥轻  质隔板墙
2.安装部位 :卫生 间
	m2
	35.82

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	18
	010607002001
	钢支撑
	1.钢材品种 、规格  :镀锌方管60*40*3
	t
	0.303

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	19
	010801001001
	木质门
	1. 门洞口尺寸:900 mm*2400mm
2. 门类型 :成品套 装门
	m2
	45.36

	20
	010802004001
	钢质防火门
	1. 门洞口尺寸:900 mm*2400mm
2. 防火等级 : 乙级
	m2
	2. 16

	21
	010802004002
	钢质防火门
	1. 门洞口尺寸:900 mm*2400mm
2. 防火等级 : 甲级
	m2
	2. 16

	22
	010801001002
	木质门
	1. 门洞口尺寸:100 0mm*2700mm
2. 门类型 :成品套 装门
	m2
	2.7

	23
	010802001001
	肯德基门
	1. 门洞口尺寸:320 0mm*3700mm
	m2
	11.84

	24
	010802001002
	门连窗
	1. 门洞口尺寸:270 0*3200
2. 门类型:MLC273 2 ，肯德基门
	m2
	8.64
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	序号
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	25
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:800 mm*2100mm
2. 门类型 :铝合金 门
	m2
	3.36

	26
	010802001005
	金属(塑钢)门
	1. 门洞口尺寸:900 mm*2100mm
2. 门类型 :铝合金 门
	m2
	7.56

	27
	010807001001
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:150 0mm*1700mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	53.55

	28
	010807001004
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸:150 0mm*1500mm
2. 窗类型:70系列  3.玻璃品种 、厚度 :6mm中透光Low-E  +12mm空气+6透明  中空玻璃
	m2
	45

	29
	010807001005
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1.框 、扇材质及规 格 : 固定窗户改开   启扇
	m2
	11.88

	30
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、 规格 :成品木门窗  套
	m2
	87.7

	31
	010809001001
	窗台板
	1.做法 :参陕09j04 -2  页次128  做法3 2. 窗台板材质 、规  格 :35mm厚大理石   窗台板
	m2
	18.45

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	32
	010901001001
	瓦屋面
	1. 瓦品种 、规格 : 树脂瓦屋面
	m2
	8. 16
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	33
	010901008001
	整体屋面
	1 、30mm厚水泥砂 浆保护层,坡向排 水管, 间距1.5-2m 设置8mm宽双向分 格缝, 聚氨酯密封 膏,
2 、100厚B1级挤塑 聚苯保温板 ;
3 、防水单列
4 、30厚M20水泥砂 浆找平层 ;
5 、1:6水泥砂焦渣 找坡2%,最薄处30m m厚 ;
6 、现浇钢筋混凝 土屋面板
	m2
	422.72

	34
	010902001001
	屋面卷材防水
	1 、4+3厚SBS防水  卷材(聚酯胎I型) ; 防水上翻女儿墙30 0mm,压入3cm深,5  cm宽凹槽内,并且   采用钢钉固定
2 、一道2.0厚合成 高分子防水涂料
	m2
	468.95

	
	A. 10
	保温 、隔热 、防腐工程
	
	
	

	35
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热材料品 种 、规格 、性能:8 0mm厚岩棉
2.增强网及抗裂防 水砂浆种类 :抹第   一道抹面抗裂砂浆 3厚, 中间压入第一 道耐碱玻纤网格布
	m2
	494.58

	
	A. 11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	36
	011102003001
	块料地面
	1 、铺600*600地砖 地面 ，干水泥擦缝  2 、5厚1:2.5水泥   砂浆粘结层（内掺  建筑胶）
3 、20厚1： 3干硬  性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶）
4 、水泥浆一道( 内掺建筑胶）
	m2
	69


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	37
	011102003002
	块料楼地面
	1 、铺600*600地砖 地面 ，干水泥擦缝  2 、撒素水泥面(
洒适量清水）
3 、30厚1： 3干硬  性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶）
4 、1.5厚合成高分 子涂抹结合层 ， 四 周翻起150高
5 、1:3水泥砂浆找 坡层最薄处20厚 ， 坡向地漏 ，一次抹 平
	m2
	51.52

	
	A. 12
	墙 、柱面装饰与隔断、 幕墙工程
	
	
	

	38
	011203003001
	块料墙面
	1 、 白水泥擦缝(  或1:1彩色水泥细 砂浆勾缝）
2 、6～12厚仿石砖 （或彩釉砖）（粘 贴前先将面砖用水 浸湿）

3 、8厚1:2建筑胶  水泥砂浆（或专用 胶）粘贴层
4 、素水泥砂浆打  底压实抹平（专用 粘贴 ，要求平整）
	m2
	208.6

	39
	011205001001
	窗户上部封堵
	1. 隔离层材料种类 、规格 :木板封堵   ,   内部填充玻璃棉
	m2
	7.5

	40
	011205001002
	木门上部封堵
	1. 隔离层材料种类 、规格 :木板封堵   ,   内部填充玻璃棉
	m2
	4.59


分部分项工程项目清单
工程名称： 业务用房-房屋建筑与装饰工程    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程    第 6 页 共 8 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	41
	011205004001
	墙面软包（询问室）
	1 、钉铺装饰织物
面层

2 、点粘10～15厚  聚氨酯泡沫塑料( 织物布带泡沫塑料 者无此道工序）
3 、12厚纸面石膏 板螺丝固定
4 、30×40木龙骨  正面刨光 ，双向中 距600 ，均满涂氟  化钠防腐剂
5 、干铺非纸胎油 毡一层
	m2
	47.98

	42
	011207003001
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、 规格 :卫生间成品  隔断
	m2
	23.45

	
	A. 13
	天棚工程
	
	
	

	43
	011302001001
	平面吊顶天棚（卫生间 )
	1.300*600铝合金 方板与配套专用龙 骨固定
2.与铝合金方板配 套的专用下层副龙 骨联结, 间距不大   于600
3.与安装型式配套 的专用上层主龙骨 , 间距不大于120,  用吊件与钢筋吊杆 联结后找平
4. 10钢筋吊环用膨 胀螺栓打入楼板底 ,双向中距不大于1 200
5. 1.5厚聚合物水 泥防水砂浆
6. 10厚1:3水泥砂 浆找平
	m2
	51.52


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	44
	011302001002
	平面吊顶天棚（会议室 /走道）
	1.600*600铝合金 方板与配套专用龙 骨固定
2.与铝合金方板配 套的专用下层副龙 骨联结, 间距不大   于600
3.与安装型式配套 的专用上层主龙骨 , 间距不大于120,  用吊件与钢筋吊杆 联结后找平
4. 10钢筋吊环用膨 胀螺栓打入楼板底 ,双向中距不大于1 200
5. 1.5厚聚合物水 泥防水砂浆
6. 10厚1:3水泥砂 浆找平
	m2
	180.51

	
	A. 14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	45
	011403001001
	抹灰面油漆（原楼板天 棚）
	1 、乳胶漆顶棚乳  液涂料饰面两道( 每道间隔2h）
2 、封底漆一道(   干燥后再做面涂）
	m2
	408.32

	46
	011403001002
	抹灰面油漆（内墙）
	1 、乳胶漆顶棚乳  液涂料饰面两道( 每道间隔2h）
2 、封底漆一道(   干燥后再做面涂）
	m2
	1576.54

	47
	011404001001
	水包砂外墙
	1 、滚涂水包砂专 用中涂1遍

2 、喷涂水包砂主 材

3 、喷涂水性罩面 清漆1遍
4 、喷涂或滚涂防 水涂料二道
5 、涂刷弹性底涂   6 、2遍柔性耐水腻 子
	m2
	494.58

	
	A. 15
	其他装饰工程
	
	
	

	48
	011505001001
	洗漱台
	1.做法 : 陕09J05 P54  详图1
	m2
	1.87


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	49
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、 规格 : 陕09J05  P6 4  详图1
	m2
	2. 1

	50
	011504001001
	暖气罩
	1.做法 : 陕09J04- 1  P60
2.材质 :木饰面
	m2
	29.8

	
	
	补充分部
	
	
	

	51
	01B002
	手动开窗器
	1.3米高位置设置 手动开窗器
	个
	16

	52
	01B003
	残疾人抓杆
	1.不锈钢抓杆
	套
	2
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措施项目清单
工程名称： 业务用房-房屋建筑与装饰工程      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程   第 1 页  共 1 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位 :原墙 面抹灰层铲除
	m2
	93.62

	2
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.各层厚度 、材料 种类及强度等级:2 0mm厚高延性混凝  土
	m2
	93.62

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
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分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-采暖工程       专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	031001008001
	直埋式预制保温管
	[项目特征]
1.介质 :采暖
2.管道材质 、规格 :拆除聚氨脂泡沫   预制直埋保温管DN 80
3.连接形式 :焊接 连接

[工作内容]
1.拆除
	m
	69. 1

	2
	031001008002
	直埋式预制保温管
	[项目特征]
1.介质 :采暖
2.管道材质 、规格 :拆除聚氨脂泡沫   预制直埋保温管DN 70
3.连接形式 :焊接 连接

[工作内容]
1.拆除
	m
	7.04

	3
	031001008003
	直埋式预制保温管
	[项目特征]
1.介质 :采暖
2.管道材质 、规格 :拆除聚氨脂泡沫   预制直埋保温管DN 50
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :拆除  [工作内容]
1.拆除
	m
	72.5

	4
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除闸阀  2.规格 、压力等级 :DN80
[工作内容]
1.拆除
	个
	6

	5
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除闸阀  2.规格 、压力等级 :DN70
[工作内容]
1.拆除
	个
	2


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-采暖工程         专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	6
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除闸阀  2.规格 、压力等级 :DN50
[工作内容]
1.拆除
	个
	6

	
	
	新做
	
	
	

	7
	031001008004
	直埋式预制保温管
	[项目特征]
1.介质 :采暖
2.管道材质 、规格 : 聚氨脂泡沫预制   直埋保温管DN80
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :冲洗  、消毒
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	69. 1

	8
	031001008005
	直埋式预制保温管
	[项目特征]
1.介质 :采暖
2.管道材质 、规格 : 聚氨脂泡沫预制   直埋保温管DN70
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :冲洗  、消毒
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	7.04


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-采暖工程       专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	031001008006
	直埋式预制保温管
	[项目特征]
1.介质 :采暖
2.管道材质 、规格 : 聚氨脂泡沫预制   直埋保温管DN50
3.连接形式 :焊接 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :冲洗  、消毒
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	72.5

	10
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀
2.规格 、压力等级 :DN80
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	6

	11
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀
2.规格 、压力等级 :DN70
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	12
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀
2.规格 、压力等级 :DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	6
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措施项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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分部分项工程项目清单
工程名称： 室外- 电气工程           专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1
	040801003001
	组合型成套箱式变电站
	[项目特征]
1.型号:315KVA成 套箱式变压器
2.容量(kV·A) :3
15
3.组合形式 :包括   进线柜 、变压器出  线柜 、315KVA变压 器 、进线柜 、馈线  1柜 、 电容器柜、
以及箱式变压器基 础

[工作内容]
1.基础浇筑
2.基础型钢制作、 安装
3.本体安装 、调试 4.进箱母线安装
5.补刷（喷）油漆 6.接地
	台
	1

	2
	030402014001
	充电桩
	[项目特征]
1.名称 : 电动汽车
充电桩40KW
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.本体接地
	台
	1

	3
	030402014002
	充电桩
	[项目特征]
1.名称 : 电动汽车
充电桩60KW
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.本体接地
	台
	1

	4
	030409001006
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:YJV22-4x 35+1x16
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	18.73


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外- 电气工程         专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	030409001008
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:YJV22-4x 25+1x16
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	304

	6
	030409001007
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:YJV22-5x 10
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	70

	7
	030409002001
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :五芯电力 电缆头
2.规格 :截面积（m m2） ≤10
3.材质 、类型 :铜 [工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	2

	8
	030409002002
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :五芯电力 电缆头
2.规格 :截面积（m m2） ≤25
3.材质 、类型 :铜 [工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	8

	9
	030409002003
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :五芯电力 电缆头
2.规格 :截面积（m m2） ≤50
3.材质 、类型 :铜 [工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	2


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外- 电气工程           专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	10
	030409012001
	直埋电缆沟槽挖填
	[项目特征]
1.挖填岩土类别 : 综合土
[工作内容]
1.开挖
2. 回填
3.夯实
4.余土 、余石清理 运输
	m3
	219.95

	11
	030409013001
	铺砂 、保护板(砖)
	[项目特征]
1.种类 :铺砂 、保 护板(砖)
[工作内容]
1.铺砂
2.盖板（砖）
	m
	161.73

	
	
	弱电
	
	
	

	12
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :管内 敷设

[工作内容]
1.敷设
	m
	259.5

	13
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-2*2. 5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	51.81

	14
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.名称:12芯光纤 2.敷设方式 :管内 敷设

[工作内容]
1.敷设
	m
	60.57


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外- 电气工程                             专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	15
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:UPVC32    3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	56. 12

	16
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:UPVC40    3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	51.81

	17
	030409012002
	直埋电缆沟槽挖填
	[项目特征]
1.挖填岩土类别 : 综合土
[工作内容]
1.开挖
2. 回填
3.夯实
4.余土 、余石清理 运输
	m3
	49.78

	18
	030409013002
	铺砂 、保护板(砖)
	[项目特征]
1.种类 :铺砂 、保 护板(砖)
[工作内容]
1.铺砂
2.盖板（砖）
	m
	51.81

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 室外- 电气工程         专业/标段： 通用安装工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-给排水工程          专业/标段： 通用安装工程        第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001007001
	复合管
	[项目特征]
1.材质:PE100型聚 乙烯复合管
2.规格:DN100

3.连接形式 :热熔 连接

4.压力试验及吹、 洗设计要求 :冲洗  消毒

5.安装部位 :室外 6.介质 :给水
7. 防腐 、绝热设计 要求 :采用厚度为5 0mm的B1级泡沫橡  塑保温,外缠玻璃   布刷两道防火漆,   作法详见国家标准 图集16S401-P30   、P31 。
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	154. 12

	2
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :球墨铸铁 明杆闸阀
2.规格 、压力等级
:DN100
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	3
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型:X型遥控浮 球阀

2.规格 、压力等级
:DN100
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	4
	031002011001
	水表
	[项目特征]
1.型号 :螺翼式水 表

2.规格:DN100

[工作内容]
1.安装
	个
	1


措施项目清单
工程名称： 室外-给排水工程           专业/标段： 通用安装工程       第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-土建工程     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	硬化工程
	
	
	

	1
	041001002001
	拆除面包砖
	1.原有面包砖及粘 接层

2.垃圾外运
	m2
	1074

	2
	041001001001
	拆除混凝土地面（疏通 地沟）
	1.20cm厚混凝土 2.30cm厚水泥土
	m2
	51

	3
	011601002002
	地面恢复
	1.20cm厚混凝土 2.30cm厚水泥土
	m2
	51

	4
	050101002001
	植被清理
	1.拆除土质面层及 绿篱绿化树木
	m2
	143.83

	5
	011601002001
	混凝土铺装
	1.200厚C30混凝土 ,原浆压光, ≤6m× 6m设置伸缩缝,缝   宽10mm,密封胶嵌   缝 ;地面做1%~2%排 水坡度
2.300  厚水泥土(   水泥剂量  4%~5%), 分两层摊铺夯实,   每层厚度不大于  1  50mm,压实系数≥0 .95
3.原土夯实,压实 系数>0.95
	m2
	1217.83

	
	
	围墙 、大门
	
	
	

	6
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位 :外墙  面旧涂料及抹灰层 铲除
	m2
	119.7

	7
	011403001001
	围墙真石漆
	1.坑洼处用防水腻 子修补平整,干燥   后打磨平顺。
2.满批外墙耐水腻 子外墙专用耐水腻 子两遍,批刮平整, 打磨光滑。
3.涂刷抗碱封闭底 漆一遍
4.涂刷真石漆专用 中涂(分格/遮底)1 遍

5. 喷涂真石漆主材 1遍(厚度2~3mm)    6. 喷涂罩面清漆1   遍(防尘 、抗污、
耐候)
	m2
	119.7


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-土建工程      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程        第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.透视围墙下450  高裸露砖墙重新粉 刷

2. 1.清理砖墙表面 浮灰 、泥土 、松动 砌体,浇水湿润墙   面。
2.采用1:3水泥砂  浆抹面厚20mm,压  实赶光 、平整顺直 。 (养护水泥砂浆  抹面完成后洒水养 护,不少于7天)
3.待抹灰层干燥后 ,批外墙耐水腻子   一遍,
4.刷抗碱封闭底漆 一遍,
5.刷外墙乳胶漆两 遍。
	m2
	88.65

	9
	011705002001
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类 :  瓷砖墙面及粘接层
	m2
	7.2

	10
	011404001001
	水包砂外墙
	1 、滚涂水包砂专 用中涂1遍

2 、喷涂水包砂主 材

3 、喷涂水性罩面 清漆1遍
4 、喷涂或滚涂防 水涂料二道
5 、涂刷弹性底涂   6 、2遍柔性耐水腻 子
	m2
	7.2

	
	
	电气配套土建
	
	
	

	11
	010502031001
	手孔井
	1.做法:05X101-2 2.井 、池净空尺寸 :1200mm*1600mm* 1800mm深
3.垫层材料种类、 厚度:120mm厚C15 混凝土垫层
4.侧板厚度及混凝 土种类 、强度等级 :200mm厚C25混凝  土
	座
	2


分部分项工程项目清单
工程名称： 室外-土建工程      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程         第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	01B003
	箱变基础
	1.基础图纸由箱变 厂家提供
2.本清单暂定综合 单价
	座
	1

	
	
	给排水配套土建
	
	
	

	13
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :一、 二类土

2.开挖深度:1.7m
	m3
	178.5

	14
	010102009001
	回填方
	1.材料品种 :水撼 砂
	m3
	31.5

	15
	010102009002
	回填方
	1.填方部位 : 回填 2.材料品种 :素土
	m3
	178.5

	16
	010502031002
	玻璃钢消防水池
	1.做法:14SS706- 25  ， 型号YJBH- 1 3- II
2.容积:108m³
3.垫层:20cm厚砂 砾石
	座
	1

	17
	010502031003
	检查井
	1.构件名称 : 阀门 井

2.井 、池净空尺寸 : φ1.2m
	座
	1

	18
	01B002
	疏通原淤泥堵塞地沟
	1.原有盖板人工保 护性拆除
2.人工清理淤泥， 垃圾外运
3.恢复安装原有盖 板
	m
	51

	
	
	其他
	
	
	

	19
	040201022001
	排水沟
	1. 断面尺寸:400*4 00
2.做法 : 陕09J09 104页 ，沟4
	m
	38.68

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 室外-土建工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	011802004001
	其他大型机械进出场 及安拆
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


分部分项工程项目清单
工程名称： 锅炉房     专业/标段： 通用安装工程              第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030225001001
	成套整装锅炉
	[项目特征]
1.锅炉类型 :拆除 燃气热水锅炉
2.规格:CLSG  0.2  3  /80/60-Q  ，热  效率:94% ，额定热 负荷:230kw ，供回 水温度:80/60℃
3.配套供水温度传 感器 、室外温度传 感器 、 电动调节阀 [工作内容]
1.拆除
	台
	1

	2
	030109001001
	泵
	[项目特征]
1.名称 :拆除循环 水泵
2.型号 :流量:15m3 /H ，扬程:28m ，功 率 :5.0KW ， 效率:8 5%
[工作内容]
1.拆除
	台
	2

	3
	030230011001
	水箱
	[项目特征]
1.名称 :拆除水箱   2.规格:1m3,尺寸1 000×1000×1000  [工作内容]
1.拆除
	台
	1

	4
	030230004001
	软化器
	[项目特征]
1.名称 :拆除全自 动软化器
2.型号:GN-600, 钠离子交换器,处 理量:1-2m3/H;
[工作内容]
1.拆除
	台
	1

	5
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除立式 直通除污器
2.规格 、压力等级 :DN80
[工作内容]
1.拆除
	个
	1


分部分项工程项目清单
工程名称： 锅炉房          专业/标段： 通用安装工程             第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	6
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :拆除启闭 组合阀
2.规格 、压力等级 :DN80
[工作内容]
1.拆除
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	
	
	新做
	
	
	

	7
	030225001002
	成套整装锅炉
	[项目特征]
1.锅炉类型 :燃气 热水锅炉
2.规格:CLSG  0.2  3  /80/60-Q  ，热  效率:94% ，额定热 负荷:230kw ，供回 水温度:80/60℃
3.配套供水温度传 感器 、室外温度传 感器 、 电动调节阀 [工作内容]
1.锅炉本体安装
2. 附属设备安装
3.管道 、阀门 、表 计安装
	台
	1

	8
	030109001002
	泵
	[项目特征]
1.名称 :循环水泵   2.型号 :流量:15m3 /H ，扬程:28m ，功 率 :5.0KW ， 效率:8 5%
[工作内容]
1.安装
2. 电动机安装
	台
	2

	9
	030230011002
	水箱
	[项目特征]
1.名称 :水箱
2.规格:1m3,尺寸1 000×1000×1000  [工作内容]
1.本体安装
2. 附件安装
3. 随设备供货的连 接管道安装
	台
	1


分部分项工程项目清单
工程名称： 锅炉房             专业/标段： 通用安装工程                 第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	10
	030230004002
	软化器
	[项目特征]
1.名称 :全自动软 化器

2.型号:GN-600, 钠离子交换器,处 理量:1-2m3/H;   [工作内容]
1.本体设备安装 2. 附件安装
	台
	1

	11
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :立式直通 除污器
2.规格 、压力等级 :DN80
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	12
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :启闭组合 阀

2.规格 、压力等级 :DN80
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 锅炉房     专业/标段： 通用安装工程               第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	网络 、 电话综合布线
	
	
	

	1
	030501014001
	防火墙
	[项目特征]
1.名称 : 防火墙
2.型号 、规格:8GE 电+4GE光
3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	2

	2
	030501015002
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :汇聚交换 机

2.型号 、规格:28  个千兆SFP 、4个万 兆SFP+ 、4个Comb  o口
3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	2

	3
	030501015003
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :接入交换 机

2.型号 、规格:24  个千兆以太网端口 ,4个千兆SFP

3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	4
	030501015004
	交换机
	[项目特征]
1.名称:24/48口千 兆交换机
2.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	030502010001
	光纤接续盘
	[项目特征]
1.名称 :光模块
2.规格 :千兆 、单 模

[工作内容]
1.安装
2.连接
3.标记
	个
	10

	6
	030502008001
	配线架
	[项目特征]
1.名称:12口光纤 配线架
2.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.卡接
3.绑扎
4.标记
5. 电子配线架附件 安装
	架
	4

	7
	030502007005
	跳线 、跳纤
	[项目特征]
1.名称 :光纤跳纤 2.规格 :单模 ，千 兆 、3~5米跳纤
[工作内容]
1.卡接
2.绑扎
3.标记
	条
	18

	8
	030501005002
	插箱 、机柜 、机架
	[项目特征]
1.名称:42U网络机 柜

2.型号 、规格:600 mm*600mm*2000mm [工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
4.抗震底座安装
	台
	1


分部分项工程项目清单
工程名称： 信息化建设        专业/标段： 通用安装工程             第  3  页    共  21  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	030501005003
	插箱 、机柜 、机架
	[项目特征]
1.名称:9U壁挂机 柜

2.安装方式 :壁挂 安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
4.抗震底座安装
	台
	2

	10
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :双口信息 插座

2.安装方式 :离地 安装高度30cm
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	21

	11
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :单口信息 插座

2.安装方式 :离地 安装高度30cm
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	4

	12
	030502002003
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 : 电话插座 2.安装方式 :离地 安装高度30cm
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	24

	13
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :管内 敷设

[工作内容]
1.敷设
	m
	377

	14
	030502003002
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :桥架 内敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	863.96
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	15
	030502003004
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:HYV  2x1/ 0.4
2.敷设方式 :管内 敷设

[工作内容]
1.敷设
	m
	194.2

	16
	030502003003
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:HYV  2x1/ 0.4
2.敷设方式 :桥架 内敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	453.03

	17
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.名称:6芯单模光 缆

2.敷设方式 :桥架 内敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	30

	18
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:PVC16
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	571.2

	19
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称 :弱电桥架 2.型号:100x150  [工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	116.62

	20
	030409017001
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.名称 :桥架支撑 架

2.材质 :角钢
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	t
	0. 11

	
	
	视频监控系统
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	21
	030506009003
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :环境监控 摄像机
2.规格:2.8~ 12mm 电动变焦 、400万  像素

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	14

	22
	030506009004
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :高清枪型 网络摄像机

2.规格:2.8~ 12mm 电动变焦 、400万  像素

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	6

	23
	030506009005
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :高清球型 网络摄像机

2.规格:500万23倍
星光红外球
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	2

	24
	030505006003
	电源
	[项目特征]
1.名称 :摄像机电 源

2.规格:DC  12V-2 A

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	14

	25
	030501011002
	适配器
	[项目特征]
1.名称 :室外电源 适配器
2.型号 、规格:DC 12V-2A
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	03B004
	摄像机支架
	[项目特征]
1.名称 :摄像机支 架

2.壁装摄像机支架 [工作内容]
1.安装
	套
	6

	27
	030502001001
	光缆分纤箱 、光缆交接 箱 、分线接线箱
	[项目特征]
1.名称 :室外防水 箱

2.规格:390mm*29
0*110mm
[工作内容]
1.安装
	台
	5

	28
	030506014002
	录像设备
	[项目特征]
1.名称 :硬盘录像 机

2.规格:8块8TB硬 盘

3.机柜内安装 、含 配件

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	29
	030506015002
	监视设备
	[项目特征]
1.名称:55寸监视 器

2.安装方式 :壁挂 安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	30
	030501015005
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :接入交换 机

2.型号 、规格:24  个千兆以太网端口 ,4个千兆SFP

3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	31
	030502007006
	跳线 、跳纤
	[项目特征]
1.名称 :高清HDMI 线缆
2.规格 :长度2米 [工作内容]
1.卡接
2.绑扎
3.标记
	条
	1

	32
	030502003005
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :管内 敷设

[工作内容]
1.敷设
	m
	78.32

	33
	030502003006
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :桥架 内敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	356.44

	34
	030412003005
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :桥架 内穿线
3.规格:RVV-2*2. 5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	356.44

	35
	030412003006
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-2*1. 0mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	78.32
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	36
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:PVC16
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	156.64

	
	
	视频大厅显示屏及信息 化设备
	
	
	

	37
	030506015001
	监视设备
	[项目特征]
1.名称:LED显示单 元

2.类别 : 点间距1.2 5mm
[工作内容]
1.安装
2.接线
	m2
	7.99

	38
	03B001
	钢架结构
	[项目特征]
1.名称 :钢架结构 2.规格 :方管焊接
[工作内容]
1.制作安装
	m2
	7.99

	39
	030505006001
	电源
	[项目特征]
1.名称 :开关电源   2.安装方式:LED显
示屏体内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	42

	40
	030501008001
	扩展板卡
	[项目特征]
1.名称 :接收卡
2.型号 、规格:LED 显示屏体内安装
[工作内容]
1.安装
	个
	42

	41
	030412003011
	配线
	[项目特征]
1.名称:CAT6
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	120
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	42
	030412003012
	配线
	[项目特征]
1.名称:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	240

	43
	030503002001
	控制器
	[项目特征]
1.名称:LED同步控 制器

2.规格:6网口
3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.连接
3.软件安装 、测试 4.功能参数设置
	台
	2

	44
	030501015001
	交换机
	[项目特征]
1.名称:24口千兆 交换机

2.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	45
	030501006001
	操作台
	[项目特征]
1.名称 :计算机工 作站

[工作内容]
1.安装
2.接地
	套
	2

	46
	030506010001
	视频控制设备
	[项目特征]
1.名称 :视频综合 平台一体机
2.规格:4路HDMI输 入+8路HDMI输出
3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	47
	030505005001
	扬声器
	[项目特征]
1.名称 :音响
2.规格 :额定功率 : 200W
3.安装方式 :壁挂
音箱支架
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	2

	48
	030505004001
	功率放大器
	[项目特征]
1.名称 :功放
2.规格 :额定输出  功率:8Ω立体声30 0W*2
3.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	1

	49
	030501005001
	插箱 、机柜 、机架
	[项目特征]
1.名称 :配电柜
2.型号 、规格:20K W配电柜
3.安装方式 :壁挂 安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
4.抗震底座安装
	台
	1

	50
	030502007002
	跳线 、跳纤
	[项目特征]
1.名称 :音频线
2.规格:3.5mm转卡 侬头

[工作内容]
1.卡接
2.绑扎
3.标记
	条
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	51
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVVP-2*1 .5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	35

	52
	030502007003
	跳线 、跳纤
	[项目特征]
1.名称 :高清HDMI 线缆
2.规格 :长度5~ 10 米

[工作内容]
1.卡接
2.绑扎
3.标记
	条
	2

	53
	030502007004
	跳线 、跳纤
	[项目特征]
1.名称 :高清HDMI 线缆
2.规格 :长度2米 [工作内容]
1.卡接
2.绑扎
3.标记
	条
	2

	54
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电缆
2.型号:YJV-5*6m m2
3. 电压（kV） :1KV
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	55
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	55
	030409002001
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称 :五芯电力 电缆头
2.规格 :截面积（m m2） ≤10
3.材质 、类型 :铜 [工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	2

	56
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-3*2. 5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	35

	57
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-3*4m m2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	20

	58
	03B003
	网络通信线
	[项目特征]
1.名称 : 网络通信 线

2.规格 :六类网线,
CAT6  UTP
[工作内容]
1.制作安装
	箱
	1

	
	
	视频会议系统
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	59
	030504015001
	终端设备
	[项目特征]
1.名称 :高清视频 终端
2.规格 : 点间距1.2 5mm
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	60
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :高清摄像 机

2.规格:12倍光学  变焦 、12倍数字变 焦

3.安装方式 : 吊装 [工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	1

	61
	030505007001
	会议专用设备
	[项目特征]
1.名称 :全向麦克 风

2.规格 : 阵列全向 麦克风
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	62
	030504012001
	数字电视设备
	[项目特征]
1.名称 :液晶电视 机

2.规格:65寸 、分 辨率:3840x2160  3.安装方式 :壁挂 安装

[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
4.软件安装 、测试 5.功能参数设置
	台
	1

	63
	030502007001
	跳线 、跳纤
	[项目特征]
1.名称 :高清线缆 2.规格 :视频 、声
音信号线缆
[工作内容]
1.卡接
2.绑扎
3.标记
	条
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	枪库防盗报警信息化设 备
	
	
	

	64
	030506009002
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :智能警戒 摄像机
2.规格:400万像素 [工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	3

	65
	030501011001
	适配器
	[项目特征]
1.名称 : 电源适配 器

2.型号 、规格:DC 12V-2A
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	3

	66
	030506014001
	录像设备
	[项目特征]
1.名称 :硬盘录像 机

2.规格:2块8TB硬 盘

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	67
	030506001001
	入侵探测设备
	[项目特征]
1.名称 :双鉴探测 器

[工作内容]
1.安装
2.接线
	套
	2

	68
	030506001002
	入侵探测设备
	[项目特征]
1.名称 :振动探测 器

[工作内容]
1.安装
2.接线
	套
	4


分部分项工程项目清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	69
	030506003001
	入侵报警中心显示设备
	[项目特征]
1.名称 :总线报警 主机
2.类别 :总线式网  络报警主机 、报警 管理软件
[工作内容]
1.安装
2.接线
	套
	1

	70
	030505019001
	录编设备
	[项目特征]
1.名称 :控制键盘   2.规格:LCD报警键 盘

[工作内容]
1.安装
	台
	1

	71
	030506004001
	入侵报警信号传输设备
	[项目特征]
1.名称 :警灯警号 2.类别:105dB

[工作内容]
1.安装
2.接线
	套
	1

	72
	030505006002
	电源
	[项目特征]
1.名称 :报警主机 蓄电池
2.规格 :充电后备   电池(12V7AH,报警 主机专用)
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	73
	030905019001
	备用电源及电池主机( 柜)
	[项目特征]
1.名称:UPS电源及 主机
2. 内容:UPS主机1. 8KW/2KVA1台 、UP  S电池12V 、100  A  H    4个 、UPS电池   箱1个
[工作内容]
1.安装
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	74
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-2*1. 0mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	90

	
	
	执法办案区
	
	
	

	75
	030506009006
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :环境监控 摄像机
2.规格:2.8~ 12mm 电动变焦 、400万  像素

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	13

	76
	030501011003
	适配器
	[项目特征]
1.名称 : 电源适配 器

2.型号 、规格:DC 12V-2A
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	13

	77
	030506011001
	音频 、视频及脉冲分配 器
	[项目特征]
1.名称 :高保真拾 音器
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	12

	78
	030506001003
	入侵探测设备
	[项目特征]
1.名称 :安检门
2.规格:33个独立
探测区位
[工作内容]
1.安装
2.接线
	套
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	79
	030506001004
	入侵探测设备
	[项目特征]
1.名称 :手持金属 探测器
[工作内容]
1.安装
2.接线
	套
	2

	80
	030501006002
	操作台
	[项目特征]
1.名称 :信创电脑 2.规格 :含操作系 统

[工作内容]
1.安装
2.接地
	套
	2

	81
	030506014003
	录像设备
	[项目特征]
1.名称 :硬盘录像 机

2.规格:12块8TB硬 盘

3.机柜内安装 、含 配件

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	82
	030505018001
	显示设备
	[项目特征]
1.名称 :温湿度环
境时钟屏
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	2

	83
	030506014004
	录像设备
	[项目特征]
1.名称 :公安审讯 主机
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	2

	84
	030501002001
	输出设备
	[项目特征]
1.名称 :彩色激光 打印机

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
4.接地
	台
	2


分部分项工程项目清单

工程名称： 信息化建设                  


  专业/标段： 通用安装工程  第  18 页  共  21  页




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	85
	030501002002
	输出设备
	[项目特征]
1.名称 : 电子门牌  2.型号 、规格 :显  示房间状态  办案  中 、空闲中 、预约 中

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
4.接地
	台
	2

	86
	030905006001
	声光报警器
	[项目特征]
1.名称 :声光报警 器

[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	6

	87
	030905004001
	按钮
	[项目特征]
1.名称 :手动报警 按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	个
	6

	88
	030501006003
	操作台
	[项目特征]
1.名称 : 审讯桌
[工作内容]
1.安装
2.接地
	套
	2

	89
	030506005001
	出入口目标识别设备
	[项目特征]
1.名称 :人脸识别 终端
2.规格 :含人脸识
别终端电源
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	2

	90
	030506007001
	出入口执行机构设备
	[项目特征]
1.名称 :双门磁力 锁

2.规格 :含电锁电
源 、L行支架

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	91
	030501015006
	交换机
	[项目特征]
1.名称:24口千兆 交换机

2.安装方式 :机柜 内安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	92
	030501005004
	插箱 、机柜 、机架
	[项目特征]
1.名称:42U网络机 柜

2.型号 、规格:600 mm*600mm*2000mm 、含PDU
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
4.抗震底座安装
	台
	1

	93
	030905019002
	备用电源及电池主机( 柜)
	[项目特征]
1.名称:UPS主机    2.规格:20KVA  UP  S主机 、备电1小时
,
3.含电池柜 、配电
箱 、连接电缆
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	94
	030502003007
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :管内 敷设

[工作内容]
1.敷设
	m
	69.4

	95
	030502003008
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:CAT6
2.敷设方式 :桥架 内敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	91.2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	96
	030412003007
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :桥架 内穿线
3.规格:RVV-2*2. 5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	91.2

	97
	030412003008
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-2*1. 0mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	69.4

	98
	030412003009
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-3*1. 0mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	12
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	99
	030412003010
	配线
	[项目特征]
1.名称 :配线
2.配线形式 :管内 穿线
3.规格:RVV-3*4m m2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧 装置安装）
3.支持体（夹板、 绝缘子 、槽板）安 装
	m
	40

	100
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电气配管 2.规格:PVC16
3.配置形式 : 暗配 [工作内容]
1. 电线管路敷设 2. 穿引线
3.接地
	m
	190.76

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计


措施项目清单
工程名称： 信息化建设        专业/标段： 通用安装工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


措施项目清单计价表
工程名称： 暂列金       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：95000.00


第五章  合同基本条款
一、服务条件

（一）施工地点：小纪汗派出所
（二）工期：90天

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订完成，工程顺利开工实施后一周内，支付合同总额30%的预付款；工程完成至80%时，累计支付至合同总额的60%；项目全部完成验收合格后并审计完成后，一次性支付剩余工程款。

四、服务保证

（一）提供的服务必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，成交供应商、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。
第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购工程项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
     一、开标一览表
X

　　 二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
X

　　 一、营业执照等主体资格证明文件
X

         二、基本资格条件承诺函
X

         三、法定代表人授权委托书
X

　　 四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X

         五、中小企业声明函（工程、服务）
X  

         六、其他需提供的资格证明文件
X

    第四部分  供应商概况

         一、供应商基本信息
X

         二、供应商性质
X

         三、其他
X

    第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

    第六部分  响应方案
X

         一、参考样表
X
         二、技术服务偏差表
X
         三、合同条款响应
X

         四、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                供应商名称（盖章）
　　         年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第四部供应商概况中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函


三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、中小企业声明函（工程、服务）
六、其他需提供的资格证明文件
基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：
我方作为项目名称：     （项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。
法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

                                      日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


 二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    
专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加榆林市公安局榆阳分局的小纪汗派出所改造工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 小纪汗派出所改造工程项目，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

      2.标的名称为：小纪汗派出所改造工程项目，所属行业：建筑业。
附：各行业划分标准
1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。
16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）
                                          年　月　日

第六部分  响应方案
参照磋商文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
一、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


二、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


三、合同条款响应
完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

四、供应商认为有利于成交的其他情况说明
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