招标内容及采购需求

一、项目采购内容及技术要求（本次采购货物中办公家具为科级以下使用，会议室面积＞100㎡）
	序号
	标的
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	户内全彩LED屏
	30
	平方米
	1、LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2、LED显示屏采用≤1.53mm点间距；
3、LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体；
4、LED显示屏单元箱体宽度为640mm，高度为480mm；
5、LED显示屏采用前维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
6、LED显示屏等同或优于IP5X防护等级；
7、LED显示屏亮度可达到0-600cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
8、LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；
9、LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx，Cy之内；
10、LED显示屏观看水平≥160°、垂直视角≥140°；
11、LED显示屏刷新频率≥3840Hz；
12、LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡；
13、LED显示屏色温3000K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
▲14、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；

▲15、具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；

★16、支持通过在线服务小程序提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选；

★17、可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块；

★18、“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且具有“再次申请”功能。
	净尺寸为：5.12M*2.88M的俩套LED屏

	2
	发送盒
	2
	台
	19、具备带载面积≥720万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点；
20、具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置；
21、具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；
22、具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节；
23、具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出；
24、具备RS232串口协议控制；
25、具备亮度和色温调节；
26、具备低亮高灰；
27、具备≥3路HDMI 1.4输入接口，≥1路DVI输入接口，≥1路音频输入接口；
28、具备≥12路网口输出接口，≥1路音频输出接口。
	报告厅

	3
	台式电脑
	2
	台
	29、CPU：同等或优于I712代；内存：≥16G；硬盘：≥1TB；带独立显卡显卡输出分辨率：≥3840*2160@30Hz；显示器：≥23英寸

30、其他：含主板、电源、机箱、鼠标键盘。
	报告厅

	4
	配电柜
	2
	台
	31、额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
32、输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
33、输出电压：单相220VAC；
34、具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
35、具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
36、具备单台、集群管理功能，采用RS485或有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
37、具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
38、具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
39、具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；
40、具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
41、内置避雷器，具有避雷防雷功能；
42、内置10A-16A备用三孔万能插座；
43、PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；
44、PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
45、具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸。
	报告厅

	5
	钢结构
	32
	平方米
	46、采用≥2cm*4cm的镀锌钢管；

47、要求：焊接公差≤1mm。
	报告厅

	6
	墙面装饰装修
	1
	项
	48、大屏包边及外围墙面装饰装修（大屏边框采用厚度为2mm的铝单板包边，大屏外的墙面用吸音板装饰找平与大屏为同一水平面。并预留隐形门用于检修维修）
	报告厅

	7
	影视灯
	12
	台
	49、采用≥200W LED COB光源，光源平均寿命≥50000H。
50、具备≥45°光束角度。
51、支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
52、支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪，支持0-100%电子线性调光。
53、支持3000K-6000K色温线性调节。
54、采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
55、内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
56、支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
57、具备≥3种通道模式，包含精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH。
	报告厅

	8
	控台
	2
	台
	58、具备≥256个DMX控制通道，≥1路光电隔离信号输出。
59、支持≥16台电脑灯控制或≥64路调光控制。
60、支持RDM远程识别灯具。
61、采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。
62、具备≥35个内置图形。
63、具备可独立设置图形参数。
64、具备可储存≥80个重演场景，支持每个多步场景可储存≥100个单步。
65、具备≥16个重演场景，可同时输出和运行。
66、具备≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。
67、具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
68、具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
69、支持远程软件升级。                                                                                                    
70、具备预置推杆可控制电脑灯的属性。
71、支持立即黑场。
	报告厅

	9
	大灯勾
	12
	个
	72、规格：厚度≥28mm；
73、承重：≥50kg；
74、卡管：40mm-58mm；
75、配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级）；
76、材质：拉伸铝。
	报告厅

	10
	安全绳
	12
	条
	77、规格：直径≥4.0mm；
78、长度：总长≥845mm；
79、材质：铁+包胶；
80、承重：≥100kg；
81、配1个5号扣，铝套。
	报告厅

	11
	灯杆
	400
	米
	82、内径40mm，外径48mm，采用镀锌钢管材质；
	报告厅

	12
	电源线
	4
	卷
	83、符合国标环保材质为纯铜的RVV3*2.5²，规格为200米1卷；
	报告厅

	13
	信号线
	4
	卷
	84、符合国标环保材质为纯无氧铜的信号传输带屏蔽RVVP2*0.5²200米的音频音箱音响线；
	报告厅

	14
	专业音箱-1
	4
	只
	85、阻抗≤8Ω；
86、频响等同或优于65Hz-20KHz；
87、额定功率≥250W；
88、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
89、高音≥1.4"压缩高音单元×1；
90、低音≥10"低音×1。
	报告厅

	15
	支架-1
	4
	只
	91、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm，箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm，设备面板尺寸：160mm*90mm；
	报告厅

	16
	专业功放-1
	2
	台
	92、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
93、标准XLR输入接口，和LINK输出口。
94、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
95、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
96、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
97、输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	报告厅

	17
	专业音箱-2
	4
	只
	98、阻抗≤8Ω；
99、频响等同或优于70Hz-20KHz；
100、额定功率≥150W；
101、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
102、高音≥3"锥形高音单元×1；
103、低音≥8"低音×1。
	报告厅

	18
	支架-2
	4
	只
	104、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm，箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm，设备面板尺寸：160mm*90mm；
	报告厅

	19
	专业功放-2
	2
	台
	105、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
106、内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
107、内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
108、具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
109、具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
110、输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
111、信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	报告厅

	20
	天花喇叭
	8
	只
	112、额定功率≥100W；
113、阻抗：≤8Ω；
114、频率响应（-10dB）等同或优于50Hz-20KHz；
115、喇叭单元：≥8" ×1  1.5" ×1。
	报告厅

	21
	专业功放-3
	2
	台
	116、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
117、内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
118、内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
119、具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
120、具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
121、输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
122、信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	报告厅

	22
	无线话筒（一拖四手持）
	2
	套
	123、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出.

124、具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
125、具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲126、接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
127、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
▲128、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
129、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
130、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
131、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
132、接收机具有≥4个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	报告厅

	23
	支架（话筒桌面）
	8
	个
	133、高度：等同或优于160-200mm，重量≥0.23kg；
	报告厅

	24
	支架（话筒落地）
	4
	个
	134、高度调节等同或优于1030-1710mm；
135、横杠长度≥750mm；
136、重量≥2.85kg；
137、外箱尺寸≥325*290*1000MM；
	报告厅

	25
	无线话筒（一拖四头戴）
	1
	台
	138、基于数字U段传输技术、pi/4-DQPSK调制方式和国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
139、系统包括有1台接收主机、4只头戴腰包发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲140、接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括1个静音键、1个音量减少键、1个音量增加键、1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。
141、具有多频段均衡调节功能，提供≥高、中、低音三种调节档位，每种档位支持≥13档调节，共提供≥2197种均衡器调节档位。
142、具有多档位混响调节功能，提供≥效果占比、回响延时、混响幅度三种音效，各具有≥25档调节，共提供≥15625个混响效果。
143、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
144、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
	报告厅

	26
	天线分配器
	2
	套
	145、具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
146、具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
147、具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
148、具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	报告厅

	27
	话筒天线
	2
	套
	149、射频频率范围等同或优于470～950MHz；
150、驻波比：≤2.0；
151、输入阻抗：≤50Ω；
152、指向性：≥180度指向；
153、放大器增益：五档可调：无源（0dB）、有源（+3dB/+6dB/+10dB/+16dB）。
	报告厅

	28
	AI反馈抑制器
	2
	台
	154、处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。
155、支持声场校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
156、具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
157、基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
▲158、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、IPS显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
159、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
160、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
161、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
162、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
	报告厅
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	调音台-1
	2
	台
	163、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
164、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
165、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
166、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
167、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	

	30
	AI音频处理器-1
	2
	台
	168、处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
169、后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲170、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
171、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲172、音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
173、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
174、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
175、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
176、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
177、采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	报告厅
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	电源管理器-1
	2
	台
	178、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
179、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
180、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
181、具有≥1路USB接口。
	报告厅
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	AI会议主机-1
	2
	台
	182、主机支持管理有线会议单元和无线会议单元，对会议单元进行控制，有线单元≥30台，无线单元≥30台。系统具有会议议程（签到、投票、选举、满意度）。接收会议服务信息，可同时对接入的会议单元参与会议议程及发言控制功能。
▲183、集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、陷波器、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。

184、设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音，可录制和播放会议记录。
▲185、系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线单元和≥8只无线单元同时发言；有线单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量，无线单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。

▲186、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行，支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

187、具有消防报警联动触发功能，通过接口触发后提供火灾报警信息。
188、具有摄像跟踪功能，支持连接≥5台摄像机实现摄像跟踪，符合支持PELCO-D、VISCA控制协议。
★189、具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块（兼容12路调音台）、数字调音台管理软件模块（兼容8路调音台）、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用。
★190、登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块（兼容12路调音台）、数字调音台管理软件模块（兼容8路调音台）、FIR音箱处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。
★191、AI助手支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；
★192、具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；
	报告厅
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	会议话筒-1
	2
	台
	193、采用心形指向性驻极体麦克风。
194、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
195、支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
196、具备Type-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。
197、支持后台≥5段EQ调节功能。
198、咪杆长度：380mm（黑色）
	报告厅
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	会议话筒-2
	2
	台
	199、采用心形指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产化芯片，安全保密、核“芯”可控。
200、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
201、支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
202、具备Type-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥5100 mAh，可持续≥15小时发言。
▲203、具备≥5段EQ调节功能。

204、咪杆长度：≤380mm（黑色）
	报告厅
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	发射器
	2
	台
	205、遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps。
206、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
207、支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID。
208、支持WPA3安全协议。
209、支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	报告厅
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	充电箱
	2
	台
	210、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元，支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
211、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
212、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	报告厅
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	PoE供电器
	2
	台
	213、千兆标准PoE供电器模块输出电压48V功率30W外置电源适配器。
	报告厅
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	电子桌牌
	30
	台
	214、主屏幕分辨率：≥800*480。
215、支持色彩：黑白红。
216、支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。
217、支持通过安卓手机NFC方式投图。
218、采用低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。
219、采用ABS结构，显示屏框架厚度≤7.7毫米。
220、支持定制各种颜色。
	报告厅
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	座椅
	400
	把
	221、产品尺寸：座椅扶手中心距：580mm，背高：980mm，座高：450mm，座深：440mm。
222、背座海绵：冷发泡定型海绵。

223、面料采用麻绒布，颜色可选。

224、木饰面油漆部分采用环保净味油漆。

225、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。

226、脚架上扶手框采用不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为高355*长405*宽80，扶手面两合页距离163mm，内插侧板，防脱落，外观平整,铝合金下站脚高度为377*265*85mm的渐粗式梯形造型，梯形上端尺寸218*60mm宽，下端底脚尺寸为377*85mm，下脚两侧有6条装饰加强筋，两侧上半部分为内凹造型，下半部分为内空结构，脚掌厚度20mm高，脚掌前后端距离脚架立柱53mm长，底脚孔距330mm。采用优质铝合金经模具压注成型。

227、椅座、背塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔。
	报告厅
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	条桌-1
	8
	张
	228、产品尺寸：1200cm*400cm*750cm；
229、基材:采用E0级中密度纤维板；

230、面材:采用优质实木皮贴面，木皮厚度>0.8，无疤痕，无开裂，色泽一致；
231、油漆:采用优质水性环保漆。漆膜硬度高，五底三面喷漆工艺，无汽泡，无色差，光泽度好，无瑕疵。
	报告厅
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	条桌-2
	6
	张
	232、产品尺寸：1800cm*400cm*750cm
233、基材:采用E0级中密度纤维板;
234、面材:采用优质实木皮贴面，木皮厚度>0.8，无疤痕，无开裂，色泽一致;
235、油漆:采用优质水性环保漆。漆膜硬度高，五底三面喷漆工艺，无汽泡，无色差，光泽度好，无瑕疵;
	报告厅
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	发言台
	2
	个
	基础外形尺寸（台面总长 800mm，行业标准人体工学）
标准成品尺寸：长 800× 深 520× 总高 1160mm
236、台面：800mm（长）×520mm（进深），前低后高倾斜 8°~10° 防文稿滑落；
237、 总高度：1160mm（适配 1.55~1.85m 成年人站立发言）；可选加高款 1190mm；
238、底座：900×620mm 加宽落地底座，防倾倒；
239、穿线孔：台面居中 φ50mm 金属镀铬线孔，收纳话筒、音频线；
240、公差：长宽高整体误差≤±3mm，对角线误差≤2mm。

板材厚度（纯实木 / 实木指接板 国标工程厚度）
241、台面实木整板：≥28mm；

242、立柱侧板：≥22mm 实木指接板；
243、底座围板、隔板：≥18mm 实木；
244、背板：≥6mm 实木防潮背板，全封闭防尘；
245、 拼接工艺：实木榫卯结构 + 实木穿带加固，禁止仅用三合一螺丝；无空心蜂窝填充。
三、实木基材材质国标要求
246、主材：橡胶木 / 榉木 / 白蜡木指接实木；
247、 木材处理：高温蒸汽烘干、防虫、防腐、除脂；
248、含水率：8%~12%（北方 8%~10%，南方 10%~12%）
249、 缺陷管控：无死节、虫眼、空洞、开裂、腐朽；活节直径≤8mm，单块板面≤2 处；
250、环保标准：实木无贴面，甲醛释放量 E0 级≤0.050mg/m³。

四、油漆饰面国标参数（会议通用红胡桃 / 深樱桃色）
251、 工艺：五底三面封闭烤漆，手工精细打磨 6 遍以上；
252、漆料：水性环保聚氨酯漆，VOC≤80g/L；
253、漆面硬度：≥2H，耐磨耐刮，酒精擦拭无发白脱漆；
254、色泽：红胡桃、深樱桃、原木三色可选，无色差、流挂、针孔、橘皮；
255、边角：全圆角 R3mm 倒棱，无尖锐棱角，防磕碰。
五、结构与力学性能

256、 整体承重：台面静态均布承重≥80kg，可放置笔记本、功放、大屏显示器；
257、 抗倾倒：侧向 50kg 推力无翻倒，底座配重实木加厚；
258、连接牢固：榫卯 + 实木加固条，摇晃无异响，接缝缝隙≤0.3mm；
259、可选配置：
   - 内置储物层板（单层 / 双层储物）
   - 底部静音万向刹车轮（4 只，承重单轮≥30kg）
   - 前侧隐藏抽屉（放置话筒、纸笔）
	报告厅
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	机柜-1
	2
	台
	260、尺寸:600X600X1388mm（长宽高）；容量：27U；配置:8位10A PDU插排一个、固定板1块、风扇部件1组、
4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉20套、内六角扳手一只
	报告厅
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	音频连接线-1
	4
	根
	261、1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	报告厅

	45
	音频连接线-2
	8
	根
	262、1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	报告厅

	46
	音频连接线-3
	8
	根
	263、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	报告厅

	47
	音频连接线-4
	2
	根
	264、1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头
	报告厅

	48
	音箱线-1
	8
	卷
	265、外被:PVC；导体:精炼铜线芯；芯数：300芯*24.100米/卷
	报告厅

	49
	六类带屏蔽网线-1
	4
	卷
	266、六类带屏蔽网线300米/卷- 
线对铝箔 + 整体金属编织双层屏蔽
规格：4 对 8 芯单股实心无氧铜，23AWG
单芯标称直径：≥0.57mm（国标下限，主流 0.57~0.58mm）
材质：99.99% 无氧铜，禁止铜包铝、铜包钢
-20℃直流电阻：≤9.5Ω/100m
线对标准色序：白橙 / 橙、白绿 / 绿、白蓝 / 蓝、白棕 / 棕
	报告厅

	50
	水晶头-1
	1
	盒
	267、内置独立分线架隔离 4 对线对，抑制内部串扰、外部串扰 AXT
接口规格：标准 8P8C 8 触点，触点中心间距 1.02mm±0.05mm
适配实心单股：23AWG（0.57~0.58mm 铜芯），兼容 22~26AWG 跳线软线
适配线缆外径：7.6~8.4mm（国标 HSYV-6A 标准线缆外径）
	报告厅

	51
	RVV3*1.5电源线-1
	600
	米
	268、屏蔽：铝箔+编织网2.外被：PVC3.规格：3芯4.导体：精炼铜5.规格RVV3*1.5²无氧铜电线
	报告厅

	52
	镀锌钢管
	400
	米
	269、DN=25mm2.厚度：2.75mm3.每支钢管通常定尺长度为6000mm
	报告厅

	53
	安装调试费-1
	1
	项
	270、LED屏安装调试、音响安装调试、网络调试、桌椅安装
	报告厅

	54
	交互智能平板
	2
	台
	271、屏体：98英寸，液晶 LED，分辨率≥3840*2160，显示比例(16：9)；  
272、触摸技术：红外触控技术 
273、零贴合技术，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光、偏光、散射现象；
274、亮度：≥300cd/m² ；对比度：≥1200:1 ； 
275、防眩光功能：≥4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响， 反射率小于 1%； 
276、前置 USB 3.0 接口支持 Windows 及Android 双系统读取；
277、整机具备≥7个中文带丝印标识的前置物理按键：录屏，比例，音量-；音量+；设置，护眼，电源。电源按键带有双色指示灯并具有整机关机、电脑关机、节能三键合一功能。
278、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、倒计时、秒表、录屏、冻屏、截屏、分屏模式、拍照、投票器、文个快传、日历、触摸锁、锁屏等快捷应用区等功能。
279、具有触控悬浮菜单，有≥8个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有快速批注功能、快速切换到ops系统，并可根据需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。
280、支持蓝牙Bluetooth 5.0标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。
281、支持调节左右声道平衡；中音，高音调节功能。自定义4种音效模式调节。
282、嵌入安卓14系统，内存≥4G，储存空间≥32G 。
283、白板支持单点与多点书写切换、手势板檫，缩放与漫游，邮件发送，插入表格； 扫码分享，支持本地与网络选择功能，并支持当前页与所有页面选择； 可支持大小笔操作，支持设置不同颜色与粗细等操作；支持原笔迹书写功能； 支持文档、PDF、JPG等多种格式保存文件。
	无纸化会议室

	55
	OPS电脑模块
	1
	台
	284、采用≥80pin接口。
285、前I/O接口：≥1×HDMI；≥5×USB3.0、≥1×USB2.0、≥1×Type-C  USB3.0、≥1×RJ45、≥1×LINE-OUT、≥1×MIC-IN、≥1×DP。
286、配置处理器≥6核12线程，内存≥8G，硬盘≥SSD 256G。
	无纸化会议室

	56
	无线传屏器
	1
	台
	287、会议模式：主持人模式：主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏
288、与会人员模式：当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权
289、帧率：音视频18~30帧；分辨率：720P~1080P
290、频段：2.4GHz/5GHz
291、传输距离：无遮挡的情况下≥30m
292、显示模式：支持扩展桌面（Windows）
293、触摸反控：支持≥10点触摸回传（Windows）；支持鼠标模式回传（Mac）
	无纸化会议室

	57
	音箱
	2
	只
	294、音箱类型为音柱，阻抗≤6Ω，额定功率≥200W，≥6×3"全频喇叭单元；覆盖角度：等同或宽于100°(H)×90°（V）。
295、频率响应：等同或宽于80Hz-20kHz。
▲296、指定频带内的声压级（测试电压：34.6V，频率范围67Hz-16kHz，测试距离1m）：115dB±2dB。

▲297、总谐波失真（测试电压：2.45V，测试距离：1m）≤0.293%@265Hz。
	无纸化会议室

	58
	支架-3
	2
	只
	298、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm，箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm，设备面板尺寸：160mm*90mm；
	无纸化会议室

	59
	专业功放-4
	1
	台
	299、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
300、标准XLR输入接口，和LINK输出口。
301、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
302、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
303、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
304、输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	无纸化会议室

	60
	调音台-2
	1
	台
	305、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。
306、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
307、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。
308、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
	无纸化会议室

	61
	AI音频处理器-2
	1
	台
	309、处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
310、后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲311、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
312、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
▲313、音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
314、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
315、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
316、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
317、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
318、采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	无纸化会议室

	62
	电源管理器-2
	1
	台
	319、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
320、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
321、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
322、具有≥1路USB接口。
	无纸化会议室

	63
	无纸化主机
	1
	台
	323、无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用功能。
324、产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
325、搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号方式通知与会人员。
326、采用的处理器配置≥4核，≥8线程；内存配置≥DDR4 8G，硬盘容量≥1TB；具有千兆网络接口≥2×LAN；具有视频输出接口：≥1×DVI，≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in，≥1× Line out，≥1× Line in；其他接口：≥2×USB2.0，≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。
	无纸化会议室
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	智能无纸化会议管理服务器软件
	1
	套
	327、产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
▲328、具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。
329、具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内。
▲330、具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、人大风格、政务风格、护眼风格，提供不同软件界面；可切换≥四种客户端会议模式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式。
331、支持自定义投票类型，支持限时投票；支持3种投票界面样式选择；支持自定义投票结果展示，可更换背景、可选择显示内容、可选择倒计时、自定义文本、自定义字体，支持投票结果过程的实时查看和投大屏展示以及投终端展示；支持自定义签到结果界面、自定义背景图、选择需要展示的内容、可自定义文本、自定义字体，签到结果过程实时查看和投大屏展示。
332、具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有阅后即焚、文档水印保密机制以及会后文档资料不保留，不形成历史记录特性。
333、支持在每个议题下创建签到投票，支持不同议题时不同参会人进行签到和投票，满足同会议下多议题独立签到投票。
334、具有三员管理功能；开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。
335、具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作， 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
336、支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
337、支持服务器系统资源监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。
338、具有服务器列表显示功能，支持显示所有服务器编号、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具有服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。
339、无纸化服务器支持双机热备功能，无需人工干预的实现自动启动，设备故障、操作系统故障、软件系统故障不可预期问题实现数据快速恢复。
340、支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
	无纸化会议室

	65
	无纸化流媒体主机
	1
	台
	341、无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏会议信息的展示功能。
342、采用的处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.2GHz主频，内存配置≥DDR4 8GB，硬盘为固态硬盘且容量≥128GB。
343、具有千兆网络接口≥2×LAN
344、具备视频接口：≥1×DVI，≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in，≥1× Line out，≥1× Line in；具备其他接口≥2×USB2.0，≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。
	无纸化会议室

	66
	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	1
	套
	345、支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。
346、支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号信息广播到大屏展示。
347、支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。
348、支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。
349、支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源进行播放功能。
350、支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。
351、支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（≥10项）或表格（≥10项）的形式投屏显示评分结果。
352、支持座位图投屏功能，在会前或会中将参会者的座位图投放到流媒体大屏中显示，方便与会者快速找位入会。
353、同一会场支持≥4台流媒体功能， 不同流媒体可以展示相同的媒体画面内容也可以展示不同的媒体画面内容。
	无纸化会议室

	67
	无纸化升降器
	15
	台
	354、升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角动作。升降话筒采用手拉手方式连接，心形指向性驻极体。
355、升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。
356、产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。
357、显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达≥1920*1080P；副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达≥1366*768，对比度≥800：1，用于显示参会人员信息电子铭牌信息。
358、桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件操作。
359、升降器具有≥1组232/485输入输出接口，≥2路USB接口。
360、支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。
361、设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。
362、显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，显示屏仰角角度可调0-30°。
	无纸化会议室

	68
	无纸化会议终端
	15
	台
	363、多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播应用
364、支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。
365、可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png，参会人只可看到有权限的文件。
366、会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。
367、个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。
368、结束会议终端自动清除本地会议文件。
369、具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口
370、采用的处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.2GHz主频
371、采用内存配置≥4GB
372、采用硬盘容量≥128GB 固态硬盘
373、具有≥1×千兆网络接口（RJ45）
	无纸化会议室

	69
	无纸化会议终端软件
	15
	套
	374、具有≥2种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制。
▲375、具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4种不同布局方式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；卡片模式，将议题以卡片形式在首页呈现，通过横向滑动查看，在首页可以查看所有议题（包括议程）；简洁模式：将议程以节目表形式在首页进行呈现，纵向滑动查看；导航模式：首页界面具有导航目录，同时展示对应功能列表签到、投票、评分、纪要、视频内容；经典模式，点击对应的功能模块，层级式进入功能详情界面，展示对应功能相关查看和操作内容。
376、具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。
▲377、具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作，大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。
378、支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
▲379、支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。
380、具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。
381、具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，设备拓展支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；支持文档主讲(文档广播)功能，实现低带宽同步与共享同一份文档资料的功能；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播/文档主讲具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。文档主讲支持在文档广播过程中随时切换主讲人的功能。
382、支持同屏录制服务，支持对会议广播及屏幕共享内容进行无感知录制，可定时录制，录像文件数据上传后台服务器进行保存。
	无纸化会议室

	70
	交换机
	1
	台
	383、交换容量：336Gbps/3.36Tbps
384、包转发率：108Mpps/126Mpps
385、支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+
	无纸化会议室

	71
	无纸化会议桌子
	1
	套
	386、6000*2400*760（长*宽*高），采用优质实木雕花、镂刻工艺，E1级板材以及乌金木皮贴面，优质五金配件，铜制拉手，自吸式缓冲导轨，环保胶水。
	无纸化会议室

	72
	无纸化会议椅子
	15
	把
	387、620*730*1020（长*宽*高），面料采用优质西皮，海绵采用高弹阻燃海绵，曲木板座背垫采用14mm多层曲木板；
	无纸化会议室

	73
	AI会议主机-2
	1
	台
	388、主机支持管理有线会议单元和无线会议单元，对会议单元进行控制，有线单元≥30台，无线单元≥30台。系统具有会议议程（签到、投票、选举、满意度）。接收会议服务信息，可同时对接入的会议单元参与会议议程及发言控制功能。
▲389、集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、陷波器、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。

390、设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音，可录制和播放会议记录。
▲391、系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线单元和≥8只无线单元同时发言；有线单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量，无线单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。

▲392、具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行，支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

393、具有消防报警联动触发功能，通过接口触发后提供火灾报警信息。
394、具有摄像跟踪功能，支持连接≥5台摄像机实现摄像跟踪，符合支持PELCO-D、VISCA控制协议。
★395、具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块（国产）、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块（兼容12路调音台）、数字调音台管理软件模块（兼容8路调音台）、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用。

★396、登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块（兼容12路调音台）、数字调音台管理软件模块（兼容8路调音台）、FIR音箱处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。
★397、AI助手支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；

★398、具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；
	无纸化会议室

	74
	连接线
	1
	根
	399、≥20米延长线（一公一母），6芯数据连接线（成品线-公母口）；
	无纸化会议室

	75
	插座
	1
	个
	400、一进三出连接单元
401、采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
402、每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。
	无纸化会议室

	76
	机柜-2
	1
	台
	403、尺寸:600X600X1388mm（长宽高）；容量：27U；配置:8位10A PDU插排一个、固定板1块、风扇部件1组、
4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉20套、内六角扳手一只
	无纸化会议室

	77
	音频连接线-5
	2
	根
	404、1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	无纸化会议室

	78
	音频连接线-6
	2
	根
	405、1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	无纸化会议室

	79
	音频连接线-7
	2
	根
	406、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	无纸化会议室

	80
	音频连接线-8
	2
	根
	407、3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	无纸化会议室

	81
	音箱线-2
	2
	卷
	408、外被: PVC；导体: 精炼铜线芯；芯数：300芯*2；100米/卷
	无纸化会议室

	82
	六类带屏蔽网线-2
	150
	米
	409、六类国标带屏蔽网线
	无纸化会议室

	83
	水晶头-2
	1
	盒
	410、六类水晶头，100个一盒
	无纸化会议室

	84
	RVV3*1.5电源线-2
	100
	米
	411、屏蔽：铝箔+编织网2.外被：PVC3.规格：3芯4.导体：精炼铜5.规格RVV3*1.5²无氧铜电线
	无纸化会议室

	85
	其他辅材
	1
	项
	412、电工胶布、焊锡、热缩管、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头、网线水晶头等辅材、镀锌钢管
	无纸化会议室

	86
	安装调试费-2
	1
	项
	413、98寸大屏上楼及安装；
414、会议扩声设备安装调试；
415、无纸化设备安装调试；
416、会议桌椅安装调试；
417、线缆敷设
	无纸化会议室

	87
	智能600万网络球机
	5
	个
	▲418、内置≥2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
▲419、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°。
420、细节采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍。
421、联动态：支持全景周界联动细节跟踪，支持全景周界级联细节完成结构化检测，支持全景人群分布图联动细节定位。
422、全景摄像机具有≥4颗补光灯,细节摄像机具有≥10颗红外灯和≥2颗白光灯。
423、全景相机内置≥30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置白光灯和红外灯，红外≥250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀。
▲424、全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°。
▲425、内置喇叭,可随的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。
426、支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。
427、支持DC36V±25%宽电压输入。
428、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。
429、内置水平仪,可检测安装是否水平。
	监控系统

	88
	球机支架
	5
	个
	430、外观颜色：银色；承重：9.0kg；安装方式：壁装；工作温度：-40℃~+60℃；执行标准：Q/DXJ064-2018；产品材质：铝合金。
	监控系统

	89
	2400万270°全景智能网络摄像机
	2
	个
	431、采用全景细节一体化设计，全景采用不低于6个镜头拼接成不小于270度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头。
432、全景采用6个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；细节采用1个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。
433、全景通道:支持流光和宽动态同时开启。
434、内置≥1颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
435、全景垂直视场角103°。
细节变倍:≥40倍。
436、在IE浏览器下，具有电子防抖设置选项。
▲437、设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入。
▲438、在分辨率设置为8190×2700、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监看画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
▲439、设备可将任意连续的2个至6个视频画面基本进行无缝拼接显示。设备可对全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。
440、设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜。
441、全景支持不低于3种智能资源切换包括周界防范、人群分布图、车辆密度。
442、细节支持不低于3种智能资源切换包括周界防范、视频结构化、人脸识别。
443、设备支持自动标定、自动拼接功能，自动标定时间少于3min。
444、DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。
445、支持IP66防护等级。
	监控系统

	90
	不锈钢重载支架
	2
	套
	446、不锈钢材质； 支架内走线； 螺纹配合安装
	监控系统

	91
	智能400万网络球机
	2
	台
	447、内置≥2个GPU芯片,由全景摄像机和细节摄像机组成，全景像素不小于400W；细节像素不小于400W。
448、细节相机内置不小于150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
449、细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍。
▲450、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。
451、支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效。
452、支持≥1路音频输入和≥1路音频输出。
453、内置≥2路报警输入和≥1路报警输出,支持报警联动功能。
454、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4,支持GB35114 A级。
▲455、全景摄像机具有具备不少于4个白光灯,细节摄像机具备不少于4颗红外灯和2颗白光灯。
456、当设置为联动态时,全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标。
457、当设置为独立态时,全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。
	监控系统

	92
	球机壁装支架
	2
	个
	458、外观颜色：白色；承重：7.0kg；安装方式：壁装；工作温度：-40℃～+60℃；防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	监控系统
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	400万变焦人脸抓拍摄像机-1
	1
	个
	459、内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器、不少于3颗补光灯、CPU、GPU、NPU一体化芯片。
460、可输出分辨率不小于2688×1520的高清画面；支持电动变焦，焦距不小于2.7mm～13.5mm

▲461、支持AI场景自适应，开启AI场景自适应功能后,样机可根据雨、雪、雾天气,自动调整背光场景的成像参数。
462、内置高效暖光灯和红外补光灯，红外补光可识别距离样机不小于200m处的人体轮廓米，暖光可认清距离样机不小于30m处人脸面部特征。
463、支持同步开启不少于4个区域人数统计、不少于4个绊线人数统计和不少于4个排队人数统计功能,共不少于12个检测区域, 不少于12条智能规则可同时开启。
▲464、可进行人脸抓拍人体抠图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。
465、可存储不少于30万张人脸图片,每张图片不小于300KB。
▲466、可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片。
▲467、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
468、具有耀光抑制功能,耀光区域<1%。
469、可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储,可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。
470、支持以下情况的人脸检测:1.水平转动角度不大于±90。2.垂直仰俯角度不大于±60。3.垂直倾斜角度不大于±45。
471、可通过IE浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能,开启该功能后,当人脸识别结果超过相似度阈值时,可自动进行人脸抓拍。
	男生宿舍入口
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	电源适配器-1
	1
	个
	472、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
	监控系统

	95
	人脸智能分析服务器-1
	1
	套
	▲473、支持同时接入16路具有人脸比对报警功能的网络摄像机，可对IPC进行人脸库的配置和用U盘导入人脸库图片。
474、报警可关联多个人脸库，对每个人脸库单独设置相似度进行报警布防，相似度范围可设置0-100。
475、支持Raid 功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD,支持一键创建Raid5 阵列功能。
476、最大可接入不少于9块接口为SATA的硬盘。
▲477、支持在AI预览界面快捷倒序显示24h统计的人脸识别或人脸比对结果，并支持将检测出的人脸图片导入到人脸库，回放相关录像以及备份导出；。
	男生宿管值班室
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	16TB机械硬盘-1
	1
	块
	478、单盘容量：16TB；缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA
	监控系统
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	55英寸监视器-1
	1
	台
	479、屏幕尺寸：55英寸；分辨率：≥3840×2160；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥1200:1；刷新率：≥60Hz；
面板技术：IPS；背光类型：DLED；色彩范围：≥1.07G（8 bits+FRC）；色域：≥72% NTSC；响应时间：≤8ms；
使用寿命：≥30000小时。
480、输入接口：≥2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DP 1.2接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DVI接口（3840×2160@30Hz）、≥1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、≥1个Audio in接口、≥1个USB 2.0接口、≥1个RS-232 in接口。
481、扬声器：≥10W×2；供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；电源类型：内置电源；最大功耗：≤125W；待机功耗：＜0.5W。
482、工作温度：0℃～+40℃；工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；储存温度：–20℃～+60℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）。
	男生宿管值班室
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	400万变焦人脸抓拍摄像机-2
	1
	个
	483、内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器、不少于3颗补光灯、CPU、GPU、NPU一体化芯片。
484、可输出分辨率不小于2688×1520的高清画面；支持电动变焦，焦距不小于2.7mm～13.5mm

▲485、支持AI场景自适应，开启AI场景自适应功能后,样机可根据雨、雪、雾天气,自动调整背光场景的成像参数。
486、内置高效暖光灯和红外补光灯，红外补光可识别距离样机不小于200m处的人体轮廓米，暖光可认清距离样机不小于30m处人脸面部特征。
487、支持同步开启不少于4个区域人数统计、不少于4个绊线人数统计和不少于4个排队人数统计功能,共不少于12个检测区域, 不少于12条智能规则可同时开启。
▲488、可进行人脸抓拍人体抠图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。
489、可存储不少于30万张人脸图片,每张图片不小于300KB。
▲490、可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片。
▲491、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
492、具有耀光抑制功能,耀光区域<1%。
493、可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储,可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。
494、支持以下情况的人脸检测:1.水平转动角度不大于±90。2.垂直仰俯角度不大于±60。3.垂直倾斜角度不大于±45。
495、可通过IE浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能,开启该功能后,当人脸识别结果超过相似度阈值时,可自动进行人脸抓拍。
	女生宿舍入口
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	电源适配器-2
	1
	个
	496、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
	监控系统
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	人脸智能分析服务器-2
	1
	套
	▲497、支持同时接入16路具有人脸比对报警功能的网络摄像机，可对IPC进行人脸库的配置和用U盘导入人脸库图片。
498、报警可关联多个人脸库，对每个人脸库单独设置相似度进行报警布防，相似度范围可设置0-100。
499、支持Raid 功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD,支持一键创建Raid5 阵列功能。
500、最大可接入不少于9块接口为SATA的硬盘。
▲501、支持在AI预览界面快捷倒序显示24h统计的人脸识别或人脸比对结果，并支持将检测出的人脸图片导入到人脸库，回放相关录像以及备份导出；。
	女生宿管值班室
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	16TB机械硬盘-2
	1
	块
	502、单盘容量：16TB；缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA
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	55英寸监视器-2
	1
	台
	503、屏幕尺寸：55英寸；分辨率：≥3840×2160；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥1200:1；刷新率：≥60Hz；
面板技术：IPS；背光类型：DLED；色彩范围：≥1.07G（8 bits+FRC）；色域：≥72% NTSC；响应时间：≤8ms；
使用寿命：≥30000小时。
504、输入接口：≥2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DP 1.2接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DVI接口（3840×2160@30Hz）、≥1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、≥1个Audio in接口、≥1个USB 2.0接口、≥1个RS-232 in接口。
505、扬声器：≥10W×2；供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；电源类型：内置电源；最大功耗：≤125W；
待机功耗：＜0.5W。
506、工作温度：0℃～+40℃；工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；储存温度：–20℃～+60℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）。
	女生宿管值班室
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	400万变焦人脸抓拍摄像机-3
	3
	个
	507、内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器、不少于3颗补光灯、CPU、GPU、NPU一体化芯片。
508、可输出分辨率不小于2688×1520的高清画面；支持电动变焦，焦距不小于2.7mm～13.5mm

▲509、支持AI场景自适应，开启AI场景自适应功能后,样机可根据雨、雪、雾天气,自动调整背光场景的成像参数。
510、内置高效暖光灯和红外补光灯，红外补光可识别距离样机不小于200m处的人体轮廓米，暖光可认清距离样机不小于30m处人脸面部特征。
511、支持同步开启不少于4个区域人数统计、不少于4个绊线人数统计和不少于4个排队人数统计功能,共不少于12个检测区域, 不少于12条智能规则可同时开启。
▲512、可进行人脸抓拍人体抠图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。
513、可存储不少于30万张人脸图片,每张图片不小于300KB。
▲514、可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片。
▲515、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
516、具有耀光抑制功能,耀光区域<1%。
517、可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储,可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。
518、支持以下情况的人脸检测:1.水平转动角度不大于±90。2.垂直仰俯角度不大于±60。3.垂直倾斜角度不大于±45。
519、可通过IE浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能,开启该功能后,当人脸识别结果超过相似度阈值时,可自动进行人脸抓拍。
	实训楼入口
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	电源适配器-3
	3
	个
	520、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
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	400万变焦人脸抓拍摄像机-4
	3
	个
	521、内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器、不少于3颗补光灯、CPU、GPU、NPU一体化芯片。
522、可输出分辨率不小于2688×1520的高清画面；支持电动变焦，焦距不小于2.7mm～13.5mm

▲523、支持AI场景自适应，开启AI场景自适应功能后,样机可根据雨、雪、雾天气,自动调整背光场景的成像参数。
524、内置高效暖光灯和红外补光灯，红外补光可识别距离样机不小于200m处的人体轮廓米，暖光可认清距离样机不小于30m处人脸面部特征。
525、支持同步开启不少于4个区域人数统计、不少于4个绊线人数统计和不少于4个排队人数统计功能,共不少于12个检测区域, 不少于12条智能规则可同时开启。
▲526、可进行人脸抓拍人体抠图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照；可存储不少于30万张人脸图片,每张图片不小于300KB。
▲527、可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片。
▲528、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
529、具有耀光抑制功能,耀光区域<1%。
530、可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储,可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。
531、支持以下情况的人脸检测:1.水平转动角度不大于±90。2.垂直仰俯角度不大于±60。3.垂直倾斜角度不大于±45。
532、可通过IE浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能,开启该功能后,当人脸识别结果超过相似度阈值时,可自动进行人脸抓拍。
	教学楼入口
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	电源适配器-4
	3
	个
	533、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
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	400万变焦人脸抓拍摄像机-5
	3
	个
	534、内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器、不少于3颗补光灯、CPU、GPU、NPU一体化芯片。
535、可输出分辨率不小于2688×1520的高清画面；支持电动变焦，焦距不小于2.7mm～13.5mm

▲536、支持AI场景自适应，开启AI场景自适应功能后,样机可根据雨、雪、雾天气,自动调整背光场景的成像参数。
537、内置高效暖光灯和红外补光灯，红外补光可识别距离样机不小于200m处的人体轮廓米，暖光可认清距离样机不小于30m处人脸面部特征。
538、支持同步开启不少于4个区域人数统计、不少于4个绊线人数统计和不少于4个排队人数统计功能,共不少于12个检测区域, 不少于12条智能规则可同时开启。
▲539、可进行人脸抓拍人体抠图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。
540、可存储不少于30万张人脸图片,每张图片不小于300KB。
▲541、可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片。
▲542、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
543、具有耀光抑制功能,耀光区域<1%。
544、可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储,可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。
545、支持以下情况的人脸检测:1.水平转动角度不大于±90。2.垂直仰俯角度不大于±60。3.垂直倾斜角度不大于±45。
546、可通过IE浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能,开启该功能后,当人脸识别结果超过相似度阈值时,可自动进行人脸抓拍。
	文体中心入口
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	电源适配器-5
	3
	个
	547、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
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	400万变焦人脸抓拍摄像机-6
	3
	个
	548、内置不少于2个麦克风、不少于1个扬声器、不少于3颗补光灯、CPU、GPU、NPU一体化芯片。
549、可输出分辨率不小于2688×1520的高清画面；支持电动变焦，焦距不小于2.7mm～13.5mm

▲550、支持AI场景自适应，开启AI场景自适应功能后,样机可根据雨、雪、雾天气,自动调整背光场景的成像参数。
551、内置高效暖光灯和红外补光灯，红外补光可识别距离样机不小于200m处的人体轮廓米，暖光可认清距离样机不小于30m处人脸面部特征。
552、支持同步开启不少于4个区域人数统计、不少于4个绊线人数统计和不少于4个排队人数统计功能,共不少于12个检测区域, 不少于12条智能规则可同时开启。
▲553、可进行人脸抓拍人体抠图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。
554、可存储不少于30万张人脸图片,每张图片不小于300KB。
▲555、可在IE浏览器上显示人脸属性、人脸抓拍图片、人脸比对结果、机动车抓拍图片、非机动车抓拍图片和人体抓拍图片。
▲556、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次,;白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。
557、具有耀光抑制功能,耀光区域<1%。
558、可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储,可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。
559、支持以下情况的人脸检测:1.水平转动角度不大于±90。2.垂直仰俯角度不大于±60。3.垂直倾斜角度不大于±45。
560、可通过IE浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能,开启该功能后,当人脸识别结果超过相似度阈值时,可自动进行人脸抓拍。
	行政办公楼入口

	110
	电源适配器-6
	3
	个
	561、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
	监控系统

	111
	网络型脉冲主机
	5
	个
	562、全新双防区网络脉冲电子围栏主机，支持防区短路/断路报警、防拆报警、系统故障报警等多种报警输出，4线/6线兼容。将阻挡、威慑、报警、智能显示和联网远程控制等功能有机地集成在一起。
▲563、脉冲主机应配置≥4.5英寸的液晶显示操作屏，应可显示每个防区的工作电压、工作模式、工作时间、状态，地址多种信息；应可监测每个防区工作情况，触发报警时图标应立即闪烁并报警提示：应配置有≥8个功能按键并可进行布防、撤防、电压调节、背光控制、警情消除操作
▲564、脉冲主机配套智能终端应支持4路IPC接入，报警时候联动图像与视频推送至报警中心，自动截取事前和事后视频。
565、报警输入：≥1路防拆报警输入。
566、报警输出：≥2路防区报警输出（默认常闭），≥1路故障报警输出（默认常闭）。
567、网络接口：≥1个RJ-45 10M/100M以太网口。
568、RS-485接口：≥1路

569、蓄电池接口：≥1路，支持DC12V蓄电池接入

570、辅电输出：≥1路（与蓄电池接入口共用），支持12V1A输出

571、蜂鸣器：≥1个

572、警号接口：≥2路警号接口（12VDC，≤300mA）

573、脉冲间隔时间：1S~ 1.5s

574、脉冲持续时间:≤0.1s

575、输出高压峰值：5KV ～ 10KV
	监控系统

	112
	双防区脉冲主机防水箱
	5
	台
	576、内含防水箱≥1；接地线≥3；紧线器≥12；线连接器≥24；避雷器≥2；防水箱国标202不锈钢。
	监控系统

	113
	电子围栏用接地桩
	15
	个
	577、角铁38*1000mm，通过接地线与避雷器连接
	

	114
	电子围栏用终端杆
	20
	根
	578、终端立杆；围栏配件用于防区首尾以及转弯处等；立杆高度85cm，力杆直径32mm；铝合金材质；万向底座固定
	监控系统

	115
	终端杆配件包
	20
	套
	579、四线制终端杆配套产品,内含终端杆配套绝缘子*4；防水帽*1；万向底座*2；螺丝包*2
	监控系统

	116
	电子围栏用承力杆
	33
	根
	580、围栏配件；铝合金材质，直径21mm，高85cm
	监控系统

	117
	承力杆配件包
	33
	套
	581、四线制承力杆配套产品,内含承力杆配套绝缘子*4；防水帽*1；万向底座*2；螺丝包*2；螺母包*1
	监控系统

	118
	电子围栏用中间杆
	205
	根
	582、脉冲电子围栏配件，玻璃钢材质,9.8mm直径，85cm高
	监控系统

	119
	中间杆配件包
	205
	台
	583、四线制中间杆配套产品,内含中间杆配套绝缘子*4；防水帽*1；万向底座*1；螺丝包*1
	监控系统

	120
	脉冲电子围栏用合金线
	11
	卷
	584、合金线，高强度铝镁合金线，400米/卷
	监控系统

	121
	电子围栏用高压绝缘线
	3
	卷
	585、产品材质：氧化锌电阻片、铝芯、电缆料，耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米/卷
	监控系统

	122
	电子围栏用警示牌
	100
	块
	586、围栏配件；报警警示,尺寸100mm*200mm,双面显示，PVC材质
	监控系统

	123
	防盗报警控制器
	1
	个
	587、报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；网络制式：4G可选；网络接口：2个RJ-4510M/100M以太网口；电话线：1路PSTN；RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；辅电输出：1路DC12V/1A；蜂鸣器：1个；供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）
	监控系统

	124
	报警键盘
	1
	个
	588、分辨率：128x64，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接
	监控系统

	125
	12V7A蓄电池
	1
	台
	589、尺寸（mm)：151*66*95
	监控系统

	126
	声光警号
	1
	个
	590、声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
	监控系统

	127
	红外周界枪型网络摄像机
	10
	个
	591、采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出不少于3路200万（1920×1080）@25fps。
▲592、内置不低于3颗CMOS图像传感器、不低于2个麦克风、不低于1个扬声器、不低于8颗补光灯、不低于2个报警输入接口、不低于2个报警输出接口、不低于1个音频输入接口、不低于1个音频输出接口、不低于1个电源返送接口、不低于1个RS485接口。
593、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不小于100米。
594、镜头焦距检验，镜头1（全景通道）：3.6mm ± 5%;镜头2（中景通道）：12mm ± 5%;镜头3（远景通道）：25mm ± 5%。
595、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。
▲596、支持竖直连续排列的三镜头模组。
597、设备内置水平仪，显示精度±1°
▲598、白天天气晴朗无遮挡，可对5m-120m处的人或机动车目标进行检测夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启后，可对5m-110m处的人或机动车目标进行检测。
599、支持不低于报警2进2出，不低于音频1进1出，485，最大支持不低于1TBMicroSD卡，内置不低于2个MIC，不低于1个扬声器。
▲600、设备具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离设备160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的绊线入侵事件进行检测。
601、环境照度不低于100lx，在距离设备100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通行进行拌线入侵试验，试验人员运行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发拌线入侵报警事件不小于99人次。
▲602、设备支持微云台电动控制，垂直旋转范围-10°~5°。
▲603、设备自带一体化支架。
604、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。
605、支持IP67，IK10防护等级。
	监控系统

	128
	电源适配器-7
	10
	个
	606、能效：V5；认证：CCC；输入：AC180~260V；输出：DC12V2A； 
	监控系统

	129
	IPC报警音柱
	10
	套
	607、功率 ≥30W；信号输入灵敏度 300mV （±50mV）；频率响应 300Hz～8KHz；灵敏度/声压级 92db(±3db)；
谐波失真 THD≤10%

608、指示灯≥ 2个；USB接口 ≥1个；拨码开关 ≥1个；音量调节 ≥2个，线路、本地音量电位器。
609、供电方式 DC12V3A；环境可靠性指标 ≤90%（无凝结）≥IP66；EMC可靠性指标 GB8898-2011；安装方式 壁挂吊装。
	监控系统
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	电源适配器DC12V3A
	10
	套
	610、电源输出：DC12V3A
	监控系统

	131
	网络硬盘录像机-3
	1
	台
	611、主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统。

612、支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控。
613、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示
614、报警输入：≥16路；报警输出：≥9路，其中8路继电器输出，≥1路12V1A 输出。
615、硬盘接口：≥24个SATA；网络接口：≥4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）；
▲616、内置1颗国产化芯片，具有≥1个内置扬声器、≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口、≥2个DP接口、≥2个V-DP接口、≥24个SATA接口。
▲617、支持≥256路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps。
618、支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号。
▲619、内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义。
	监控系统门卫值班室

	132
	机械硬盘
	14
	块
	620、单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA
	监控系统

	133
	智慧校园综合管理平台
	1
	个
	621、软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防等业务系统。
622、支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开。
623、支持对添加/导入的人员头像进行人脸图片质量检测，可返回不合格的照片原因记录；支持根据当前系统具备的业务组件， 动态加载车辆信息的业务字段；支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段；支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面。
624、智慧校园综合管理平台支持支持展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数；支持按周/按月图形化展示新增保护记录数统计情况；支持按周/按月图形化展示数据库加密解密计算次数统计情况。
625、支持全数据加密存储，数据库文件只能在本机读取。
626、支持与硬件指纹信息绑定的根密钥、工作密钥保护，可自动进行密钥、证书获取、管理与硬件指纹信息的复杂参数配置。
硬件参数：
627、尺寸：2U机架式服务器机箱。
628、处理器：≥1颗国产化ARM架构CPU，24核主频2.5GHz或同等配置性能的CPU。
629、内存：配置≥64G内存（2根32GDDR4ECC内存条或4根16GDDR4ECC内存条），4个DDR4DIMM插槽。
630、硬盘：配置≥2块4T及以上3.5吋SATA热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘。
631、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余。
632、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余。
633、RAID卡：支持RAID0,1,108、认证：CCC、节能。
	监控系统
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	教育智能化预警系统
	1
	个
	634、预警数据看板支持展示预警情况，包括总预警数量、已处理数量、未处理数量；支持重点人员预警、独处预警、危险行为预警、其它预警分类的预警数量（根据订阅的预警展示配置，支持自定义时间段筛选）；支持展示预警趋势分布；支持增加智能预警订阅的内容包括：预警类型（自定义新增）、同步报警类型（支持报警类型筛选和报警类型重命名）、驾驶舱数据统计开关、是否预警处理开关、预警等级选择、任务等级选择、录像回放时间设置、处理人。
635、数据总览看板支持展示：监控通道情况，包括通道总数、在线通道数量、离线通道数量；预警情况，包括总预警数量、已处理数量，独处人员预警数量、人员危险行为预警数量、重点人员预警数量、重点区域预警数量、其他智能预警数量等（支持配置新增预警类型统计维度，支持自定义时间段筛选）；预警防控策略，包括策略总数、策略应用数；重点人员情况，包括人员数量和被应用数量；重点人员报警分布TOP10，包括排名、人员名称、次数、占比；重点区域情况，包括区域数量和被应用数量；重点区域报警分布TOP10，包括排名、区域名称、次数、占比。
	监控系统

	135
	视频通道授权
	300
	个
	视频监控系统，视频通道管理个数授权。

一、功能参数：

636、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能；

637、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警；

638、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；

639、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；

640、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡；

641、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置；

642、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析；

643、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发。二、性能参数：

644、设备接入能力：前端相机单节点支持接入不少于4000个视频设备或不少于1万路通道；解码器单节点支持接入解码设备不少于200个；

645、分布式不少于50个。
	监控系统
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	视频国标对接网关100路
	3
	个
	646、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。
647、支持控制、传输流程和协议接口：注册和注销；实时视音频点播；设备控制；网络设备信息查询；设备视音频文件检索；历史视音频的回放和下载；录像回放控制；订阅和通知；报警事件通知和分发。
	监控系统

	137
	55英寸LCD拼接屏
	9
	个
	648、产品尺寸：不小于55寸；双边拼缝：≤3.5mm；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥500cd/m2；对比度：≥4000:1；色彩范围：≥8bit；刷新率：≥60Hz；功耗：≤155W。
649、视角：178°(水平)/ 178°；供电方式：100–240VAC，50/60Hz。
650、工作温度：0℃～+50℃；工作湿度：20%～90%RH（无凝结）；储存温度：–20℃～+55℃；储存湿度：5%～95%RH（无凝结）。
651、输入接口：VGA*≥1、CVBS*≥1、DVI-D*≥1、HDMI*≥1、RS232(RJ45)*≥1、USB（升级和多媒体）、IR*≥1
输出接口：RS232(RJ45)*≥1。
	监控系统
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	9路超高清解码器
	1
	个
	▲652、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。。
653、具有不少于1个标准的RS485接口、不少于9个HDMI输出口和不少于4个HDMI输入、不少于3个USB 接口、不少于1 路红外输入、不少于1 路红外输出接口。
654、支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns。。
	监控系统
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	55英寸一体机后维护支架
	9
	套
	655、55英寸一体机后维护支架，材质：SPCC（黑漆）
	监控系统
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	55寸3.5mm整机后维护底座
	3
	个
	656、尺寸：55英寸2、材质：铝型材（黑色）
	监控系统
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	大屏控制软件
	1
	个
	657、支持windows10/11、Android、银河麒麟（国产化）、统信（国产化）操作系统；
658、集大屏控制、内容控制、用电网关、环境控制、设备管理、系统预案、智能运维功能为一体，统一门户入口；
659、统一接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、LED设备、内容播控服务器、用电网关、中控主机等设备；
660、支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态，一图掌全局；
661、支持自定义布局，大屏控制功能按钮可根据用户习惯自由调整，同时支持信号树左侧和右侧，预案单列和双列调整；
662、可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得；
663、支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度；
664、支持画布缩放功能，可查看高分辨率的内容的局部细节；
665、支持大屏开关，可设置定时开关；
666、硬件配置：不低于i5-6500 @3.2GHZ、内存不小于8G、硬盘不小于40G。
	监控系统
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	HDMI线15米（19+1)
	10
	根
	667、15米HDMI线
	监控系统
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	智能分析服务器
	1
	台
	▲668、具有独处行为、 拌线入侵、 区域入侵、 打架斗殴、 跌倒行为检测， 并可抓拍关联人脸、 识别异常行为和识别人员身份信息， 当触发事件报警时，可在预览界面实时弹出报警窗口、 报警面板滚动展示报警信息、 报警中心实时展示报警信息并可查看详情；

▲669、具有文本布控功能， 可使用文本描述目标关键特征，快速开启布防任务；可对大模型功能进行管理， 基于大模型能力扩展新算法， 通过输入自然语言生成新算法并进行部署和应用；可将小模型关联文本算法实现大小模型协同编排报警；具有零样本创建算法功能， 可在1min内完成零样本自定义算法创建， 并完成算法冷启动。
▲670、具有模型图文建模功能， 可对目标进行模型图文建模， 通过建模引擎将目标图片转化成语义数据模型；输入搜索目标的文本描述， 可快速搜索对应的视图内容， 支持搜人、 车、非机动车、物品、动物；内置大模型算法引擎， 支持对目标图像和自然语言进行多模态大模型建模， 建立目标图像和自然语言的对应关系， 目标支持但不限于人、 车、 非机动车及其伞、 包等附属物品、 动物等
671、支持批量上传不少于 50 张人脸图片，并同时对不少于 10 张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。
672、内置不少于16个算力为 22 TOPS（INT8）的 GPU 芯片，GPU 采用 64 位 8 核 A55 处理器，最高频率不低于 1.7GHz
673、支持RAID组中某块磁盘被误拔掉之后 1min内再插上，该磁盘可恢复到原RAID磁盘组中
674、接入码流不小于1280Mbps，存储码流不小于1280Mbps ，转 发 码 流 不小于1280Mbps，回放码流不小于1280Mbps；可 接 入 H.265 、 H.264 、 MPEG4 、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出；支持管理不小于256路前端
	监控系统
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	16TB机械硬盘-3
	1
	块
	675、单盘容量：16TB；缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA
	监控系统
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	高清解码器-1
	2
	个
	676、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64；视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；解码能力：支持不少于9路4MP@25fps同时解码；视频输出路数：不少于1路。
	监控系统北门卫值班室
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	65英寸监视器-1
	1
	台
	677、屏幕尺寸：：≥65英寸；分辨率：≥3840×2160；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥1200:1；刷新率：≥60Hz；面板技术：IPS；背光类型：DLED；色彩范围：1.07G（8 bits+FRC）；色域：≥72% NTSC；
响应时间：≤8ms；使用寿命：≥30000小时。
678、输入接口：≥2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DP 1.2接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DVI接口（3840×2160@30Hz）、≥1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、≥1个Audio in接口、≥1个USB 2.0接口、≥1个RS-232 in接口；扬声器：10W×2。
679、供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；电源类型：内置电源；功耗：基本功耗≤140W，最大功耗≤190W；
待机功耗：＜0.5W。
680、工作温度：0℃～+40℃；工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；储存温度：–20℃～+60℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）。
	监控系统
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	高清解码器-2
	1
	个
	681、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64；视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；解码能力：支持不少于9路4MP@25fps同时解码；视频输出路数：不少于1路。
	监控系统南门卫值班室
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	65英寸监视器-2
	1
	台
	682、屏幕尺寸：65英寸；分辨率：≥3840×2160；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥1200:1；刷新率：≥60Hz；面板技术：IPS；背光类型：DLED；色彩范围：1.07G（8 bits+FRC）；色域：≥72% NTSC；响应时间：≤8ms；
使用寿命：≥30000小时。
683、输入接口：≥2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DP 1.2接口（3840×2160@60Hz）、≥1个DVI接口（3840×2160@30Hz）、≥1个VGA接口（1920×1080@60Hz）、≥1个Audio in接口、≥1个USB 2.0接口、≥1个RS-232 in接口；扬声器：10W×2。
684、供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；电源类型：内置电源；功耗：基本功耗≤140W，最大功耗≤190W；
待机功耗：＜0.5W。
685、工作温度：0℃～+40℃；工作湿度：10%～85%RH（无凝结）；储存温度：–20℃～+60℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）。
	监控系统
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	辅材-1
	1
	项
	686、监控及电子围栏安装所需的包含但不限于螺丝、胶带、线管等辅助材料
	监控系统
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	400万双光PoE网络球机
	75
	台
	687、分辨率不小于2688×1520。
688、补光距离不小于30m（白光单开） 30m（红外单开）。
689、区域入侵；拌线入侵。
690、支持双向语音对讲。
691、支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-180秒；频率：高/中/低；。

692、支持自定义语音内容导入；声音：0～100%；播放次数1-10次可调；
693、支持人形检测。
	监控系统教室巡课相机
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	128G内存卡
	75
	张
	694、容量不小于128GB；支持Class10、U3、V30、A1、UHS-I；支持microSDXC、microSDXC UHS-I的设备兼容
支持温度范围在0℃~+70℃的环境下工作；支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储； 
	监控系统
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	辅材-2
	1
	项
	695、巡课系统安装所需要的辅材含但不限于螺丝、胶带、线管等辅助材料
	监控系统
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	安装调试费-3
	1
	
	696、前端摄像机安装调试；机房存储 / 管理设备调试费（拼接屏安装）； 监控超五类 / 六类网线敷设 + 两端端接：1.6 元 / 米；室外光纤熔接（含光模块调试）：75 元 / 芯；监控立杆吊装、基础固定：450 元 / 根；整套监控系统全网联调、验收培训等
	监控系统
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	自助采集终端
	1
	台
	697、屏幕不小于4.3英寸触摸显示屏；分辨率不小于480*272；屏幕亮度不低于170cd/m2；对比对不低于300；
支持电容触摸操作，并支持多点触控。
698、设备采用不少于200W高清双目宽动态相机；
699、支持人证核验模式、自助采集-在线模式、自助采集-离线模式三种模式；
700、支持身份证识别、刷卡、人脸认证方式；设备内置二代证读卡器安全模块，可读取并显示居民身份证芯片内的数据。
701、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。。
702、网络恢复后，管理平台和设备支持同步记录。
703、支持身份证和人脸比对，现场抓拍人脸，与用户的身份证照片进行实时比对，实现人证核验，再进行登记；人证比对时间≤1.5s。支持人脸的1：1比对，人脸比对时间≤0.2s。
	售饭系统
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	桌面式双屏人脸消费机
	8
	台
	704、主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：主屏：≥8英寸显示屏，副屏：≥5英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：主屏：≥1280×800，副屏：≥800×480；摄像头：≥2MP CMOS高清双目摄像头。

705、支持人脸识别（活体检测）、刷卡、扫二维码认证方式。
706、支持单价消费、定值消费、时段定值消费、计次消费等消费模式。
	售饭系统
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	消费管理系统
	1
	套
	707、消费系统结合人员识别消费终端，同时支持刷脸、刷卡和扫码支付方式，相比IC卡刷卡为主的传统消费系统，具备使用方便、快速安全、支付便捷等优势。满足日常食堂消费功能，支持限次，限额，定额等规则限定。支持日常食堂消费统计，档口商户维护，人脸消费，可满足日常食堂消费使用。支持5W人以下规模食堂消费。
	售饭系统
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	人脸消费
	1
	套
	708、支持通过人脸方式进行实名验证消费。
	售饭系统
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	移动支付
	1
	套
	709、支持三方支付： 支持支付宝进行消费支付；支持微信进行消费支付；

710、三方支付统计查看：档口微信、支付宝消费记录汇总；支持查看微信、支付宝消费记录。
	售饭系统
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	移动自助应用
	1
	套
	711、订单管理：展示订餐统计信息、展示订单流水明细；订餐管理：指定订餐使用的消费终端。
712、移动端H5： 出示二维码进行消费；支持在线订餐功能；支持移动端进行账户管理；支持移动端实现卡片挂失
支持在移动端查看消费记录。
	售饭系统
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	安装调试费-4
	1
	项
	713、自助采集终端固定、供电、有线 / WiFi 网络配置、人脸指纹采集功能调试、与消费平台对接； 8 台双屏人脸消费机就位通电、IP 配置、人脸白名单下发、定额 / 限额 / 限次消费策略配置、刷卡 / 刷脸支付功能调试；
消费管理系统、人脸识别模块、移动支付模块、移动端自助应用完整部署；人员档案批量导入、档口商户建立、微信支付宝支付通道对接、H5 订餐 / 挂失 / 查询功能调试； 全流程对账测试、消费流水校验、异常订单处理调试； 食堂管理员操作培训、操作手册、竣工配置文档交付； 项目验收前 3 次上门优化调试，交付后 1 年免费远程技术调试。
	售饭系统
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	出口综合安全网关（

核心产品

）
	1
	台
	714、标准1U机架式设备，集路由、NAT、防火墙、上网行为管理、VPN于一体，要求最大并发连接≥100万；每秒最大新建连接≥13万；
★715、要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥4个；设备支持2个扩展槽；要求设备配置存储硬盘≥1T，用于日志、上网记录存储；
716、要求能够通过软件授权灵活控制扩展应用层吞吐性能，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；
717、为了实时监控关键业务状态及时发现问题并报警，优化网络资源分配，提升网络体验质量和降低管理成本，要求支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控；支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控；支持呈现基础服务运行质量（包括但不限于DHCP、DNS、IPSECVPN、SSLVPN）; 针对监控内容提供告警、异常统计；
718、为了提高网络的可靠性、稳定性和用户体验，要求支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换；
★719、产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品十年内免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章；
720、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥7000种；
▲721、为了增加策略运行有效性，减少误操作影响业务，要求支持策略模拟功能，可提供虚拟策略空间用于创建和运行模拟策略，不影响真实业务流量，可与现有真实策略的不同处置动作进行对比展示，方便用户评估模拟策略对重要业务的影响，如满足需求时可一键下发为真实策略；

722、为了降低资产暴露的风险，要求支持对用户网内资产的自动扫描，识别端口与协议，并根据这些用户资产信息生成推荐的安全防护策略；为便于梳理资产间的关系并快速制定管控策略，要求基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理和可视化展示，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；
723、为增强出口安全的防护能力，要求设备支持集成IPS入侵防御功能，拥有≥17000条IPS规则。管理员可以根据网络环境和安全需求自定义和管理IPS规则的应用，可针对具体规则条目设置启用和禁用；系统提供IPS入侵检测预定义模板，同时支持用户通过设置新的签名过滤器，自定义新的IPS入侵检测防御模板；
▲724、为降低客户的采购成本并满足监管单位对特定恶意情报的阻断要求，要求设备支持自定义恶意情报功能并导入情报信息。即使威胁情报特征库授权未更新，自定义情报仍然有效。要求可导入自定义情报的条目不少于8万条，其中当某些对象不再构成风险时，可以一键将其设置为例外，系统可不再对这些对象进行拦截。为确保大容量自定义情报功能的可靠性；

725、提供3年防病毒、入侵防御、威胁情报特征库升级服务。
	校园网络
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	核心交换机
	1
	台
	★726、整机交换容量≥106Tbps，包转发率≥76800Mpps；（以最小值为准）
727、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；配置双主控，双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆光口≥8个；
▲728、为符合现有机房机柜尺寸，设备高度≤10U，设备深度≤600mm；
729、支持双主控1+1冗余、模块化电源N+M冗余、冗余风扇，主控、电源、风扇均支持热插拔，主备切换时业务不中断；设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
730、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；
731、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活；
732、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像；
733、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；
▲734、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；

735、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；
736、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
737、支持IPv6部署。
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	无线控制器
	1
	台
	▲738、802.11转发性能≥10G；
★739、千兆电口数≥10；千兆光口数≥2个，万兆光口数≥2个；
740、支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证；
▲741、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准，至少达到防护等级IK08。

742、求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；
743、支持 802.11快速漫游，提升漫游体验；
744、支持对非法无线接入点进行探测。在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP进行屏蔽或反制，确保客户网络安全；
745、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP地址、MAC地址、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络；
746、配置满足本次无线AP管理授权。
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	统一认证系统
	1
	项
	★747、本次授权规模满足全校用户数≥1000并发在线用户；
748、支持802.1X、Portal（Web）、MAC认证、无感知认证等多种认证方式，基于标准RADIUS协议与核心交换机、接入交换机、无线控制器、出口网关联动；
749、支持与AD/LDAP目录联动，实现用户组织架构自动同步、用户分组管理、批量导入及自助服务；
750、支持认证成功后按用户/用户组动态下发ACL、VLAN、带宽等授权策略；
751、支持访客管理，支持访客自助申请、审批流程、临时账号、二维码/短信认证；
752、支持无感知认证功能：终端首次认证后再次接入网络无需重复输入账号密码，实现办公区、教学区移动终端零感知接入；
753、支持与出口综合安全网关联动，将认证用户名与上网行为日志关联，实现实名制上网审计，满足网络安全合规要求；
▲754、支持资产终端的位置识别，满足辅助终端资产管理；

▲755、支持基于IT流程审批和第三方IT系统对接，允许用户提交权限申请和管理员审批并自动化管理策略；
756、支持基于终端类型（手机/平板/PC/IoT）、MAC地址、接入位置的精细化认证策略；
757、支持多因素认证（账号密码+短信验证码/邮箱验证码），提升认证安全性；
758、支持用户自助服务门户，支持修改密码、查询在线状态、解绑终端MAC、查看认证日志；
759、支持访客生命周期管理，包括申请、审批、授权、到期自动回收全流程；
760、支持认证设备分组管理，按设备类型、位置、VLAN划分认证策略域；
▲761、支持接入模式的终端准入管控，免收集终端信息，人工批量安全审批；
762、提供中文Web管理界面，支持认证策略、用户策略、设备策略的集中配置与运维监控；
763、支持系统备份与恢复，支持配置版本管理与回滚。
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	汇聚交换机
	4
	台
	764、交换容量≥4.8Tbps（以最小值为准），包转发率≥1680Mpps；
★765、1G/2.5G/10G光口≥24个、25G SFP28光口≥4个、40G/100G QSFP28光口≥8个（端口支持1分4个10G或25G）；
766、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，

▲767、设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
768、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
769、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms；
770、支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流；
771、支持VXLAN二层网桥、VXLAN三层网关，支持EVPN VXLAN；
772、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，

773、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
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	万兆单模模块-1
	8
	块
	774、万兆LC接口单模光模块，传输速率10Gbps，工作波长1310nm，最大传输距离10km
	校园网络

	167
	24口接入交换机
	7
	台
	775、三层盒式接入交换机，24个10/100/1000Base-T自适应以太网电口+4个10G/1G SFP+光口（上联）；
776、交换容量≥672Gbps（以最小值为准），包转发率≥171Mpps；
777、支持静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4/IPv6双栈，支持RIPng、OSPFv3；
778、支持802.1X认证、ACL、DHCP Snooping、防ARP攻击、IP-MAC绑定、IP Source Guard、CPP、NFPP等安全特性；
779、支持QoS优先级队列（每端口8个队列，支持SP/WRR/DRR/SP+WFQ）、流量监管与限速、802.1p/DSCP优先级标记；
780、支持端口聚合（LACP）、STP/RSTP/MSTP、ERPS环网保护（切换时间≤200ms）、BFD快速检测；
781、支持VLAN划分（基于端口/MAC/协议），支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN、Voice VLAN、GVRP、QinQ；
782、支持VSU虚拟化堆叠，统一管理与配置，支持跨设备链路聚合；
783、支持端口镜像（一对一/多对一/一对多/基于流/基于VLAN/SPAN/RSPAN/ERSPAN），支持跨设备镜像；
784、支持DHCP Server/Snooping/Relay，支持Option 82；
785、支持IGMP Snooping组播监听；
786、支持SNMPv3、SSH v2.0、中文Web管理、零配置上线，支持智能零替换（替换后配置自动跟随）；
787、支持硬件健康状态可视化（风扇/温度监控），支持温度告警与过温保护，端口防雷≥10kV；
788、支持IEEE 802.3az EEE节能技术，静音设计（噪声＜45dBA），适合办公室/教室弱电间部署；
789、支持配置文件自动备份与恢复，支持固件在线升级。
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	万兆单模模块-2
	14
	块
	790、万兆LC接口单模光模块，传输速率10Gbps，工作波长1310nm，最大传输距离10km
	校园网络
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	48口接入交换机
	15
	台
	791、三层盒式接入交换机，48个10/100/1000Base-T自适应以太网电口+4个10G/1G SFP+光口（上联）；
★792、交换容量≥672Gbps（以最小值为准），包转发率≥207Mpps；
793、支持静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4/IPv6双栈，支持RIPng、OSPFv3；
794、支持802.1X认证、ACL、DHCP Snooping、防ARP攻击、IP-MAC绑定、IP Source Guard、CPP、NFPP等安全特性；
795、支持QoS优先级队列（每端口8个队列，支持SP/WRR/DRR/SP+WFQ）、流量监管与限速、802.1p/DSCP优先级标记；
796、支持端口聚合（LACP）、STP/RSTP/MSTP、ERPS环网保护（切换时间≤200ms）、BFD快速检测；
797、支持VLAN划分（基于端口/MAC/协议），支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN、Voice VLAN、GVRP、QinQ；
798、支持VSU虚拟化堆叠，统一管理与配置，支持跨设备链路聚合；
799、支持端口镜像（一对一/多对一/一对多/基于流/基于VLAN/SPAN/RSPAN/ERSPAN），支持跨设备镜像；
800、支持DHCP Server/Snooping/Relay，支持Option 82；
801、支持IGMP Snooping组播监听；支持SNMPv3、SSH v2.0、中文Web管理、零配置上线，支持智能零替换（替换后配置自动跟随）；
802、支持硬件健康状态可视化（风扇/温度监控），支持温度告警与过温保护，端口防雷≥10kV；
803、支持IEEE 802.3az EEE节能技术，静音设计（噪声＜45dBA），适合办公室/教室弱电间部署；
804、支持配置文件自动备份与恢复，支持固件在线升级。
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	万兆单模模块-3
	30
	块
	805、万兆LC接口单模光模块，传输速率10Gbps，工作波长1310nm，最大传输距离10km
	校园网络
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	24口POE交换机
	20
	台
	806、三层盒式PoE接入交换机，24个10/100/1000Base-T自适应以太网电口+4个10G/1G SFP+光口（上联）；
★807、交换容量≥672Gbps（以最小值为准），包转发率≥171Mpps；
808、支持IEEE 802.3af/802.3at PoE供电标准，单端口最大供电功率≥30W，整机PoE供电功率≥370W，满足无线AP集中供电需求；
809、支持PoE供电优先级管理、按需供电及过流/过压保护，支持端口定时供电开关，支持热启动不间断供电；
810、支持PoE功率实时监控与智能管理，支持PoE设备自动发现与分类，面板自带PoE状态一键查看功能；
811、支持静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4/IPv6双栈，支持RIPng、OSPFv3；
812、支持802.1X认证、ACL、DHCP Snooping、防ARP攻击、IP-MAC绑定、IP Source Guard、CPP、NFPP等安全特性；
813、支持QoS优先级队列（每端口8个队列，支持SP/WRR/DRR/SP+WFQ）、流量监管与限速、802.1p/DSCP优先级标记；
814、支持端口聚合（LACP）、STP/RSTP/MSTP、ERPS环网保护（切换时间≤200ms）、BFD快速检测；支持VLAN划分（基于端口/MAC/协议），支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN、Voice VLAN、GVRP、QinQ；
815、支持VSU虚拟化堆叠，统一管理与配置，支持跨设备链路聚合；
816、支持端口镜像（一对一/多对一/一对多/基于流/基于VLAN/SPAN/RSPAN/ERSPAN），支持跨设备镜像；
817、支持DHCP Server/Snooping/Relay，支持Option 82；支持IGMP Snooping组播监听；
818、支持SNMPv3、SSH v2.0、中文Web管理、零配置上线，支持智能零替换；
819、支持硬件健康状态可视化（风扇/温度/PoE功率监控），支持温度告警与过温保护，端口防雷≥10kV；支持IEEE 802.3az EEE节能技术，支持端口智能休眠与PoE智能调度。
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	万兆单模模块-4
	40
	块
	820、万兆LC接口单模光模块，传输速率10Gbps，工作波长1310nm，最大传输距离10km
	校园网络
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	吸顶AP
	110
	台
	821、支持802.11be标准；
▲822、采用双射频设计，整机空间流≥4条；整机最大接入速率≥3.57Gbps；2.5G以太网接口≥1个，5G光口≥1个；
823、内置全向天线，天线增益满足教室、办公室等常规场景覆盖需求；
824、具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰；
825、支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；支持边缘智能感知（RIPT），支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报；
826、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
827、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；
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	高密AP
	20
	台
	★828、支持802.11be标准；采用三射频设，整机空间流≥8条；整机最大接入速率≥6.45Gbps；1G以太网接口≥1个，5G以太网接口≥1个，10G光口≥1个，

▲829、支持5GHz内外置天线切换；
▲830、为满足高密环境部署，内置多档天线切换可实现天线切换抗干扰能力提升；
831、支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
832、支持边缘智能感知（RIPT），支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报；
833、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
834、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；
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	室外AP
	15
	台
	★835、支持802.11ax标准；整机双射频，4条空间流；整机最大无线接入速率≥2.975Gbps；1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个；

▲836、为了外观美观且支持覆盖扩展，内置天线并支持内外置天线切换；
837、支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
838、支持边缘智能感知（RIPT），支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报；
839、为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

840、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；
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	超六类网线
	12000
	米
	841、国标规格：4 对 8 芯单股实心无氧铜，23AWG
单芯标称直径：≥0.57mm（国标下限，主流 0.57~0.58mm）
材质：99.99% 无氧铜，禁止铜包铝、铜包钢
-20℃直流电阻：≤9.5Ω/100m
	校园网络
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	辅材-3
	1
	项
	842、跳线、尾纤、电源线、五金杂品等安装可能产生的一切辅助材料。
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	安装调试费-5
	1
	项
	843、机房设备上架理线、光模块熔接调试、网线布放压制水晶头、室内外 AP 固定供电调试、无线漫游 / 网优配置、全网 VLAN / 路由 / 安全策略配置、统一认证平台部署、全设备实名制联动、全网连通性 & 压力测试、竣工文档、校方管理员操作培训、1 年免费上门调试验收服务
	校园网络

	备注：标的序号5、6、9、10、11、15、18、23、24、48、49、50、51、52、53、58、64、66、69、74、81、82、83、84、85、86、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、133、134、135、136、139、140、141、142、149、152、156、157、158、159、160、164、176、177、178，中小企业声明和本国产品声明时不需要列入。


二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必需的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。

6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
 三、服务要求

▲（一）实施要求 

针对项目提供实施方案，方案内容包含：1、供货运输及安装验收方案2、人员配备及应急预案。 

▲（二）质量保证方案 

根据项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含：1、产品性能、使用寿命及效果2、质量管理体系及保证措施。 

▲（三）设备保障 

投标人提供产品制造商的生产车间和相关生产设备、出厂检测设备的清单、图片。 

（四）售后服务方案 

▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：1、售后服务范围及保障措施2、响应时间、响应方式。

2、投标人提供的设备（货物）质保期限1年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

▲四、环境标志产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

备注：

（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。

（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
