采购需求
本次采购项目为神木市公安局万镇派出所标准化装饰装修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程数量

	1
	
	土建部分
	
	
	

	2
	010401002001
	实心砖墙
	1.加气混凝土砌块
	m3
	87.31

	3
	011201001007
	墙、柱面一般抹灰
	1.16mm厚水泥砂浆抹面
	m2
	363.8

	4
	040901007001
	植筋
	
	根
	230

	5
	
	大厅/接报案室

	6
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：12mm 耐火纸面石膏板，跌级造型制作；
3. 施工：龙骨调平、石膏板裁切安装，自攻螺钉防锈处理，板缝预留；
	m2
	51.04

	7
	011301001003
	天棚抹灰
	1.顶面浮灰、松散基层清理，裂缝修补，阴阳角找直，批刮两遍耐水腻子，打磨平整
2.涂刷封闭底漆一遍，面漆两遍，滚涂施工，局部修补
	m2
	46.4

	8
	010810002001
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	9.9

	9
	011205001003
	墙、柱面装饰板 面层
	1. 材料：4mm厚B1级阻燃铝塑板；
2. 施工内容：基层清理、板材裁切折边、刷胶粘贴、板缝清理、打耐候密封胶、成品保护；
3. 含铝塑板主材、辅材、人工；不含背景墙阻燃板基层、立体广告字、金属收边、洞口开孔
	m2
	27.9

	10
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.8mm厚实心碳晶板，B1级阻燃，PET 热胶木纹覆膜
	m2
	78.5

	11
	011205001004
	直饮机柜
	1. 材料：18mm厚B1 级阻燃多层板柜体，5mm厚阻燃板背板；
2. 施工：现场测量、板材裁切、柜体组装固定、层板制作、修边清理；
3. 含柜体板材、连接件、人工辅材；柜门、铰链、拉手、滑轨。
	m2
	2.4

	12
	011205001005
	接报案台
	1. 材料：18mm厚B1 级阻燃多层板柜体，5mm厚阻燃板背板；
2. 施工：现场测量、板材裁切、柜体组装固定、层板制作、修边清理；
3. 含柜体板材、连接件、人工辅材；柜门、铰链、拉手、滑轨。
	m2
	3.14

	13
	010809001001
	台面石材
	1. 材料：18mm厚铝粉人造石板材；
2. 施工：现场测量、裁切、磨边、拼接、台面开孔、安装、打胶收口；
3. 含人造石板材、加工费、辅材、人工；
	m2
	6.28

	14
	011105006001
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固
定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	32

	15
	
	调解室
	
	
	

	16
	011302001002
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：12mm厚耐火纸面石膏板，跌级造型制作；
3. 施工：龙骨调平、石膏板裁切安装，自攻螺钉防锈处理，板缝预留；
4. 不含：腻子、乳胶漆、灯具开孔、洞口加固、检修口制作。
	m2
	23.8

	17
	011301001004
	天棚抹灰
	1.基层类型:顶面基层处理
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:顶面乳胶漆
	m2
	23.8

	18
	010810002002
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm厚OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm厚纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	7.7

	19
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	1.8mm 实心碳晶板，B1级阻燃，PET 热胶木纹覆膜
	m2
	42.9

	20
	011205001007
	木饰面包消防箱
	1. 材料：18mm厚B1 级阻燃多层板基层，木饰面板面层；
2. 施工内容：现场测量、基层骨架制作、板材裁切安装、修边收口，预留消防箱检修开启口；
3. 含基层板材、木饰面、辅材、人工；不含消防箱体、消防器材、消防门锁、消防检测。
	m2
	3

	21
	011105006002
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	19

	22
	休闲接待厅/综合办公室

	23
	011302001003
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：12mm 耐火纸面石膏板，跌级造型制作；
3. 施工：龙骨调平、石膏板裁切安装，自攻螺钉防锈处理，板缝预留；
4. 不含：腻子、乳胶漆、灯具开孔、洞口加固、检修口制作。
	m2
	181.5

	24
	011301001005
	天棚抹灰
	1.基层类型:顶面基层处理
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:顶面乳胶漆
	m2
	181.5

	25
	011302001004
	顶面铝方通吊顶
	1. 材料：0.8mm 厚 U 型铝方通（50mm×100mm），粉末喷涂；配套轻钢龙骨、吊杆；
2. 施工内容：放线、吊杆及龙骨制安调平，铝方通安装，缝隙调直，成品清理；
3. 含铝方通主材、龙骨、吊件、辅材、人工；不含灯具开孔、检修口、电气管线。
	m2
	40

	26
	010810002003
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	6.7

	27
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1. 工序：基层清理、局部修补、满挂玻纤网格布，批刮两遍耐水腻子，打磨找平；
1. 材料：内墙哑光乳胶漆；
2. 施工：清理浮尘，涂刷底漆 1遍，面漆 2 遍，成品保护；
3. 含乳胶漆主材、辅材、人工；不含墙面基层腻子、旧墙铲除。
	m2
	86

	28
	011203001001
	块料墙、柱面
	1. 材料：8mm 哑光岩板，阻燃板基层，配套背胶、瓷砖胶；
2. 施工内容：基层清理、阻燃板基层制安、岩板裁切、背胶涂刷、瓷砖胶薄贴、调缝、成品保护；
3. 含岩板、基层板材、背胶、瓷砖胶、辅材、人工；不含墙体加固、美缝、异形倒角。
	m2
	10.6

	29
	011205001010
	墙、柱面装饰板
	1.8mm 实心碳晶板，B1级阻燃，PET 热胶木纹覆膜
	m2
	155

	30
	011207003001
	成品隔断
	1.1. 框架：铝合金型材框架；面板：10mm 钢化清玻璃加铝制可调控百叶
2. 施工：放线、框架制作安装、玻璃固定、打胶密封、调平清理；
3. 含铝型材、钢化玻璃、五金、密封胶、人工；
	m2
	10.5

	31
	011205001011
	书架柜
	1. 材料：18mm B1 级阻燃多层板柜体，5mm 阻燃板背板；
2. 施工：现场测量、板材裁切、柜体组装固定、层板制作、修边清理；
3. 含柜体板材、连接件、人工辅材；柜门、铰链、拉手、滑轨。
	m2
	24

	32
	011205001012
	水吧地柜
	1. 材料：18mm B1 级阻燃多层板柜体，5mm 阻燃板背板；
2. 施工：现场测量、板材裁切、柜体组装固定、层板制作、修边清理；
3. 含柜体板材、连接件、人工辅材；柜门、铰链、拉手、滑轨。
	m
	3.4

	33
	010809001002
	台面石材
	1. 材料：20mm 厚石英石板材；
2. 施工内容：现场测量、裁切、磨边、水槽开孔、拼接、安装、打胶收口；
3. 含石英石板材、加工费、辅材、人工；不含地柜柜体、柜门、五金、水槽。
	m2
	4.08

	34
	011205001013
	水吧吊柜
	1. 材料：18mm B1 级阻燃多层板柜体，5mm 阻燃板背板；
2. 施工：现场测量、板材裁切、柜体组装固定、层板制作、修边清理；
3. 含柜体板材、连接件、人工辅材；柜门、铰链、拉手、滑轨。
	m
	6.5

	35
	011105006003
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	73

	36
	办公室（3间）/值班备勤室/内勤办公室

	37
	011302001005
	矿棉板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：矿棉吸音板
	m2
	76.8

	38
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	1. 工序：基层清理、局部修补、满挂玻纤网格布，批刮两遍耐水腻子，打磨找平；
1. 材料：内墙哑光乳胶漆；
2. 施工：清理浮尘，涂刷底漆 1遍，面漆 2 遍，成品保护；
3. 含乳胶漆主材、辅材、人工；不含墙面基层腻子、旧墙铲除。
	m2
	165

	39
	011205001014
	更衣柜
	1. 材料：18mm B1 级阻燃多层板柜体，5mm 阻燃板背板；
2. 施工：现场测量、板材裁切、柜体组装固定、层板制作、修边清理；
3. 含柜体板材、连接件、人工辅材；柜门、铰链、拉手、滑轨。
	m2
	3

	40
	011105006004
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	73

	41
	人身检查及信息采集室/询问室/讯问室/候问室

	42
	011302001006
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：矿棉吸音板
	m2
	51.46

	43
	011205001016
	软包坐榻（男/女）
	1. 材料：阻燃板底座框架，20mm高密度阻燃海绵，B1 级阻燃皮革饰面；
2. 施工内容：现场测量，框架制安，海绵包覆，皮革软包，收边清理；
3. 含基层板材、海绵、皮革、辅材、人工；不含墙体加固、抽屉、灯光、金属脚。
	m
	4.8

	44
	011205004001
	墙、柱面软包
	1. 材料：阻燃板底座框架，20mm高密度阻燃海绵，B1 级阻燃皮革饰面；
2. 施工内容：现场测量，框架制安，海绵包覆，皮革软包，收边清理；
3. 含基层板材、海绵、皮革、辅材、人工；不含墙体加固、抽屉、灯光、金属脚。
	m2
	183.9

	45
	010609002001
	不锈钢栅栏（男/女）
	1. 材料：304 不锈钢方管骨架，单面 5mm 亚克力板；
2. 施工：测量放线，预埋件固定，不锈钢框架竖杆焊接制作，焊缝打磨抛光；亚克力板裁切、打孔固定、打胶收口；
3. 含不锈钢、亚克力板材、辅材、人工；不含混凝土基础、地面加固、亚克力 UV 喷绘画面。
	m2
	9

	46
	011505003001
	带电隐形玻璃
	1. 材料：5mm+5mm夹胶钢化 PDLC 电控调光玻璃，通电透明断电雾化；
2. 施工：玻璃裁切、安装固定、电极连接、配套变压器安装、打胶密封、通电调试；
3. 含调光玻璃主材、变压器、接线辅材、人工调试；不含铝框、玻璃门、强电管线、配电箱。
	m2
	1.6

	47
	011205001017
	石膏板包柱子
	1. 材料：12mm 防火石膏板，配套轻钢龙骨、自攻钉；
2. 施工内容：测量放线，龙骨制安，石膏板裁切封板，螺丝定、
板缝处理；
3. 含石膏板、龙骨、辅材、人工；不含柱体加固、腻子、乳胶漆。
	m2
	3

	48
	011105006005
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	48

	49
	视频会议室(多功能室)

	50
	011302001007
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：12mm 耐火纸面石膏板，跌级造型制作；
3. 施工：龙骨调平、石膏板裁切安装，自攻螺钉防锈处理，板缝预留；
4. 不含：腻子、乳胶漆、灯具开孔、洞口加固、检修口制作。
	m2
	46.86

	51
	011301001006
	天棚抹灰
	1.基层类型:顶面基层处理
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:顶面乳胶漆
	m2
	46.86

	52
	010810002004
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm
纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	8.1

	53
	011205001018
	墙、柱面装饰板
	1.8mm 实心碳晶板，B1级阻燃，PET 热胶木纹覆膜
	m2
	72.3

	54
	011205001019
	墙、柱面装饰板 背景墙基层
	1. 材料：12mm B1级阻燃胶合板；
2. 工作内容：墙面基层清理，板材裁切、固定，自攻钉、膨胀螺栓安装固定；
3. 含主材、辅材、人工；不含背景墙 UV 画面、立体广告字、面层装饰、腻子涂料。
	m2
	12.9

	55
	011205001020
	墙、柱面装饰板 背景墙面层
	1. 材料：4mm B1级阻燃铝塑板；
2. 施工内容：基层清理、板材裁切折边、刷胶粘贴、板缝清理、打耐候密封胶、成品保护；
3. 含铝塑板主材、辅材、人工；不含背景墙阻燃板基层、立体广告字、金属收边、洞口开孔
	m2
	12.9

	56
	011205001021
	墙、柱面装饰板 电视墙基层
	1. 材料：12mm B1级阻燃胶合板；
2. 工作内容：墙面基层清理，板材裁切、固定，自攻钉、膨胀螺栓安装固定；
3. 含主材、辅材、人工；不含背景墙 UV 画面、立体广告字、面层装饰、腻子涂料。
	m2
	16.2

	57
	011105006006
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴角、
堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	27

	58
	011109001001
	架空地板
	1. 材料：18mm B1级阻燃欧松板；
2. 工作内容：墙面基层清理，板材裁切、固定，自攻钉、膨胀螺栓安装固定；
3.10mm强化木地板
	m2
	8.6

	59
	综合指挥室

	60
	011302001008
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：12mm 耐火纸面石膏板，跌级造型制作；
3. 施工：龙骨调平、石膏板裁切安装，自攻螺钉防锈处理，板缝预留；
4. 不含：腻子、乳胶漆、灯具开孔、洞口加固、检修口制作。
	m2
	37.95

	61
	011301001007
	天棚抹灰
	1.基层类型:顶面基层处理
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:顶面乳胶漆
	m2
	37.95

	62
	010810002005
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm
纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	4.94

	63
	011205001022
	墙、柱面装饰板
	1.8mm 实心碳晶板，B1级阻燃，PET 热胶木纹覆膜
	m2
	64.5

	64
	030608010001
	音控设备
	1.名称:包含功放，音箱2个，调音台、无线话筒一对
	项
	1

	65
	011205001023
	墙、柱面装饰板 背景墙基层
	1. 材料：12mm B1级阻燃胶合板；
2. 工作内容：墙面基层清理，板材裁切、固定，自攻钉、膨胀螺栓安装固定；
3. 含主材、辅材、人工；不含背景墙 UV 画面、立体广告字、面层装饰、腻子涂料。
	m2
	19.2

	66
	011205001024
	墙、柱面装饰板 背景墙面层
	1. 材料：4mm B1级阻燃铝塑板；
2. 施工内容：基层清理、板材裁切折边、刷胶粘贴、板缝清理、打耐候密封胶、成品保护；
3. 含铝塑板主材、辅材、人工；不含背景墙阻燃板基层、立体广告字、金属收边、洞口开孔
	m2
	19.2

	67
	011205001025
	墙、柱面装饰板 电子屏基层
	1. 材料：12mm B1级阻燃胶合板；
2. 工作内容：墙面基层清理，板材裁切、固定，自攻钉、膨胀螺栓安装固定；
3. 含主材、辅材、人工；不含背景墙 UV 画面、立体广告字、面层装饰、腻子涂料。
	m2
	19.2

	68
	011109001002
	架空地板
	1.支架: 高度120mm，L50×5mm角钢支撑柱，间距约1200mm
2.面层: 600mm×600mm防静电架空地板（镀锌钢板面板），系统电阻1×10⁵Ω，集中荷载满足GB/T36340-2018要求
3.防护材料: 配套收边条及接地铜排
	m2
	34.5

	69
	011105006007
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	23.8

	70
	档案室/机房

	71
	011302001009
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：矿棉吸音板
	m2
	36.36

	72
	011201001005
	墙、柱面一般抹灰
	1. 工序：基层清理、局部修补、满挂玻纤网格布，批刮两遍耐水腻子，打磨找平；
1. 材料：内墙哑光乳胶漆；
2. 施工：清理浮尘，涂刷底漆 1遍，面漆 2 遍，成品保护；
3. 含乳胶漆主材、辅材、人工；不含墙面基层腻子、旧墙铲除。
	m2
	102

	73
	010810002006
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm
纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	3.66

	74
	011207003002
	成品隔断
	1. 框架：铝合金型材框架；面板：10mm 钢化清玻璃及铝制可调控百叶
2. 施工：放线、框架制作安装、玻璃固定、打胶密封、调平清理；
3. 含铝型材、钢化玻璃、五金、密封胶、人工；
	m2
	6.3

	75
	011105006008
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	33

	76
	卫生间

	77
	031001006001
	塑料管
	1. 材质：国标 UPVC 排水塑料管，De110mm；
2. 施工：测量、切割、承插粘接、管卡固定、闭水试验；
3. 含管材、管卡、辅材、人工；不含开槽封槽、各类管件、孔洞修补。
	m
	25

	78
	031001006002
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR冷水管（S4) 
2.规格:DN25mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
	m
	25

	79
	011302001010
	铝扣板吊顶
	1. 材料：0.7mm 厚 300mm×600mm滚涂铝扣板；配套镀锌吊杆、CB38主龙骨、三角龙骨、铝合金 L 型收边条；
2. 施工内容：放线、吊杆龙骨制安调平，铝扣板安装、收边、调缝清理；
3. 含铝扣板、龙骨、吊件、收边条、辅材、人工；不含灯具开孔、检修口、电气管线、跌级造型。
	m2
	5

	80
	011203003001
	块料墙、柱面
	1. 面层：400mm×800mm 通体墙面砖，正铺；
2. 施工：基层清理、墙面拉毛，瓷砖胶薄贴，调缝、擦缝养护；
3. 含瓷砖、瓷砖胶、辅材、人工；不含墙体防水、瓷砖美缝、基层加固。
	m2
	27

	81
	010401002002
	地台
	1. 地台：加气混凝土砌块砌筑，植筋拉结，水泥砂浆找平；
2. 面层：800mm×800mm 通体大理石地面砖，干拌砂浆铺贴，擦缝养护；
3. 含地台砌筑、瓷砖主材、辅材人工；不含地面防水、瓷砖美缝。
	m3
	7

	82
	031003007001
	感应小便器
	1. 材质：陶瓷智洁釉面壁挂小便斗，内置红外感应冲水装置；
2. 施工内容：器具就位安装、角阀软管连接、接口密封、通水调试；
3. 含小便斗、感应组件、角阀、软管、密封辅材、人工；不含墙体开槽、给排水主管、电源管线、防水
	组
	1

	83
	011207003003
	蹲便器隔断
	1. 材料：12mm HPL 高压酚醛树脂抗倍特板，配套 304 不锈钢五金（合页、门锁、支撑脚、拉手）；
2. 施工内容：板材裁切、现场组装、固定安装、调缝清理；
3. 含抗倍特板、全套五金、辅材、人工；不含墙体基层、地面找平、防水。
	m2
	2.7

	84
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲便器
	组
	1

	85
	011505001001
	洗漱台及台下盆
	
	套
	1

	86
	031003017001
	地漏
	1. 材质：304 不锈钢深水封防臭地漏
	个
	1

	87
	安装工程

	88
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:射灯
2.型号:1. 规格：开孔 75mm，9W，220V，嵌入式；
2. 光源：COB 灯珠，全铝深杯防眩，光束角 36°，4000K 中性白光，显色指数 Ra≥80；
3. 配置：恒流驱动电源，3C 认证，照射角度可调，散热良好；
4. 供货、运输、安装就位；不含电源管线。
	套
	140

	89
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:条形灯
2.1. 规格：300mm×1200mm，48W，220V，集成吊顶嵌入式；
2. 光源：LED 背发光，加厚铝合
金边框，PMMA 扩散板，恒流驱动电源，3C 认证；
3. 色温 4000K 中性白光，无频闪，显色指数 Ra≥80；
4. 供货、运输、安装就位；不含电源管线。
	套
	30

	90
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:条形吊灯
2.1. 规格：1200mm×200mm，48W，220V，吊线安装，吊绳长度可调节；
2. 光源：LED 一体化光源，加厚铝合金型材外壳，防眩光学透镜，恒流驱动，3C 认证；
3. 色温 4000K 中性白光，显色指数 Ra≥80，无频闪；
4. 供货、运输、安装就位；不含电源管线。
	套
	3

	91
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:平板灯
2.型号:1. 规格600mm×600mm，40W，220V，嵌入式；
2. 光源：LED 侧发光，加厚铝合金边框，PMMA 扩散板，恒流驱动电源，具备 3C 认证；
3. 色温 4000K 中性白光，无频闪，Ra≥80；
4. 供货、运输、安装就位；不含电源管线。品牌：雷强
	套
	20

	92
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:二合一浴霸
	套
	1

	93
	040805005001
	灯带
	1. 规格：120 珠，DC24V低压，滴胶防水，4000K 中性白
光；
2. 配置：LED 软灯带，配套恒压驱动电源、连接接头、固定卡扣；具备 3C 认证；
3. 安装位置：吊顶灯槽内敷设固定；
4. 供货、运输、安装就位；不含管线。品牌：雷强
	m
	300

	94
	040805005002
	线型灯
	1. 规格：DC24V 低压预埋批灰式线型灯，4000K 中性白光；
2. 材质：铝合金预埋铝槽，PC 柔光扩散面罩，2835 灯珠 120 珠；
3. 配置：含 LED 灯条、铝槽、面罩、连接接头、配套恒压驱动电源，3C 认证，无频闪；
4. 安装：吊顶槽内预埋固定，供货、运输、安装就位；不含电源管线、吊顶开槽。
	m
	120

	95
	030413012001
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:暗装双极开关
[工作内容]
1.安装
	套
	55

	96
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极插座
[工作内容]
1.安装
	套
	165

	97
	030405015001
	换气扇
	1. 规格：300mm×300mm，集成吊顶嵌入式，220V；
2. 功能：独立排风换气，塑封防水静音电机，阻燃外壳，防油污面板；
3. 配置：3C 认证，风轮动平衡处理，运行噪音低；
4. 供货、运输、安装就位；不含电源管线、排风风管。
	台
	5

	98
	010802003001
	防盗门
	1. 规格 1200mm×2350mm，甲级防盗安全门，符合 GB17565 国标；
2. 材质：加厚冷轧钢板，门扇90mm，岩棉填充，配套门框、密封胶条，多锁点防盗结构；
3. 智能锁：半导体活体指纹锁，C级锁芯，解锁方式：指纹、密码、IC 卡、应急机械钥匙，防撬报警，人脸识别、3C 认证；
	m2
	2.82

	99
	010801001001
	木质门
	1.门类型:实木复合门
	m2
	28.17

	100
	010802003002
	防盗门
	1. 规格：门洞1500mm×2400mm，室内双开对开门；
2.甲级钢制防盗门，门扇镶嵌钢化安全玻璃；门框加厚冷轧钢板，表面喷塑；含防盗锁具、合页、门把手、密封条；场内搬运、就位安装、调试、缝隙打胶收口；含门禁改造、人脸识别系统一套。
	m2
	2.88

	101
	010802001001
	肯德基型材门
	1.名称：肯德基型材门
2.含门禁、人脸识别系统3套。
	m2
	13.68

	102
	电气工程

	103
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32mm
4.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	35

	104
	030409001003
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5X10mm2
3.电缆头
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	35

	105
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZ-BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	1142

	106
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZ-BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	2143

	107
	030412001007
	配管�

	1.名称:电气配管
2.规格:PC20mm
3.配置形式:暗配
	m
	679

	108
	030412001008
	配管�

	1.名称:电气配管
2.规格:PC25mm
3.配置形式:暗配
	m
	368.62

	109
	030405013001
	小电器�

	[项目特征]
1.名称:2孔网络插座-2TD
2.安装方式:底边距地0.5米
	个
	8

	110
	030412001009
	电气配管�

	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:JDG20mm
3.配置形式及部位:暗配
4.接线盒安装
	m
	215

	111
	030502003001
	4对双绞电缆�
	   1.名称:cat.6 4UTP
2.敷设环境:管内穿线
	m
	224

	112
	其它零星工程

	113
	040501005001
	排风管
	1. 规格：DN110mm UPVC 硬质阻燃排
风管；
	m
	16

	114
	
	空调安装
	
	
	

	115
	031001001001
	镀锌钢管
	1.规格:DN20mm
	m
	40

	116
	040502001001
	铸铁管管件
	1.材质及规格:镀锌弯头管件 DN20mm
	个
	20

	117
	040502001002
	铸铁管管件
	1.材质及规格:镀锌堵头管件 DN20mm
	个
	2

	118
	031001001002
	镀锌钢管
	1.规格:DN15mm
	m
	40

	119
	040502005001
	阀门
	1.种类:电磁阀
	个
	2

	120
	040502005002
	阀门
	1.种类:球阀
2.材质及规格:DN50mm
	个
	4

	121
	040502015001
	过滤器
	
	组
	2

	122
	030801021001
	DN20mm管道保温
	 50mm厚带铝箔离心玻璃棉管壳
	m
	60

	123
	030801021002
	分管保温 
	30mm厚带铝箔离心玻璃棉管壳
	m2
	10

	124
	030701007001
	风机盘管 F68
	
	台
	3

	125
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:ABS风口
	个
	3

	126
	030703003002
	出风面板 
	BQ4-01E1
	个
	2

	127
	030412003005
	电气配线�

	[项目特征]
1.导线型号、材质、格:WDZN-RVS-2x1.5mm2
2.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	10

	128
	031001004001
	铜管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒气管
3.材质:半硬态紫铜管
4.规格:φ9.5mm
5.连接形式:钎焊
	m
	10

	129
	厨房区域装饰装修

	130
	010401002003
	实心砖墙

	1.加气混凝土砌块
	m3
	9.07

	131
	011201001006
	墙、柱面一般抹灰
	1.16厚水泥砂浆抹面
	m2
	37.8

	132
	040901007002
	植筋
	
	根
	27

	133
	011205001026
	新建石膏板墙
	1.轻钢龙骨
2.石膏板墙面
	m2
	65.96

	134
	厨房及库房

	135
	011302001011
	铝扣板吊顶
	1. 材料：0.7mm 300mm×600mm滚涂铝扣板；配套镀锌吊杆、CB38主龙骨、三角龙骨、铝合金 L 型收边条；
2. 施工内容：放线、吊杆龙骨制安调平，铝扣板安装、收边、调缝清理；
3. 含铝扣板、龙骨、吊件、收边条、辅材、人工；不含灯具开孔、检修口、电气管线、跌级造型。
	m2
	39.67

	136
	011203003002
	块料墙、柱面
	1. 面层：400mm×800mm 通体墙面砖，正铺；
2. 施工：基层清理、墙面拉毛，瓷砖胶薄贴，调缝、擦缝养护；
3. 含瓷砖、瓷砖胶、辅材、人工；不含墙体防水、瓷砖美缝、基层加固。
	m2
	65.7

	137
	010904002001
	楼(地)面卷材防水
	1. 材料：300g 国标聚乙烯丙纶防水卷材，配套水泥胶浆、堵漏王；
2. 施工：基层清理，管根、阴阳角堵漏王附加加强，丙纶布铺设，搭接宽度
≥100mm，空鼓修补，闭水试验；
3. 含丙纶卷材、胶浆、堵漏王、辅材、人工、闭水试验；不含基层找平、保护层、结构修补。
	m2
	19.8

	138
	011205001027
	备餐台及出餐台
	1. 材料：18mm生态板，膨胀螺丝、自攻钉等辅材；
2. 施工：现场测量下料，备餐台框架制作、加固、调平、固定安装；
3. 含阻燃板、辅材、人工；不含台面、柜门、五金、饰面油漆。
	m
	5.74

	139
	010809001003
	台面石材
	1. 材料：20mm 厚石英石板材；
2. 施工内容：现场测量、裁切、磨边、水槽开孔、拼接、安装、打胶收口；
3. 含石英石板材、加工费、辅材、人工；不含地柜柜体、柜门、五金、水槽。
	m2
	8.61

	140
	011505003002
	玻璃明档
	1. 材料：10mm 单片钢化清玻璃，不锈钢夹具、底座；
2. 施工：测量放线、底座固定、玻璃安装固定、打中性密封胶、调平清理；
3. 含玻璃、固定五金、密封胶、人工；不含玻璃门、贴膜、结构加固、地面找平。
	m2
	7.44

	141
	011102003001
	块料楼地面
	1. 面层：800mm×800mm 通体地面砖，正铺；
2. 施工：基层清理，瓷砖胶薄贴，调缝、擦缝养护；
3. 含地砖、瓷砖胶、辅材、人工；不含地面拆除、防水、美缝。
	m2
	19.8

	142
	大厅公共餐厅

	143
	011302001012
	矿棉板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：矿棉吸音板
	m2
	45

	144
	010810002007
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	7.1

	145
	011201001008
	墙、柱面一般抹灰
	1. 工序：基层清理、局部修补、满挂玻纤网格布，批刮两遍耐水腻子，打磨找平；
1. 材料：内墙哑光乳胶漆；
2. 施工：清理浮尘，涂刷底漆 1遍，面漆 2 遍，成品保护；
3. 含乳胶漆主材、辅材、人工；不含墙面基层腻子、旧墙铲除。
	m2
	109.8

	146
	011105006009
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，
1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	36.6

	147
	雅间

	148
	011302001013
	石膏板造型吊顶
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件、连接件；
2. 面板：12mm 耐火纸面石膏板，跌级造型制作；
3. 施工：龙骨调平、石膏板裁切安装，自攻螺钉防锈处理，板缝预留；
4. 不含：腻子、乳胶漆、灯具开孔、洞口加固、检修口制作。
	m2
	22.9

	149
	011301001008
	天棚抹灰
	1.基层类型:顶面基层处理
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:顶面乳胶漆
	m2
	22.9

	150
	010810002008
	窗帘盒
	1. 骨架：U 型轻钢龙骨，配套吊杆、挂件；
2. 基层：12mm OSB 定向刨花板（欧松板）受力底层，外侧 12mm纸面石膏板封面；
3. 施工：龙骨制安调平、板材裁切固定、自攻螺钉防锈处理、板缝预留；
4. 含主材、辅材、人工；不含窗帘轨道、腻子、乳胶漆饰面。
	m
	4

	151
	011201001009
	墙、柱面一般抹灰
	1. 工序：基层清理、局部修补、满挂玻纤网格布，批刮两遍耐水腻子，打磨找平；
1. 材料：内墙哑光乳胶漆；
2. 施工：清理浮尘，涂刷底漆 1遍，面漆 2 遍，成品保护；
3. 含乳胶漆主材、辅材、人工；不含墙面基层腻子、旧墙铲除。
	m2
	56.4

	152
	011102003002
	块料楼地面
	1. 面层：800mm×800mm 通体地面砖，正铺；
2. 施工：基层清理，瓷砖胶薄贴，调缝、擦缝养护；
3. 含地砖、瓷砖胶、辅材、人工；不含地面拆除、防水、美缝。
	m2
	22.9

	153
	011105006010
	金属踢脚线
	1. 规格：60mm 高铝合金型材，
1.0mm 壁厚，粉末喷涂；
2. 施工：基层清理，卡扣底座固定，型材裁切安装，配套阴阳角、堵头，调直清理；
3. 含铝型材主材、底座、接头配件、人工辅材；不含墙面大面积基层修补。
	m
	18.8

	154
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:平板灯
2.型号:1. 规格600mm×600mm，40W，220V，嵌入式；
2. 光源：LED 侧发光，加厚铝合金边框，PMMA 扩散板，恒流驱动电源，具备 3C 认证；
3. 色温 4000K 中性白光，无频闪，Ra≥80；
4. 供货、运输、安装就位；不含电源管线。品牌：雷强
	套
	16

	155
	030413012002
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:暗装双极开关
[工作内容]
1.安装
	套
	7

	156
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极插座
[工作内容]
1.安装
	套
	18

	157
	010802003003
	防盗门
	1. 规格 1200mm×2350mm，甲级防盗安全门，符合 GB17565 国标；
2. 材质：加厚冷轧钢板，门扇90mm，岩棉填充，配套门框、密封胶条，多锁点防盗结构；
3. 智能锁：半导体活体指纹锁，C级锁芯，解锁方式：指纹、密码、IC 卡、应急机械钥匙，防撬报警，3C 认证；
	m2
	2.82

	158
	010801001002
	木质门
	1.门类型:实木复合门
	m2
	13.05

	159
	031006004001
	燃气热水器
	1.类型:24L 天然气热水器
	台
	1

	160
	030701003001
	通风机
	1.名称:轴流风机
	台
	1

	161
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:灭蝇灯 双管 16W，壁挂式，220V
	套
	3

	162
	电气冷热水给排水工程

	163
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32mm
4.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	5

	164
	030409001004
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5X10mm2
3.电缆头
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	5

	165
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZ-BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	294.58

	166
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZ-BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	465

	167
	030412001011
	配管�

	1.名称:电气配管
2.规格:PC20mm
3.配置形式:暗配
	m
	152

	168
	030412001012
	配管�

	1.名称:电气配管
2.规格:PC25mm
3.配置形式:暗配
	m
	96

	169
	030405013002
	小电器�

	[项目特征]
1.名称:2孔网络插座-2TD
2.安装方式:底边距地0.5米
	个
	2

	170
	030412001013
	电气配管�

	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:JDG20mm
3.配置形式及部位:暗配
4.接线盒安装
	m
	92

	171
	030502003002
	4对双绞电缆�

	1.名称:cat.6 4UTP
2.敷设环境:管内穿线
	m
	94

	172
	031001006003
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U加厚实壁管
2.规格:De110mm
3.连接形式:承插粘接
4.安装部位:室内
5.介质:排水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	23.5

	173
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR冷水管（S4) 
2.规格:DN32mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	14.1

	174
	031001006005
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR冷水管（S4) 
2.规格:DN20mm
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:给水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	21.3

	175
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40mm
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	176
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32mm
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	3

	177
	030912001001
	手提式灭火器
	[项目特征]
1.形式:手提式干粉灭火器 MF/ABC4
[工作内容]
1.本体放置
	具
	2

	178
	其它工程

	179
	电器及监控

	180
	030505018001
	显示设备
	1.名称:综合指挥室LED电子屏
2.类别:P1.8
3.面积：8.652m2
	台
	1

	181
	030505018002
	显示设备
	1.名称:会议室单色LED电子屏
2.类别:P1.8
3.面积：2m2
	台
	1

	182
	030501015001
	交换机 10口千兆POE
	
	台
	4

	183
	030501015002
	交换机 24口千兆POE
	
	台
	1

	184
	040205019001
	监控摄像机 400万摄像头
	
	台
	26

	185
	030504003001
	机柜
	
	台
	1

	186
	030502003003
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5mm2
[工作内容]
1.敷设
	m
	2080

	187
	030501015003
	32路8盘位
	
	台
	1

	188
	031102026001
	监控设备
	1.名称：监控服务器
2.型号:英特i714600、独立显卡5060、华硕主板、16G内存、1T固态硬盘。
	台
	1

	189
	031101023001
	硬盘
	1.名称：硬盘
2.型号：8T
	台
	6

	190
	
	拆除门洞 含钢筋
	
	个
	1

	191
	
	立体广告字
	
	m2
	27.9

	192
	
	原墙面清理拆除合计
	
	m2
	864

	193
	
	民警公示栏制作 
	1. 材质：加厚铝合金型材边框，5mmPVC 结皮板背板；
2. 工艺：高清 UV 喷绘，哑光防刮保护膜，文字图文排版校对，边角圆角处理；
3. 含内容：设计排版、制作、运输
	m2
	6.2

	194
	
	室内广告字
	
	m2
	58.25

	195
	
	美缝
	
	m2
	35

	196
	
	改消火栓箱位 
	1. 工程内容：原有消火栓箱拆除，箱体移位安装，管道切割、改管、支架制安，箱体找平固定，消火栓配件复位；
2. 含：辅材、水压试验、调试、施工垃圾清运；
	处
	1

	197
	
	5间宿舍开关改造
	
	项
	1

	198
	
	建筑垃圾清运8km
	
	m3
	115

	199
	
	设备挪机费
	
	台
	8

	200
	
	拆除墙地面砖
	
	m2
	31.36

	201
	
	美缝
	
	m2
	85.6


[bookmark: _GoBack]
