第4章 采购需求
一、项目采购内容及技术要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	具体参数

	     1 
	计算机
（学生机）（核心产品）
	台
	180 
	[bookmark: _GoBack] ★1、处理器：国产处理器 ，核心数≥8 核 ，主频≥2.7GHz；100%全固态电容主板；
 ▲2、硬盘：≥512 固态硬盘 ，支持最高 2TB 7200 机械硬盘扩展；
 ▲3、内存：≥16GB DDR4 MHz；支持 2 根内存插槽 ，最大可支持 32GB；
 4、显卡：集成显卡；
 5、电源：≥200W 电源适配器
 6、网卡：集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡；
 ★7、I/0 支持：整机 USB 接口≥10 个（其中后置 USB3.0 ≥6 个），原生显示接口≥3 个（支持三屏输出），PS2 接口*2 ，原生 COM 口*1（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
 8、扩展槽：≥3 个 PCIE（其中 PCIEx16≥2 个）；
 ★9、键鼠：提供与整机配套的防水抗菌键盘，光电鼠标；BIOS 支持：USB 屏蔽功能（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
 ★10、显示器：≥24.5 寸高清屏 ，分辨率≥1920x 1080 ，刷新率≥100Hz ，对比度≥4000:1(非动态) ，具备低蓝光认证 ，要求与主机配套（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
★ 11、不大于 9L 标准立式机箱，机器噪声不高于 10 分贝（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告），三年原厂质保及上门；
 12、操作系统：设备本身支持统信、麒麟、  中科方德、Windows 等系统 ，并支持在以上任何版本操作系统下的硬盘保护、  网络同传；
 ▲13、相关认证：国家强制性 CCC 认证，中国节能认证，环境认证；ISO9001，ISO14001，ISO20000，ISO28000， ISO22301，ISO45001，ISO27001，平均无故障时间的 MTBF 值不低于 120 万小时（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；
 14、出厂自带正版国产操作系统。提供正版国产办公软件、 正版国产PDF；

	     2 
	计算机
（教师机）
	台
	3 
	★15、处理器：国产处理器，核心数≥8 核 ，主频≥2.7GHz，100%全固态电容主板；
▲16、硬盘：≥1TB 固态硬盘 ，支持最高 2TB 7200 机械硬盘扩展；
▲17、内存：≥32GB DDR4 MHz；支持 2 根内存插槽 ，最大可支持 32GB；
18、显卡：集成显卡；
19、电源：≥200W 电源适配器
20、网卡：集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡；
★21、I/0 支持：整机 USB 接口≥10 个（其中后置 USB3.0 ≥6 个），原生显示接口≥3 个（支持三屏输出），PS2 接口*2 ，原生 COM 口*1（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
22、扩展槽：≥3 个 PCIE（其中 PCIEx16≥2 个）；
★23、键鼠：提供与整机配套的防水抗菌键盘，光电鼠标；BIOS 支持：USB 屏蔽功能（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）；
★24、显示器：≥24.5 寸高清屏 ，分辨率≥1920x 1080 ，刷新率≥100Hz ，对比度≥4000:1(非动态) ，具备低蓝光认证 ，要求与主机配套（需提供相关证明材料：不限于官网截图、测试报告、产品彩页、技术白皮书等）。
★25、不大于 9L 标准立式机箱；机器噪声不高于 10 分贝（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告），三年原厂质保及上门；
26、操作系统：设备本身支持统信、麒麟、中科方德、Windows 等系统 ，并支持在以上任何版本操作系统下的硬盘保护、网络同传
▲27、相关认证：国家强制性 CCC 认证，中国节能认证，环境认证；ISO9001，ISO14001，ISO20000，ISO28000， ISO22301，ISO45001，ISO27001，平均无故障时间MTBF 值不低于 120 万小时（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）；
28、出厂自带正版国产操作系统。提供正版国产办公软件、 正版国产PDF；

	     3 
	云桌面管理系统
	套
	183 
	      包括但不仅限于以下功能：
29. 系统采用集中存储，分布运算的系统架构，支持跨 VLan、NAT 甚至互联网的不同组网方式交付，开机自动交付服务器上的操作系统桌面；
30. 服务器 CPU 支持飞腾、龙芯、兆芯、海光国产芯片 ，服务器操作系统支持 Kylin、UOS 等国产操作系统；
▲31. 终端 CPU 支持龙芯(3A4000/3A5000)、飞腾(FT-2000+)、兆芯、海光国产芯片 ，终端操作系统支持 Kylin、  UOS 等国产操作系统；
▲32.  若终端 CPU 为兆芯、海光等 x86 架构 ，需支持 Windows 和方德操等作系统 ，若终端 CPU 为MIPS ，支持 Fedora等系统；
33. 系统采用 B/S 架构 ，具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理和系统设置模块 ，可根据用户业务需要 ，具备扩展系统运维平台和全国产应用虚拟化子模块；
34. 为保证系统的安全 ，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的 VHD 和IMG 格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改 ，防止数据泄露；
35.  为方便安装软件和回溯 ，镜像支持快照 ，终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照 ，也能选择同一个镜像的不同快照 ，  自动进入相应的系统桌面和应用环境；
36. 系统镜像和缓存支持 4K 扇区对齐 ，提高磁盘性能 ，开机就实现系统还原；
37. 采用操作系统流式交付 ，支持无盘启动方式；
38. 禁止使用主板 pxe 引导方式启动客户端 ，采用独立编写的 preboot 启动插件 ，支持自定义 IP地址、  PNS 服务器 DHCP 提供、外部环境 DHCP 提供、本地离线启动延续等四种获取 IP 地址的启动方式；
39. 新接入系统的终端无需在管理端添加 IP、  MAC 等参数 ，开机后自动加入到管理端列表中。允 许在管理端对管理的终端集中修改机器名、  IP 地址、子网掩码和DNS；
40. 为了防止无关终端登入系统 ，服务器端可以设置禁用其他客户端登陆；
41. 对于已经误登入系统的客户端 ，服务器端可以锁定客户端 ，让其下次启动时无法登入服务器；
42. 服务器端可以随时对系统的服务进行开启或者关闭；
43. 镜像系统更新后 ，终端重启后直接进入桌面 ，具有 P2P 部署终端系统的功能 ，在离线部署过程中 ，可以在管理端随时设定停止离线或继续离线 ，并具有断线续传的功能。

	     4 
	多媒体教学软件
	套
	183 
	包括但不限于以下功能：
44. 屏幕广播 ：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生 ，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下 ，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
45. 扩展屏广播模式 ：教师机连接两个显示器 ，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
46. 屏幕广播速度增强 ：屏幕广播时支持多种画面质量的调节 ，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
47. 屏幕笔 ：教师教学使用的辅助工具 ，突出显示项目、添加注释 ，添加批注等等。
48.  网络影院 ：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。
▲49. 视频直播 ：通过 USB 摄像头将教师的画面实时广播到学生机 ，达到更形象的教学效果 ，具有引导客户选择视频设备的提示画面 ，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
50. 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范 ，  由此学生代替教师进行示范教学。
51. 屏幕录制 ：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 mp4 录像文件 ，可以用 操作系统自带的  Media Player 直接播放。
52. 学生端屏幕录制、回放 ：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
53. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
54. 文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
55.  网络快照 ：教师可以在监控学生的时候 ，对学生画面拍快照 ，保存学生画面的截图。
▲56. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕 ，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多 36 个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
57. 多频道教学 ：支持多达 32 个频道的划分 ，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
58. 登录模式 ：支持频道登录和选择教师登录。

	     5 
	耳麦
	套
	180 
	59.头戴式耳麦。

	     6 
	安装调试
	项
	1 
	60.本次招标所有产品包含运输及安装

	备注：1、本项目序号3、4、6、项不需要中小企业声明函进行声明。
2、本项目计算机（学生机）为核心产品。
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