采购需求
采购包1：
标的名称：智慧水利AI大模型二次开发平台
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术参数

	1
	服务器
	▲1、标准机架式设备，高度≥6U；
▲2、处理器：配置≥2颗处理器，单颗核心数≥32核，主频≥2.1 GHz，缓存≥160 MB，功耗（TDP）≤270 W；
3、内存：支持≥32根 64G DDR5 5600MHz ECC内存，配置≥4根64G DDR5 5600MHz ECC内存；
▲4、硬盘：系统盘：配置≥2块960GB SATA SSD；数据盘：配置≥4块7.68TB U.2 NVMe SSD；
5、	RAID卡：配置独立RAID卡，缓存≥4GB，支持RAID 0/1/5等；
6、IO扩展：支持≥ 13 个PCIe 5.0 x16 插槽，支持≥8个双宽 GPU；
7、	网络接口：配置≥1块双口千兆电口网卡；配置≥1块双口10Gb网卡（含多模光模块）；
8、电源：配置≥6*2600W服务器电源，支持热插拔；
9、	管理功能：
1）、提供1个千兆带外管理端口，支持IPMI2.0、KVM over IP等管理功能；
2）、支持服务器运行数据监控，包括CPU使用率、CPU负载、内存使用率、GPU温度、GPU功率、GPU显存使用率等相关监控数据。

	2
	算力节点
	▲1、配置≥8块GPU，GPU单卡性能：显存≥72 GB GDDR7 ECC，显存带宽≥1300 GB/s，AI算力 ≥2000 TOPS，FP32≥65 TFLOPS，单卡功率≥300W；
2、内存：配置≥4根 64GB DDR5 5600MHz ECC内存。

	3
	调度软件
	1.要求投标集群管理与作业调度软件需为第三方产品，不与服务器品牌绑定，并提供不低于三个品牌服务器成功案例；
▲2.持续的开发支持能力：提供拥有软件著作权的商业版本集群管理软件，要求具备持续迭代开发的积累，提供该产品系列软件著作权及相关证明（需要提供与调度软件相关的软著证明）；
3.多架构支持：支持x86、ARM、GPU和Power等混合架构调度管理；
4.支持通过web界面统一管理系统用户。支持与LDAP、AD域用户或者统一身份认证集成，支持用户组织架构管理和用户审批；
5.提供完善的权限分级功能，支持基于角色的访问控制机制，实现用户权限的精细化配置与安全隔离。支持自定义角色的新增、编辑及删除，管理员可在权限配置界面中分配角色对应的功能模块和资源访问范围，实现灵活授权；
6.支持部门/项目/用户维度的资源使用限制，包括CPU核心数、GPU卡数、内存使用量、作业数量等，支持用户存储使用量限额配置，支持的文件系统包含NFS、Lustre、GPFS、BeeGFS、OceanStor、NextData等；
▲7.支持预置深度学习框架，如PyTorch、TensorFlow等主流框架及CUDA环境，支持实例的检索、详情展示、启动、停止、删除等全生命周期管理操作。(提供软件功能截图)；
▲8.支持作业调度软件Slurm、PBS、SGE和LSF；支持多种调度策略，支持基于容器封装和调度，支持高性能计算、人工智能训练和推理等任务调度，支持基于容器的调度管理。支持GPU MIG切分与调度，支持集群资源监控、统计分析和计费等功能 (提供软件功能截图)；
9.支持本次所投GPU算力资源的统一纳管、池化调度与全链路运行态监控；
10.支持WEB界面的作业提交、查询、终止、挂起、释放、设置最大运行时长和调整优先级等操作，可以根据作业ID,作业名,用户名,状态等查看作业记录；
11.授权需求：提供本次项目所需要的1台服务器节点的永久正式版授权license。






