招标内容及采购需求

一、项目采购内容及技术要求（本次采购货物中办公家具为科级以下使用，会议室面积＞100㎡）
	序号
	标的
	数量
	图片
	单位
	技术参数

	1
	学生课桌凳（核心产品

）
	1100
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	套
	★1、学生课桌尺寸：W650mm*D450mm*H780mm（±10mm）。                                                                                                       
▲2、桌面外径规格为≥650mm*450mm*20mm，材质为ABS工程塑料一次注塑成型，外观光泽润滑无接囗。桌面中间上方设有笔槽，笔槽长385mm，宽15mm，上方两侧设有直径55mm水杯槽，桌面左右方和上方设有挡笔条，挡笔条左右长290mm，上方长505mm,靠胸前有内弧造型设计。桌面背面加有≥15*30*1.2mm方管加固。                            
▲3、桌斗规格材质为：内侧净高后≥145mm，内侧净高前≥135mm，内径宽≥440mm，外径宽≥515mm，左右两侧净深340mm，内设有355*50mm的凹型笔槽，底部设有35mm*5mmS型透气条28条。材质采用PP聚乙烯注塑一次成型。
▲4、桌斗下方设有书包铁栏，规格长500mm*深180mm*高180mm。架子用≥16圆管和0.4mm铁丝焊接。桌斗U型叉管采用20*40*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，一次折弯成型。                                          
▲5、桌子升降外管用30*60*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，升降上管用25*50*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管，中间连接20mm*40mm*≥1.2mm优质高频焊接椭圆管。桌地脚横腿用料 30*60*≥1.2mm 优质高频焊接椭圆管。                                                          
★6、学生凳子尺寸:350mm*250mm*460mm（±10mm）。                         
7、凳子坐面板波浪型设计，符合人体工程学构造，坐面板采用工程塑料pp注塑一次成型。                                        
8、环保要求，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。外观：美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。                               
▲9、凳子立管为≥25*50*1.2mm椭圆管，凳子连接采用25*50*1.2mm椭圆管。凳面与立管采用冲压角铁连接。桌凳地角均采用≥30*60*1.2mm椭圆管。                                            
10、桌凳地角两侧全部使用PP塑料套，环保耐磨抗老化，钢架部分采用酸洗磷化前处理后经静电喷塑而成，表面色泽光鲜耐磨性强，环保安全。                                         
11、所有零部件应无破损，人体接触的部位、存放品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他锐物。

	2
	讲桌
	25
	[image: image2.png]



	张
	★12、整体尺寸:W1200mm*D600mm*H910mm（±10mm）。                                                                                                          
▲13、基材：采用E0级三聚氰胺板，表面浸渍处理，板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃；符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB 18580-2017、HJ 571-2010、JC/T 2039-2010、GB/T 4897-2015标准，24h吸水厚度膨胀率≤9.6%，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯需不得检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量需不得检出，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)≤0.05mg(㎡·h),抗菌防霉性能：抗细菌率≥90%，防霉菌等级0级或1级。
▲14、封边：2mm厚PVC全自动机械热压封边。符合QB/T 4463-2013标准。
15、采用优质五金配件。

	3
	铁皮文件柜
	120
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	个
	16、整体尺寸:W900mm*D400mm*H1850mm（±10mm）  。                                                                            
17、基材:采用≥1.0mm 优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配等6工位精制而成。                                                          
18、柜面：国际亚光白色，采用自动喷淋式磷化，亚光环氧聚脂形粉末静电喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用，无毒害，无气味，光洁美观。                              
19、工艺：焊接部分采用高标准熔接焊，折边处理精于细节，平整光滑，更耐用，更美观。                                     
20、隔板：文件柜隔板为可调式，每块隔板都设加强筋，坚固耐用，承受力强，配件及锁具：均选用专业配件。

	4
	衣柜
	80
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	个
	★21、整体尺寸:H2200mm×W900mm×D400mm（±10mm）   。              
22、 基材：采用优质实木橡胶木板，用料≥18mm厚，经干燥、防虫、防腐处理。木材含水率符合当地年平衡木材含水率。
23、油漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
▲24、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。符合GB 18583-2008标准。
25、配件：采用优质五金配件。

	5
	办公桌
	85
	
	张
	★26、办公桌尺寸:W1400mm*D700mm*H780mm （±10mm） 。                                
▲27、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年[image: image5.png]


平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³，提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）中密度纤维板检验报告参数佐证。
28、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
▲29、油漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。漆膜外观要求：应无褪色、掉色现象、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象、涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象;应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。
30、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂；符合GB18583-2008标准。
31、五金配件：采用优质五金配件。

	6
	弓形椅
	85
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	把
	32、整体尺寸:W580mm*D500mm*H1100mm（±10mm）。 
33、优质耐磨纳帕细纹西皮。
34、采用优质密高回弹座背切割海绵。
35、优质全新PP料加纤维扶手。
36、优质28管15M0I套脚架。
37、15MI套管承受力110KG。

	7
	保险柜
	1
	
	个
	★38、外部尺寸：H800mm×W500mm×D450mm（±10mm）。
▲39、门板：优质冷轧钢板，厚度≥10mm，一体成型，防钻防撬加固处理                                             
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40、箱体侧板、背板、顶板、底板：冷轧钢板厚度≥6mm，内部焊接加强筋，承重抗冲击不变形 。
41、门框采用折边防撬结构，门板与门框缝隙≤1mm。
42、表面工艺：酸洗‑磷化‑除锈，高温静电环保喷塑，涂层均匀、耐腐蚀、不掉漆、无异味。
▲43、开锁方式：指纹+电子密码+机械应急钥匙三重开启。

	8
	办公沙发茶几
	5
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	套
	1+1+3沙发+0.6+0.6+1.2茶几
44、沙发尺寸:（三人位W1910mm*D850mm*H880mm,单人位（2个）:W910mm*D850mm*H880mm)（±10mm)。                                           45、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。
46、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
47、油漆：采用优质环保水性漆，采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
48、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。
49、五金配件：采用优质五金配件。
50、茶几尺寸 : （长茶几:W1200mm*D600mm*H450mm,方茶几（2个）:W600mm*D600mm*H450mm）（±10mm） 。                                                      
51、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。
52、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
53、油漆：采用优质环保水性漆，采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
54、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。
55、五金配件：采用优质五金配件。

	9
	单人床
	80
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	张
	56、整体尺寸:W2000mm×D1200mm×H400mm（±10mm），15mm厚全木工板制做，棕色烤漆，床垫:采用≥80mm厚棕垫，床垫内芯采用天然植物纤维，抑菌防螨，无异味，外层采用有机棉面料包裹亲肤更舒适。环保等级达E1 级标准。

	10
	会议室桌
	1
	
	张
	★57、办公桌尺寸:W5000mm*D1800mm*H780mm （±10mm）。                                
▲58、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）中密度纤维板检验报告参数佐证。
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59、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
▲60、油漆：采用优质环保水性漆，采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
61、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂；符合GB18583-2008标准。
62、五金配件：采用优质五金配件。
63、结构性能描述：含隐藏走线功能，桌上带集成滑盖线盖；桌面 PVC 桌垫，方便用于鼠标，无垫纸书写；可配合多媒体设备开孔。含副柜：主机位+空格双抽+单掩门。

	11
	大曲木会议椅子
	20
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	把
	64、整体尺寸:W680mm*D720mm*H1100mm （±10mm）。

65、实木架：采用优质橡胶木材质，经干燥、防虫、防腐处理。木材含水率符合当地年平衡木材含水率。
66、油漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
67、海绵：采用优质高回弹PU海绵。
68、覆面材料：优质西皮面料，经防污染等工艺处理，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。面料应保持清洁，无破损，无明显色差，无表面龟裂。
69、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。符合GB18583-2008标准，游离甲醛、VOC含量限量等需未检出，提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）胶粘剂检验报告参数佐证。

	12
	主席台桌子
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3
	
	张
	70、办公桌尺寸:W1400mm*D600mm*H760mm （±10mm）。

71、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）中密度纤维板检验报告参数佐证。
72、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
73、油漆：采用优质环保水性漆，采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。漆膜外观要求：应无褪色、掉色现象、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象、涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。
74、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂；符合GB18583-2008标准.

75、五金配件：采用优质五金配件。
76、结构性能描述：含隐藏走线功能，桌上带集成滑盖线盖；桌面 PVC 桌垫，方便用于鼠标，无垫纸书写；可配合多媒体设备开孔。含副柜：主机位+空格双抽+单掩门。

	13
	会议[image: image13.png]


条桌
	80
	
	张
	★77、办公桌尺寸W1200mm*D400mm*H760mm （±10mm）。

▲78、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）中密度纤维板检验报告参数佐证。
79、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
▲80、油漆：采用优质环保水性漆，采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。漆膜外观要求：应无褪色、掉色现象、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象、涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。
▲81、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂；符合GB18583-2008标准。
82、五金配件：采用优质五金配件。
83、结构性能描述：含隐藏走线功能，桌上带集成滑盖线盖；桌面 PVC 桌垫，方便用于鼠标，无垫纸书写；可配合多媒体设备开孔。含副柜：主机位+空格双抽+单掩门。

	14
	出头椅
	160
	
	把
	84、椅子尺寸:W470mm*D570mm*H920mm（±10mm）。

85、实木架：采用优质橡胶木材质，经干燥、防虫、防腐处理。木材含水率符合当地年平衡木材含水率。
▲86、油漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
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87、海绵：采用优质高回弹PU海绵。
88、覆面材料：优质西皮面料，经防污染等工艺处理，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。面料应保持清洁，无破损，无明显色差，无表面龟裂。
▲89、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。符合GB18583-2008标准，游离甲醛、VOC含量限量等需未检出，提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）胶粘剂检验报告参数佐证。
90、配件：采用优质五金配件。
91、座椅整体承重≥150kg以上，经久耐用。

	15
	班台
	1
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	张
	92、办公桌尺寸W1800mm*D2000mm*H760mm （±10mm）。 

93、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）中密度纤维板检验报告参数佐证。
94、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020 等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
95、油漆：采用优质环保水性漆，采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
96、粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂；符合GB18583-2008标准。
97、五金配件：采用优质五金配件。
98、结构性能描述：含隐藏走线功能，桌上带集成滑盖线盖；桌面 PVC 桌垫，方便用于鼠标，无垫纸书写；可配合多媒体设备开孔。含副柜：主机位+空格双抽+单掩门。
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	张
	99、整体尺寸:W650mm*D830mm*H1190mm （±10mm）。 

100、覆面材料：优质西皮面料，经防污染等工艺处理，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性。面料应保持清洁，无破损，无明显色差，无表面龟裂。
101、海绵：采用优质高回弹PU海绵。
102、气压棒：优质气压棒，具有平仰、升降功能，平仰、升降次数＞10万次无损。
103、油漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。
104、实木架：优质橡木原料，含水率符合当地年平衡木材含水率，高强度不变型，无虫蛀、无腐蚀。承受压力≥200kg。
105、脚轮：万向强化纤维尼龙轮，加强轴弹簧片，灵活无破损、连接牢固，受压力强，滑动无杂音，耐磨性能符合国家标准。
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	文件柜
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	张
	★106、文件柜尺寸:W1200mm*D400mm*H2000mm （±10mm）。

▲107、采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理。符合[image: image17.png]


GB/T11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021 标准，含水率符合当地年平衡木材含水率，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯需均未检出，总挥发性有机物(TVOC)≤0.06mg/m³。提供经国家认可的第三方检测机构出具的（报告封面带CMA或CNAS标识）中密度纤维板检验报告参数佐证。
108、覆面材料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm。符合GB18584-2001、GB/T 13010-2020等标准，含水率符合当地年平衡木材含水率。
▲109、油漆：采用优质环保水性漆，符合GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、GB 18446-2009 、GB/T 23993-2009、GB/T 21866-2008等标准。漆膜外观要求：应无褪色、掉色现象、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象、涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。
▲110、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。符合GB18583-2008标准。
111、五金配件：采用优质五金配件。
112、结构性能描述：掩门柜（玻璃掩门+单掩门），内含活动层板，单层承重量大于 50kg。
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	张
	★113、床尺寸:W2000mm*D900mm*H1850mm（±10mm）。
材质要求：
▲114、床头立柱采用国标≥40×40×1.5mm方管，横撑为国标≥25×25×[image: image18.png]


1.35mm方管，每个床头上部3个立撑采用国标≥25*25×1.35mm方管；立管两头加皮套（床头高度≥1850mm，宽度≥900mm）。
▲115、床框两边采用国标≥25*50mm*1.5mm方管，中间加5根国标≥25×25×1.2mm方钢管，均匀分布；上框上沿距地面高度1550mm，下框上沿距地面高度≥450mm，床框和床头立柱连接件连接，连接件不小于3.0mm钢板冲压而成，强度高使用可靠，每个连接件冲制两个螺丝连接孔。连接螺丝采用≥M8*55mm的钢制加强丝。
▲116、爬梯采用国标≥25×25×1.35mm方管，两端与床框连接处直接模具冲压一体成型，踏板为1.5mm厚优质钢板一次冲压成型，踏板上方镶嵌有带菱形防滑点，踏板数量不少于三级，爬梯宽度≥300mm。
▲117、上铺护栏采用国标≥20×20×1.35mm方管，长度为≥1400mm，高度为≥300mm。
118、床板采用优质多层板，结实耐用。
119、地脚采用优质PP工程塑胶经磨具一次注塑成型。
120、颜色为灰白色。
工艺要求
121、所有材料必须符合相关国家标准。焊接采用CO₂保护焊焊接，焊接部分要焊平、焊实、平滑无毛刺；材料、工艺、金属表面处理，漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求，都必须达到相关国家标准。
▲122、外观性能要求：金属件喷涂层部分涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉[image: image19.png]


色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
123、床架组装后应牢固，可靠，安全防挂。                                                                                                   
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	床垫
	1200
	
	块
	124、床垫规格：D900mm*W2000mm*H60mm。床垫内芯采用天然植物纤维，抑菌防螨，无异味，外层采用有机棉面料包裹亲肤更舒适。环保等级达E1级标准。
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	个
	125、柜体尺寸:W900mm*D430mm*1860mm（±10mm）。                        
126、更衣柜基材：采用优质冷轧钢板（SPCC），≥1.0mm厚；内含妆容镜。晾衣杆承重≥25kg，采用不锈钢材质，防锈耐腐蚀。
127、钢板前处理：采用“十工位酸洗磷化处理”。
128、表面理化性能：应无破落、裂纹、皱纹，无鼓泡产生。
129、表面涂料：采用优质环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点，塑粉符合HG/T 2006-2006标准，
130、表面工艺：180℃恒温高静电粉末喷涂。
131、力学性能要求：更衣柜稳定性：①活动部件打开时的空载稳定性，非固定柜体时应无倾翻；②活动部件关闭时栋空载稳定性，非固定柜体时应无倾翻。
132、配件及五金：采用优质五金配件。


本次采购所有货物的有害物质限量、结构安全等必须满足国家相关标准、行业标准、规范。
金属家具：须符合标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

椅类家具：须符合标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

木制家具：须符合标准GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；

软体家具：须符合标准QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》；

塑料部分：须符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。

二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必需的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。

6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
 三、服务要求

▲（一）实施要求 

针对项目提供实施方案，方案内容包含：1、供货运输及安装验收方案2、人员配备及应急预案。 

▲（二）质量保证方案 

根据项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含：1、产品性能、使用寿命及效果2、质量管理体系及保证措施。 

▲（三）设备保障 

投标人提供产品制造商的生产车间和相关生产设备、出厂检测设备的清单、图片。 

（四）售后服务方案 

▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：1、售后服务范围及保障措施2、响应时间、响应方式。

2、投标人提供的设备（货物）质保期限3年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

▲四、环境标志产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责
1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

     2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

备注：

（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。
（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。

（3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。
