[bookmark: _GoBack]招标内容及采购需求
一、项目采购内容及技术要求
	序号
	标的物
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	1.5P空调
	[bookmark: OLE_LINK5]★1、分体式变频空调1.5P
▲2、制冷量：≥3500W；
▲3、制热量：≥5000W（电辅热1000W）  
★4、能效比APF：≥5.2（新一级能效）。
▲5、循环风量：≥700m³/h；
6、噪音：静音模式≤20dB (A)，低风模式≤36dB (A)，高风模式≤40dB (A)
	台
	69
	

	2
	3P空调
	★7、立式柜机空调3P
8、制冷额定输入功率：≤2100W， 
9、内机最大噪音：≤46 dB(A）,外机最大噪音：≤56 dB(A），
10、制热额定输入功率：≤2800W，
▲11、制冷量：≥7310W，
▲12、制热量：≥9820W，
▲13、循环风量：≥1400m3/h，
14、制冷剂：R32，
★15、能效比APF：≥4.5
16、电辅热加热，自清洁、独立除湿
	台
	22
	

	3
	电脑（国产）
	★17、CPU: 国产处理器 核心数≥8核，主频≥2.4GHz  
★18、内存类型：DDR5/LPDDR5以上≥8G，内存速率：≥6400MT/s
★19、存储容量：≥256GB 固态硬盘+1T机械硬盘  
20、显卡类型：集成显卡 
21、有线网卡速率：主板集成10/100/1000M自适应以太网卡   
22、USB接口数量：主板原生USB接口（含Type-C）≥6个，其中原生USB 3.0接口≥4个
▲23、显示器：≥23.8寸显示器，同品牌支持莱茵低蓝光
24、安全可靠：处理器通过安全可靠测评Ⅱ级
25、操作系统：符合安全可靠测评要求的国产操作系统  
26、整机质量服务要求：整机3年质保上门服务
	台
	32
	核心产品

	4
	A3彩色打印机（国产）
	[bookmark: OLE_LINK7]★27、A3彩色激光复印机（打印，复印，扫描）
▲28、打印速度：≥25PPM(A4)
29、处理器：≥1GHz
▲30、打印内存：≥2GB+32GB（闪存）
31、打印分辨率≥1200×1200dpi
32、打印机语言：标配 GDI，支持 PCL6
33、接口类型：高速 USB 2.0;有线网络：IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ；
34、ADF容量：≥100页
35、扫描输出功能：扫描到PC、邮件、FTP、U盘、OCR
36、标准进纸盒容量：250页（A4 80g/m²） 多功能进纸盒容量：100页（A4 80g/m²）
37、耗材类型：鼓粉分离 随机鼓组件：60000页 随机粉盒：15000页（黑色）/12000页（彩色）
★38、双面打印：自动 双面扫描复印：自动
39、保修：原厂三年质保
	台
	5
	

	5
	A4小型打印机（国产）
	★40、A4小型激光打印机（打印、复印、扫描）
41、处理器：≥1.2GHz
42、内存：≥256MB
43、接口类型 高速USB2.0、IEEE802.3 10/100M Ethernet
▲44、打印速度 打印速度：A4≥21PPM，LTR≥22ppm；A5 短边≥9PPM，A5 长边≥36PPM
45、首页打印时间 <7s(就绪模式），<18s（睡眠模式）
46、打印语言：标配 GDI，支持 PCL6，兼容国产操作系统
47、双面打印 手动双面
48、复印速度：A4≥21cpm，Letter≥22cpm
49、扫描功能：平板式扫描 馈纸式扫描 
50、进纸容量 150页纸盒+10页手送纸盒 出纸容量≥100 页
51、耗材类型 鼓粉一体随机耗材容量≥2000页
	台
	22
	

	6
	热水器
	★52、容积 60L
53、具备防漏电、防干烧双重安全防护
54、内胆具备净水抑垢、活水冲洗功能
▲55、额定加热功率≥ 2100W；支持大水量增容输出。
56、配置下置式排污口，可定期对内胆进行排污清洁维护
	台
	18
	

	7
	电视
	★57、屏幕尺寸≥75寸
58、CPU:≥4*CA53,≥1.1GHz
59、屏幕刷新率≥60Hz
60、内部存储空间≥16G
61、运行参数 ≥2G
▲62、背光类型 : D-LED
	台
	38
	

	8
	会议室LED屏
	★63、像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；点间距：≤1.86mm；像素密度：288906点/㎡；扫描方式：43扫；模组分辨率：172*86；模组尺寸：320*160mm；
64、机械性能：平整度：≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差≤3%；
65、光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°；光学特性：亮度均匀性≥97%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥5000：1；白平衡亮度：≥500cd/㎡；色温：3000-18000可调；人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。
66、电性能：换帧频率≥60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit；
平均失效间隔工作时间：≥10000hrs；
67、最大功耗：≤492W/㎡；能源效率：≥2.4cd/W；电源效率：效率≥85%；对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/㎡
68、工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤25dB。
	平方
	7.8625
	

	9
	门口热风系统
	69、有效安装高度2.5米内，壁挂式安装；
▲70、额定风量 ≥2270m³/h；
71、运行噪声≤55dB (A)；
72、风口出风风速：低档≥ 7m/s，高档 ≥8.3m/s；
	套
	3
	

	10
	户外布控球
	▲73、成像：采用 1/2.9" Progressive Scan CMOS 图像传感器，200 万像素，支持 1080P 高清视频，3.9mm 固定焦距镜头，水平视场角 ≥80°，垂直视场角 ≥44°；
74、云台：水平 0°—355°，垂直-2.5°—52.5° 可调；
75、夜视及功能：红外补光最远 10 米，支持自动彩转黑、双向语音对讲；支持 PIR 人体红外检测，具备超低功耗待机模式；
76、编码存储：视频编码支持 H.264、H.265、MJPEG；支持 TF 卡本地存储，最大 512GB；
77、电池功耗：≥3300mAh 锂离子电池，录像续航 6-15 小时，超低功耗待机 10-15 天，充电时间≤4 小时，最大功耗 4.5W；
▲78、环境适应性：IP66 防护等级，可户外使用；工作温度-10℃～55℃
	个
	1
	

	11
	定位仪
	★79、定位功能：全星座 GNSS 接收，支持 SBAS 卫星增强；
80、软硬件平台：搭载安卓 10.0 及以上智能操作系统，四核处理器，主频≥1.4GHz；
81、显示屏幕≥2.8 寸，阳光可视显示屏；
82、无线传输：支持 WiFi 无线数据传输；
83、内置传感器：配备 3 轴电子罗盘、温度传感器；
84、电池配置：锂电池容量≥4000mAh；
	台
	1
	

	12
	执法记录仪
	▲85、拍摄性能：配备高清拍摄镜头，有效像素≥4800 万，广角镜头≥178° 超大视野，取证无死角
▲86、防护等级：IP68 防尘防水，适应户外、复杂作业环境；
87、存储配置：机身内置本地存储≥64GB；
88、续航能力：搭载大容量电池，连续录像时长≥10 小时，整机充电时长≤4 小时。
	个
	3
	

	13
	无人机
	一、设备配置清单
▲89、飞行器×1台，带屏遥控器×1个
90、智能飞行电池≥3块，充电管家×1个
91、备用螺旋桨≥3 对，配套专用便携收纳包 ×1 个
92、ND滤镜套装（ND8/32/128）×1套、Type-C PD快充线×1根、云台保护罩×1个
二、飞行性能参数
▲93、续航能力：最大飞行45分钟，最长悬停41分钟，最大续航里程32公里
94、飞行速度：无风环境最大水平飞行速度≥21m/s；最大抗风风速≥12m/s（6 级风）
95、环境适配：最大飞行海拔6000m，工作温度-10℃～40℃
三、影像拍摄参数
▲96、双摄配置：广角相机有效像素≥5000 万，传感器尺寸≥1 英寸；中长焦相机有效像素≥4800 万，传感器尺寸≥1/1.3 英寸；
97、拍摄参数：支持 1200 万像素拍照，快门 1/8000s～2s，支持模拟长曝光 2.5s～8s；
98、拍摄模式：支持连拍、AEB 自动包围曝光、定时拍摄、双镜头全景拍摄；
99、视频规格：支持 4K/FHD/2.7K 竖拍录制，多档帧率 24‑120fps；H.264/H.265 编码；
100、色彩模式：支持普通、HLG、Log 色彩模式。
四、感知避障参数
101、避障配置：全向双目视觉+前视激光雷达+底部红外传感器，支持全向主动避障
102、作业条件：适配常规户外纹理地面，光照＞1lux、漫反射、反射率＞20%
五、图传遥控参数
103、图传系统：高清图传，无遮挡最大传输距离20公里
104、传输规格：支持1080P/60fps、10bit高清图传，支持增强图传模块拓展
六、机身功能参数
▲105、机身存储：机身内置存储≥42GB；
106、核心功能：支持关机快传、智能避障、智能飞行辅助、双镜头全景拍摄
	架
	1
	

	14
	车载宣传大喇叭
	107、功率：≥1200W 音响：4个高音，4个低音
108、供电方式：支持 DC12V 车载直流供电、AC220V 交流供电，
109、频响范围：20Hz-20000Hz
110、信噪比：≥25db
111、防水防晒，带弹簧减震效果，大容量锂电池
	个
	1
	

	15
	投影仪
	▲112、投影系统：0.55 英寸 LCD 芯片，多晶硅 TFT 有源矩阵；XGA 分辨率 1024×768，横纵比4:3；手动光学变焦聚焦，变焦比≥1-1.2，滑盖静音镜头盖。
113、光源与成像：灯泡功率≥210W，标准模式灯泡寿命≥6000 小时，环保模式≥12000 小时；投影距离30" to 300"；白光、色彩亮度均≥3600 流明，对比度≥16000:1，色彩显示≥10.7 亿色；
114、调节及功能：垂直 ±30° 自动梯形校正，水平 ±30° 手动校正，支持四角快速调节；内置 5W 扬声器；支持 USB 显示、直接开关机；具备防盗孔、肯辛顿锁、面板及密码多重安全防护。
115、接口：VGA、HDMI、RCA 音视频、USB-A/B、RJ45、RS-232C；无线投屏需选配网卡。
116、环境功耗噪音：工作温度 5-35℃，存储-10-60℃；工作海拔 0-2000m；标准功耗 ≤327W，ECO 模式 ≤225W；标准模式噪音≤37dB，环保模式噪音 ≤28dB。
117、机身及配套：重量≤2.7kg；含吊装支架、线材、安装调试。
	套
	2
	

	16
	电动幕布
	▲118、规格尺寸：100 寸，幕布比例 4:3
119、幕面材质：高清纤维幕布
120、可视角度≥178°超广视角
	块
	2
	

	17
	饮水机
	121、机身结构：钢化玻璃双开门设计，储物柜容积≥36L，双层大容量储物空间；配备底部支撑脚，带防倾倒安全设计，整机稳固耐用；
122、出水设计：旋钮式出水，操作便捷；可拆卸接水盒，防溢防漏、易于清洁维护。
123、加热系统：速热加热系统，烧水速度快；采用食品级 304 不锈钢加热内胆，导热高效、无异味、安全健康。
	台
	60
	

	18
	碎纸机
	▲124、纸箱容量：21-30L 
125、单次碎纸张数：6-10张  
126、可碎介质：纸、光盘
	个
	20
	

	19
	防磁柜
	★127、规格容量：总容量≥320L，抽屉层数改为≥9 层；
128、存储能力：单抽屉可存放磁带 55 片、3.5 寸硬盘 30 块，满足磁介质资料分类存放。
129、防磁性能：外壁承受 7000 高斯强磁场，柜内磁感强度＜4 高斯；可有效存放磁盘、磁带、胶卷、U 盘、光盘、移动硬盘等磁介质资料，防退磁、防潮、防尘、防霉、防锈蚀。
▲130、材质工艺：柜体采用优质冷轧钢板，柜体钢板厚度≥1.0mm，底盘钢板厚度≥1.2mm；整体抗震结构，暗藏式铰链设计，抽屉配备优质三节静音滑轨。
	个
	2
	

	电脑（国产）为本项目核心产品



