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	本次改造位于长安校区学生公寓区，涵盖学生公寓2—16号楼南侧段及南门两侧段两处区域，改造总面积约2080㎡，具体工作内容如下：
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	（一）工作内容
1.旧设施拆除清运：拆除改造范围内原有人行道面层及基层，建筑垃圾与多余土方密闭外运、场地平整，做好周边成品保护。
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	2. 基层施工：场地土方开挖找平，摊铺夯实150mm厚3:7灰土基层，浇筑100mm厚C30混凝土基层，按规范设置排水坡度与伸缩缝并养护。
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	3. 面层施工：①学生公寓2—16号楼南侧段：采用混凝土压模（压花）地坪工艺，含强化剂、脱模粉、压模成型、密封保护剂，施划非机动车停车位标线，纹样按学校确认样板执行；②南门两侧段：铺设20mm厚仿石砖300mm×600mm主砖搭配600mm×100mm收边砖，浅灰与深灰拼铺，采用30mm厚干硬性水泥砂浆结合层，专用勾缝剂勾缝。
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	4. 雨水系统改造：新建砖砌雨水收水井，配套敷设支管并与就近雨水管网接驳，做好井体防渗与通水试验。
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	5. 既有设施调整：对改造范围内检查井、监控杆、垃圾桶等既有设施基础进行加固与标高调整，确保与周边路面平顺衔接；路灯：断电保护后人工开挖露出基础，保护电缆及接地装置，按新路面标高凿毛接高、浇筑 C25 混凝土并校正紧固灯杆，接线井同步升高、电缆接头防水，周边分层回填夯实，与路面平顺衔接，通电调试合格。
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	6. 树池施工：砌筑1.2m×1.2m方形青砖树池，采用MU10青砖、M5水泥砂浆砌筑，池壁内侧抹灰，顶砖压光。
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	7. 特殊节点处理：与周边沥青路面平顺衔接，无积水死角，路面排水坡度符合规范要求；工完场清。
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	（二）质量要求
所有材料均为全新正品，符合国家规范及本需求书参数要求；面层平整牢固、无开裂起鼓、排水顺畅，树池规整、设施衔接平顺，标线清晰耐磨，工程质量等级为合格。
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	（三）安全要求
规范设置围挡、警示标识，落实校园施工安全管控，保障施工安全与师生通行安全，杜绝安全事故

	11
	
	（四）文明施工
1、场地整洁管理：施工期间降噪降尘，物料堆放规范，工完场清；服从校园管理，不影响教学与师生正常通行。
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	2. 组织方案：须编制详细施工组织方案，实行分段封闭施工、分段移交，严禁全线大面积围蔽。
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	3. 施工现场围挡：施工现场必须设置连续、稳固、密闭式硬质围挡，出入口规范整洁，围挡高度、外观须满足校园文明施工统一规范。
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	4. 工程公示信息：围挡显著位置必须张贴工程公示信息，内容包括：项目名称、建设单位、施工单位、项目经理姓名及联系方式、现场安全管理员姓名及联系方式、开竣工日期、监督电话等，信息完整、字迹清晰、公示有效。
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	5. 项目作业：项目涉及电焊、切割等动火作业的，必须严格执行西北大学校园动火作业审批流程，书面报批并经校方消防安全管理部门同意后方可作业，落实动火监护人、消防器材与现场监护；施工现场按规范配备足量有效灭火器、消防水桶等消防器材，摆放明显、便于取用，符合校园消防安全管理规定。



