
陕西省石头河水库灌溉中心2026年第二批省级水利救灾资金项目采购需求附件

一、项目概况

陕西省石头河水库灌溉中心2026年第二批省级水利救灾资金项目主要功能或目标:消除常家庄退水设施水毁安全隐患，保证工程供水安全，造福人民。

本次常家庄退水设施水毁修复工程充分依托原有工程完好结构，保留现状稳定的一级陡坡主体，主要任务为对水毁坍塌、破损失效的下游消能及衔接设施部位进行原址重建、加固整治。工程级别为4级。
二、工程建设内容

工程建设主要内容为胸墙加固，消力池重建，消力池侧墙工程修复，下游渠道连接段工程和下游钢筋石笼护脚等。

1.胸墙加固。在原有浆砌石胸墙下设置重力式砼挡墙，墙体为C25埋石混凝土现浇结构，外包0.3m厚C30钢筋混凝土，与两侧新建消力池侧墙整体衔接。

2.消力池重建。在原址重建下游直落式跌水配套消力池，消力池总长度 16m，内部净宽3.3m、净高2m。

3.消力池侧墙工程。消力池两侧采用重力式砼挡墙结构，挡墙长 16m，随地形及水流工况渐变布置，墙面高度控制在4.2m～8m。

4.下游渠道连接段工程。新建消力池下游河道连接段，衔接消能设施与天然河道，连接段总长8m，渠底净宽3.3m，渠道净高渐变范围1.8m～4.2m。

5.下游钢筋石笼护脚。下游连接段末端设置钢筋石笼护脚，双层台阶状、扇形布置。底层厚度2m，圆弧半径17m,上层厚度1m，圆弧半径14m。
三、质量要求

符合国家及行业验收合格标准。

四、工期
60日历天。


