 磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府王苍塔村新建村级文化活动中心项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.1工程名称：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.3
	桩基工程
	
	
	

	1
	010302001001
	钻孔灌注桩
	1.桩长:15.25m
2.桩径:800mm
3.桩头长度:0.6m
4.混凝土种类、强度等级:C30
	m3
	176.22

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	2
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200
	m3
	102.83

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	3
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.87

	4
	010502001001
	桩承台
	1.混凝土强度等级:C30 P6
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	27.83

	5
	010502004001
	钢梯、旗杆基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.4

	6
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	20.38

	7
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	66.32

	8
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.板形式:有梁板
	m3
	47.23

	9
	010502020001
	楼梯
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.楼梯形式:直形
	m3
	4.7

	10
	010502022001
	压顶
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.92

	11
	010502025001
	散水-散3
	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	65.04

	12
	010502027001
	无障碍坡道 坡5
	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝
2. 素水泥面（洒适量清水）
3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层
4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 100（150）厚C15混凝土
6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	12.54

	13
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	11.76

	14
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:桩承台
	m2
	100.52

	15
	010505002002
	基础模板
	1.基础类型:钢梯、旗杆基础
	m2
	5.84

	16
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:矩形柱
	m2
	182

	17
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式:矩形梁
	m2
	590.51

	18
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:有梁板
	m2
	428.34

	19
	010505010001
	楼梯模板
	1.楼梯形式:直形
	m2
	26.33

	20
	010505012001
	压顶模板
	
	m2
	18.86

	21
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢筋
	t
	0.238

	22
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	8.586

	23
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	7.203

	24
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	5.099

	25
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.352

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	26
	010603001001
	实腹钢柱
	1.钢材品种、规格:方管200*200*5
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	1.09

	27
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种、规格:方管200*200*5
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.676

	28
	010607005001
	钢走道
	1.钢材品种、规格:4厚花纹钢板
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.496

	29
	010607006001
	钢梯
	1.钢材品种、规格:型钢
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.625

	30
	010607007001
	钢护栏
	1.钢材品种、规格:钢管
2.室外钢楼梯耐火极限：应小于1.00h
	t
	0.347

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	31
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门6+12氩气(Ar)+6
	m2
	39.78

	32
	010802004001
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:FM乙1523
2.防火等级:甲级
	m2
	6.9

	33
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗6+12氩气(Ar)+6
	m2
	174.51

	34
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、规格:木质窗套
	m2
	24.59

	35
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:3cm窗台板
	m2
	20.91

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	36
	010901001002
	瓦屋面-雨棚
	1.瓦品种、规格:小青瓦
	m2
	17.5

	37
	010901002001
	阳光板屋面
	1.阳光板品种、规格:PVC阳光板
	m2
	27.46

	38
	010902001001
	屋面卷材防水 Ⅱ2
	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格   
2、1.2合成高分子防水卷材两道   
3、25厚1：3水泥砂浆找平层   
4、保温层   
5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）   
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	286.2

	39
	010902001002
	屋面卷材防水雨棚
	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
2、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道
3、25厚1：3水泥砂浆找平层
4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）
5、钢筋混凝土屋面板
	m2
	19.42

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	40
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:墙面
2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚硬质岩棉板，燃烧性能A级
	m2
	511.35

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	41
	011102003001
	块料楼地面-地28
	1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	192.6

	42
	011102003002
	块料楼地面-地29
	1、10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	30.2

	43
	011102003003
	块料楼地面-楼39
	1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光
	m2
	191.2

	44
	011102003004
	块料楼地面-楼41
	1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平
6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
	m2
	30.2

	45
	011102003005
	块料楼地面-室外钢楼梯平台
	1.防滑地砖
2.40厚C20混凝土
3.4@150正交钢筋网片
	m2
	15.3

	46
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、6厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、6厚1∶1∶6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿）
	m
	384.8

	47
	011106003001
	块料楼梯
	1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
	m2
	23.43

	48
	011106003002
	块料楼梯-室外钢楼梯
	1.防滑地砖
2.40厚C20混凝土
3.4@150正交钢筋网片
	m2
	7.92

	49
	011107001001
	花岗石板面层坡道
	1.20厚1：2.5水泥砂浆面层
2.浆砌实心砖
1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝
2. 素水泥面（洒适量清水）
3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层
4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 100（150）厚C15混凝土
6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	39.16

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	50
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰-外涂3
	1. 罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层
	m2
	325.51

	51
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰-内32
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	836.63

	52
	011203003001
	块料墙、柱面-内109
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层
4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整）
5、素水泥浆一道
B基层：1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿）
3、聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	260.44

	53
	011207003001
	成品卫生间隔断
	1.卫生间隔断20厚抗倍特板
	m2
	49.2

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	54
	011301001001
	天棚抹灰-棚4
	1、刷（喷）饰面层
2、2厚面层耐水腻子找平
3、3厚底层防裂腻子分遍找平
4、刷素水泥一道（内掺建筑胶）
5、板缝用1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 
6、预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍
	m2
	399.8

	55
	011302001001
	平面吊顶天棚-棚59（卫生间）
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:铝方格
1、铝合金方格100×100，组合块1200*600（1200×1200）  
2、专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平  
3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定  
4、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）
	m2
	60.4

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	56
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格、品牌、颜色:20厚黑金沙大理石板
	m2
	1.98

	57
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃镀银镜
	m2
	3.6

	58
	011506002001
	金属旗杆
	1.旗杆高度:8m
	根
	1

	59
	
	挖一般土方
	m3
	481.23

	60
	
	回填方
	m3
	431.93

	61
	
	树脂瓦屋面 
	m2
	511.35

	62
	
	扶手
	m
	12.7


1.2工程名称：给排水工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN65
3.连接形式:热熔
	m
	6.54

	2
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔
	m
	10.17

	3
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔
	m
	8.97

	4
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔
	m
	23.02

	5
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔
	m
	56.64

	6
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔
	m
	8.4

	7
	031001006007
	塑料管
	1.材质:PPR给水管，S5系列
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
	m
	33.45

	8
	031207002001
	管道绝热
	1.明装部分给水管
2.绝热材料品种:5cm厚度橡塑保温管
3.管道外径:DN50以内
	m3
	1.45

	9
	031207002002
	管道绝热
	1.明装部分给水管
2.绝热材料品种:5cm厚度橡塑保温管
3.管道外径:DN80以内
	m3
	0.13

	10
	031207007001
	防潮层、保护层
	1.明装部分给水管
2.铝壳保护
	m2
	50.97

	11
	031002001001
	阀门
	1.材质:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	4

	12
	031002001002
	阀门
	1.材质:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	2

	13
	031002011001
	水表
	1.规格:水表 DN50
	个
	1

	14
	030901012001
	室内消火栓
	1.型号、规格:25消防软管卷盘柜(带真空破坏器)-15S202,P53
	套
	4

	15
	031301009001
	套管
	1.名称、类型:柔性防水套管
2.规格:DN65
	个
	1

	16
	031301009002
	套管
	1.名称、类型:普通钢套管
2.规格:DN80
	个
	1

	
	
	排水
	
	
	

	17
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
	m
	65.92

	18
	031001006009
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管
2.规格:DN75
3.连接形式:粘接
	m
	1.89

	19
	031001006010
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
	m
	24.99

	20
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏
2.规格:DN50
	个
	4

	21
	031003018001
	地面扫除口
	1.材质:清扫口
2.规格:DN100
	个
	4

	22
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗手盆
2.材质:瓷器
	组
	4

	23
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:拖布池
2.材质:瓷器
	组
	2

	24
	031003006002
	大便器
	1.类型:蹲便器
2.材质:瓷器
	组
	12

	25
	031003007001
	小便器
	1.类型:小便斗
2.材质:瓷器
	组
	10

	26
	031301009003
	套管
	1.名称、类型:柔性防水套管
2.规格:DN100
	个
	2

	27
	031301009005
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN100
	个
	2

	28
	031301009004
	套管
	1.名称、类型:普通钢套管
2.规格:DN150
	个
	2

	
	
	雨水
	
	
	

	29
	031001006011
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
	m
	6.54

	30
	031001006013
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管（防紫外线型）
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
	m
	9.2

	31
	031003019001
	虹吸雨水斗
	1.型号:87式雨水斗
2.规格:DN100
	个
	1

	
	
	冷凝水
	
	
	

	32
	031001006012
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
	m
	28.05

	33
	031301009006
	套管
	1.名称、类型:普通钢套管
2.规格:DN100
	个
	4


1.3工程名称：电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:ZAL照明总配电箱
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装）
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:1AL照明配电箱
2.规格:600*1000*150
3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装）
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称:2AL照明配电箱
2.规格:600*1000*150
3.安装方式:底边距地1.2m（挂墙明装）
	台
	1

	4
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称:1YJ 应急照明控制箱
	台
	1

	
	
	桥架电缆
	
	
	

	5
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.名称:强电普通桥架200*100
2.安装高度:梁下0.1m吊装
	m
	38.36

	6
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支撑架
	t
	0.031

	7
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:WDZN-YJY-4*16+1*16
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	14.66

	8
	030409001005
	电力电缆
	1.型号:WDZN-YJY-4x35+1x16
	m
	55.97

	9
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:WDZ-YJY-4*16+1*16电缆头
	个
	2

	10
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称:WDZ-YJY-4*25+1*16电缆头
	个
	2

	
	
	配管配线
	
	
	

	11
	030412001001
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC100
3.配置形式:暗配
	m
	15.01

	12
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配
	m
	5.63

	13
	030412001019
	配管
	1.规格:JDG20
2.配置形式:暗配
	m
	446.03

	14
	030412001020
	配管
	1.材质:JDG16
2.配置形式:暗配
	m
	168.04

	15
	030412003016
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5
	m
	771.24

	16
	030412003020
	配线
	1.配线形式:线槽敷设
2.规格:WDZ-BYJ-2.5
	m
	33.43

	17
	030412003021
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
	m
	14.2

	18
	030412003017
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-4
	m
	622.85

	19
	030412003019
	配线
	1.配线形式:线槽敷设
2.规格:WDZ-BYJ-4
	m
	156.42

	20
	030412003018
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
	m
	171.42

	21
	030409001006
	电力电缆
	1.名称:ZAL总配电箱电缆（室外35米处）
2.型号:WDZN-YJY-4*35+1*16
	m
	35

	22
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称:SC100
	m
	90

	
	
	灯具开关插座
	
	
	

	23
	030413002007
	装饰灯
	1.名称:壁装应急灯(DC36V)
2.型号:1x5W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
3.安装形式:壁装,2.5m
	套
	15

	24
	030413003003
	荧光灯
	1.名称:单管LED荧光灯
2.型号:LED光源 1*28W，配电子镇流器
3.安装形式:吸顶安装
	套
	30

	25
	030413002008
	装饰灯
	1.名称:单向疏散标志灯(DC36V)
2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
3.安装形式:壁装,0.3m
	套
	11

	26
	030413005002
	工厂灯
	1.名称:防水防尘吸顶灯
2.型号:LED光源:1x32W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	12

	27
	030413002009
	装饰灯
	1.名称:楼层指示灯(DC36V)
2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
3.安装形式:门上方0.1m
	套
	3

	28
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:普通吸顶灯(自带红外人体感应开关)
2.型号:LED光源:22W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	17

	29
	030413002010
	装饰灯
	1.名称:疏散出口标志灯(DC36V)
2.型号:1W，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不少于30min
3.安装形式:门上方0.1m
	套
	7

	30
	030413013007
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座
	套
	24

	31
	030413013008
	插座
	1.名称:单相三极暗插座（K)
	套
	9

	32
	030413012009
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关(防水型）
	套
	4

	33
	030413012010
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地:1.35m
	套
	2

	34
	040801028001
	小电器
	1.名称:卫生间接线口
	个
	10

	35
	030413012011
	开关、按钮
	1.名称:三联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地:1.35m
	套
	8

	36
	040801028002
	小电器
	1.名称:卫生间通风器
	个
	8

	37
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	95

	38
	030412005002
	接线盒
	1.名称:开关、插座盒
	个
	66

	
	
	防雷接地
	
	
	

	39
	030410005001
	避雷网
	1.名称:热镀锌φ10圆钢
	m
	179.53

	40
	030410003001
	引下线
	1.名称:避雷引下线,利用柱内钢筋作为引下线，引下线的主钢筋下部同作为接地体的基础钢筋焊联,上部在出砼前焊一根10热镀锌园钢或-4x25的扁钢同避雷带焊接
	m
	50.4

	41
	030410002001
	接地母线
	1.名称:本工程接地为联合接地(即将建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地,以及弱电设备的工作接地共用一个接地装置),接地形式为TN-S,利用结构基础(或筏板-虚线框示意位置)内钢筋做接地极,并利用结构柱(剪力墙)内两根不小于%%C16主钢筋(小于16大于φ10需四根钢筋)做为接地引下线做法参见<15D501>.，
	m
	95.99

	42
	030410002002
	接地母线
	1.名称:接MEB处用40*4镀锌扁钢
	m
	10.18

	43
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:MEB/LEB
2.规格:LEB线采用BVR-1*4-PC16暗敷
	台
	1

	
	
	调试
	
	
	

	44
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
	系统
	1

	45
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地网
	系统
	1


1.4工程名称：弱电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:弱电普通桥架200*100
2.安装高度:梁下0.1m吊装
	m
	62.8

	2
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支撑架
	t
	0.05

	3
	030412001001
	配管
	1.名称:镀锌钢导管JDG20
2.配置形式:暗配
	m
	161.81

	4
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管SC50
2.配置形式:暗配
	m
	9

	5
	031105009001
	过线(路)、终端盒、信息插座
	1.名称:网络+电话双口插座
	个
	32

	6
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:监控
	台
	4

	7
	030501021001
	无线设备
	1.名称:无线AP
	套
	4

	8
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
1.名称:弱电箱
	1.名称:弱电箱
	台
	1

	9
	030502003001
	双绞线缆
	1.规格:CAT6-4UTP
2.敷设方式:穿管敷设
	m
	249.5

	10
	030502003002
	双绞线缆
	1.规格:CAT6-4UTP
2.敷设方式:线槽敷设
	m
	633.36

	11
	040804002001
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号:RVV-3x2.5
	m
	96.62

	12
	040804002002
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号:RVV-2x2.5
	m
	77.2


1.5工程名称：采暖工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新安装
	
	
	

	
	
	管道
	
	
	

	1
	031001001006
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:丝接
4.安装部位:地沟内
	m
	49.98

	2
	031001001003
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:丝接
4.安装部位:地沟内
	m
	48.36

	3
	031001001004
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:丝接
4.安装部位:地沟内
	m
	130.53

	
	
	刷油保温
	
	
	

	4
	031201001001
	管道刷油
	1.除锈级别.方式:除锈后刷防锈底漆,色漆各两遍
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2
	m2
	26.84

	5
	031201001002
	管道刷油
	1.除锈级别.方式:除锈后刷防锈底漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2
	m2
	0.86

	6
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:离心玻璃棉
2.绝热厚度:60mm
	m3
	0.12

	7
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1

	8
	03B001
	站内工艺系统调试费(第十二册 防腐蚀、绝热工程)
	
	项
	1

	
	
	阀门
	
	
	

	9
	031002001001
	阀门
	1.类型:E121型自动排气阀 DN20
2.连接形式:丝接
	个
	2

	10
	031002001002
	阀门
	1.类型:ZWT-20型高阻温控制阀-DN25
2.连接形式:丝接
	个
	22

	11
	031002001004
	阀门
	1.类型:回水调节锁闭阀-DN25
2.连接形式:丝接
	个
	22

	
	
	供暖设备
	
	
	

	12
	031004002012
	钢制散热器
	1.型号:铜铝复合(80x80)散热器（型号为WDTL80X80-500-1)-25片
	组
	22

	
	
	入口装置
	
	
	

	13
	B
	自力式流量控制阀供暖热力入口装置(09N1-P18)-DN40
1. 自力式压差控制阀  DN40  1个
2. 闸阀 DN40  5个
3. Y型过滤器 DN40 1个
4. 温度计  2个
5. 压力表  4个
6. 旋塞阀 DN15  2个
	
	项
	1


2.1工程名称：锅炉房-土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别:二类土
	m3
	326.31

	2
	010102009001
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	227.46

	3
	010102009002
	回填方
	1.材料品种:砂砾石垫层
	m3
	80.67

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	4
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	11.03

	5
	010401003001
	多孔砖墙
	1.墙体厚度:240
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
	m3
	17.2

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	1.88

	7
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	4.18

	8
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.9

	9
	010502013001
	有梁板
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.44

	10
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.62

	11
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.09

	12
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.71

	13
	010502025001
	散水
	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	27

	14
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	4.89

	15
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	14.66

	16
	010505006001
	梁模板
	
	m2
	7.23

	17
	010505007001
	有梁板模板
	
	m2
	55.62

	18
	010505011001
	构造柱模板
	
	m2
	16.46

	19
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	21.51

	20
	010505013001
	过梁模板
	
	m2
	7.76

	21
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢筋
	t
	0.053

	22
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.63

	23
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	0.611

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	24
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门6+12氩气(Ar)+6
	m2
	4.86

	25
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗6+12氩气(Ar)+6
	m2
	10.8

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	26
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
2、4厚SBS防水卷材两道
3、25厚1：3水泥砂浆找平层 
4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）
5、钢筋混凝土屋面板
	m2
	59.78

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	27
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	33.73

	28
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线
	1.踢脚线高度:150
	m
	23.48

	29
	011107004001
	块料台阶
	1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝
2. 撒素水泥面（洒适量清水）
3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 
4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1%
6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实
	m2
	3.6

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	30
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰-外
	1.合成树脂乳液
	m2
	93.23

	31
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰-内18
	A饰面：1、喷水乳剂（或溶剂型）带色罩面涂料二遍
2、喷装饰主体涂料（厚质料）待六成干时进行花纹造型
3、基层喷封底涂料一遍
B基层：1、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆找平
2、10厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
3、刷（抹）界面剂一道（墙面）用水湿润
	m2
	81.99

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	32
	011301001001
	天棚抹灰
	1、喷（刷）面浆饰面
2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光 
3、10厚1∶1粉刷石膏砂浆打底找平
4、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
5、现浇或预制钢筋混凝土板
	m2
	59.78


2.2工程名称：锅炉房-电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	配电箱
	1.名称:锅炉房总配电箱AL-GL
2.规格:500x600x200
	台
	1

	2
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5
2.配线形式:管内敷设
	m
	65.91

	3
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4
2.配线形式:管内敷设
	m
	85.23

	4
	030412001001
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配
	m
	8.36

	5
	030412001003
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
	m
	13.37

	6
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC15
3.配置形式:暗配
	m
	19.39

	7
	030409003001
	控制电缆
	1.名称:YJV-4x4
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	24.32

	8
	030412003003
	配线
	1.名称:RVS-4x1.5
2.配线形式:管内敷设
	m
	30.32

	9
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:三联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地:1.35m
	套
	1

	10
	030413013001
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地0.3m
	套
	2

	11
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯(卧室）
2.型号:1x11w
3.安装形式:吸顶安装
	套
	4

	12
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	3

	13
	030412005002
	接线盒
	1.名称:开关、插座盒
	个
	4

	14
	030410005002
	避雷网
	1.名称:热镀锌φ10圆钢
	m
	38.54

	15
	030410003001
	引下线
	1.名称:避雷引下线敷设
	m
	28.93

	16
	030410002002
	接地母线
	1.名称:本工程接地为联合接地(即将建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地,以及弱电设备的工作接地共用一个接地装置),接地形式为TN-S,利用结构基础(或筏板-虚线框示意位置)内钢筋做接地极,并利用结构柱(剪力墙)内两根不小于φ16主钢筋(小于16大于φ10需四根钢筋)做为接地引下线做法参见<15D501>
	m
	24.6

	17
	030410001001
	接地极
	1.名称:接地电阻测试板
	根
	1

	18
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:MEB/LEB
2.规格:LEB线采用BVR-1*4-PC16暗敷
	台
	6

	19
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
	系统
	1

	20
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地网
	系统
	1


2.3工程名称：锅炉房-给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管
	1.材质:薄壁不锈钢管304
2.规格:DN40
3.连接形式:双卡压加强式连接
	m
	3.8

	2
	031002011001
	水表
	1.水表（含表前阀）
2.型号:LXS-50
3.规格:DN65
	个
	1

	3
	031002001001
	阀门
	1.类型:止回阀
2.材质:DN40
	个
	1

	4
	031002001002
	阀门
	1.类型:自动排气阀 （带截止阀）
2.材质:DN25
	个
	1

	5
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水塑料管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
	m
	30.1

	6
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏
2.规格:DN100
	个
	1


2.4工程名称:锅炉房-通风工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机
	1.名称:PF(SG)-1管道轴流风机BT35-2.8
风量 2685m3/h，风压:177Pa，配用电机功率 180W-220V
	台
	1

	2
	030703013001
	设备支吊架
	1.名称:风机支架
	Kg
	5

	3
	031201003001
	一般钢结构刷油
	1.风机金属支托吊架在表面除锈后,刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍
	kg
	5

	4
	030703001001
	风阀
	1.名称:电动蝶阀 φ280
	个
	1

	5
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试
	系统
	1


2.5工程名称：锅炉房-消防工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030912004001
	灭火器箱�
[项目特征]
1.规格、型号:消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器两具。栓口距地面1.10米
[工作内容]
1.本体放置
	
	个
	1


3.1工程名称：室外给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001007001
	复合管�
1.材质:钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE）管
2.规格:DN150
3.连接形式:热熔连接
	
	m
	27.36

	2
	031002011001
	水表�
1.型号:水表（含表前阀）
2.规格:DN150
	
	个
	1

	3
	031002001001
	阀门�
1.类型:安全阀
2.规格、压力等级:DN150
	
	个
	1

	4
	030901013001
	室外消火栓�
1.型号、规格:室外消火栓采用SS100/65-1.0型地上式室外消火栓
	
	套
	1

	5
	031001006007
	塑料管�
1.材质:钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE）管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室外
	
	m
	25

	
	
	污水
	
	
	

	6
	031001006004
	塑料管�
[项目特征]
1.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度8KN/m2
2.规格:DN300
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室外
5.介质:污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	
	m
	28.17

	7
	031001006008
	塑料管�
1.材质:PVC
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接连接
4.安装部位:室外
5.介质:污水
	
	m
	27

	
	
	雨水
	
	
	

	8
	031001006005
	塑料管�
[项目特征]
1.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度8KN/m2
2.规格:DN300
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室外
5.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	
	m
	77.92

	9
	031001006006
	塑料管�
[项目特征]
1.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度8KN/m2
2.规格:DN200
3.连接形式:橡胶圈密封接口
4.安装部位:室外
5.介质:雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	
	m
	57.94


3.2
工程名称：室外供暖管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新安装
	
	
	

	
	
	管道
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格: DN40
3.连接形式:焊接
	m
	25.77

	
	
	刷油保温
	
	
	

	2
	031201001002
	管道刷油
	1.除锈级别.方式:除锈后刷防锈底漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2
	m2
	3.89

	3
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:离心玻璃棉
2.绝热厚度:60mm
	m3
	0.55

	4
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1

	
	
	阀门
	
	
	

	5
	031002006001
	方形补偿器
	1.名称、规格:方型补偿器 DN40
2.连接形式:丝接
	个
	2


3.3工程名称：室外土建
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	围墙
	
	
	

	1
	010401002001
	围墙
	1：围墙立面采用防水涂料
2：600*600钢筋混凝土柱C30
3：C25钢筋混凝土压顶
4：围墙地上部分可用不低于MU10的普通烧结砖，M5混合砂浆
5.C25钢筋混凝土梁
6.C15混凝土垫层
7.毛石混凝土基础
	m
	134

	
	
	铺装部分
	
	
	

	2
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.180mm厚C30混凝土面层
2.180mm厚水泥土基层(水泥7%)
3.200mm厚级配碎石垫层
4.素土夯实层，压实系数≥0.95
	m2
	1011.82

	
	
	给排水土建
	
	
	

	3
	010502031001
	混凝土模块式井
	1.井深、尺寸:Φ700
2.06MS201-4
	座
	7

	4
	010502031002
	砖砌矩形水表井
	1.05s502-43
	座
	1

	5
	011601007001
	雨水口
	1.雨水口尺寸:200*400
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁
3.1.16S518
	座
	11

	
	
	室外地沟
	
	
	

	6
	010401009001
	砖地沟、明沟
	1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖
2.沟截面尺寸:800*630
3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土
4.底板混凝土种类、强度等级及厚度:地沟选用G20-240I，盖板选用GB8-1
5.砂浆强度等级:M7.5
	m
	12.88

	7
	
	拆除既有框架建筑物
	m2
	309

	8
	
	拆除既有围墙
	m
	84.88

	9
	
	挖一般土方
	m3
	322.93

	10
	
	回填方
	m3
	289.89

	11
	
	成品铁艺大门
1.尺寸：6*3.3m
	套
	2

	12
	
	玻璃钢化粪池
	m3
	4

	13
	
	级配碎石垫层
	m3
	202.364

	14
	
	垃圾清运
	m3
	935.31

	15
	
	既有电杆改移
	根
	2


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
