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特别提醒
1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密磋商响应文件，按无效投标对待。
2、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，选择“投标人”身份，插入CA锁，选择新驱动（多CA互认系统）登录，输入密码后，点击“登录”：（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），
投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。
3、开标签到
投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前60分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。
4、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。 
5、注意事项
（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。
（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。
（3）投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。
（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。


第一部分  磋商公告
项目概况
新校区餐厅改造项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取采购文件，并于 2026年10月28日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：HTZB2026-AK-027
项目名称：新校区餐厅改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,297,241.66元
采购需求：
合同包1(平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目):
合同包预算金额：1,297,241.66元
合同包最高限价：1,297,241.66元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他业务用房施工
	平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目
	1(项)
	详见采购文件
	1,297,241.66


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见文件。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（3）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；
（4）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（5）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（6）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（9）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（10）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件(法定代表人参加只需提供身份证复印件）；
（3）投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，拟派项目经理（负责人）须具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。 
（4）提供2025年度经审计的财务报告（成立时间提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益及附注说明）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明；
（5）提供截止至开标时间前6个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；
（6）提供截止至开标时间前6个月任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的应提供相关证明文件；
（7）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》；
（10）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间： 2026年10月14日 至 2026年10月20日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）
方式：在线获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年10月28日 14时00分00秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）
五、开启
时间： 2026年10月28日 14时00分00秒 （北京时间）
地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
注：1.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；2.使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/ ），选择有意向的项目点击“我要投标”完善相关信息并在采购文件获取时间内将法人委托书（备注经办人联系电话及电子邮箱）、报名成功回执单、营业执照复印件一套加盖红色鲜章发送至采购代理机构邮箱(3381308375@qq.com)，并联系采购代理机构完成相关流程。3.下载文件：供应商登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载文件，未在规定时间内下载文件的将会影响后续开评标活动，如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负。4.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式；电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：平利县职业教育中心
地址：平利县工业园区391号
联系方式：15319852466
2.采购代理机构信息
名称：宏泰项目管理有限公司
地址：平利县城关镇莲花巷19号
联系方式：18009153148
3.项目联系方式
项目联系人：文娅青
电话：18009153148
                                            宏泰项目管理有限公司
2026年10月14日




第二部分  磋商须知
一、总则
本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规执行。
1．名词解释
1.1 采购单位：平利县职业教育中心
1.2 监督机构：平利县财政局
    1.3 代理机构：宏泰项目管理有限公司
    1.4 竞争性磋商文件：磋商文件与磋商响应文件的统称
2．投标人
2.1凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商工程和服务的供应商均可投标。
2.2资质要求：
（1） 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件(法定代表人参加只需提供身份证复印件）；（3）投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，拟派项目经理（负责人）须具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。 （4）提供2025年度经审计的财务报告（成立时间提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益及附注说明）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明；（5）提供截止至开标时间前6个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；（6）提供截止至开标时间前6个月任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的应提供相关证明文件；（7）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》；（10）本项目不接受联合体投标。
以上内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份磋商响应文件中，不符合磋商文件资质要求的，其磋商响应文件被视为无效标书，取消投标资格。
二、竞争性磋商文件
1．竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的
各方面都作出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。
2．竞争性磋商文件的澄清：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构（邮箱），采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在收到通知后立即以书面形式（电子邮件）予以确认。投标人未在规定的时间内要求对磋商文件澄清和提出疑问的，将视其为无异议。
3．竞争性磋商文件的修改：
3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3.2竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。
3.3采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。
4．投标人必须从安康市公共资源交易平台获得文件，投标人自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。文件仅作为本次竞争性磋商使用。
5．本文件的解释权归采购人及代理机构。
三、磋商要求
1．投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。
2．磋商费用：供应商应承担所有准备和参加磋商有关的全部费用。
3．磋商响应文件的编制
磋商响应文件必须根据磋商组织单位发售的磋商文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：
   （1）按照要求填写的磋商函格式。
   （2）磋商报价表。
   （3）供应商按要求提供的资格证明文件，证明参加磋商的供应商是合格的，成交后
有能力履行合同，且质量有保证等。
   （4）按要求提供的其它证明文件，证明供应商质量管理体系健全，售后服务有保障，且响应磋商文件的要求。
4.磋商报价
（1）磋商报价为投标人完成磋商项目内容的全部合理费用。
（2）投标人应在磋商响应文件中进行完整报价，在磋商响应文件中的磋商报价表上按要求标明总价、工期等项，任何有选择的报价磋商组织单位不予接受。
（3）凡因投标人对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负。
（4）报价货币：人民币。单位：元。
（5）本项目最高限价为壹佰贰拾玖万柒仟贰佰肆拾壹元陆角陆分（¥1,297,241.66元），投标报价大于或等于本采购预算则按无效投标处理。
5．踏勘现场
5.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，代理机构、采购方对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用。
5.2 采购方和代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购方和代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。
5.3 经采购方允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购方承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6．磋商文件的构成和格式
6.1为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅，相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。
6.2投标人应按照第六部分提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料，但不限于格式所列部分。
7．竞争性磋商文件有效期为自磋商之日起九十个日历日，成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。
四、磋商响应文件的制作和递交
1.磋商响应文件的要求
1.1 文件内容均需编制目录和连续页码，目录页码所对应的内容必须与文件内容一致。
1.2 报价文件必须加盖单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有约束力的授权人代表签字或盖章。
1.3 报价文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。
1.4报价文件中凡是需要法定代表人签字处必须由法定代表人签署。
1.5响应文件不符合上述要求的，均作不合格处理。
2.电子版文件的制作
2.1本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。
2.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。
（1）电子招标文件下载，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）在标桥官网下载新点投标文件制作软件(陕西省公共资源)8.0.0.43.exe，或在投标人登录系统并下载招标文件时，点击下载该投标文件制作软件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知-附件》。
在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000、4009280095。
3.关于响应文件递交与解密
3.1.文件递交
电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
3.2文件开启与解密
（1）本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，代理机构在规定的时间和地点组织磋商，磋商单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、磋商。
（2）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。
（3）供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。
（4）开标时间到了之后就不能签到，建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到，网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），遇到问题及时联系客服4009280095。
（5）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子文件，由电子交易系统进行自动唱标。
（6）系统默认解密时长为 30 分钟，供应商需在解密时间规定内完成文件解密。所有供应商解密完成后由工作人员将响应文件导入开评标系统。
（7）磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。
（8）磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。
二次报价网上操作流程：
a.插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；
b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
c.点击网上报价；
d.报价：点击[image: ]报价，输入金额（注意大小写一致）；
e.签章查看：点击[image: ]，选择单页签章，点击报价表右下角签章；
确认无误如图：[image: ]
f.提交。
（9）在开启环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
b.因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投
标文件的；
c.上传的电子投标文件无法打开的；
d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。
4.电子版磋商响应文件的修改和撤回
4.1在磋商响应文件递交截止期前，供应商可修改或撤回其电子版磋商响应文件。
4.2磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。
4.3在磋商响应文件递交截止期后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商，否则，按有关规定处罚。
五、磋商小组组成及职责
1．磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。
2． 磋商小组职责
2.1 确认竞争性磋商文件。
2.2 确定符合资质条件的供应商参加磋商。
2.3 审查供应商的响应文件并做出评价。
2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件。
2.5 编写评审报告。
2.6 告知采购人或代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。
3．确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，磋商小组确认，以文字形式通知供应商。
六、磋商与评审
磋商的全过程分为磋商的全过程分为资格性审查、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审等阶段。最后报价采取集中报价形式。通过资质审查合格的各磋商单位，只有在磋商响应文件及磋商承诺符合磋商文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。磋商小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。
1.资格性审查
磋商小组对本次磋商所要求的必备资格证明及相关文件进行审查，缺其中一项或某项达不到磋商文件要求，均按无效文件处理。
	内容
	审查因素
	审查标准

	资格审查标准
	主体资格证明
	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

	
	授权委托书
	投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

	
	资质要求
	投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，拟派项目经理（负责人）须具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

	
	财务状况
	提供2025年度经审计的完整财务报告(成立时间至首次递交响应文件截止时间不足一年的，可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

	
	缴纳社保要求
	提供截止至开标时间前6个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；

	
	缴纳税收要求
	提供截止至开标时间前6个月任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的应提供相关证明文件；

	
	无重大违法纪录
的书面声明
	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（加盖投标供应商红色公章）；

	
	主体信用查询
记录
	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标，出具非联合体投标的声明函。

	资格审查不合格的投标供应商将视为非响应投标。

	落实政府采购政策需满足的要求
	本项目专门面向
中小企业采购
	本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》。本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为：建筑业。



2. 磋商响应文件有效性、完整性和响应性审查：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	响应文件的组成
	符合磋商文件基本格式要求

	2
	响应文件签署、盖章
	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

	3
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件日起计算）

	4
	磋商报价
	投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合磋商文件要求；未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

	5
	其他
	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，未对磋商文件做出实质性响应的，视为无效投标。  


依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。
（1）竞争性磋商文件要求提交原件时未按要求提交原件的。
（2）供应商未按磋商文件要求加盖单位公章。
（3）磋商响应文件未按磋商文件要求法定代表人或其授权代表签字。
（4）无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。
（5）供应商首次磋商报价出现选择性报价。
（6）首次磋商报价超出采购预算。
（7）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。
（8）磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。
（9）响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了服务质量。
（10）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。
（11）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。
3.磋商：磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。
3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。
3.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。
3.3供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。
4．第二次报价
4.1通过资质审查合格的供应商，在磋商响应文件都符合磋商文件的要求并满足技术、商务需要的才进入第二次报价和评审。
4.2质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商进行第二次报价，有效响应供应商不少于3家。评审小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。
4.3供应商最低报价出现相同时，相同的供应商再报一次价格，得出最低报价。
4.4依据相关文件（陕财办采资〔2016〕53号令）规定，第一次报价与最终报价均不予公布。
5.比较与评价
5.1磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（5）文字与图表不一致的，以文字为准；
（6）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。
5.2按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不作为成交的唯一条件。
6.评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。
七、评标原则和办法
采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐成交候选人。具体评审因素和分值如下。
   评审总分值为100分，具体分值如下：
	评标
内容
	分值
	评标原则与标准

	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
磋商报价明显低于其他投标人，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，须在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

	商务响应
	5
	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、服务期、验收、售后服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，赋3分。

	施工组织方案
	60
	1.确保工程质量的技术组织措施（6 分）
供应商针对本项目编制工程质量的技术组织措施，内容包含：①质量目标；②质量保证措施；③质量管理措施等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 2 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-1.5分。

	
	
	2.确保安全生产的技术组织措施（6 分）
供应商针对本项目编制保证安全生产的技术组织措施，内容包含：
①施工安全生产目标；②安全生产保证体系；③安全生产技术措施等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 2 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-1.5分。

	
	
	3.确保文明施工的技术措施及环境保护措施（6 分）
供应商针对本项目编制文明施工的技术措施及环境保护措施，内容包含：①文明施工措施；②环境保护措施等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 3 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-2 分。

	
	
	4.确保工期的技术组织措施（6 分）
供应商针对本项目编制工期的技术组织措施，内容包含：①施工进度计划横道图或网络图；②进度计划保证措施等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 3 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-2分。

	
	
	5.施工方案（9 分）
供应商针对本项目编制完善的工程施工方案，内容包含：①工程重难点及解决措施；②分部分项工程施工方案；③施工质量通病防治措施等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 3 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-2 分。

	
	
	6.施工机械设备配备计划和劳动力安排计划（6 分）
供应商针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划，内容包含：①施工机械设备配备计划；②劳动力安排计划等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 3 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-2分。

	
	
	7.项目部组成人员（6 分）
供应商提供技术负责人、施工员、质量员、安全员（安全员须提供有效的安全生产考核合格书）、材料员、资料员的岗位培训合格证书。
技术负责人需提供相应专业的中级及以上职称证，其他人员需提供岗位培训合格证书及有效的身份证复印件，每提供 1 份得 1 分。
（提供有效证书复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分）。

	
	
	8.施工现场总平面布置图（5 分）
供应商针对本项目提供施工现场总平面布置图。
施工现场总平面布置图全面详细、符合本项目采购需求的得 5分，存在缺陷的扣0.5-3 分，未提供不得分。

	
	
	9.新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况（5 分）
供应商针对本项目编制新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况，内容包含：①新材料的应用情况；②新技术和新工艺的应用情况等。
方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。
每项满分 2.5 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-1.5 分。

	
	
	10.保修承诺（5 分）
供应商提供对本项目的保修承诺，内容包含：①工程质保期内的保修服务承诺；②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时间等。
每项满分2.5 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷扣 0.5-1.5分

	业绩
	5
	提供自2023年10月至今的类似项目业绩（时间以成交通知书或合同签订时间为准），每个项目业绩得1分，最多得5分。
业绩材料须在响应文件中附加盖投标人单位公章的成交通知书或合同扫描件，未按要求提供的不得分。

	备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。


八、本项目落实政府采购政策
1.落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件规定；
1.1供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。
2 投标企业政府采购政策
2.1 中小企业落实政府采购政策
2.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，提供本企业制造的货物、承担工程或服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。同时，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
2.1.2投标供应商出具《中小企业声明函》，由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。
2.2 监狱和戒毒企业落实政府采购政策
监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。
3 投标产品政府采购政策
3.1 节能产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定为准。
3.2 环境标志产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的规定为准。
3.3 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。
3.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。
3.5 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。
3.6 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。
3.7 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。
4价格优惠比例
4.1投标企业优惠比例
符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标人，服务、货物类项目价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
4.2投标产品优惠比例
投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
九、确定成交单位
1．依据评审结果写出磋商结果报告，送采购人。
2．在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购人在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，并复函磋商组织单位，磋商组织单位接到复函后两个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，并向确定的成交单位发出“成交通知书”。
十、合同
1．成交通知书发出后，三十日内与成交单位洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交单位磋商响应文件均作为合同的组成部分。
2．监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
十一、成交服务费
成交服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）标准收取，向成交单位收取代理服务费。
十二、其它
1．特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性磋商失败。若第三次报价仍超预算，采购人又无力追加，磋商小组可宣布本次竞争性磋商失败。
2．磋商开始到成交单位确定前，磋商小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。
3.拒绝商业贿赂供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》编制在磋商响应文件中。


第三部分  工程范围及质量验收标准
一、工程内容及预算
1.项目名称：平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目
2.项目最高限价：壹佰贰拾玖万柒仟贰佰肆拾壹元陆角陆分（¥1,297,241.66元），超出预算限价按无效投标处理。
	编制说明
一、工程概况：
平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目,建设地点位于平利县职教中心内，主要建设内容及规模：餐厅改造面积785.36平方米,地上二层，包含地墙面、吊顶以及拆除新建隔墙，厨房货架设备安装、水电、消防安装工程改造，具体实施内容详见工程量清单。
二、工程量清单编制依据：
1、建设单位提供的《平利县职业教育中心新校区餐厅改造工程》图纸；
2、《陕西省建筑工程费用规则》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程定额》（2025）、《陕西省通用安装定额》（2025）；《陕西省通用安装基价表》（2025）；
3、材料价格参照《安康市工程造价管理信息（平利县材料信息价）》2025年第8期执行，安康市平利县信息价中没有的材料价格以市场价计入；
4、本工程混凝土按商品混凝土计取，砂浆按预拌砂浆计算；
5、厨房货架及设备工程量为暂定工程量，根据专业深化设计方案计入，结算依据实际发生工程量据实计算。
6、本清单工程量依据设计图纸计算，结算依据现场实际发生工程量，据实结算。
三、本最高限价清单编制采用广联达云计价平台GCCP7.0。
1.应甲方要求，本项目厨房设备暂列金10.00万元，计入装饰改造工程其他项目费中。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰改造工程                                                                                          
	专业/标段：单独装饰工程     

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1 
	010401002001
	实心砖墙
	【项目特征】
1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖
2.墙体厚度:240mm 
3.砂浆强度等级:M10
【工作内容】
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝、填塞处理
	m3
	50.45 

	
	A.5
	混凝土及钢筋
混凝土
工程
	
	
	

	2 
	010502031001
	隔油池
	【项目特征】
1.构件名称:成品隔油池
2.规格不明确，暂定10000.00元/座
【工作内容】
1.安装
	座
	1

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	3 
	010802004001
	乙级钢制防火门
	【项目特征】
1.名称;FM乙级钢制防火门
2.规格尺寸:1500*2200mm
【工作内容】
1.门(含框)安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	樘
	7

	4 
	010802004002
	乙级钢制防火门
	【项目特征】
1.名称:FM乙级钢制防火门
2.规格尺寸:800*2200mm
【工作内容】
[bookmark: OLE_LINK3]1.门(含框)安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	樘
	4

	5 
	010802004003
	丙级钢制防火门
	【项目特征】
1.名称:FM丙级钢制防火门
2.规格尺寸:800*1800mm
【工作内容】
1.门(含框)安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	樘
	1

	6 
	010802003001
	餐厅主
入口大门
	【项目特征】
1.名称:餐厅主入口大玻璃门
2.规格尺寸:3000*3000mm（图纸无尺寸,暂定）
【工作内容】
1.门(含框)安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	樘
	1

	7 
	010807002001
	金属
防火窗
	【项目特征】
1.名称:乙级防火窗C1421
2.规格尺寸:1400*2100mm
【工作内容】
1.窗(含框)安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	m2
	52.92

	8 
	010807006001
	厨房档口钢化防火玻璃橱窗
	【项目特征】
1.玻璃品种、厚度:25MM A类复合防火玻璃
【工作内容】
1.安装
2.嵌缝打胶
	m2
	14.28

	
	A.9
	屋面及
防水工程
	
	
	

	9 
	010903002001
	墙面涂膜防水
	【项目特征】
1.防水层为1.5厚聚氨酯防水涂料一道
【工作内容】
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	342.09

	10 
	010904002001
	楼面涂膜防水
	【项目特征】
1.防水层为1.5厚聚氨酯防水涂料一道
【工作内容】
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	177.64

	11 
	010904003001
	地面砂浆防水
（厨房）
	【项目特征】
1.砂浆厚度、种类及强度等级:6厚聚合物水泥防水砂浆
2.上翻高度:250mm
【工作内容】
1.基层处理
2.砂浆制作、摊铺、养护
	m2
	177.64

	
	A.11
	楼地面
装饰工程
	
	
	

	12 
	011102001001
	厨房档口石材台面
	【项目特征】
1.大理石材台面
【工作内容】
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	5.04

	13 
	011102003001
	块料楼
地面
	【项目特征】
1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800浅灰色防滑地砖
【工作内容】
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输
	m2
	612.59

	14 
	011105006001
	金属
踢脚线
	【项目特征】
1.踢脚线高度:60mm
2.面层材料品种、规格:成品踢脚线
【工作内容】
1.清理基层
2.基层铺贴
3.面层铺设
	m
	184.26

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	15 
	011203003001
	厨房块料墙面
	【项目特征】
1.400*800墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
【工作内容】
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层铺贴、安装
4.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	342.09

	16 
	011205001001
	仿木纹
防火板
墙面
	【项目特征】
1.18MM防火板面层
2.15MM无机防火板基层两层
3.轻钢龙骨卡件连接
4.厚度：700mm
【工作内容】
1.清理基层
2.基层铺钉
3.面层铺贴
	m2
	303.45

	17 
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	【项目特征】
1.基层类型、部位:砌体基层
2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰内墙抹灰（14+6mm）
【工作内容】
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
	m2
	277.67

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	18 
	011302001001
	铝扣板
吊顶
	【项目特征】
1.基层：轻钢龙骨基层
2.面层：600*600白色铝扣板0.9MM
【工作内容】
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.开孔及洞口处理
	m2
	128.74

	19 
	011302001002
	100*100仿木纹铝方通吊顶
	【项目特征】
1.基层：轻钢龙骨基层，铝方通吊件
2.面层：0.9MM木纹色铝方通
【工作内容】
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.开孔及洞口处理
	m2
	308.64

	20 
	011302001003
	石膏板
吊顶
	【项目特征】
1.基层：轻钢龙骨基层
2.面层：9.5mm石膏板吊顶双层（面刷乳胶漆另计）
【工作内容】
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.面板铺贴
	m2
	28.13

	
	A.14
	油漆、
涂料、
裱糊工程
	
	
	

	21 
	011403001001
	天棚
乳胶漆
饰面
	【项目特征】
1.腻子两遍，无机涂料两遍
【工作内容】
1.基层抹灰
2.抹面层
3.抹装饰面
	m2
	104.8

	22 
	011403001002
	无机涂料内饰面
	【项目特征】
1.腻子两遍，无机涂料两遍
【工作内容】
1.基层抹灰
2.抹面层
3.抹装饰面
	m2
	480.3

	
	A.15
	其他
装饰工程
	
	
	

	23 
	011501002001
	米面架
	【项目特征】
1.规格：1500*500*300
2.整体采用201不锈钢制作，立柱及外框连接架采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，内框采用38mm*25mm*1.0mm厚不锈钢方管制作
3.配可调节脚
	台
	2

	24 
	011501002002
	四层
平板货架
	【项目特征】
1.规格：1000*500*1500
2.采用201不锈钢板制作，层板厚度1.2mm
3.立柱采用φ48mm*1.0mm不锈钢圆管
4.面板及层板板下均采用不锈钢加强筋加固
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	25 
	011501002003
	四层
平板货架
	【项目特征】
1.规格：1500*500*1500
2.采用201不锈钢板制作，层板厚度1.2mm
3.立柱采用φ48mm*1.0mm不锈钢圆管
4.面板及层板板下均采用不锈钢加强筋加固
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	26 
	011501002004
	四层
平板货架
	【项目特征】
1.规格：1200*500*1500
2.采用201不锈钢板制作，层板厚度1.2mm；
3.立柱采用φ48mm*1.0mm不锈钢圆管
4.面板及层板板下均采用不锈钢加强筋加固
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度。
	台
	2

	27 
	011505001001
	洗手池
	【项目特征】
1.规格：500*420*300+55
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.星盆采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
4.落水采用不锈钢深斗带过滤网落水
5.给水采用不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器
6.配感应水龙头
	台
	1

	28 
	011501002005
	不锈钢
更衣柜
	【项目特征】
1.规格;900*420*1800
2.面板采用201#不锈钢板制作,厚1.2mm
3.顶板、侧板、底板、中板、中底板、移门板采用201#不锈钢板制作，厚度1.0mm
4.后背板采用201#不锈钢板制作，厚度0.8mm
5.柜体共分六个存放空间，每个存放空间配优质拉手及锁具
6.采用不锈钢重力脚做支撑立柱
	台
	2

	29 
	011505001002
	单星盆
水池
	【项目特征】
1.规格：1000*700*800+150
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.星盆采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
4.立柱采用φ48mm*1.2mm不锈钢管，横通用38*25*1.2mm不锈钢矩管连接
5.给水采用不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器
6.配可调节子弹脚，配双温水龙头1套
	台
	4

	30 
	011501002006
	双层
工作台
带靠背
	【项目特征】
1.规格：1400*700*800+150
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，层板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48mm×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	31
	031005019001
	电热水器
	【项目特征】
1.规格：φ456mm*937
2.额定输入功率：2.1kW；
3.额定电压/额定频率：220V/50Hz
4.额定压力：0.8MPa
5.防水等级：IPX4
6.能效等级：二级
7.热水输出率：≥80%
8.控制方式：机械旋钮
9.内胆材质：搪瓷钢板厚度1.8mm
10.保温层发泡材料：环保发泡料（发泡剂：  245fa）
11.外壳材质：SPCC+喷涂（板材厚度：0.38）
12.产品尺寸：φ456mm*937mm 
	台
	4

	32 
	011501002007
	绞切机
	【项目特征】
1.规格：600*420*800
2.全不锈钢机身和绞切肉组件，绞切肉刀组可以免工具拆装，全铜芯双电机设计
3.默认刀距3.5mm，切片厚度可以根据实际需求定制(2.5mm--20.00mm)
4.电压：220V
5.功率：2×2.2kW
6.切丝产量：250kg/h
7.切片产量：350kg/h
8.绞肉产量：180kg/h
9.灌肠产量：150kg/h
10.切肉转速：490r/min 
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	33 
	011501002008
	双层
工作台
带靠背
	【项目特征】
1.规格：1300*700*800+150
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，层板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48mm×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	34 
	011501002009
	土豆
脱皮机
	【项目特征】
1.规格：850*600*1100
2.机身材质采用201不锈钢制作，高精度磨砂内壁，内嵌防水开关，配置不锈钢万向喷水管
3.防水等级：IPX1
4.拨料盘直径：350mm
5.传动轴转速：260 r/min
6.生产能力:750kg/h
7.电压:380V
8.功率:1.1kW 
	台
	1

	35 
	011505002001
	洗地喷枪
	【项目特征】
1.规格：JXD-7005A (10米)
2.开放式洗地龙头,碳钢喷涂主体
3.铝制进水口,固定支架5.0mm
4.食品级树脂胶管(蓝色),耐高温100度, 耐压2MPa爆破测试
5.扣板枪头,可调节直线或花洒状
	个
	3

	36 
	011501002010
	双温
四门
高身柜
	【项目特征】
1.规格：1200*700*1960
2.配置压缩机
3.高密度粘合精铜管路蒸发器
4.内外箱采用油墨201不锈钢板材，微孔环戊烷发泡层
5.自动回归门铰链，C型把手
6.浸塑搁物架
7.电压/频率：220V/50Hz；功率330W；容积850L
8.柜内温度：冷藏10℃~0℃；冷冻-6-15℃
9.制冷方式：直冷
	台
	1

	37 
	011501002011
	双温
六门
高身柜
	【项目特征】
1.规格：1810*700*1960
2.配置压缩机
3.高密度粘合精铜管路蒸发器
4.内外箱采用油墨201不锈钢板材，微孔环戊烷发泡层
5.自动回归门铰链，C型把手
6.浸塑搁物架
7. 电压/频率：220V/50Hz；功率580W；容积1250L
8.柜内温度：冷藏10℃~0℃；冷冻-6～-15℃
9.制冷方式：直冷
	台
	1

	38 
	011501002012
	双层
工作台
	【项目特征】
1.规格：1800*800*800
2.面板采用201# 1.2mm不锈钢，层板采用201# 1.2mm不锈钢制作
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度。
	台
	2

	39 
	011505001003
	背靠式
双星盆
水池
	【项目特征】
1.规格：1600*700*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.星盆采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
4.立柱采用φ48mm*1.2mm不锈钢管，横通用38*25*1.2mm不锈钢矩管连接
5.给水采用不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器
6.配可调节子弹脚，配双温水龙头2套
	台
	1

	40 
	011501002013
	冷藏
平台雪柜
	【项目特征】
1.规格：1800*800*800
2.配置压缩机和电子温控器
3.高密度粘合精铜管路蒸发器
4.内外箱采用油墨加厚201不锈钢板材，微孔环戊烷发泡层
5.合金自动回归门铰链，拉伸门衬和胆底，一体折弯把手
6.加厚浸塑搁物架
7.电压/频率：220V/50Hz；功率150W；容积475L
8.柜内温度：冷藏10℃~-5℃
9.制冷方式：直冷
	台
	2

	41 
	011501002014
	双层
台面立架
	【项目特征】
1.规格：1800*350*700
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.立柱采用30mm*30mm不锈钢方管
4.台面与台脚相连接处应采用不锈钢脚杯焊接以增加强度
	台
	2

	42 
	011501002015
	双通移门荷台柜
	【项目特征】
1.规格：1500*800*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，层板、侧板、中板、围板、趟门面板采用201不锈钢板制造，板厚1.0mm
3.中置内层板，面板及内层板板下均采用不锈钢加强筋加固
4.柜门采用不锈钢滑动趟门结构
5.采用不锈钢重力脚做支撑立柱
6.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	3

	43 
	011501002016
	炉拼台
	【项目特征】
1.规格：300*980*800+400
2.台面采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.立柱采用φ38mm*1.0mm不锈钢圆管
4.台面与台脚相连接处应采用不锈钢脚杯焊接以增加强度
	台
	1

	44
	030225001001
	
电磁
单头
大锅灶
	【项目特征】
1.规格：1200*1350*800+400
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚
1.2mm，一体拉伸成型台面；炉前板、侧板及背板采用201不锈钢板制造，板厚1.0mm；
3.强、弱电物理分离设计，有效避免强电对弱电控制电路的干扰，控制性能稳定并且避免电流过强烧坏电路板
4.采用铜排搭桥设计，取代常规的PCB连接的方式，能抗过强电流，机芯内部温升低、不会出现因为机芯内部温度过高出现的保护停机现像
5.全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟，有效延长机芯的使用寿命
6.实时显示功率，温度，工作状态，故障代码等
7.配专用电磁大锅
8.电压：380V
9.功率：25kW 
	台
	3

	45 
	030225001002
	电磁
单头单尾小炒炉
	【项目特征】
1.规格：1100*1000*800+400mm
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，一体拉伸成型台面；炉前板、侧板及背板采用201不锈钢板制造，板厚1.0mm
3.强、弱电物理分离设计，有效避免强电对弱电控制电路的干扰，控制性能稳定并且避免电流过强烧坏电路板
4.采用铜排搭桥设计，取代常规的PCB连接的方式，能抗过强电流，机芯内部温升低、不会出现因为机芯内部温度过高出现的保
护停机现像
5.全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟，有效延长机芯的使用寿命
6.实时显示功率，温度，工作状态，故障代码等
7.电压：380V
8.功率：15kW 
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	46 
	030225001003
	双门
蒸饭车(电热)
	【项目特征】
1.规格：24盘
2.外壳采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，柜体支撑板骨架采用加厚角铁框架结构，内胆采用304不锈钢板制造，板厚1.0mm，发泡保温层厚40mm
3.配24个600*400*48mm蒸饭盘，配置四个稳定足轮
4.蒸制时间：25~50分钟（因环境及米种略有差异）
5.大米蒸制能力：每盘约3~5kg大米
6.电压：380V/3N
7.频率：50Hz
8.功率：2×12kW
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	47 
	030225001004
	电磁
双头
矮汤炉
	【项目特征】
1.规格：1200*800*550+650
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm， 一体拉伸成型台面；炉前板、侧板及背板采用201不锈钢板制造，板厚1.0mm
3.强、弱电物理分离设计，有效避免强电对弱电控制电路的干扰，控制性能稳定并且避免电流过强烧坏电路板
4.采用铜排搭桥设计，取代常规的PCB连接的方式，能抗过强电流，机芯内部温升低、不会出现因为机芯内部温度过高出现的保
护停机现像
5.全封闭式的设计，防水、防潮、防虫、防油烟，有效延长机芯的使用寿命
6.实时显示功率，温度，工作状态，故障代码等
7.电压：380V
8.功率：2×15kW
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	48 
	030225001005
	电饼铛
	【项目特征】
1.规格：650*800*850
2.全自动双温双控型，电热管加热，上下控温，配置两组旋钮及开关
3.机身为201不锈钢材质，锅面为不粘锅涂层
4.下铛直径：560mm
5.工作温度：50℃～250℃
6.电压：380V
7.功率：5kW
	台
	2

	49 
	030902013001
	厨房
灭火系统
	【项目特征】
1.规格：CMJS18-2-CD
2.技术参数：⑴感温支架：304不锈钢；⑵工作环境温度：4℃~55℃；⑶感温器动作温度：183℃～232℃;⑷灭火剂持续喷射时间：≥10s;⑸冷却水喷洒时间：≥5min；⑹灭火剂容量（kg）：12.5kg；⑺喷嘴数量：18只；⑻储存方式及压力：外贮压式，12MPa；
3.产品说明：灭火剂是无毒无味的新型环保产品，灭火现场易清洗，无污染，灭火速度快、效果好、不复燃；自动探测部件，24小时监控；自动启动灭火、关闭燃气阀并报警；机械传动，不需用电，原材料全部采用不锈钢及少量铜材等，防止设备氧化锈蚀。
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	50 
	011501002017
	四层
栅格货架
	【项目特征】
1.规格：1500*500*1500
2.采用201不锈钢制作，立柱采用φ48mm*1.0mm厚不锈钢管，内框采用38mm*25mm*1.0mm厚不锈钢方管
3.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	51 
	030108001001
	风幕机
	【项目特征】
1.规格：1600*190*220
2.风速：11m/s-14m/s
3.风量：1600m³/h-2000m³/h
4.运行噪音(dB)：45-55
5.电压：220V，频率：50Hz
6.功率：260W
	台
	2

	52 
	011505001004
	双星盆
水池
	【项目特征】
1.规格：1500*800*800+150
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.星盆采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
4.立柱采用φ48mm*1.2mm不锈钢管，横通用38*25*1.2mm不锈钢矩管连接
5.给水采用不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器
6.配可调节子弹脚，配双温水龙头2套
	台
	1

	53 
	011501002018
	双层
工作台
	【项目特征】
1.规格：1200*800*800
2.面板采用201# 1.2mm不锈钢，层板采用201# 1.2mm不锈钢制作
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度。
	台
	1

	54 
	040602028001
	超声波
洗碗机
	【项目特征】
1.规格：1500*800*800+160
2.整体采用201不锈钢板制造
3.振动方式：底附式
4.控制方式：超声波发生器
5.电压：220V
6.主机功率：3KW
7.加热功率：3KW
8.总功率：6KW
9.洗涤量：2000-3000件
10.排污系统：40#不锈钢工业优质圆管
	套
	1

	55 
	011501002019
	四层
栅格层架
	【项目特征】
1.规格：800*500*1500
2.采用不锈钢制作，立柱采用φ48mm*1.0mm厚不锈钢管，内框采用38mm*25mm*1.0mm厚不锈钢方管
3.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	56 
	011501002020
	双层
工作台
带靠背
	【项目特征】
1.规格：900*700*800+150
2.面板采用201# 1.2mm不锈钢，层板采用201# 1.2mm不锈钢制作
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	57 
	011505001005
	三星盆
水池
	【项目特征】
1.规格：1800*700*800+150
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.星盆采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
4.立柱采用φ48mm*1.2mm不锈钢管，横通用38*25*1.2mm不锈钢矩管连接
5.给水采用不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器
6.配可调节子弹脚，配双温水龙头3套
	台
	1

	58 
	011505001006
	无背板
单星盆
水池柜
	【项目特征】
1.规格：700*700*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，侧板、围板均采用201不锈钢板制造，板厚1.0mm
3.星盆采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
4.柜门采用不锈钢掩门结构
5.给水采用不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器
6.配不锈钢可调脚，可调节高度，配双温水龙头1套
	台
	1

	59 
	011505001007
	单通
移门
荷台柜
	【项目特征】
1.规格：1800*700*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，层板、侧板、中板、围板、趟门面板采用201不锈钢板制造，板厚1.0mm
3.中置内层板，面板及内层板板下均采用不锈钢加强筋加固
4.柜门采用不锈钢滑动趟门结构
5.采用不锈钢重力脚做支撑立柱
6.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	60 
	011505001008
	四门碗柜
	【项目特征】
1.规格：1200*500*1800
2.面板采用201# 1.2mm优质不锈钢
3.层板、侧板、围板、趟门面板均采用201#  1.0mm优质不锈钢制作；中置内层板
4.面板及内层板板下均采用U型加强筋加固
5.柜门采用滑轮滑动结构
6.采用不锈钢重力脚做支撑立柱
7.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	1

	61 
	040602047001
	热风循环消毒柜
	【项目特征】
1.规格：1200*520*1800
2.电压/频率：220V/50Hz
3.功率：3.8kW
4.容积：680L
5.外壳采用201不锈钢制作厚度1.0mm，内胆采用采用201不锈钢制作，厚度0.8mm ，高压整体发泡保温层，配置304不锈钢加热管，全不锈钢移动式层架，配置不锈钢重力脚
6.设有自动控温、自动恒温和定时装置，超温保护
7.电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的平均杀灭对数值≥3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值≥4
8.箱体、内壁、层架、网架等与餐具接触的材料符合GB4806.9-2023检测依据，检验合格
	套
	2

	
	
	
	
	
	

	62 
	011505001009
	五格售饭工作台
	【项目特征】
1.规格：1800*700*800
2.采用201#不锈钢板制造，板厚1.2mm，侧板、围板均采用201#不锈钢板制造，板厚1.0mm
3.配有1/1份数盆五个
4.装有可控温电热管，功率：3KW/220V
5.支撑脚管采用38mm*38mm不锈钢方管
6.台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度
	台
	4

	63 
	011501002021
	双层
工作台
	【项目特征】
1.规格：600*700*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，层板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48mm×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	2

	64 
	011501002022
	双门
留样柜
	【项目特征】
1.规格：1200*630*1580
2.电压/频率：220V/50Hz
3.功率：180W
4.温度范围：-5℃～+8℃
5.温控类型：按键/数显
6.蒸发器类型：直冷
7.能效要求：2级能效
8.产品有效容积：212L
9.总能量消耗：1.18kWh/24h
10.双人双锁设计，带数字温度显示，钢化玻璃门铝合金边框，采用四个万向脚轮(前轮带刹车)
	台
	1

	65 
	011501002023
	单孔
收餐
工作台
	【项目特征】
1.规格：1000*700*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.面板板下采用U型加强筋加固
4.采用φ48mm×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚可调节高度
	台
	2

	66 
	011501002024
	双层
工作台
	【项目特征】
1.规格：1200*700*800
2.面板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm，层板采用201不锈钢板制造，板厚1.2mm
3.面板及层板板下均采用U型加强筋加固，面板下加装15mm木工板
4.采用φ48mm×1.0mm不锈钢管做支撑立柱
5.配置不锈钢可调脚，可调节高度
	台
	2

	67 
	030701009001
	不锈钢
烟罩
	【项目特征】
1.规格：L*1400*500mm
2.烟罩主体采用201不锈钢发纹贴塑板，板厚1.0mm；滤油组件采用201不锈钢发纹贴塑板，板厚0.7mm
3.配置滤油网，接油杯。防爆灯
	m
	5.2

	68 
	030701009002
	不锈钢
烟罩
	【项目特征】
1.规格：L*1400*500mm
2.烟罩主体采用201不锈钢发纹贴塑板，板厚1.0mm；滤油组件采用201不锈钢发纹贴塑板，板厚0.7mm
3.配置滤油网，接油杯。防爆灯
	m
	4.3

	69 
	030702001001
	碳钢
通风管道
	【项目特征】
1.规格：530*700mm
2.采用1.0mm优质镀锌板制作
3.烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理
4.使用共板法兰连接密封
	m
	5.2

	70 
	030702001002
	碳钢
通风管道
	【项目特征】
1.规格：530*430mm
2.采用1.0mm优质镀锌板制作
3.烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理
4.使用共板法兰连接密封
	m
	4.3

	71 
	030702001003
	镀锌
抽风管
	【项目特征】
1.规格：400*400mm（按实际用量计算）
2.采用1.0mm优质镀锌板制作
3.烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理
4.使用共板法兰连接密封
	m2
	28

	72 
	030702001004
	镀锌
抽风管
	【项目特征】
1.规格：800*500mm（按实际用量计算）
2.采用1.0mm优质镀锌板制作
3.烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理 
4.使用共板法兰连接密封
	m2
	88

	73 
	030702001005
	镀锌弯头
	【项目特征】
1.规格：800*500mm（按实际用量计算）
2.采用1.0mm优质镀锌板制作
3.烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理
4.使用共板法兰连接密封
	m2
	12

	74 
	030702001006
	镀锌变接
	【项目特征】
1.规格：现场做
2.采用1.0mm优质镀锌板制作
3.烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理
4.使用共板法兰连接密封
	m2
	12

	75
	030108001002
	抽油烟
风柜
	项目特征】
1.规格：380V/11kW
2.风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用1.2mm优质镀锌板，里外全面环氧漆静电喷涂
3.风机主架均采用优质角钢，风机主轴为优质高强度碳素钢，皮带轮采用优质铸铁材质
4.叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成；前、后盘材料厚度1.5mm，后盘拉伸成形，叶片厚度1.2mm，冲压成型
5.机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔，风机顶部配有吊环，便于物流运转和工程安装，安全性高
6.电压/频率：380V/50Hz
7.功率：11kW
8.转速：993r/min
9.流量：28660-35830（m³/h）
10.全压：1056-793Pa
11.进风口尺寸：1100*960mm；出风口尺寸：670*625mm
	台
	1

	76 
	030108001003
	抽油烟
风柜
	【项目特征】
1.规格：20000风量
2.风量：20000m³/h；
3.组合形式：2×1列2芯（并联）
4.高压电源：2×0.42kW
5.进出风口尺寸：1200*510mm
6.净化器箱体为1.0mm厚冷轧钢板，
表面环氧漆静电喷涂，高温烘烤溶结，设备采用积木式结构，电场能轻松拆卸
7.电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达98%以上，采用优质不锈钢材料， 当电场表面覆盖油污过多时，自动提示电场单元需清洗
8.净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现
9.净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	77 
	030507001001
	电机
启动
保护器
	【项目特征】
1.规格：380V/11kW
2.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器
3.通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电
4.充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全
	套
	1

	78 
	031007002001
	减震支架
	【项目特征】
1.规格：配套
2.采用50角钢焊接，表面刷防锈漆
3.配减振器4个
	套
	2

	79 
	031002008001
	软接
	【项目特征】
1.采用防油帆布制作，具有消除震动的功能
	套
	6

	80 
	040502005001
	防火阀
	【项目特征】
1.优质碳钢制作，表面刷防锈漆处理，有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性
2.机械式控制
	个
	1

	81 
	011501002025
	不锈钢4人快餐桌
	【项目特征】
1.规格：1200*600*750
2.餐桌面:优质不锈钢。餐桌腿:采用直径50低碳钢高频焊管(光亮管)，壁厚1.5mm，采用全自动液压弯曲，气保焊接成型。台
面托架：采用4mm厚优质冷轧钢板折弯、冲压成型。椅托：采用直径25低碳钢高频焊管(光亮管)，壁厚1.5mm模压成型。座椅板：玻璃钢椅面，表面处理：所有钢件经酸洗、磷化防腐蚀处理后表面高喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀，符合国家标准要求
	套
	84

	
	
	
	
	
	

	
	A.17
	拆除工程
	
	
	

	82 
	011701001001
	砖砌体
拆除
	【项目特征】
1.砌体名称：砖砌体墙
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m3
	48.89

	83 
	011705001001
	拆除
原地面砖
	【项目特征】
1.构件名称：拆除原地面砖
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	612.59

	84 
	011705002001
	铲除所有墙面拆除
	【项目特征】
1.构件名称：铲除所有墙面拆除
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	966.11

	85 
	011709002001
	隔断隔墙拆除
	【项目特征】
1.门窗尺寸：隔断隔墙拆除
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	19.17

	86 
	011710002001
	金属门
拆除
	【项目特征】
1.门窗尺寸：旧门拆除
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	9

	87 
	011710002002
	金属窗
拆除
	【项目特征】
1.门窗尺寸 : 旧窗拆除
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	8

	88 
	011712002001
	卫生洁具拆除
	【项目特征】
1.门窗尺寸：卫生洁具拆除  蹲式大便器
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	套
	5

	89 
	011712002002
	卫生洁具拆除
	【项目特征】
1.门窗尺寸 :卫生洁具拆除  挂式小便器
【工作内容】
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	套
	6

	90 
	010103002001
	建渣清运
	【项目特征】
1.拆除建筑垃圾清运
2.暂定5km
【工作内容】
1.搬运
2.清运至指定弃置点
	m3
	157.87

	91 
	AB001
	保洁费
	
	项
	1

	
	D.2
	排水沟、检查井
工程
	
	
	

	92 
	040205001001
	圆形混凝土污水土检查井  Φ1000
	【项目特征】
1.井深、尺寸：见设计图
2.参照图集：20S515-30
3.垫层：100厚C15混凝土
4.底板、井壁：200厚C30混凝土,S6，内配钢筋
5.盖板：C30混凝土预制盖板
6.预制井筒：砖井筒 Φ700
7.流槽用C15混凝土浇筑，20厚M10防水水泥砂浆抹面
8.井盖:复合井盖及盖座
9.具体做法详见图集
	座
	1

	93 
	040501017001
	混凝土
暗沟
	【项目特征】
1.规格：300*300
2.做法参图集 :02J331-12
3.面贴300*300白色瓷砖
4.防水层为1.5厚聚氨酯防水涂料一道
5.不锈钢排水格栅盖板
【工作内容】
1.基层清理
2.排水沟制作、安装
3.排水沟盖板制作、安装
4.瓷砖铺贴、防水层铺设
	m
	39.11 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计



	措施项目清单计价表

	工程名称：  装饰改造工程                               专业/标段：  单独装饰工程                                  

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1 
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2 
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3 
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4 
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5 
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1 
	050402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	合                           计

	其他项目清单计价表

	工程名称：  装饰改造工程                                 专业/标段：单独装饰工程                                                                          

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	1 
	暂列金额

	1.1 
	暂列金额
	项
	100000 

	2 
	专业工程暂估价

	2.1 
	
	
	

	3 
	计日工

	3.1 
	
	
	

	3.2 
	
	
	

	3.3 
	
	
	

	4 
	总承包服务费

	4.1 
	发包人供应材料保管费
	
	

	4.2 
	发包人发包专业工程管理服务费 协调与管理
	
	

	4.3 
	发包人发包专业工程管理服务费 协调、管理并提供配合服务
	
	

	5 
	合同中约定的其他项目

	5.1 
	优质工程增加费
	
	

	5.2 
	智慧工地增加费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合                              计

	注：1.表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2.其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。



	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气设备安装工程                              专业/标段：通用安装工程                                          

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	
	C.4
	电气设备安装工程
	
	
	

	
	
	餐厅改造
电气
	
	
	

	1 
	030402012003
	成套
配电箱
	【项目特征】
1.名称: 1-ALZ
2.型号、规格:550*650*120
3.安装方式:距地1.5米, 暗装
	台
	1

	2 
	030409001001
	电力电缆
	【项目特征】
1.型号:WDZ-YJY-4*95+1*16
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	2.5

	3 
	030409001007
	电力电缆
	【项目特征】
1.型号:WDZB-BYJ-5x16
2.敷设方式 :管内或桥架敷设引自地下车库
	m
	12.5

	4 
	030409001002
	电力电缆
	【项目特征】
1.型号:WDZB-BYJ-5x6
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	35.78

	5 
	030412001010
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC50
3.配置形式及部位:明配
	m
	10

	6 
	030412001004
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC32
3.配置形式及部位:明配
	m
	35.78

	7 
	030412001002
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC20
3.配置形式及部位:明配
	m
	126.55

	8 
	030412001003
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:JDG25
3.配置形式及部位:明配
	m
	460.91

	9 
	030412001005
	配管
	【项目特征】
1.材质:硬塑料管
2.规格:PC16
3.配置形式及部位:明配
	m
	75.14

	10 
	030412003001
	配线
	【项目特征】
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5mm2
3.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	1018.65

	11 
	030412003002
	配线
	【项目特征】
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2
3.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	743.73

	12 
	030412003003
	配线
	【项目特征】
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZCN-BYJ-2x2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	77.14

	13 
	030413002001
	装饰灯
	【项目特征】
1.名称:消防应急照明灯具
2.安装高度：底距地2.6m壁装
	套
	9

	14 
	030413002002
	装饰灯
	【项目特征】
1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口（双向）
2.安装高度：门框上方0.2m挂装
	套
	11

	15 
	030413002003
	装饰灯
	【项目特征】
1.名称:消防应急标志灯具
	套
	2

	16 
	030413001003
	吸顶灯
	【项目特征】
1.名称:吸顶灯450*450
2.安装方式:吊顶安装
	套
	6

	17 
	030413001002
	筒灯
	【项目特征】
1.名称:筒灯φ120
2.安装方式:吊顶安装
	套
	58

	18 
	030703003001
	出风口
	【项目特征】
1.名称:出风口
2.安装方式:吊顶安装
	个
	8

	19 
	030413001001
	100*1200平板灯
	【项目特征】
1.名称:100*1200平板灯
2.安装方式:吊顶安装
	套
	76

	20 
	030413001004
	600*600平板灯
	【项目特征】
1.名称:600*600平板灯
2.安装方式:吊顶安装
	套
	26

	21 
	030413012002
	开关
	1.名称:单联开关
2.安装方式:距地1.3米
	套
	7

	22 
	030413012001
	开关
	1.名称:三联开关
2.安装方式:距地1.3米
	套
	3

	23 
	030413013001
	插座
	1.名称:安全型两、三孔暗装插座
2.型号:250V,五孔，10A
3.安装方式:距地0.3米
	套
	15

	24 
	030413013018
	插座
	1.名称:低位空调插座
2.型号:250V,五孔,16A
3.安装方式:距地0.3米
	套
	4

	
	
	厨房改造电气
	
	
	

	25 
	030402012004
	成套
配电箱
	【项目特征】
1.名称:1-CF
2.型号、规格 :550X650X200
3.安装方式:明装,底边距地1.5m
	台
	1

	26 
	030409001006
	电力电缆
	【项目特征】
1.型号:WDZ-YJY-5X16
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	25.18

	27 
	030409001004
	电力电缆
	【项目特征】
1.型号:WDZ-YJY-5X6
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	35.02

	28 
	030409001005
	电力电缆
	【项目特征】
1.型号:WDZ-YJY-5X4
2.敷设方式:管内或桥架敷设
	m
	27.92

	29 
	030409016001
	桥架槽盒安装
	【项目特征】
1.强电桥架：200x100
2.吊顶内敷设：外刷防火涂料
	m
	44.81

	30 
	030412001006
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC65
3.配置形式及部位:明配
	m
	21.68

	31 
	030412001007
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC32
3.配置形式及部位:明配
	m
	48.98

	32 
	030412001008
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC25
3.配置形式及部位:明配
	m
	38.44

	33 
	030412001009
	配管
	【项目特征】
1.名称:电气配管
2.规格:SC20
3.配置形式及部位:明配
	m
	810.3

	34 
	030412003006
	配线
	【项目特征】
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2
3.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	2219.49

	35 
	030412003004
	配线
	【项目特征】
1.配线形式:电气配线
2.导线型号 、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm2
3.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	42.06

	36 
	030412003005
	配线
	【项目特征】
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10mm2
3.敷设部位或线制:管内穿线
	m
	47.58

	37 
	030413013002
	备用插座
	1.名称:备用插座
2.型号:220V/1.5KW
3.安装方式:距地1.2米
	套
	8

	38 
	030413013003
	绞切机
插座
	1.名称:绞切机插座
2.型号:220V/4.4KW
3.安装方式:距地1.2米
	套
	1

	39 
	030413013004
	电热水器插座
	1.名称:电热水器插座
2.型号:220V/3KW
3.安装方式:距地1.5米
	套
	4

	40 
	030413013005
	土豆
脱皮机
空开
	1.名称:土豆脱皮机空开
2.型号:380V/1.1KW
3.安装方式:距地1.2米
	套
	1

	41 
	030413013006
	双温四门高身柜
插座
	1.名称:双温四门高身柜插座
2.型号:220V/0.55KW
3.安装方式:距地2.1米
	套
	1

	42 
	030413013007
	双温六门高身柜
插座
	1.名称:双温六门高身柜插座
2.型号:220V/0.75KW
3.安装方式:距地2.1米
	套
	1

	43 
	030413013008
	冷藏平台雪柜插座
	1.名称 :冷藏平台雪柜插座
2.型号220V/0.25KW
3.安装方式:距地2.1米
	套
	2

	44 
	030413013009
	双门蒸饭车(电热)空开
	1.名称 :双门蒸饭车空开(电热)
2. 型号：2*380V/12KW
3.安装方式:距地0.3米
	套
	1

	45 
	030413013010
	电饼铛
空开
	1.名称:电饼铛空开
2.型号：380V/5KW
3.安装方式:距地1.2米
	套
	2

	46 
	030413013011
	电磁双头矮汤炉
空开
	1.名称:电磁双头矮汤炉空开
2.型号：2*380V/15KW
3.安装方式:距地0.3米
	套
	1

	47 
	030413013012
	单头单尾小炒灶
空开
	1.名称:单头单尾小炒灶空开
2.型号：380V/30KW
3.安装方式:距地0.3米
	套
	4

	48 
	030413013013
	厨房灭火系统插座
	1.名称:单头单尾小炒灶插座
2.型号：220V/0.5KW
3.安装方式:距地0.3米
	套
	1

	49 
	030413013014
	热风循环消毒柜
插座
	1.名称:热风循环消毒柜插座
2.型号：220V/2.5KW
3.安装方式:距地1.9米
	套
	2

	50 
	030413013015
	双门留样柜插座
	1.名称:双门留样柜插座
2.型号：220V/0.6KW
3.安装方式:距地2.2米
	套
	1

	51 
	030413013016
	五格售饭工作台
插座
	1.名称:五格售饭工作台插座
2.型号：220V/3KW
3.安装方式:距地2.2米
	套
	4

	52 
	030413013017
	风幕机
插座
	1.名称:风幕机插座
2.型号：220V/0.5KW
3.安装方式:距地2.3米
	套
	2

	53 
	030413001005
	粘捕式
灭蝇灯
	1.名称:粘捕式灭蝇灯
2.型号：220V/0.005KW
3.安装方式:距地2.3米
	套
	6

	54 
	030413001006
	紫外线消毒灯
	1.名称:紫外线消毒灯
2.型号：220V/0.003KW
3.安装方式:从天花板落下并预留2米线长
	套
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	



	措施项目清单计价表

	工程名称：电气设备安装工程                          专业/标段：通用安装工程                                       

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量
单位
	工程
数量

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1 
	031401001001
	安全文明施工
措施费
	
	项
	1

	2 
	031401002001
	二次
搬运费
	
	项
	1

	3 
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4 
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	5 
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1 
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计

	其他项目清单计价表

	工程名称：电气设备安装工程                               专业/标段：通用安装工程                                    

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1 
	暂列金额

	1.1 
	
	
	

	2 
	专业工程暂估价

	2.1 
	
	
	

	3 
	计日工

	3.1 
	
	
	

	3.2 
	
	
	

	3.3 
	
	
	

	4 
	总承包服务费

	4.1 
	发包人供应材料保管费
	
	

	4.2 
	发包人发包专业工程管理服务费 协调与管理
	
	

	4.3 
	发包人发包专业工程管理服务费 协调、管理并提供配合服务
	
	

	5 
	合同中约定的其他项目

	5.1 
	优质工程增加费
	
	

	5.2 
	智慧工地增加费
	
	

	
	
	
	

	合                              计

	注：1.表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2.其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程                                     专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	给排水工程
	
	
	

	1 
	031001007001
	钢塑复合管热水管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:e-PSP  1.6MPa钢塑复合管
4.规格:DN40
5.连接形式:智能电磁焊接
	m
	12.63

	2 
	031001007002
	钢塑复合管热水管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气 、雨水）:给水
3.材质:e-PSP  1.6MPa钢塑复合管
4.规格:DN32
5.连接形式:智能电磁焊接
	m
	7.71

	3 
	031001007003
	钢塑复合管热水管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:e-PSP  1.6MPa钢塑复合管
4.规格:DN25
5.连接形式:智能电磁焊接
	m
	49.65

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程                                    专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	4 
	031001007004
	钢塑复合管热水管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:e-PSP 1.6MPa钢塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:智能电磁焊接
	m
	2.1

	5 
	031001007005
	钢塑复合管热水管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:e-PSP  1.6MPa钢塑复合管
4.规格:DN15
5.连接形式:智能电磁焊接
	m
	14.32

	6 
	031001006005
	PP-R管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
	m
	11.71

	7 
	031001006006
	PP-R管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
	m
	5.93

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程                                   专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	8 
	031001006007
	PP-R管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、
燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
	m
	2.09

	9 
	031001006001
	PP-R管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、
燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
	m
	17.07

	10 
	031001006002
	PP-R管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、
燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
	m
	17.11

	11 
	031007001001
	管道支架
	【项目特征】
1.材质:碳钢热镀锌
	kg
	20.85

	12 
	031002010001
	双止回阀倒流
防止器
	【项目特征】
1.类型:倒流防止器
2.型号、规格:DN50
	组
	1

	13 
	031002001005
	闸阀
	【项目特征】
1.类型 :截止阀
2.型号、规格:DN40
	个
	2

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称： 给排水工程                                   专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	14 
	031002001006
	自动排气阀  ARSX乙型安装
	【项目特征】
1.名称:自动排气阀  ARSX乙型安装
2.型号、规格:DN15
	个
	2

	15 
	031002001007
	截止阀
	【项目特征】
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN40
	个
	2

	16 
	031002001008
	截止阀
	【项目特征】
1.类型 :截止阀
2.型号、规格:DN20
	个
	2

	17 
	031001006008
	U-PVC塑料排水管
	【项目特征】
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管
4.规格:DN200
5.连接形式 :承插粘接
6.套管形式、材质、规格:套管
	m
	4.71

	18 
	031002011001
	水表
	【项目特征】
1.名称:水表
2. 型号、规格:DN40
	个
	1

	
	
	
	
	
	

	合                           计



	措施项目清单计价表

	工程名称：给排水工程                                     专业/标段：通用安装工程                                       

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量
单位
	工程
数量

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1 
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1 

	2 
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1 

	3 
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1 

	4 
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1 

	5 
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1 

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1 
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1 

	
	
	
	
	
	

	合                           计

	其他项目清单计价表

	工程名称：给排水工程                                     专业/标段：通用安装工程                                      

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1 
	暂列金额

	1.1 
	
	
	

	2 
	专业工程暂估价

	2.1 
	
	
	

	3 
	计日工

	3.1 
	
	
	

	3.2 
	
	
	

	3.3 
	
	
	

	4 
	总承包服务费

	4.1 
	发包人供应材料保管费
	
	

	4.2 
	发包人发包专业工程管理服务费 协调与管理
	
	

	4.3 
	发包人发包专业工程管理服务费 协调、管理并提供配合服务
	
	

	5 
	合同中约定的其他项目

	5.1 
	优质工程增加费
	
	

	5.2 
	智慧工地增加费
	
	

	
	
	
	

	合                              计

	注：1. 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2.其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消火栓工程                                  专业/标段：通用安装工程                                         

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
数量

	1 
	030901002001
	消火栓
管道
	【项目特征】
1.材质:热浸镀锌无缝钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.防腐及油漆:刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	113.7

	2 
	030901002002
	消火栓
管道
	【项目特征】
1.材质:热浸镀锌无缝钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.防腐及油漆:刷樟丹二道,红色调和漆二道
	m
	22.38

	3 
	030901017001
	闸阀
	【项目特征】
1.规格、压力等级:DN100
[bookmark: OLE_LINK4]2.连接形式:法兰连接
	个
	12

	4 
	030901012001
	室内
消火栓
	【项目特征】
1.型号、规格:DN65室内单阀消火栓
	套
	4

	5 
	030912001001
	手提式
灭火器
	【项目特征】
1.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器ABC5
	具
	14

	
	
	
	
	
	

	合                           计

	措施项目清单计价表

	工程名称：消火栓工程                                     专业/标段：通用安装工程                                         

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量
单位
	工程
数量

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1 
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1 

	2 
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1 

	3 
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1 

	4 
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1 

	5 
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1 

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1 
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1 

	
	
	
	
	
	

	合                           计

	其他项目清单计价表

	工程名称：消火栓工程                                     专业/标段：通用安装工程                                      

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1 
	暂列金额

	1.1 
	
	
	

	2 
	专业工程暂估价

	2.1 
	
	
	

	3 
	计日工

	3.1 
	
	
	

	3.2 
	
	
	

	3.3 
	
	
	

	4 
	总承包服务费

	4.1 
	发包人供应材料保管费
	
	

	4.2 
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与
管理
	
	

	4.3 
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、
管理并提供配合服务
	
	

	5 
	合同中约定的其他项目

	5.1 
	优质工程增加费
	
	

	5.2 
	智慧工地增加费
	
	

	
	
	
	

	合                              计

	注：1.表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2.其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，  费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。


二、工程范围：
本次工程招标的范围为工程量清单全部内容。
三、工程材料：
本工程材料均选用国优产品，本工程材料价格参考市场价，供应商自主报价。
工程材料在工程实施过程中，由采购方认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。
四、材料供应与验收
1.承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。
2．因材料质量不合格所造成的损失由材料采购方负责。 
3．根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。
4．因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。
五、工程质量、技术要求
1．本工程质量等级要求合格。
2．承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购方要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。
3．本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。
4．各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。
5．工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。
6．承包方在质量保修期内，应按照有关法律、法规规定和双方合同条款约定，承担本工程的质量保修责任。
7．质保期按国家现行行业标准及相关地方政策规范执行，质保期内出现的质量问题由承包方负责；质保期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。
8．服务承诺：要求具有完善的维保服务体系，高效的工作作风，优秀的技术维修人员。
六、工程施工配合要求
1．发包方责任：
1-1 负责工程的总体协调和管理；
1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；
1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；
1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。
1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。
2．承包方责任：
2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；
2-2 按照投标文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。
2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。
2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。
2-5 负责交工前的产品保护工作。
2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。
2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由成交单位承担。 
七、质量验收标准：按国家现行行业标准及相关地方政策规范执行。



















第四部分  商务要求
一、项目地点：平利县职业教育中心指定地点。
二、工期：60日历天。
三、合同价款：
1．合同总价包括：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包及其它相关费用。
2．合同总价不受市场价变化的影响。
四、款项结算
1．合同款的支付：具体以与采购方签订的合同为准。
2．结算方式：平利县职业教育中心负责结算，发票开至平利县职业教育中心。
五、工程质量
1．本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准等技术文件为依据施工，一次性验收合格。
2．所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料，必须遵守消防安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。
3．材料质量出现问题，成交人负责包修、包退、包换，费用由供应商承担。
4．须严格按照经采购方批准的施工方案施工，执行国家或行业质量标准和验收规范。达不到强制标准的项目必须无条件返工，并承担损失。
5．成交人要严格按要求施工，无条件接受质量监督部门和采购方监理人员的监督。
六、技术服务
1．成交人必须按国家相应法律法规承诺免费质保期，终身维修并标明质保期后的具体维修维护事宜。
2．长期提供优惠的后续材料。
3．全部工程免费质保期为一年，质保期内随时响应采购方的要求，每年定期对工程进行检查，做好跟踪服务。
4．接到维修电话后能保证2小时内响应，应在24小时内给予答复，并派出专业的维修人员在七个工作日内到用户现场进行维修服务，全部费用由成交人支付。
5．成交人应提供在安康市/平利县维修点地址、电话、联系人。
七、验收
1．项目完成后，成交人需提供全套施工、竣工验收报告等书面资料，并按国家有关部门的标准要求检测验收。
2．成交人应提前通知采购方，由采购方会同有关人员根据工程量清单及磋商文件等进行验收。
3．验收合格后，成交人应与采购方办理相关的验收交接手续，填写交接验收单，验收各方签字后送合同各方。
4．验收依据：
4.1 合同文本、磋商文件、磋商响应文件。
4.2 国家或现行行业标准、规范等规定的标准和方法。
八、违约责任
1．按《合同法》中的相关条款执行。
2．未按合同要求施工或服务质量不能满足技术要求，采购人会同监督单位、宏泰项目管理有限公司有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。


















第五部分  合同主要条款（参考）
依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规之规定，签订本平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目合同。
[bookmark: _Toc341030114]第一条工程范围：根据甲方最终工程范围及质量验收标准交工期限：乙方应在2026年  月底完成所有的工程内容。
[bookmark: _Toc341030115]第二条工程质量及验收标准
2.1 工程材料的质量要求：乙方应保证所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料,必须遵守消防安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。如无相关国家标准，依次执行本行行业设计、安全、质量标准有关规范及企业标准及招标文件的要求。
2.2乙方应负责并保证其工程正常合理进行，在工期范围之内完成所有工程。
2.3 工程质量要求：乙方工程质量应符合最新国家及行业质量标准、技术规范、验收标准。
[bookmark: _Toc341030116]第三条交工期限
3.1乙方应于  年  月底完成平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目的所有工程，并通过甲方组织的验收并于年月底完成通过政府相关管理部门的验收。
3.2工程施工期间，乙方应遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和工程完工保护责任。
3.3工程完成后，乙方应按照工程验收备案制的要求，向采购人报送竣工资料。
[bookmark: _Toc341030117]第四条合同价款及支付
4.1本合同价款总额为（人民币）元（¥       .00），价格构成详见投标文件报价部分。
4.2合同履行过程中，如根据甲方（采购方）需求出现方案调整、变化，导致工程量增减的，变更、增减部分价款将根据投标人报价表中相关单价结算。
4.3合同价款的支付：
[bookmark: _Toc341030118]1．合同价款的支付：
2．因财政拨款未能按计划及时到达采购人专项账户而影响价款支付时，中标人不得以此为由拖延工期。在此期间产生的一切费用，采购人不予承担。
3．发票开至平利县职业教育中心。
第五条  指定履约人员
甲方指定（姓名）代表甲方验收，签收（或送达）合同履行资料。
乙方指定（姓名）代表乙方交工，签收（或送达）合同履行资料。
上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。
非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。
[bookmark: _Toc341030119]第六条工程验收
6.1工程验收：所有工程材料到达现场后 2 日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交工的工程材料进行初步验收。工程材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为工程初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。
6.2争议解决：双方对工程是否符合约定标准产生争议时，送相关质检部检测，检测结果将作为裁决依据送仲裁部门进行仲裁。检测费、裁决费用由乙方预付，裁决符合约定标准的，由甲方承担；不符合标准的，由乙方承担。
6.3工程验收：全部工程完毕后，乙方进行各项检查。检查符合要求的，通知甲方组织验收。因工程材料质量导致检查不符合要求的，乙方应免费更换，使之达到工程质量验收标准，同时承担拆除、重新安装的费用和本合同约定的违约责任。
[bookmark: _Toc341030120]第七条质保期及服务
7.1全部工程免费质保期为一年，自所有工程完工最终验收合格之日起算。
7.2 质量保证期内的服务：
[bookmark: _Toc341030122]第八条风险承担
乙方承担工程验收完成前的灭失、毁损等一切风险。
[bookmark: _Toc341030123]第九条违约条款
9.1质量违约责任
9.1.1乙方交付的工程材料部分质量不符合约定，无论质量不符合约定是制造原因所致，还是运输、包装、仓储保管、安装过程等原因所致，乙方均应承担下列违约责任：
（1）更换至符合约定要求；
（2）承担更换的所有费用；
（3）更换后，仍不符合约定要求的，甲方可解除合同，合同解除的，乙方应返还甲方已支付的价款，并向甲方支付合同价款 1% 的违约金。因更换导致工程交付、安装工期迟延，按以下第9.2条款承担迟延违约责任。
9.1.2乙方工程质量不符合约定，应负责整改至符合约定标准，并承担整改发生的全部费用，导致工期迟延的，按下第9.2条款款承担违约责任。
9.2期限违约责任
9.2.1非甲方原因导致工程通过验收的日期迟于合同约定工期届满之日，每迟延1日，乙方按合同价款总额1‰标准向甲方支付违约金。乙方自合同签订之日起20个工作日仍未按工期要求提供相关产品，则甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。因天气、气候等非人为因素造成的延迟工期、对接不属乙方责任，乙方不承担因此给甲方带来的一切后果。
9.2.2甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延支付金额的1‰（日）的标准向乙方支付违约金。该违约金最高不超过合同价款总额的 2% 。
9.3其他违约责任
乙方在质量保证期限内，不提供本合同约定的质保服务的，按每逾期1天甲方将扣除质保金总额5‰的违约金，并还需立即提供服务。
9.4乙方依据上述条款应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权从合同价款、质量保证金中等额扣除。
第十条其他
10.1争议解决
因本合同产生的其它争议，双方协商解决，协商不成的，由仲裁机构仲裁。
附件：
[bookmark: _Toc30141]工程质量保修书
发包人(全称)： 平利县职业教育中心
承包人(全称)： [<乙方>] 
为保证平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括电气管线、上下水管线的安装工程等项目。具体质量保修内容双方约定为：由承包人施工的所有工作内容 。
二、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、电气管线、上下水管线安装工程为 \ ；
2、食堂专用设备与餐具的采购安装工程为 \ 年；
3、其他约定： \ 。
三、质量保修责任 
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人承担。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、其  他
双方约定的其他工程质量保修事项： 执行现行规定 。
本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。


发  包  人（盖章）：						承  包  人（盖章）：					

法定代表人（签字）：						法定代表人（签字）：					

委托代理人（签字）：						委托代理人（签字）：					

                                            签订日期：[<签订日期>]
                                                       
                                                           平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目
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第六部分  竞争性磋商响应文件（格式）

项目编号：HTZB2026-AK-027






		
平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目
竞争性磋商响应文件





供应商（盖章）:                      
法人或委托人（签字）：                   
时        间：                         
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第一章  竞争性磋商响应函

宏泰项目管理有限公司：
我单位收到HTZB2026-AK-027号磋商文件，经详细研究，我们决定参加 (项目名称)的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．愿意按照磋商文件中的一切要求，完成合同的责任和义务。
2．按照磋商文件的规定，完成总体项目的报价为：
人民币（大写）：                （¥：         元）
3．我方提交的磋商响应文件为电子投标文件。
4．我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
5．如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回磋商响应文件及承诺，将按有关规定接受处罚。
6．同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7．若我方中标，我方保证按有关规定向贵方一次性支付成交服务费。
8. 我方的磋商响应文件在90日历日内有效。
9．所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：
单位全称：                          （印章）
地    址：                          
电    话：                          
邮    编：                          
法定代表人或授权代表(签字或盖章)：         


                                      
                                                      平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目
                                     年     月     日
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第二章  磋商报价表

项目编号：HTZB2026-AK-027

	      报价内容

项目名
	总报价
（元）
	工期
（日历天）
	备注

	平利县职业教育中心新校区餐厅改造项目
	
	
	

	
磋商总报价
	人民币大写：             ¥：         






供应商（公章）：



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：





第三章  供应商资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件(法定代表人参加只需提供身份证复印件）；
（3）投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，拟派项目经理（负责人）须具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。 
（4）提供2025年度经审计的财务报告（成立时间提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益及附注说明）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明；
（5）提供截止至开标时间前6个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明文件；
（6）提供截止至开标时间前6个月任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的应提供相关证明文件；
（7）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》；
（10）本项目不接受联合体投标。


法定代表人证明书
            现任我单位       职务，为            （供应商名称）的法定代表人/主要负责人。
性别：        年龄：      民族：        联系电话：           
供应商名称：                        
统一社会信用代码：                 
注册地址：                         
邮政编码：            
成立时间：    年    月   日
经营期限：                         
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	

法定代表人身份证复印件粘贴处
（正反面）














单位名称（公章）：
日期：      年   月   日
（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）


法定代表人授权书
平利县职业教育中心：
注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表姓名：            性别：      年龄：     
职    务：               身份证号码：           
通讯地址：              
邮政编码：              
电    话：              电传：            
法定代表人/授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
（正反面）
	授权代表身份证复印件
（正反面）


单位名称（公章）：
法定代表人（签字）：
本授权有效期为自开标之日起90日历日：

年    月     日至     年    月    日



无重大违法记录的书面声明
致：平利县职业教育中心
我方 （单位名称） 参加 （项目名称） 的采购活动，在此郑重声明：我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明，如有不实，我方愿承担由此带来的一切法律责任。





供应商（公章）：

 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                日期：    年    月   日





非联合体投标声明
致：平利县职业教育中心
    我单位       （单位名称）           参加本次项目    （项目名称）    的采购活动，非联合体投标。


                     特此声明！





                               供应商（公章）：

            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                 日期：    年    月   日






中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                        单位名称（盖章）：
                            
               日 期：   



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




第四章  供应商概况













供应商（公章）：                                


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              

　
        日期：      年    月    日






第五章  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
承诺单位：　　                        　（盖章）
法定代表人：　　　　　     　　　       （签字）
地　　址：                              
邮    编：　　                     　　 
电　　话：　　　                　　　　
　　　　                                     年　　月　　日        







承诺书（二）

	致：宏泰项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日




承诺书（三）

	致：宏泰项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日





承诺书（四）

	致：宏泰项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次投标的物为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日




承诺书（五）

	致：宏泰项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年 月 日




第六章  响应方案

注：供应商依据本项目实际情况，按竞争性磋商文件打分要求自拟。（详见磋商文件的内容及评分细则等并编写）。












第七章  项目业绩一览表（如有） 

	序号
	合同名称
	合同内容
	合同金额（元）
	合同签约日期
	竣工日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




注：投标人应填写“项目业绩一览表”，并附上符合评分标准要求的业绩证明材料复印件。


供应商（公章）：

              
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：




第八章  已标价工程量清单
投标人应该按照 “工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，不得擅自更改，与清单不符一律视为无效投标。
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