采 购 需 求
一、项目概况：本项目位于洋县境内，对洋县范围内因松材线虫病致死、濒死，以及其他病虫害、火灾、自然灾害等致死损毁松树开展伐除清理作业。
二、标段划分：本项目划分为8个施工标段。
二、技术标准与服务要求
1. 项目施工须严格执行疫木除治技术标准：伐桩高度控制在5cm以内，伐桩投放磷化铝1-2粒，采用0.1mm厚塑料薄膜进行全覆盖密封，使用细铁丝绑扎紧实，四周覆土并压实。伐除的疫木及直径大于 1cm 以上枝丫须全部集中焚烧，确保完全碳化；施工全过程须严守安全生产和森林防火规定，不得发生森林火灾及各类安全责任事故。
2. 枯死木清理全过程须接受采购单位及委托监理单位的全程监督、检查、考核与管理，严格按照监管要求完成施工、整改及验收工作。
3. 项目实施须全面落实安全生产管控措施，编制完善、合规、可落地的松材线虫病除治专项实施方案，保障现场作业人员人身安全。施工期间严禁损坏群众财物、健康松树及其他林木。现场焚烧作业须安排专人全程值守管控，严格遵守森林防火管理规定，彻底消除火灾隐患，杜绝火情、火灾事故发生。凡因项目施工原因造成安全事故、群众纠纷、第三方财产或权益损失的，全部责任及由此产生的一切经济赔偿由实施主体自行全额承担。
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