	（一）安防平台国产化适配

	序号
	名称
	主要功能及要求
	数量
	备注

	
	
	★基于采购方提供的软硬件基础环境（国产服务器、国产操作系统、国产数据库等）完成安防平台的国产化适配、部署，不得改变原授权功能及授权点位数量，实现平台原有功能并完成历史数据迁移。
★应同时具备B/S和C/S构架，能适配X86、C86、ARM等CPU架构以及Windows、银河麒麟，统信UOS等桌面操作系统。
包含但不限于以下内容：
	
	















在用平台品牌
及型号：
海康威视,
Infovison SPCC 智慧监所综合管控
平台V1.4及
V2.1版

	








1

	基础功能适配迁移
	★（1）平台基础包、视频监控、视频级联、电视墙、门禁管理、重点区域人员门禁管控、入侵报警、监所报警中心、智能监控、人员核验、防误放管理等功能的适配。
▲（2）车辆区域管控、人员区域管控、监所地图、监所人员管理、AI模型管理、人车智能档案、外来人车登记、车辆核验。
	1套
	

	
	定制功能适配迁移
	（1）广播联动：实现报警与对讲分机、IP音柱的联动喊话，提供配置页面；
（2）指挥中大厅两侧led屏发布定制迁移，实现与值班信息、电网数据、报警信息对接；
（3）周界监墙的高压智能电网联动预警，实现旭飞电网报警（触网、短路、断路）上传平台，能够显示实时电网状态；
（4）鑫晨风周界微振动报警接入定制迁移；
（5）罪犯信息库、民警信息库定制接入迁移。
	1套
	

	
	算法策略平台适配迁移
	★通过灵活的组合策略配置实现对人数异常、区域入侵、攀高、单人滞留等报警进行二次分析或服装过滤，提高报警的准确性。同时具备策略回溯、研判等功能。
	1套
	

	
	边缘域智能调度适配迁移
	支持边缘算力的管理和调度，包括融合超脑、AI超脑、AI相机、行业智能分析服务器、轻量级深思等；支持边缘通用算法的下发和任务配置，包括人脸、人体、车辆、周界等；需支持多种任务调度方式，图片抓拍分析、视频轮巡分析；支持智能分析规则配置；支持任务管理，能对任务运行状态进行监测，对设备提前配置分析任务模板，为上层应用提供便捷的任务分析功能。

	1套
	

	
	平台数据迁移
	完成现用版本平台上的视频设备、门禁设备、报警主机、报警联动配置、监所地图、行为分析规则配置迁移；存储设备音视频数据的迁移；实现向上级平台推送目录资源及报警信息。
提供三年原厂服务，包含软件部署、提供补丁更新、故障处理等。UOS等桌面操作系统
	1套
	

	（二）灭火系统维护更新

	2
	七氟丙烷灭火系统维护更新
	对数据机房、指挥中心设备间七氟丙烷灭火系统进行维护更新，满足消防合规要求。含包但不限于气瓶更换、药剂填充、报警控制器及按钮移装等。容量：数据机房120L，指挥大厅设备间70L。
	2套
	机房、指挥大厅设备间各1套

	（三）设施维护更新、设备采购及安装

	3
	指挥大厅地板及地毯维护更新
	对指挥大厅地板及地毯进行维护更换，含损坏地板及底座修复、旧地毯拆除及清运、新地毯安装等。地毯要求：
1.规格：500×500mm，总厚度≥5.5mm；
2.材质：绒面：100%尼龙（含抗静电纤维，永久抗静电），绒高≥4mm，色牢度≥4级；底背：环保PVC，防潮防翘边。
3.性能：阻燃达GB 8624-2012 B1级，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
4.安装要求：含基层处理、专用环保胶、收边条，铺设平整无鼓包、拼缝严密。
含不少于三年质保。
	160平方米
	

	4
	车间弱电机柜供电改造
	对1#-5#习艺车间弱电机柜供电线路进行改造，将原来的从值班室配电箱取电改为从车间总配电箱取电，设置独立空开。取电位置为隔壁房间，含YJV3*6阻燃线材100米、40A空开5个、配电箱5个及相关辅材。
	1项
	

	5
	UPS机头更换
	在线式，10KVA，含安装调试
	1台
	AB门配电室

	6
	时序电源控制器
	≥2+8路万用插座继电器受控，总功率≥6000W、单路≥2000W，具备滤波功能，过载、过流保护，具备电压显示及输入输出指示灯，顺序开启、逆序关闭，标准机架式（含电源线及安装配件）
	20台
	弱电机柜使用

	7
	声光报警音箱
	音频触发声光报警，具备电脑原声输出，音量可调；LED旋转发光，红色；支持种3.5mm音频接口接入；带电源适配器、音频线，磁吸底座。
	25台
	报警提示

	8
	透尘透水汽摄像机
	最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾、电子防抖；支持宽动态120 dB；焦距：2.8~12 mm；带雨刷 (配毛刷)；支持防雷、防浪涌、防静电，IP68防护等级
	2台
	备件

	9
	广角半球摄像机
	具有≥500万像素CMOS图像传感器，内置不少于1个扬声器和1个拾音器，具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口。支持焦距：≤
1.8mm，定焦。水平视场角:≥130°，垂直视场角:100°。防暴:IK10。支持在温度 -30℃~60℃（-22°F~140°F）下正常使用。支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。含底座。
	20台
	备件

	10
	开关电源
	箱式，12V、30A
	20台
	备件

	11
	电子白板一体机
	内存≥4G、存储≥64G；≥75英寸触摸屏、4K超高清；具备≥RJ45*1、Audio out*1、USB 3.0*2、HMDI in*2等接口；内置扬声器、蓝牙、Wi-Fi，防爆屏，无线投屏，笔迹识别，反向触控，多分屏投屏，多功能白板；具备定时投放壁纸、海报、宣传稿件功能。含支架+传屏器+书写笔*2；三年质保。
	1台
	指挥大厅

	12
	监视器
	面板尺寸：65英寸；亮度：400cd/m²；供电方式：100–240VAC，50/60Hz；工作温度：0℃～+40℃；信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1，7*24小时持续工作。
	1台
	备件



