采购需求
本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府沙峁头村新华塔组新建活动室项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
[bookmark: _GoBack]工程量清单：
1.工程名称： 土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	
	m3
	566.6

	2
	010102009001
	回填土方
	
	m3
	507.29

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	

3
	

010401002001
	

实心砖墙
	1.砖品种 、规格、
强度等级 :烧结普通砖 、规格240mm×1 15mm×90mm 、强度等级MU10
2.墙体厚度 :370
	

m3
	

68.21

	

4
	

010401002002
	

实心砖墙
	1.砖品种 、规格、
强度等级 :烧结普通砖 、规格240mm×1 15mm×90mm 、强度等级MU10
2.墙体厚度 :240
	

m3
	

26.27

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	
5
	
010501001001
	
基础垫层
	1.厚度 : 100
2.材料品种 、强度要求 、配比:C20商砼
	
m3
	
2.4

	6
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级 :C30商砼
	m3
	12

	7
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级 :C30  商砼
	m3
	17.28

	8
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级 :C30商砼
	m3
	64.97

	9
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级 :C30  商砼
2.板形式 :无梁板
	m3
	40.11

	10
	010502023001
	过梁
	1.混凝土强度等级 :C25  商砼
	m3
	3.71

	11
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	9.6

	12
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	48

	13
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	144.92

	14
	010505006001
	梁模板
	
	m2
	443.58

	15
	010505007001
	楼板 、屋面板模板
	
	m2
	410.9

	16
	010505013001
	过梁模板
	
	m2
	32.61

	17
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :砌体加固筋
	t
	0.548

	18
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400 、 φ10以内
	t
	8.506

	19
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400 、 φ18以内
	t
	7.241

	
	
	金属结构工程
	
	
	

	

20
	

010602001001
	
钢屋架
	1.钢材品种 、规格 :Q235
2.构件涂（镀）层要求 :抛丸除锈 、调和漆两遍 ，银粉漆两遍
	

t
	

11.345

	21
	01B001
	树脂瓦屋面（计入费用汇总）
	
	m2
	543.94

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	22
	010801001001
	木质门
	1. 门类型 :实木复合门（双开）
	m2
	6.3

	23
	010801001002
	木质门
	1. 门类型 :实木复合门
	m2
	1.68

	
24
	
010801001003
	
木质门联窗
	1. 门洞口尺寸 : 门面积：4.32m2 ， 窗面积： 2.88m2
2. 门类型 :实木复
合门+断桥铝合金窗
	
m2
	
14.4

	
25
	
010802001001
	
金属(塑钢)门
	1.洞口尺寸 : 门面积： 1.845m2 ， 窗面积： 3.05m2
2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗
	
m2
	
9.72

	26
	010807001001
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗类型 : 断桥铝合金窗60系  6+10A +6
	m2
	43.2

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	





27
	





011102003001
	




块料楼地面  参陕09J0 1  地28
	1 、铺6～10厚地砖地面 ，干水泥擦缝
2 、5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3 、20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4 、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5 、150厚3： 7灰土
6 、素土夯实
	





m2
	





374.74

	28
	011105003001
	块料踢脚线
	1.面层材料品种、规格 :地砖踢脚
	m
	163.44

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	29
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 :外墙
	m2
	264.63

	30
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 : 内墙
	m2
	494.27

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	
31
	
011301001001
	
天棚抹灰
	1.基层类型 :混凝土基层
2.抹灰厚度 、砂浆种类及强度等级 :刮腻子两遍
	
m2
	
416.48

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	
32
	
011403001001
	
抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :刮腻子两遍
2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆两遍
	
m2
	
264.63

	33
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :刮腻子两遍
	m2
	494.27


2.工程名称： 给排水工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水系统
	
	
	

	



1
	



031001006001
	



塑料管
	1.材质:PP-R冷水管
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔连接
4.压力试验及吹、
洗设计要求 :依照设计说明及规范要求
5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
	



m
	



14.23

	



2
	



031001006002
	



塑料管
	1.材质:PP-R冷水管
2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔连接
4.压力试验及吹、
洗设计要求 :依照设计说明及规范要求
5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
	



m
	



16.03

	



3
	



031001006003
	



塑料管
	1.材质:PP-R冷水管
2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔连接
4.压力试验及吹、
洗设计要求 :依照设计说明及规范要求
5.安装部位 :室内
6.介质 :给水
	



m
	



68.8

	
4
	
031002011001
	
水表
	1.名称 :水表
2.规格:DN50
3.连接形式 :螺纹连接
4.安装部位 :室内
	
个
	
1

	
5
	
031002001001
	
阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN50
3.连接形式 :螺纹连接
	
个
	
2

	
6
	
031002001002
	

阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN25
3.连接形式 :螺纹连接
	

个
	
7

	7
	031301009001
	套管
	1.名称 、类型 :柔性防水套管
2.规格:DN50
	个
	1

	
	
	排水系统
	
	
	

	



8
	



031001006004
	



塑料管
	1.材质 :芯层发泡U PVC管
2.规格:DN100
3.连接形式 :粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求 :依照设计说明及规范要求
5.安装部位 :室内
6.介质 :排水
	



m
	



4.88

	



9
	



031001006005
	



塑料管
	1.材质 :芯层发泡U PVC管
2.规格:DN75
3.连接形式 :粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求 :依照设计说明及规范要求
5.安装部位 :室内
6.介质 :排水
	



m
	



39.39

	



10
	



031001006006
	



塑料管
	1.材质 :芯层发泡U PVC管
2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求 :依照设计说明及规范要求
5.安装部位 :室内
6.介质 :排水
	



m
	



16.01

	
	
	土方
	
	
	

	
11
	
010102003001
	挖沟槽土方（计入费用汇总）
	1.土的类别 :一般土
2.开挖深度 :0.8m/ 1.5m
	
m3
	
54.48

	12
	010102009001
	回填方（计入费用汇总 )
	1.材料品种 :素土
	m3
	54.48


3.工程名称： 电气工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	

1
	

030402012001
	

成套配电箱
	1.名称 :配电箱HX1
2.安装方式 :地面距地1.8m
3.端子板外部接线材质 、规格 :无端子外部接线
	

台
	

1

	

2
	

030402012002
	

成套配电箱
	1.名称 :配电箱HX2
2.安装方式 :地面距地1.8m
3.端子板外部接线材质 、规格 :无端子外部接线
	

台
	

1

	

3
	

030402012003
	

成套配电箱
	1.名称 :配电箱HX3
2.安装方式 :地面距地1.8m
3.端子板外部接线材质 、规格 :无端子外部接线
	

台
	

1

	4
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称 : 明装防雨表箱AW1
	台
	1

	5
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 :照明灯具
	套
	14

	6
	030413013001
	插座
	1.名称 :空调插座
	套
	5

	7
	030413013002
	插座
	1.名称 :一般插座
	套
	30

	8
	030413012001
	开关 、按钮
	1.名称 :单极开关
	套
	5

	9
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	54

	10
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.规格:PC-20
3.配置形式 : 暗配
	m
	438.84

	11
	030412001003
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.规格:PC-32
3.配置形式 : 暗配
	m
	100.97

	12
	030412003001
	配线
	1.名称 :配线
2.规格 :ZR-BV10
3.配线线制 :管内
	m
	322.7

	13
	030412003002
	配线
	1.名称 :配线
2.规格 :ZR-BV2.5
3.配线线制 :管内
	m
	592.76

	14
	030412003003
	配线
	1.名称 :配线
2.规格 :ZR-BV4
3.配线线制 :管内
	m
	736.57

	
15
	
030415006001
	
输配电装置系统
	1.名称 :输配电装置系统
2. 电压等级（kV） : 1
	
系统
	
1

	16
	030410002001
	接地母线
	1.名称 :接地母线
2.材质 :利用筏板基础接地
	m
	102.79

	
17
	
030410002002
	
接地母线
	1.名称 :接地母线
2.材质 :镀锌扁钢
3.规格 :40*4
4.安装部位 :室外
	
m
	
1.56

	18
	030410007001
	等电位端子箱 、测试板
	1.名称 :测试板
2.材质 :钢板
3.规格 : 100*100*6
	台
	1

	19
	030415027002
	接地装置
	1.名称 :接地装置调试
	系统
	1


4.工程名称： 弱电工程 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030501005002
	插箱 、机柜 、机架
	1.名称 : 14U金属弱电箱
	台
	2

	2
	030501015001
	交换机
	1.名称 :8口POE交换机
	台
	2

	3
	030502002001
	弱电插座
	1.名称 :面板AP
	个
	6

	4
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	6

	5
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.规格 :SC-20
3.配置形式 : 暗配
	m
	35.4

	6
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
2.规格:KBG-16
3.配置形式 : 暗配
	m
	78.98

	7
	030502005001
	光缆
	1.名称 :2芯单模光纤
	m
	35.4

	8
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称 : 网线
2.规格:CAT6
	m
	78.98



