情况说明
原配置要求中“1.火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机”修改为“1.火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机(包含1套雾化室、1套雾化器和1个火焰进样管)”。
	序号
	名  称
	数量
	技术要求

	1
	火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机（包含1套雾化室、1套雾化器和1个火焰进样管）
	1台
	

	2
	[bookmark: _GoBack]高聚焦短弧氙灯光源1套或50个原厂同品牌编码空心阴极灯
	1套
	

	3
	石墨炉自动进样器
	1套
	

	4
	超静音空气压缩机
	1套
	流量：0.4–0.6 MPa；流量：≥25–30 L/min

	5
	冷却循环水装置
	1套
	 制冷量：≥800W（0.8kW）；压力/流量：0.1–0.2 MPa、6–10 L/min

	6
	操作软件
	1套
	配套辅助功能：MSDS文件检索、查看、下载功能以及可实现微信小程序同步操作

	7
	石墨管
	20只
	

	8
	石墨炉自动进样小瓶
	1000个
	

	9
	进样毛细管
	2套
	

	10
	撞击球
	1套
	

	11
	100mm空气/乙炔气燃烧头
	1个
	

	12
	乙炔气体连接橡胶管
	15米
	

	13
	氩气连接管
	15米
	

	14
	虹吸和废液桶连接管
	1套
	

	15
	通丝
	5根
	

	16
	虹吸预混室密封圈
	1包
	

	17
	雾化器密封圈
	1包
	

	18
	雾化室
	1套
	雾化腔体：PP/特种防腐塑料

	19
	雾化器
	
1套
	喷嘴：铂铑Pt/Rh合金（抗HF、强酸、有机溶剂，耐高盐）；
毛细管：石英玻璃，外置不锈钢金属护套（无外置节流针）

	20
	火焰进样管
	 1个
	



