谈判内容及采购需求
本次采购项目为2026年中省政法转移支付资金自定装备采购货物项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：
	府谷县人民检察院2026年中省政法转移支付资金自定装备采购货物项目参数

	序号
	品目名称
	技术标准
	单位
	数量

	1
	高速扫描仪
	1、A4幅面平板+馈纸一体式高速扫描仪；
2、支持自动双面扫描，双扫描镜头，彩色扫描，扫描速度≥40页/分钟，双面扫描速度≥80面/分钟，分辨率：1200×1200dpi；
3、扫描硬件结构：平板+ADF馈纸双平台
4、最大扫描幅面A4
5、标配平板稿台和自动进稿器，自动进稿器容量≥50页；ADF进纸容量100张；
6、稿件类型：文件、票据、照片、名片、卡片、证件等；可拆分、拼合图像，自动框正、自动剪裁、删除空白页、填补装订孔、图像纠偏、黑边去除、文字旋转、多页合并等；
7、适配国产操作系统，具有安全审计、内存缓存清零等安全特性，具有0CR文字识别功能及红头文件扫描功能
8、双平台，兼顾散页+装订件扫描
9、输出文件格式：JPG、TIF、PDF、OFD、PNG，内置OCR
10、服务：提供3年保修服务，7╳24小时电话响应支持。根据CPU芯片和操作系统升级提供3年内免费适配服务；

11、需提供产品合法来源渠道相关证明材料及售后服务承诺函。
	台
	1

	2
	※工作网机房
	检察工作网专用路由器1台
1、性能：整机交换容量≥270Gbps；转发性能≥120Mpps
2、端口：整机提供WAN口：10GE光≥2个，GE电≥5个；LAN口：GE电≥32个；千兆光口≥4个；
3、设备形态：高度≤1U；支持扩展槽数量≥4；其中扩展槽位支持硬盘扩展卡，
4、国产化：设备CPU满足安全可靠测评目录；设备采用国产化内存和存储芯片，
5、Flash：Flash存储≥4GB
6、三层能力：支持静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP；静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；支持静态组播、IGMP V2、IGMP V3；
7、SDN：支持Netconf、Telemetry；支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路；
8、SRv6能力：支持ISISv6 for SRv6功能，支持OSPFv3 for SRv6功能，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy，支持EVPN VPWS over SRv6 TE Policy，支持EVPN VPLS over SRv6 TE Policy；
	套
	1

	
	
	虚拟存储软件8套;
基础运维软件）;
1.所选产品应兼容便携式存储设备，并确保在千兆网络环境下，其数据传输速率至少达到50MB/s。这一性能指标旨在满足通过桌面云平台快速访问本地大容量文件的需求。（提供截图证明及第三方检测报告并加盖公章）
2.具备限制用户在应用虚拟化服务器上进行高级操作的能力，防止潜在危险行为的发生。包括但不限于禁止访问注册表、任务管理器、资源管理器和控制面板，以及禁用CMD命令提示符。平台还能隐藏服务器的本地磁盘、禁止运行特定文件（包括文件名输入框中的子路径提示）、禁止“管理”功能、禁止“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”，同时隐藏回收站并禁止访问网上邻居。另外，它还禁止执行客户端映射磁盘内的应用程序，从而确保系统的安全与稳定。
3.为了优化云桌面环境中业务应用的使用感受，可以对当前频繁使用的软件进行专门的性能提升。此外，管理者还有权限根据需求自定义需要加速的应用程序进程名称，确保这些应用能够流畅无阻地运行。（提供相关截图证明并加盖公章）
4.软件支持支持就近打印，通过IP进行配置关联，实现对应打印机的就近打印。（提供相关截图证明并加盖公章）
5.为了应对大规模部署的需求并简化管理流程，平台应提供全局模板功能。这一功能允许管理员通过跨虚拟化集群使用统一的模板来实现云桌面的创建、更新和管理，从而避免了对多个相同配置模板的重复维护工作。
6.为提升桌面云平台问题处理的效率，并减轻管理员的运维压力，运维平台应具备持续监测虚拟机、主机及集群相关软硬件问题的能力。一旦检测到问题，如虚拟机运行缓慢等，系统将根据问题的严重性进行分级，并利用内置的AI智能诊断库自动分析问题。分析结果将以图文形式直观展示在平台上，包括问题描述、证据分析和处理建议。管理员只需根据提供的建议执行相应操作即可。（提供相关截图证明及第三方检测报告并加盖公章）
7.Windows操作系统是勒索软件攻击的主要目标，为了有效抵御这类威胁，平台需要提供一套完整的勒索软件自动化处理机制。该机制应涵盖从预防到响应再到恢复的全过程：在事前阶段，能够识别并防范潜在的勒索软件威胁；在事中阶段，一旦检测到勒索行为，系统将自动隔离受影响的虚拟机并通过存储快照保留其当前状态；而在事后阶段，则提供向导式的勒索软件处理方案，包括恢复虚拟机、扫描和清除病毒以及重新建立网络连接等步骤。（提供相关截图证明及第三方检测报告并加盖公章）
8.不依赖第三方平台及组件，实现终端精细化监控及管理，支持终端资源监控（CPU利用率、内存使用率、 网络吞吐、磁盘容量及利用率、磁盘IO延迟、分区占用率等，每项目指标可以展开查看，查看指定时间内情况）、主要进程服务监控，支持设置监控间隔，设置资源使用阈值，当超过阈值后平台发向管理员发送告警信息。
9.支持自定义管理员角色，根据平台的功能划分，分配各个模块的操作权限。可根据使用场景，建立自主定义的用户多级组织结构，呈现组织树形式。
10.为了便于应用的管理与发布，管理平台支持应用商店，管理员可在应用商店中设置合规的应用软件，用户无需操作系统管理员权限即可在应用商店中自行选择安装所需的软件.
11.需提供产品合法来源渠道相关证明材料及售后服务承诺函。
	
	

	3
	档案数字化设备
	1、档案数字化设备，检察工作网档案系统存储1台（用于档案电子数字异质备份）
2、诉讼档案专用扫描仪1台

直通道走纸 ，支持厚度为0.05～1.25mm 范围纸张的扫描，可以扫描身份证，银行卡等卡片；先进的反转式滚轮设计使进纸更顺畅；扫描速度最高可达≥80ppm/160ipm,⿊⽩/灰度/彩色模式 200/300dpi同速；先进的进纸匣能容纳宽242mm的报表；自动进纸器可容纳≥100页（75 g/m2,20lbs）；长文件扫描≥6⽶；内存容量≥512MB SDRAM；超声波侦测进纸是否重叠.避免漏扫；采用节能省碳的发光二极体（LED）技术；具有自动关机设定；支持国产系统：麒麟、统信、中科方德等；高速 USB3.0 接口，即插即用 。

3、检察院诉讼档案扫描10万页及著录。
4、≥90万页数字档案逐一转换 OFD：打开本地 OFD 转换工具，选择转换模式；导入单页层PDF 文件，设置统一输出路径（指定专属档案文件夹，如D:\电子档案\OFD转换结果\）。按照自定义文件名规则命名：档案类型_年份_编号_自动序号.ofd，确保文件名唯一、可追溯。转换后的格式上传至指定档案管理系统。

5、专用碎纸机3台
额定碎纸张数不少于6张(70g/A4)；
最大碎纸张数不少于8张(70g/A4)

碎纸效果2*6mm

碎纸速度≥3.5m/min

一分钟碎纸张数≥66张(70g/A4)
	项
	1


本项目核心产品：工作网机房

采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。
