1、 项目采购内容及要求
	序号
	标的
名称
	规格型号（mm）
	数量
	单位
	参考图片
	备注

	1
	吧台
	≥4000*800*1100
	1
	张
	[image: ]
	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
4.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
5、五金配件:采用优质五金配件

	2
	吧台
	≥3200*800*1100
	1
	张
	[image: ]
	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
4.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
5、五金配件:采用优质五金配件

	3
	床
	≥1300*2000
	55
	张
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	4
	床
	≥1500*3000
	3
	张
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	5
	床头柜
	≥400*400*450
	17
	张
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	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	6
	床头柜
	≥405*365*1080
	3
	个
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	7
	写字桌
	≥1200*550*750
	24
	张
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	8
	衣柜
	≥1200*600*2400
	3
	套
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	9
	衣柜
	≥800*600*2400
	21
	套
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	10
	三门衣柜
	≥1200*580*2000
	3
	组
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	11
	衣柜（颜色同办公桌）
	≥2000*600*2400
	4
	组
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、五金配件：优质五金配件；

	12
	四位沙发
	≥3000*960*700
	3
	组
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。

	13
	三位沙发
	≥2400*960*700
	1
	组
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。

	14
	三位沙发
	≥2150*860*890
	1
	组
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
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	单位沙发
	≥1100*860*890
	2
	组
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。

	16
	沙双位发
	≥1600*800
	2
	组
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。

	17
	沙发椅
	≥750*700*790
	8
	张
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、椅脚：优质白蜡木实木脚
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	办公桌
	≥2400*1800*750
	1
	张
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。

	21
	办公桌
	≥1600*1600*750
	9
	张
	[image: ]
	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。
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	两人位办公桌
	≥1200*1200*750
	32
	组
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	1、桌面板：采用优质采用优质E0级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T 40493-2021、GB/T 29899-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出（≤0.02mg/kg），醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥55%，挥发性有机化合物释放浓度(7d)（苯）未检出（＜0.2ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（甲苯）未检出（＜0.4ug/m³）、挥发性有机化合物释放浓度(7d)（二甲苯）未检出（＜0.2ug/m³），抗菌防霉性能：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，密度≥0.65MPa、含水率≤6%、静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3900MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤5%、握螺钉力-板面≥1300N、握螺钉力-板边≥1150N、防潮性能≥0.15MPa、表面胶合强度≥0.8MPa。
2、主材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
3、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、缓冲导轨：符合QB/T 2425-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、QB/T 4767-2014及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，产品外观-喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀；过载试验：垂直向下静载荷(300N)10次符合要求，水平侧向静载荷(150N）各5次符合要求，过载试验猛开、猛关(因子K=2.5)10次符合要求；功能试验抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度(200N）均符合要求，功能操作力：耐久试验前推力≤13N、耐久试验前拉力≤11N、耐久试验后推力≤12N、耐久试验后拉力≤10N，功能试验下沉量≤1%，耐久性（80000次）符合要求，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过铜加速乙酸测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；
5、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。

	23
	茶水柜
	≥1200*400*850
	2
	台
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）

	24
	接待室储物柜
	≥800*400*805
	1
	组
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）

	25
	会议桌
	≥4200*1400*750
	1
	张
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）

	26
	定制柜体(颜色同会议桌)
	≥9000*400*2400
	1
	组
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）

	27
	会议条桌
	≥1400*500*750
	10
	张
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）

	28
	展柜
	≥7000*2400
	1
	组
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、铰链：符合GB/T 3325-2024、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 3280-2015、QB/T 1951.2-2024、GB/T35607-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，外观性能（金属件-喷涂（塑）涂层）符合要求，过载试验垂直静载荷(30kg)10次符合要求，水平静载荷(40N）10次符合要求，功能试验耐久性200000次符合要求，功能试验下沉量≤0.3mm，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm 以上锈点不应超过5 点/d㎡无锈点；通过乙酸盐雾测试，连续喷雾≥500 小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；理化性能-金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀均符合要求；环境属性-产品有害物质（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出（＜0.025mg/kg），断后伸长率≥45%，抗拉强度≥620MPa、下屈服强度≥300MPa。（工艺要求：柜体采用实木多层板，其余采用三聚氰胺刨花板）

	29
	班椅
	≥730*720*1120
	1
	张
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013 QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999
、GB/T 6461-2002 、GB/T 24195-2009及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，通过中性盐雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级，循环加速腐蚀试验鼓泡宽度 0mm、涂层剥落宽度0mm，密封性能符合要求，伸展速度 v≥70mm/s。
6、椅脚：采用优质五星脚及尼龙滑轮，移动杂音小,耐磨性大，脚轮符合国家标准，抗冲击性能、动载荷、静载荷性能均符合检测要求。

	30
	班前椅
	≥730*720*1070
	2
	张
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	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、弓形脚：采用优质不锈钢钢管折弯而成的弓形脚。

	31
	椅子
	≥650*600*980
	64
	把
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	1、面料：采用优质阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T21196.2-2007、GB/T5453-1997企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质，通过香烟点火源引燃试验阻燃等级达到I级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013 QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999
、GB/T 6461-2002 、GB/T 24195-2009及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，通过中性盐雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级，循环加速腐蚀试验鼓泡宽度 0mm、涂层剥落宽度0mm，密封性能符合要求，伸展速度 v≥70mm/s。
6、椅脚：采用优质五星脚及尼龙滑轮，移动杂音小,耐磨性大，脚轮符合国家标准，抗冲击性能、动载荷、静载荷性能均符合检测要求。

	32
	班椅
	≥645*655*1150
	9
	把
	[image: ]
	1、面料：采用优质阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T21196.2-2007、GB/T5453-1997企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质，通过香烟点火源引燃试验阻燃等级达到I级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013 QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999
、GB/T 6461-2002 、GB/T 24195-2009及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，通过中性盐雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级，循环加速腐蚀试验鼓泡宽度 0mm、涂层剥落宽度0mm，密封性能符合要求，伸展速度 v≥70mm/s。
6、椅脚：采用优质五星脚及尼龙滑轮，移动杂音小,耐磨性大，脚轮符合国家标准，抗冲击性能、动载荷、静载荷性能均符合检测要求。

	33
	弓形椅
	≥730*720*980
	95
	张
	[image: ]
	1、面料：采用优质阻燃网布，符合GB 18401-2010、GB 17927-2024、GB/T21196.2-2007、GB/T5453-1997企业技术指标及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，且不含甲醛及可分解致癌芬香胺染料等有害物质，通过香烟点火源引燃试验阻燃等级达到I级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、弓形脚：采用优质不锈钢钢管折弯而成的弓形脚。

	34
	休闲椅
	≥440*490*840
	32
	把
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、椅脚：优质白蜡木实木脚

	35
	餐桌
	≥1200*600*750
	11
	张
	[image: ]
	1、基材：采用优质采用优质E0级刨花板（三聚氰胺饰面刨花板），符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB 18584-2024、GB/T35601-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 40493-2021 、GB/T 4897-2015、JC/T 2039-2010、GB/T 44689-2024、JC/T 1074-2021、JC/T 2761-2023标准，甲醛释放限量≤0.03mg/m³，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞≤0.02mg/kg，醛酮类化合物24h≤0.3mg/m³，家具中甲醛、苯、甲苯和TVOC 的释放限量中总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m³，甲醛净化效率装饰板-饰面木制板≥81%，气味分级≤2级，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-甲苯、挥发性有机化合物释放浓度(7d)-二甲苯均≤0.4ug/m³，抗菌防霉性能抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，理化性能：密度≥0.6MPa、含水率≤6%、静曲强度≥15MPa、弹性模量≥2800MPa、内胶合强度≥0.6MPa、24h吸水厚度膨胀率≤2%、握螺钉力-板面≥1100N、握螺钉力-板边≥900N、防潮性能-70℃水中浸渍处理后静曲强度≥10MPa、表面胶合强度≥1MPa、表面耐磨-磨耗值≤22mg/100r、表面耐香烟灼烧≥5级、表面耐干热≥5级、表面耐污染腐蚀(图案纹)≥5级、表面耐龟裂≥5级、表面耐水蒸气≥5级、耐光色牢度大于灰色样卡4级、表面耐冷热循环符合要求、表面耐划痕符合要求、表面耐磨-表面情况(图案纹)符合要求，外观质量(合格品）：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、纸板错位、表面孔隙、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边均符合要求。
2、封边条：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013、GB/T 2411-2008、GB/T 32487-2016标准，甲醛释放量未检出（<0.07mg/L），理化性能-塑料封边条：耐磨性磨30r后无露底现象、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱均符合要求，有害物质限量-塑料封边条：可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒（Se）均未检出，塑料件外观符合要求，邵氏D硬度≥HD68。
3.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
4、桌脚：不锈钢底座

	36
	餐椅
	≥475*520*825
	44
	把 
	[image: ]
	1、基材：实木多层板弯板；
2.胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 35489-2017、HJ 2541-2016、HG/T 2727-2010、HG/T 4065-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，气味等级≤2级，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，卤代烃未检出（≤0.1g/kg），VOC含量≤2g/L，压缩剪切强度：干强度≥10MPa，湿强度≥3MPa，黏度≥38Pa·s，耐热老化，（40°，100h)剥离强度≤2kN/m。
3、椅脚：1.8MM厚度电镀管

	37
	餐桌
	手动圆桌直径≥1800
	1
	张
	[image: ]
	材质：优质微晶石面➕加厚黑色五金脚架➕上下不锈钢镀玫瑰金条 做无指纹处理 ；

	38
	餐桌
	电动圆桌直径≥2200
	1
	张
	[image: ]
	材质：优质微晶石面➕加厚黑色五金脚架➕上下不锈钢镀玫瑰金条 做无指纹处理 内部落地钢架 大容量电机 电机保5年

	39
	餐椅
	≥720*690*950
	18
	把
	[image: ]
	1、面料：采用优质人造革面料（接触面超纤皮面料），符合GB/T 16799-2018 、GB/T19941.2-2019、GB20400-2006、HJ507-2009 、GB/T 22808-2021、QB/T 5253.1-2018、GB/T4745-2012及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，邻苯基苯酚(OPP)-C类≤1.0mg/kg，禁用偶氮染料B类:≤30 mg/kg，摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）(涂层厚度>25 μm)≥3/4级，游离甲醛≤75 mg/kg，涂层粘着牢度(涂层厚度>25 μm)≥2.5N/10mm，耐折牢度（60000次）无裂痕，撕裂力≥90N，气味≤3级，pH≥3.2，含氯苯酚含量含氯苯酚(CP)未检出，耐沾污性≥4级，防水性能(沾水法)≥4级；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³h，阻燃性能：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象符合要求，阻燃I级，TVOC≤0.5 mg/m³h，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，断裂伸长率≥110%，干热老化后拉伸强度≥55%，干热老化后拉伸强度变化率≤±30，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）符合要求。
3、基材：坐垫内部采用优质环保曲木板，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。
4、白乳胶：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、HJ2541-2016环境标志产品技术要求 胶粘剂、GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量、HG/T 4065-2008胶粘剂气味评价方法 及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准，气味≤2级，游离甲醛≤0.05g/kg、苯≤0.02g/kg、甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg、卤代烃≤0.1g/kg，VOC含量≤5g/L。
5、椅脚：优质白蜡木实木脚

	40
	休闲桌
	≥1200*600*750
	8
	张
	[image: ]
	面板：微晶石；桌脚：白蜡木实木；

	41
	茶几
	≥1200*600*430
	1
	张
	[image: ]
	面板：微晶石；下装：碳素钢架

	42
	茶几
	≥500*500
	7
	张
	[image: ]
	面板：微晶石；下装：碳素钢架

	43
	边几
	≥500*500
	2
	张
	[image: ]
	面板：微晶石；下装：碳素钢架

	44
	茶几
	≥600*530（小）   ≥800*450（大）
	2
	套
	[image: ]
	面板：微晶石；下装：碳素钢架

	45
	茶几
	≥1400*700*500
	1
	张
	[image: ]
	面板：微晶石面板+乌金石茶盘
架子：优质太空灰喷涂钢架
柜子：三胺面中纤板收纳柜
茶炉：全自动智能隐藏式养生炉

	46
	资料柜
	≥850*390*1850
	68
	组
	[image: ]
	1、柜体：采用优质≥0.8mm冷轧钢板，质量外观性能符合B/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T3325-2024、GB/T 17899-2023 、GB/T 7314-2017标准；且500小时中性盐雾测试镀（涂）层对基体的保护、本身耐腐蚀性、外观等均需达到10级；
2、工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量. 产品特点:采用冷扎钢板制成全封闭焊接机构；

	47
	货架
	≥2000*600*2000
	2
	组
	[image: ]
	1、框架：采用优质≥0.7mm冷轧钢板，质量外观性能符合B/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T3325-2024、GB/T 17899-2023 、GB/T 7314-2017标准；且500小时中性盐雾测试镀（涂）层对基体的保护、本身耐腐蚀性、外观等均需达到10级；
2、工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量. 产品特点:采用冷扎钢板制成全封闭焊接机构； 

	48
	乒乓球台
	≥2740*1525*760
	2
	台
	[image: ]
	标准球台

	49
	跑步机
	≥1250*600*1200
	2
	台
	[image: ]
	 
具备距离,时间,速度调节,运动程式功能

	50
	室外椅
	≥570*600*840
	4
	把
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	铝合金框架+玻璃

	51
	室外桌
	≥600*600
	2
	张
	[bookmark: _GoBack][image: ]
	铝合金框架+天然藤藤编工艺
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