雁塔区综治中心会议系统集成、智能化升级及驻场运维服务项目
采购需求
一、项目基本信息
1. 采购单位：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会
2. 项目名称：雁塔区综治中心会议系统集成、智能化升级及驻场运维服务项目
3. 项目编号：ZRD-2026XAZC665
4. 项目实施地点：西安市雁塔区综治中心
二、项目概况及采购内容
（一）项目概况
为全面提升雁塔区综治中心会议保障能力，满足区委政法委日常工作调度、综治研判、视频会商、大型工作会议、小型专题座谈等各类会议音视频使用需求，现有会议音视频系统存在声场效果差、设备老旧、信号传输不稳定、无统一可视化管控、无常态化运维保障等问题。现通过一体化采购方式，完成综治中心 3 层大会议室、3 间小型会议室音视频系统新建、中央控制系统搭建、室内声学环境专业改造、全系统集成调试，构建稳定、高清、智能化、易管控的一体化会议保障体系。
 （二）采购内容
	室内声学改造服务

	序号
	名称
	功能描述
	数量
	单位

	1
	声学勘测与设计服务
	1. 现场全方位噪音源勘测（空调机组、配电柜、室外道路、通风设备等干扰源）；
2. 根据现场情况，通过EASE软件模拟会场三维实景，出具各类声场模拟图，含混响时间、音箱三维布局图、声压级声场模拟图、语音清晰度声场模拟图、辅音清晰度损失声场模拟图。满足《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T28049-2011）会议类扩声系统一级指标；
3. 根据现场情况，出具详细的CAD专业版设备安装点位图、施工布线图、系统连接图；
4.方案需经采购人审核确认后方可进场。
	1
	项

	2
	隔音降噪施工服务
	1. 会议室墙体、门窗缝隙隔音处理，铺设高密度隔音棉、安装复合隔音板；
2. 管道、空调出风口隔音包裹，阻断设备固体传声；
3. 墙面所有缝隙采用防火隔音密封胶封堵，杜绝声漏。
	1
	项

	3
	吸声材料安装服务
	1. 依据勘测数据定点安装墙面环保吸声板；
2.优化室内声场均匀度，消除回声、颤动回声；
3. 材料阻燃等级不低于 B1 级，甲醛、VOC 释放量符合国标室内环保标准。
	1
	项

	4
	声学测试与校准服务
	1. 全部施工完毕后测试混响时间、墙体隔音量、室内声场均匀度；
2. 根据实测数据微调吸声、扩散装置位置；
	1
	项

	5
	声学材料辅料服务
	提供全套施工辅材：防火防锈龙骨、专用固定卡扣、防火隔音密封胶、隔音专用粘接剂、室内环保除味处理剂等，所有辅材随主材配套供货安装
	1
	项

	6
	声学改造验收服务
	1. 配合采购人完成分项验收，提供验收资料清单；2. 提供声学环境日常维护、清洁、损耗材料更换专业建议。
	1
	项

	音视频系统新建服务、中央控制系统搭建服务

	序号
	服务名称名称
	服务所需产品
	功能描述
	数量
	单位

	1
	音视频系统新建服务
	音柱
	1.额定功率≥300W，长期功率≥600W，峰值功率≥1200W；
2.标称阻抗4Ω；
3.灵敏度≥98dB/1W/1m；
4.最大声压级:≥120dB持续，132dB峰值；
5.频率响应140Hz-15kHz；
6.发声单元≥8×4.5"；
7.覆盖角:≥100°x30°；
配套原厂金属壁挂固定支架，防锈防腐处理
	4
	只

	2
	
	功放
	1.两通道D类数字专业功放，1U紧凑型机身，多档输入灵敏度可调；
2.具备短路、直流、过温、射频干扰多重保护；
3.立体声模式≥2×600W@8Ω、≥2×900W@4Ω；桥接模式≥1×1800W@8Ω；
4.频响15Hz-30kHz；总谐波失真＜0.1%（20Hz-20kHz）；
5.阻尼系数＞240（1kHz，8Ω），信噪比≥105dB
	2
	台

	3
	
	调音台
	1.输入通道≥16路：8路卡侬麦输入+线路通道，4组立体声，2路单声道XLR/TRS立体声输入，2路RCA立体声输入；
2.输出通道≥14路：主输出XLR+TRS，4路AUX辅助、4路编组、监听、耳机输出；
3.内置低噪话放，支持+48V幻象供电；
4.≥8路压缩器、8路插入断点；每通道3段参量均衡、低切、峰值指示灯；
5.通道支持PFL预监听、静音，60mm防尘推子；
6.内置DSP效果器，预设效果≥100种；自带USB播放，支持FAT文件系统；
7.USB声卡双向音频传输，面板带输出电平LED指示
	4
	台

	4
	
	音频处理器
	1. 彩色液晶显示屏，实时显示设备 IP、输入输出电平、通道静音状态；
2.≥8 路话筒 / 线路输入（支持 48V 幻象供电，多档增益可调），≥8 路线路输出；
3. 双 USB 接口，支持 U 盘录音、本地播放；USB 声卡兼容 Windows10 及以上、macOS12 及以上、国产麒麟、统信信创系统；
4. 多路可编程 GPIO 控制接口，支持网络音频收发，内置 Web 远程管理页面；
5. 输入通道集成幻象供电、增益、噪声门、压缩、多段参量均衡、自动增益；输出通道支持参量均衡、延时、高低通、分频、限幅；
6. 内置智能回声消除、人声噪声抑制、自动增益算法；支持矩阵混音、断电预设记忆，可存储多套场景配置；
7. 支持中控串口、TCP/IP 网络对接第三方设备，支持中英文操作界面；
8. 支持跨平台运行设备管理页面，包括Windows7/10/11；
	2
	台

	5
	
	数字反馈抑制器
	1.全自动检测抑制啸叫，提升扩声清晰度；
2.双路XLR输入，独立幻象供电与增益调节，双路XLR输出、光纤数字输出；
3.彩色TFT显示屏，双通道独立DSP处理，每通道滤波器≥24个；
4.单通道独立移频、静音、压缩、噪声门、分频设置，多段参量均衡；
5. 具备 USB、RS485、TCP/IP 控制接口，可接入中控系统统一管控
	4
	台

	6
	
	天线放大器
	1. 一拖四射频放大架构，无线话筒稳定传输距离≥400 米；
2. 射频信号电平 0~12dB 可调，适配不同长度射频线缆；
3. 支持级联≥8 台无线接收主机，搭建大型无线音频系统；
4. 配备 RF 过载告警 LED，实时监测射频干扰；高清 LCD 状态显示；
5. 射频输出通道≥10 路，工作频段 450-970MHz，输入输出阻抗 50Ω，射频增益≥+6dB
	1
	套

	7
	
	无线话筒
	接收机：UHF 无线传输，红外自动对频，PLL 锁相抗干扰；频段 640-690MHz；
两通道≥200信道接收信号；
具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定频率功能；
双天线分集接收，双液晶显示频点、信号强度、电量；空旷传输距离≥80 米；一键自动搜频、频率锁定；手持话筒：宽带 FM 调制，高信噪比低失真；每套包含 1 台双通道接收机 + 2 支手持无线话筒
	2
	套

	8
	
	会议话筒主机
	1.会议主机和单元之间采用真正的数字音频传输，具有全网络无损非压缩数字音频传输技术；内置高性能音频 DSP 处理芯片，提供均衡器、高通滤波器、反馈抑制、自动增益、降噪、音频混音矩阵、延时器等功能，音频矩阵可实现输入至输出任意混音；
1. 液晶操作显示屏，支持话筒单元热插拔，多路环路接口；
2. 支持多会议模式：开放发言、限时发言、轮替发言、申请发言、声控自动开启；
3. 分组输出，提供不少于4分组输出能力，单元编组到输出可实现混音路由，交叉电平可调;单元编组输入通道均具有不少于增益、静音、高通滤波器、10段参量均衡器、反馈抑制器等处理功能;单元编组输出通道均具有不少于增益、静音、15 段参量均衡器、压缩器、延时器；；
4. 串口 + 网络双接口对接摄像机、中控系统，自动摄像跟踪；支持 Web 网页远程配置、固件远程升级、VIP 话筒权限划分；
5. 单台主机不少于4路单元话筒连接接口，可支持2路“环形备份”连接，单路可带载单元数量不少于 15 台，单台带载 不少于60 台，单元话筒可热拔插；
	1
	台

	9
	
	会议话筒主席单元
	1. 大尺寸镀金电容拾音头，高采样率高保真人声拾取；心形指向，频响 100-15000Hz；
2. 彩色触控显示屏，支持设备 ID、发言计时、签到、表决功能；发言状态指示灯，环路冗余连接，自带耳机监听接口；RJ45 通用接口，可自定义界面背景；
3. 内置高性能DSP，发言单元根据使用者人声特点独立可调；
	1
	支

	10
	
	会议话筒代表单元
	1. 镀金电容拾音头，DSP 人声优化处理；心形指向，宽频响低失真；
2. 彩色触控屏，发言状态 LED 指示灯，环路热插拔，自带耳机监听；RJ45 标准接口，支持自定义设备界面
	4
	支

	11
	
	电源时序器
	1. 支持时序自动上电、手动继电器控制双模式，单通道独立开关；
2. 面板按键锁、后台网络双重权限锁定；总路配备过载空气开关、防雷浪涌保护；
3. 各通道上电、关机延时参数自定义可调，支持定时开关机，断电记忆运行状态；
4. 网络远程实时监测电压、电流、整机功耗，设备异常自动告警，支持第三方运维平台对接；
5. 液晶显示屏实时查看运行参数；整机总承载功率≥3000W，单路最大输出电流≥10A
	4
	台

	12
	
	会议音柱扬声器
	1. 额定功率≥150W，长期功率≥300W，峰值功率≥600W；阻抗 8Ω；灵敏度≥95dB/1W/1m；持续声压≥114dB，峰值≥126dB；
2. 频响 136Hz-17kHz；发声单元≥4×4.5"；水平 × 垂直覆盖角≥100°×38°；配套原厂壁挂支架
	10
	只

	13
	
	功放
	1. 两通道 1U 紧凑型数字功放，多重短路、过温、过载保护；
2. 立体声模式≥2×350W@8Ω、≥2×600W@4Ω；桥接模式≥1×1200W@8Ω；
3. 频响 15Hz-30kHz，总谐波失真＜0.1%，高阻尼系数、高信噪比
	5
	台

	14
	
	无线会议话筒一拖四
	四通道 UHF 接收机：红外自动对频，PLL 锁相抗干扰，频段 640-690MHz，多信道互不干扰；四路独立液晶、四根分集接收天线；自带自动啸叫抑制；空旷传输距离≥80 米；无线话筒单元：金属短杆底座，Type-C 快充，底座静音按键，显示屏实时显示电量、频点；每套含 1 台四通道接收机 + 4 支无线短杆话筒
	4
	套

	15
	
	天线放大器
	一拖四射频信号放大，支持多台接收机级联扩展；射频增益≥6dB，电平可调，过载告警指示灯；工作频段 450-970MHz，50 欧姆标准阻抗
	1
	套

	16
	
	无线手拉手主机
	1. 内置 DSP 数字音频处理，屏蔽手机射频干扰；彩色触控操作屏；同时兼容有线手拉手话筒、无线话筒，多组独立无线信道；
2. 多路 RJ45 话筒环路接口，支持多单元级联；多路独立音频输入输出；USB 电脑调试端口，多路串口对接摄像机、中控；话筒闲置自动休眠节电
	1
	台

	17
	
	无线手拉手主席
	1. 镀金超心形拾音咪芯，远距离清晰拾音；金属抗静电台面，大容量长续航锂电池；彩色显示屏；
2. 具备主席一键优先发言权限，支持声控自动开启，UHF 无线传输
3.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫；
	1
	支

	18
	
	无线手拉手代表
	镀金超心形拾音头，防啸叫音频优化；金属台面机身，长续航电池；彩色显示屏实时显示电量、信号强度；声控自动发言；UHF 无线频段传输
	9
	支

	19
	
	控制天线
	高增益垂直极化天线，适配 400-450MHz 无线会议频段，配套专用射频长线缆
	1
	台

	20
	
	10口话筒充电箱
	支持≥10 路话筒同时充电；总功率≤125W（5V25A）；单路 USB 输出电流≤2.5A；具备过充、短路保护
	1
	台

	21
	中央控制系统搭建服务
	输入节点
	1. 编解码一体化，无风扇静音设计，自动识别输入输出信号模式；
2. 支持 4K@60Hz 视频处理，多路 HDMI 输入输出；集成 MIC、线路、耳麦音频接口；内置回声消除、降噪、AGC 自动增益；
3. 多路 RS232/485、红外、继电器、USB、Type-C 控制接口；电口 + 光口双网络链路冗余备份；
4. 支持大屏拼接、画面旋转、远程音视频会议、KVM 本地键鼠管理、设备灯光定位；支持 POE 供电、外接电源双供电模式
5. 单节点支持同时开设不少于64个活动窗口；不低于8K@60Hz分辨率图像解码和输出；
	3
	台

	22
	
	输出节点
	1. 一体化编解码设备，无风扇静音运行；4K 视频编解码，多路 HDMI 输入输出；完整独立音频处理模块；
2. 丰富控制接口，光电双网口冗余；支持多画面开窗、画面旋转、大屏拼接；内置远程音视频会议、USB 外设透传、远程 KVM；
3. 设备灯光定位，POE / 外接电源双供电，音视频信号独立传输控制
4. 通过座席节点，支持可视化座席OSD交互、预览功能，支持USB数据远程传输，如U盘或者USB硬盘的数据拷贝，远程U盾认证接入应用；
	2
	台

	23
	
	可视化平台
	1. 统一管控全项目所有音视频、中控、网络设备，支持信号实时预览、拖拽式可视化上屏切换；
2. B/S 网页管理端 + C/S 本地客户端双操作模式，支持电脑无线投屏，无需额外硬件；
3. 远程 KVM 控制接入电脑，实时显示音频电平、视频回显预览；支持信号轮巡、画面放大、一键截屏存档、设备在线定位；
4. 音视频同步无延迟切换，分级账号权限加密操作，断电自动保存场景配置；可对接现有视频会议系统，实现会议发起、终端闭音、设备远程管控
	1
	套

	24
	
	超融合云节点
	1. 一体化集成数字视频矩阵、中央控制系统、流媒体服务器、POE 交换机、无线控制模块；
2. 多路 4K HDMI 输入输出、凤凰端子音频输入输出，自带内置数字功放输出；
3. 多路 RS232/485、红外、继电器控制接口，LAN / 光纤 / WAN 多网口；双冗余电源保障；内置 Web 管理后台；
4. 支持多路网络 4K 视频编解码、画面合成、字幕叠加；内置回声消除、噪声抑制、反馈抑制音频算法，兼容主流音视频标准协议
5. 可作为分布式系统的1路输入接口机和1路输出接口机使用，支持接入分布式系统满足各种客户端可视化控制及分布式上屏显示；支持与多媒体分布式控制系统配套，支持通过可视化图像预览进行设备控制，支持作为分布式节点终端，并实现设备之间的互联互通；
	1
	台

	25
	
	移动可视化显示终端
	高清大屏触控屏幕，大内存、高速本地存储，用于会议室现场本地可视化调度、场景切换、设备控制
	1
	台

	系统集成专项服务

	1
	系统架构设计服务
	1. 完整规划全项目视频信号传输拓扑、音频系统连接拓扑、中控控制链路；
2. 网络架构规划，确保与采购人现有内部政务网络无缝融合、安全隔离；
3. 输出完整架构设计说明书、系统拓扑图，经采购人审核通过后方可实施
	1
	项

	2
	深化设计服务
	1. 绘制全部设备安装点位平面图、立面图；强弱电管线走向施工图；
2. 控制室机柜布局、设备摆放、线缆理线专项图纸；声学改造施工详图；
3. 图纸标注设备型号、线缆规格、管线尺寸、强弱电分离规范
	1
	项

	3
	设备安装服务
	1. 音柱、话筒、显示屏、机柜、节点设备、中控终端等全部设备规范固定安装；
2. 网络设备、音频处理设备、时序器、服务器标准机架上架；
3. 所有设备安装牢固、美观，符合机房、会议室安全施工规范
	1
	项

	4
	会议无纸化显示定制服务
	会议无纸化显示定制服务（彩色）
	10
	套

	5
	布线施工服务
	1.音频线缆采用双层屏蔽专业音频线，防干扰敷设，两端标识清晰；
2.高清视频线缆采用标准 HDMI2.0 及以上规格，敷设完成逐根通断、画质测试；
3.网络全部使用六类非屏蔽网线；
4.强弱电管线分槽、分层敷设，间距符合弱电施工国家标准，线缆统一编号标识
	1
	项

	6
	系统调试服务
	1.音频系统：音量平衡、声场均衡、啸叫抑制、回声消除、混响校准；
2.视频系统：色彩、亮度、对比度优化，多信号无缝切换、多画面开窗调试；
3.网络系统：带宽分配、传输延迟测试、链路冗余切换测试、设备互通调试；
4.中控系统：可视化平台场景预设、摄像机跟踪、电源时序联动、远程控制调试；
5.所有会议室独立调试 + 全系统整体联调，直至全部功能稳定无故障
	1
	项

	7
	技术培训服务
	分为管理员操作培训、运维故障排查培训、应急处置培训三个层级，提供纸质 + 电子操作手册
	1
	项

	8
	驻场运维应急保障服务
	配置 1 名专职运维人员提供7×24小时响应常态化驻场在岗，远程处置一般故障，现场故障3小时内到达，负责所有设备日常运维、会前筹备、会议现场保障及故障应急处理。
	1
	项

	9
	售后保障服务
	包含质保期技术支持、定期巡检、系统固件 / 软件免费升级、备件保障、故障处置配套服务
	1
	项



三、服务要求
1. 项目实施：负责现场勘测、系统调试、设备集成与线路整理，确保各系统稳定互通。
2. 驻场运维：配备专职人员常态化在岗，人员变动需经同意，严格遵守保密规定。
32. 定期巡检：每月全面检测、除尘、排查隐患并升级固件，按月提交纸质巡检报告与运维台账。
43. 故障应急：提供7×24小时响应，远程处置一般故障，现场故障3小时内到达，重大故障提供备用设备。
54. 会议保障：重要会议提供会前调试、会中专人值守及会后复位检查，全程保障系统稳定。
65. 质保升级：整体质保不少于三年，期内免费维修、更换设备及系统升级优化。
76. 培训服务：提供操作与运维培训及完整手册，服务期内可免费复训。
87. 备件保障：具备本地备件能力，确保设备故障快速替换与修复。
四、服务期限
自合同签订之日起一年。
五、商务要求
合同支付约定：
[bookmark: _GoBack]1、 预付款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%；
2、 进度款，按照采购人提出的要求服务，确保能够正常使用，经采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的60.0%。
六、验收标准与验收流程
（一）分项验收
声学改造分项：施工完成后混响、隔音、环保指标达标，通过采购人分项验收；
设备到货分项：所有设备进场核对型号、参数、数量、原厂资质，采购人验收签字；
集成调试分项：单会议室独立功能测试、全系统联调测试，所有功能满足采购需求。
（二）整体竣工验收
全部分项完成后，供应商提交完整竣工资料，采购人组织整体竣工验收，
验收标准：
所有设备技术参数不低于本采购需求；
声学指标符合会议室规范，无回声、噪音、声缺陷；
音视频信号稳定，切换无黑屏、卡顿、杂音，中控控制响应正常；
驻场运维方案、应急保障、备件方案全部落实到位；
竣工资料完整规范，图纸、报告齐全有效。 验收不合格，供应商限期整改直至达标，整改产生所有费用由供应商自行承担。


