核心产品：蹲便器节水装置
	序号
	名称
	技术参数/规格要求等
	售后要求
	数量

	1
	公寓楼卫生间蹲便器节水改造
	不拆除或更换原有蹲便器及不破坏现场情况下，加装节水装置，保证单次冲刷干净的前提下，实现良好的节水效果。
1.▲ABS高分子材质，0.1-0.4Mpa。
2.▲单次冲水水量≤4L。
	3年质保并提供保证蹲便器节水率的相应措施
	1848套

	2
	应安楼卫生间蹲便器节水改造
	不拆除或更换原有蹲便器及不破坏现状，加装节水装置，保证单次冲刷干净的前提下，实现良好的节水效果。
1.▲ABS高分子材质，0.1-0.4Mpa。
2.▲单次冲水水量≤4L。
	3年质保并提供保证蹲便器节水率的相应措施
	96套

	3
	公寓楼节水龙头改造
	304不锈钢材质，纯铜阀芯，实现30%以上的综合节水率。
	1年质保
	1995套

	4
	西区教学楼节水龙头改造
	304不锈钢材质，纯铜阀芯，实现30%以上的综合节水率。
	1年质保
	672套

	5
	屋面雨水收集改造
	对1#-5#学生公寓屋面雨水进行收集，新增雨水收集设备，消毒系统，雨水收集管道。
	1年质保
	5套

	6
	智慧节水型喷灌系统

	6.1
	射线喷头
	喷头及喷嘴，射程3.8~10.8米；压力：1.5~3.5KG；喷洒角度30~210度及360度全圆喷洒；射程和弧度手动可调。
	1年质保
	150套

	6.2
	散射喷头
	1.喷头及喷嘴，射程1-5.5米；压力1.8~4KG；喷洒角度0-360度；
2.喷头体高度：15cm，喷头弹出高度10CM。
	1年质保
	50套

	6.3
	快速取水阀
	3/4’’外螺纹接口；阀钥匙、3/4’’。
	1年质保
	6套

	6.4
	雨量传感器
	有效降雨量设置范围5～20mm，内置Quick Response™快速响应技术，所有型号开关定额制（24VAC）：3A；包含7M、0.5mm²、带护套、UL认证导线。
	1年质保
	6套

	6.5
	智慧控制系统
	控制器及模块，断电情况下可以保存现行程序，传感器可根据站点选择忽略或激活；具备主阀、主泵启动电路功能；具备可通过增加模块实现Wifi远程控制功能；具备天气预测性灌溉技术；虚拟气象站功能，天气监测功能。提供API接口可与智慧平台对接。
	1年质保
	5套

	6.6
	电磁阀
	2英寸BSP接口；启动电流0.28A，吸持电流0.15A；手动调节流量功能；手动开启关闭功能；平缓启动防止水锤；高强度尼龙填充玻璃纤维结构；不锈钢特殊结构；内嵌黄铜螺母。
	1年质保
	15套

	7
	节水宣传
	PVC覆膜节水宣传标语（大小不小于45cm×90cm）220处；挂墙式宣传栏 5处，镀锌板焊接喷灰色哑光氟碳漆，正面 0.5 厚钢化玻璃，两侧液压撑杆（大小不小于1.5m*2.4m）。
	
	1项


以上涉及到的产品列表如下：
	[bookmark: _GoBack]序号
	名称

	1
	蹲便器节水装置

	2
	节水龙头

	3
	射线喷头

	4
	散射喷头

	5
	快速取水阀

	6
	雨量传感器

	7
	智慧控制系统

	8
	电磁阀



